<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="001" Xmmc="创新村党群服务中心装修工程" Jsfs="1" Version="3.2">
	<QtXinXi>
		<QtXinXiMx Mc="招标代理费" Zhi="0"/>
	</QtXinXi>
	<ZhaoBiaoXx Zbr="江阴市申港街道创新村村民委员会" Zxr="江苏鸿成工程项目管理有限公司" ZbrDb="郑坚" ZxrDb="陆俊杰" Bzr="黄忠" Fhr="华洋" BzTime="2019-09-05" FhTime="2019-09-12"/>
	<Dxgcxx Dxgcbh="001" Dxgcmc="创新村党群服务中心装修工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
		<Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="创新村党群服务中心装修工程-装饰" Zylb="2" SoftName="常州市正元计算机软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="906065016" MachineKey="00-E0-70-60-79-2D">
			<Fywj/>
			<Gfsj>
				<GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="[1.1]~[1.4]" Fl="100" Fyxlb="1"/>
				<GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费" Fl="2.4" Fyxlb="1.1"/>
				<GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费" Fl="0.42" Fyxlb="1.2"/>
				<GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Fyxlb="1.3"/>
				<GfsjMx Xh="1.4" Mc="其他规费" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Fyxlb="1.4"/>
				<GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01" Fl="9" Fyxlb="2"/>
				<GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="[1]+[2]" Fl="100" Fyxlb="3"/>
			</Gfsj>
			<Qdxm>
				<QdBt Xh="一" Mc="一层装饰部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
					<Qdmx Xh="1" Qdbm="011610002001" Mc="金属门窗拆除" Xmtz="原一层大门拆除,垃圾清理外运,运距由投标单位综合考虑" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算。
2.以樘计量，按拆除樘数计算。" Dw="m2" Sl="10.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="2" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面" Xmtz="35mm干硬性水泥砂浆找平层，水泥砂浆一道（内掺建筑胶），5mm素水泥浆黏贴800*800mm地砖，填缝剂擦缝，成品保护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="130.56" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="3" Qdbm="011102001001" Mc="石材楼地面" Xmtz="石材线条,刷素水泥浆一道,35mm厚1:3干硬性水泥砂浆,5mm白水泥浆,浅咖大理石线条铺贴,镜面处理,光泽度达80度,成品保护,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="3.29" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="4" Qdbm="011108001001" Mc="石材零星项目" Xmtz="过门石,刷素水泥浆一道,35mm厚1:3干硬性水泥砂浆,5mm白水泥浆,浅咖大理石门槛石铺贴,镜面处理,光泽度达80度,成品保护,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="1.27" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="5" Qdbm="011103003001" Mc="塑料板楼地面" Xmtz="20mm水泥砂浆找平层,迎宾地垫,嵌入式,800*2250mm内嵌铝合金地垫,成品保护,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="1.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="6" Qdbm="011105002001" Mc="石材踢脚线" Xmtz="楼梯间,水泥砂浆粘贴8cm高中国黑石材踢脚线,磨边倒角加工详见图纸设计" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算。
2.以米计量，按延长米计算。" Dw="m" Sl="16.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="7" Qdbm="011105006001" Mc="金属踢脚线" Xmtz="两侧走廊,80mm铝合金高踢脚线,详见图纸设计" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算。
2.以米计量，按延长米计算。" Dw="m" Sl="57.44" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="8" Qdbm="010401004001" Mc="多孔砖墙" Xmtz="楼梯间+电梯间1-3层,内墙,M5混合砂浆砌筑混凝土空心砖隔墙,厚度220mm,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。
扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁 、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。
1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算；
2.墙高度：
(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下旋底另加200mm；无天棚者算至屋架下旋底另加300mm，出檐宽度超过600mm时，按石砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔音层者算至楼板。平屋顶算至钢筋混凝土底板
（2）内墙：位于屋架下旋者，算至屋架下旋底；无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔音层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底
（3）女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面）
（4）内、外山墙：按其平均告诉计算
3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算
4.围墙：高度算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面），围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="22.85" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="9" Qdbm="011201001001" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="电梯井1-3层内墙抹水泥砂浆,12mm厚M5水泥砂浆抹面,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。
1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算
2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算
3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算
(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算
(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算
(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底
4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算。" Dw="m2" Sl="180.13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="10" Qdbm="010503004001" Mc="圈梁" Xmtz="C25混凝土浇腰梁,腰梁高度;120mm,复合木模板支模,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。
梁长：
1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面
2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。" Dw="m3" Sl="0.55" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="11" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="现浇腰梁中钢筋,φ12mm以内,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算。" Dw="t" Sl="0.094" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="12" Qdbm="011204003001" Mc="块料墙面" Xmtz="大厅墙砖,12厚1:3水泥砂浆打底扫毛,12厚1:2.5水泥砂浆粘结层,3厚建筑粘结剂+铜丝挂件（云石胶粘结）,600*600mm墙面砖,5*5磨单边,V字缝,详见图纸设计" Jsgz="按镶贴表面积计算。" Dw="m2" Sl="94.76" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="13" Qdbm="011407001001" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="走道涂料,内墙面界面剂一道,901胶水白水泥腻子满批2遍,喷涂白色乳胶漆3遍,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="260.85" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="14" Qdbm="011302001001" Mc="吊顶天棚" Xmtz="复杂,Φ8mm全丝杆吊筋,U型(不上人型)50系列轻钢龙骨,9.5mm纸面石膏板,钉眼防锈处理,夹板面满批腻子2遍,刷乳胶漆3遍,开灯孔,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="68.36" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="15" Qdbm="011304001001" Mc="灯带（槽）" Xmtz="灯槽,250+100+80mm,18mm多层板基层加9.5mm纸面石膏板,木基层防火涂料3遍,面层满批腻子2遍,乳胶漆3遍,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以框外围面积计算。" Dw="m" Sl="23.72" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="16" Qdbm="011304001002" Mc="灯带（槽）" Xmtz="灯膜,200+150+150mm,18mm多层板基层加9.5mm纸面石膏板,木基层防火涂料3遍,200mm灯膜装饰,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以框外围面积计算。" Dw="m" Sl="17.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="17" Qdbm="011407002001" Mc="天棚喷刷涂料" Xmtz="走廊顶面,3厚底基防裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子刮平,喷白色乳胶漆2遍,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="56.47" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="18" Qdbm="010801001001" Mc="木质门" Xmtz="楼梯间门,成品多层贴皮烤漆套装门1020*2200mm（含门套基层及成品门套）,执手锁、铰链及门吸等五金配件,详见图纸设计" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算
2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="19" Qdbm="010802001001" Mc="金属门带套" Xmtz="大门,12mm厚钢化玻璃电子感应门3470*2900mm（含门套基层及60mm不锈钢门套/厚度1.2mm）,电子感应器等五金配件,详见图纸设计" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算
2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="20" Qdbm="010401003001" Mc="实心砖墙" Xmtz="管道包封,内墙,M5混合砂浆砌筑标准砖包封,厚度100mm,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。
扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁 、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。
1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算；
2.墙高度：
(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下旋底另加200mm；无天棚者算至屋架下旋底另加300mm，出檐宽度超过600mm时，按石砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔音层者算至楼板。平屋顶算至钢筋混凝土底板
（2）内墙：位于屋架下旋者，算至屋架下旋底；无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔音层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底
（3）女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面）
（4）内、外山墙：按其平均告诉计算
3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算
4.围墙：高度算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面），围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="0.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="21" Qdbm="020105005001" Mc="镶边" Xmtz="拼接电视不锈钢包边,150+40+150mm不锈钢包边,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示外围周长以延长米计算" Dw="m" Sl="10.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
				</QdBt>
				<QdBt Xh="二" Mc="二层装饰部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
					<Qdmx Xh="22" Qdbm="011610001001" Mc="木门窗拆除" Xmtz="拆除原有内室大门/防火门、门套及基层,尺寸:1000*2200mm/1500*1800mm,垃圾清理外运,运距由投标单位综合考虑" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算。
2.以樘计量，按拆除樘数计算。" Dw="樘" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="23" Qdbm="011102003002" Mc="块料楼地面" Xmtz="35mm干硬性水泥砂浆找平层，水泥砂浆一道（内掺建筑胶），5mm素水泥浆黏贴800*800mm地砖，填缝剂擦缝，成品保护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="365.45" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="24" Qdbm="011102003003" Mc="块料楼地面" Xmtz="35mm干硬性水泥砂浆找平层，水泥砂浆一道（内掺建筑胶），5mm素水泥浆黏贴800*800mm深色地砖，填缝剂擦缝，成品保护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="22.06" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="25" Qdbm="011102003004" Mc="块料楼地面" Xmtz="卫生间+厨房地砖,水泥浆一道（内掺建筑胶）,20厚1:3水泥砂浆找平,改性涂料防水层（上翻300mm）,35mm干硬性水泥砂浆找平层，水泥砂浆一道（内掺建筑胶），5mm素水泥浆黏贴600*600mm防滑地砖，填缝剂擦缝，成品保护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="37.39" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="26" Qdbm="011108001002" Mc="石材零星项目" Xmtz="过门石,刷素水泥浆一道,35mm厚1:3干硬性水泥砂浆,5mm白水泥浆,浅咖大理石门槛石铺贴,镜面处理,光泽度达80度,成品保护,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="1.33" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="27" Qdbm="011105006002" Mc="金属踢脚线" Xmtz="80mm铝合金高踢脚线,详见图纸设计" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算。
2.以米计量，按延长米计算。" Dw="m" Sl="213.03" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="28" Qdbm="011210001001" Mc="卫生间隔断" Xmtz="隔间,12mm厚成品木纹防火板隔断,含拉手等五金配件,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内。" Dw="m2" Sl="14.26" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="29" Qdbm="011210001002" Mc="卫生间隔断" Xmtz="便池,12mm厚成品防火板隔断,含锚件等五金配件,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内。" Dw="m2" Sl="1.62" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="30" Qdbm="011204003002" Mc="块料墙面" Xmtz="卫生间墙面,界面剂一道,12厚1:3水泥砂浆打底扫毛,12厚1:2.5水泥砂浆粘结层,3厚建筑粘结剂,300*600mm墙面砖,5*5磨单边,V字缝,详见图纸设计" Jsgz="按镶贴表面积计算。" Dw="m2" Sl="108.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="31" Qdbm="011210002001" Mc="金属隔断" Xmtz="75型轻钢龙骨,竖向间距300mm,双面单层9.5mm厚石膏板封面,内置60mm隔音石棉,自粘绷带,墙面901胶水白水泥腻子满批2遍,刷乳胶漆3遍（含管道包封）,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内。" Dw="m2" Sl="180.36" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="32" Qdbm="011407001002" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="墙面涂料,内墙面界面剂一道,901胶水白水泥腻子满批2遍,喷涂白色乳胶漆3遍,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="197" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="33" Qdbm="011302001002" Mc="吊顶天棚" Xmtz="卫生间,Φ10mm全丝杆吊筋,嵌入式方板轻钢龙骨,300*300mm铝扣板顶面,300*600mmLED平板灯另计,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="35.83" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="34" Qdbm="011302001003" Mc="吊顶天棚" Xmtz="简单,Φ8mm全丝杆吊筋,U型(不上人型)50系列轻钢龙骨,9.5mm纸面石膏板,钉眼防锈处理,夹板面满批腻子2遍,刷乳胶漆3遍,开灯孔,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="152.18" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="35" Qdbm="011302001004" Mc="吊顶天棚" Xmtz="简单,Φ10mm全丝杆吊筋,T型(不上人型)50系列轻钢龙骨,600*600mm矿棉板顶面,600*600mmLED平板灯另计,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="190.45" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="36" Qdbm="011302001005" Mc="吊顶天棚" Xmtz="简单,Φ10mm全丝杆吊筋,嵌入式方板轻钢龙骨,600*600mm白色铝板顶面,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="34.56" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="37" Qdbm="011304001003" Mc="灯带（槽）" Xmtz="灯膜,200+150+150mm,18mm多层板基层加9.5mm纸面石膏板,木基层防火涂料3遍,200mm灯膜装饰,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以框外围面积计算。" Dw="m2" Sl="4.32" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="38" Qdbm="010810002001" Mc="木窗帘盒" Xmtz="18mm细木工板基层加9.5mm纸面石膏板,挂板高200mm,顶板宽200mm,木基层防火涂料3遍,面层满批腻子2遍,乳胶漆3遍,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="28.75" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="39" Qdbm="010801001002" Mc="木质门" Xmtz="单开门,成品多层贴皮烤漆套装门1020*2200mm（含门套基层及成品门套）,执手锁、铰链及门吸等五金配件,详见图纸设计" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算
2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="40" Qdbm="010801001003" Mc="木质门" Xmtz="双开门,成品多层贴皮烤漆套装门1640*2200mm（含门套基层及成品门套）,执手锁、铰链及门吸等五金配件,详见图纸设计" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算
2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="41" Qdbm="010802001002" Mc="金属门带套" Xmtz="走廊门,12mm厚钢化玻璃电子门禁开启门1820*2700mm（含门套基层及60mm不锈钢门套/厚度0.8mm）,1400mm长定制不锈钢拉手,GMT重型地弹簧、成品地锁、门禁电子锁及配套五金配件,详见图纸设计" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算
2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="42" Qdbm="010401012001" Mc="零星砌砖" Xmtz="卫生间砖砌蹲坑,M5水泥砂浆砌标准砖,详见图纸设计" Jsgz="1.以立方米计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。
2.以平方米计量，按设计图示尺寸水平投影面积计算。
3.以米计量，按设计图示尺寸长度计算。
4.以个计量，按设计图示数量计算。" Dw="m3" Sl="1.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="43" Qdbm="011505001001" Mc="洗漱台" Xmtz="5#镀锌角钢骨架,20mm浅咖石材洗手台（含固定件、双台盆、龙头、配管等配件）,详见设计设计" Jsgz="1.按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内。
2. 按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="4.28" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="44" Qdbm="011505010001" Mc="镜面玻璃" Xmtz="洗漱镜+穿衣镜,成品5mm厚方形镜面镜子（车边）扣件固定,具体尺寸详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以边框外围面积计算。" Dw="m2" Sl="7.43" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="45" Qdbm="011505005001" Mc="卫生间扶手" Xmtz="残疾人专用扶手（含埋件）,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算。" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="46" Qdbm="011206001001" Mc="石材窗台板" Xmtz="13mm厚1:3水泥砂浆粘贴25mm厚白色人造石,石材磨边,详见图纸设计" Jsgz="按镶贴表面积计算。" Dw="m2" Sl="5.59" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="47" Qdbm="010810001001" Mc="窗帘" Xmtz="定制卷帘安装,颜色由甲方确认后确定,含轨道及配件,具体尺寸详见图纸设计" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以成活后长度计算。
2.以平方米计量，按图示尺寸以成活后展开面积计算。" Dw="m2" Sl="82.02" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="48" Qdbm="011501001001" Mc="柜台" Xmtz="便民服务站柜台,白色人造石饰面（迎客面）,700mm宽白色人造石台面,立面为木色免漆家具板（背客面）+木工板基层+30*30mm镀锌钢管基础龙骨,规格做法详见施工图设计" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量
2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算
3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="11.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
				</QdBt>
				<QdBt Xh="三" Mc="三层装饰部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
					<Qdmx Xh="49" Qdbm="011610001002" Mc="木门窗拆除" Xmtz="拆除原有内室大门/防火门、门套及基层,尺寸:1000*2200mm/1500*1800mm,垃圾清理外运,运距由投标单位综合考虑" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算。
2.以樘计量，按拆除樘数计算。" Dw="樘" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="50" Qdbm="011102003005" Mc="块料楼地面" Xmtz="35mm干硬性水泥砂浆找平层，水泥砂浆一道（内掺建筑胶），5mm素水泥浆黏贴800*800mm地砖，填缝剂擦缝，成品保护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="332.75" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="51" Qdbm="011102003006" Mc="块料楼地面" Xmtz="35mm干硬性水泥砂浆找平层，水泥砂浆一道（内掺建筑胶），5mm素水泥浆黏贴800*800mm深色地砖，填缝剂擦缝，成品保护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="4.27" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="52" Qdbm="011104002001" Mc="竹、木(复合)地板" Xmtz="接待室地板,水泥浆一道（内掺建筑胶）,40厚1:3水泥砂浆找平,3mm厚水泥自流平,2mm厚塑料地膜铺贴,15-18mm厚复合实木地板,成品保护,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="24.92" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="53" Qdbm="011102003007" Mc="块料楼地面" Xmtz="卫生间+厨房地砖,水泥浆一道（内掺建筑胶）,20厚1:3水泥砂浆找平,改性涂料防水层（上翻300mm）,35mm干硬性水泥砂浆找平层，水泥砂浆一道（内掺建筑胶），5mm素水泥浆黏贴600*600mm防滑地砖，填缝剂擦缝，成品保护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="54.14" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="54" Qdbm="011108001003" Mc="石材零星项目" Xmtz="过门石,刷素水泥浆一道,35mm厚1:3干硬性水泥砂浆,5mm白水泥浆,浅咖大理石门槛石铺贴,镜面处理,光泽度达80度,成品保护,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="1.25" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="55" Qdbm="011105006003" Mc="金属踢脚线" Xmtz="80mm铝合金高踢脚线,详见图纸设计" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算。
2.以米计量，按延长米计算。" Dw="m" Sl="220.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="56" Qdbm="011210001003" Mc="卫生间隔断" Xmtz="隔间,12mm厚成品木纹防火板隔断,含拉手等五金配件,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内。" Dw="m2" Sl="14.26" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="57" Qdbm="011210001004" Mc="卫生间隔断" Xmtz="便池,12mm厚成品防火板隔断,含锚件等五金配件,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内。" Dw="m2" Sl="1.62" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="58" Qdbm="010401004002" Mc="多孔砖墙" Xmtz="内墙隔断,M5混合砂浆砌筑混凝土空心砖隔墙（含管道包封）,厚度120mm,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。
扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁 、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。
1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算；
2.墙高度：
(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下旋底另加200mm；无天棚者算至屋架下旋底另加300mm，出檐宽度超过600mm时，按石砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔音层者算至楼板。平屋顶算至钢筋混凝土底板
（2）内墙：位于屋架下旋者，算至屋架下旋底；无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔音层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底
（3）女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面）
（4）内、外山墙：按其平均告诉计算
3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算
4.围墙：高度算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面），围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="43.73" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="59" Qdbm="011204003003" Mc="块料墙面" Xmtz="卫生间+餐厅厨房墙面,界面剂一道,12厚1:3水泥砂浆打底扫毛,12厚1:2.5水泥砂浆粘结层,3厚建筑粘结剂,300*600mm墙面砖,5*5磨单边,V字缝,详见图纸设计" Jsgz="按镶贴表面积计算。" Dw="m2" Sl="149.55" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="60" Qdbm="011201001002" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="内墙隔断,内墙抹水泥砂浆,12mm厚M5水泥砂浆抹面,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。
1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算
2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算
3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算
(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算
(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算
(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底
4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算。" Dw="m2" Sl="730.82" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="61" Qdbm="011407001003" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="墙面涂料,内墙面界面剂一道,901胶水白水泥腻子满批2遍,喷涂白色乳胶漆3遍,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="559.15" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="62" Qdbm="011207001001" Mc="墙面装饰板" Xmtz="会议室,墙面布艺软包+木饰面,具体做法由专业公司设计提供,尺寸详见图纸设计" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积。" Dw="m2" Sl="15.03" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="63" Qdbm="011502008001" Mc="装饰线条" Xmtz="餐厅装饰条,20mm铝合金收边条,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="9.76" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="64" Qdbm="010503004002" Mc="圈梁" Xmtz="C25混凝土浇腰梁,腰梁高度;120mm,复合木模板支模,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。
梁长：
1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面
2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。" Dw="m3" Sl="1.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="65" Qdbm="010503005001" Mc="过梁" Xmtz="C25混凝土浇过梁,过梁高度;120mm,复合木模板支模,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。
梁长：
1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面
2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。" Dw="m3" Sl="0.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="66" Qdbm="010502002001" Mc="构造柱" Xmtz="C25混凝土浇构造柱,复合木模板支模,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋，预埋铁件所占体积。型钢混凝土柱扣除构件内型钢所占体积。
柱高：
1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算
2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算
3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算
4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积
5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="2.63" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="67" Qdbm="010515001002" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="现浇构造柱、过梁及腰梁中钢筋,φ12mm以内,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算。" Dw="t" Sl="0.838" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="68" Qdbm="010515001003" Mc="砌体加固钢筋" Xmtz="新建砖砌体拉结钢筋,φ12mm以内,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算。" Dw="t" Sl="0.089" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="69" Qdbm="040901008001" Mc="植筋" Xmtz="混凝土内植拉结筋,直径直径φ6mm,单根长度不小于1000mm,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="198" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="70" Qdbm="011302001006" Mc="吊顶天棚" Xmtz="卫生间,Φ10mm全丝杆吊筋,嵌入式方板轻钢龙骨,300*300mm铝扣板顶面,300*600mmLED平板灯另计,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="39.39" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="71" Qdbm="011302001007" Mc="吊顶天棚" Xmtz="简单,Φ8mm全丝杆吊筋,U型(不上人型)50系列轻钢龙骨,9.5mm纸面石膏板,钉眼防锈处理,夹板面满批腻子2遍,刷乳胶漆3遍（含10*10mm抽槽及黑色乳胶漆）,开灯孔,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="240.32" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="72" Qdbm="011302001008" Mc="吊顶天棚" Xmtz="简单,Φ10mm全丝杆吊筋,T型(不上人型)50系列轻钢龙骨,600*600mm矿棉板顶面,600*600mmLED平板灯另计,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="119.02" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="73" Qdbm="011304001004" Mc="灯带（槽）" Xmtz="灯槽,250+100+80mm,18mm多层板基层加9.5mm纸面石膏板,木基层防火涂料3遍,面层满批腻子2遍,乳胶漆3遍,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以框外围面积计算。" Dw="m2" Sl="12.76" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="74" Qdbm="010810002002" Mc="木窗帘盒" Xmtz="18mm细木工板基层加9.5mm纸面石膏板,挂板高200mm,顶板宽200mm,木基层防火涂料3遍,面层满批腻子2遍,乳胶漆3遍,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="35.96" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="75" Qdbm="010801001004" Mc="木质门" Xmtz="单开门,成品多层贴皮烤漆套装门1020*2200mm（含门套基层及成品门套）,执手锁、铰链及门吸等五金配件,详见图纸设计" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算
2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="11" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="76" Qdbm="010801001005" Mc="木质门" Xmtz="双开门,成品多层贴皮烤漆套装门1640*2200mm（含门套基层及成品门套）,执手锁、铰链及门吸等五金配件,详见图纸设计" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算
2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="77" Qdbm="010401012002" Mc="零星砌砖" Xmtz="卫生间砖砌蹲坑,M5水泥砂浆砌标准砖,详见图纸设计" Jsgz="1.以立方米计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。
2.以平方米计量，按设计图示尺寸水平投影面积计算。
3.以米计量，按设计图示尺寸长度计算。
4.以个计量，按设计图示数量计算。" Dw="m3" Sl="1.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="78" Qdbm="011505001002" Mc="洗漱台" Xmtz="5#镀锌角钢骨架,20mm浅咖石材洗手台（含固定件、双台盆、龙头、配管等配件）,详见设计设计" Jsgz="1.按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内。
2. 按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="5.28" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="79" Qdbm="011505010002" Mc="镜面玻璃" Xmtz="洗漱镜+穿衣镜,成品5mm厚方形镜面镜子（车边）扣件固定,具体尺寸详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以边框外围面积计算。" Dw="m2" Sl="8.79" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="80" Qdbm="011505005002" Mc="卫生间扶手" Xmtz="残疾人专用扶手（含埋件）,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算。" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="81" Qdbm="011206001002" Mc="石材窗台板" Xmtz="13mm厚1:3水泥砂浆粘贴25mm厚白色人造石,石材磨边,详见图纸设计" Jsgz="按镶贴表面积计算。" Dw="m2" Sl="4.42" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="82" Qdbm="010810001002" Mc="窗帘" Xmtz="定制卷帘安装,颜色由甲方确认后确定,含轨道及配件,具体尺寸详见图纸设计" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以成活后长度计算。
2.以平方米计量，按图示尺寸以成活后展开面积计算。" Dw="m2" Sl="64.86" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="83" Qdbm="011501001002" Mc="柜台" Xmtz="厨房间橱柜,高900mm,宽650mm,18mm多层家具板柜体,晶钢板柜门及五金,石英石台面及挡水条,具体做法由专业公司设计提供,尺寸详见图纸设计" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量
2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算
3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="5.38" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
				</QdBt>
				<QdBt Xh="四" Mc="楼梯间装饰部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
					<Qdmx Xh="84" Qdbm="011102001002" Mc="石材楼地面" Xmtz="北梯石材贴面,刷素水泥浆一道,35mm厚1:3干硬性水泥砂浆,5mm白水泥浆,白麻石材梯面铺贴,镜面处理,光泽度达80度,成品保护,详见图纸设计（按展开面计算）" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="62.66" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="85" Qdbm="011102001003" Mc="石材楼地面" Xmtz="北梯石材镶边,刷素水泥浆一道,35mm厚1:3干硬性水泥砂浆,5mm白水泥浆,中国黑梯面镶边铺贴,镜面处理,光泽度达80度,成品保护,详见图纸设计（按展开面计算）" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="9.75" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="86" Qdbm="011102001004" Mc="石材楼地面" Xmtz="东梯石材贴面,刷素水泥浆一道,35mm厚1:3干硬性水泥砂浆,5mm白水泥浆,600*600mm白麻石材梯面铺贴,镜面处理,光泽度达80度,成品保护,详见图纸设计（按展开面计算）" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="41.95" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="87" Qdbm="011407001004" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="楼梯墙面,内墙面界面剂一道,901胶水白水泥腻子满批2遍,喷涂白色乳胶漆3遍,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="341.48" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="88" Qdbm="011302001009" Mc="吊顶天棚" Xmtz="简单,Φ8mm全丝杆吊筋,U型(不上人型)50系列轻钢龙骨,9.5mm纸面石膏板,钉眼防锈处理,夹板面满批腻子2遍,刷乳胶漆3遍（含10*10mm抽槽及黑色乳胶漆）,开灯孔,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="25.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="89" Qdbm="011407002002" Mc="天棚喷刷涂料" Xmtz="楼梯顶面,3厚底基防裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子刮平,喷白色乳胶漆2遍,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="110.69" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="90" Qdbm="011206001003" Mc="石材窗台板" Xmtz="13mm厚1:3水泥砂浆粘贴25mm厚白色人造石,石材磨边,详见图纸设计" Jsgz="按镶贴表面积计算。" Dw="m2" Sl="2.91" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="91" Qdbm="011105002002" Mc="石材踢脚线" Xmtz="北楼梯,水泥砂浆粘贴8cm高中国黑石材踢脚线,磨边倒角加工详见图纸设计" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算。
2.以米计量，按延长米计算。" Dw="m" Sl="71.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="92" Qdbm="011105002003" Mc="石材踢脚线" Xmtz="东楼梯,水泥砂浆粘贴8cm高白麻石材踢脚线,磨边倒角加工详见图纸设计" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算。
2.以米计量，按延长米计算。" Dw="m" Sl="45.58" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="93" Qdbm="010801005001" Mc="金属门框" Xmtz="电梯门,木龙骨+12mm欧松板基础+1.0mm不锈钢门套,不锈钢刨槽折边加工,详见图纸设计" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算
2.以米计量，按设计图示框的中心线以延长米计算" Dw="m" Sl="16.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="94" Qdbm="011503001001" Mc="金属扶手、栏杆、栏板" Xmtz="楼梯间新做不锈钢扶手(含锚固件),具体式样由甲方及设计确认后方可施工,详见图纸设计" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算。" Dw="m" Sl="17.94" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
				</QdBt>
			</Qdxm>
			<Csxm>
				<ZjCs>
					<ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="安全文明施工" Js="0" Jsjc="[2]+[3]+[4]" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
						<AqwmfMx Mc="安全文明施工基本费" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="1.7" Je="0" Xmlb="1.1"/>
						<AqwmfMx Mc="安全文明施工省级标化增加费:一星级" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2"/>
						<AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0.22" Je="0" Xmlb="1.3"/>
					</ZjCsMx>
					<ZjCsMx Xh="5" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="6" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="7" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="8" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="9" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="10" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="11" Bm="011707008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="12" Bm="011707009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="13" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价:市优工程" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2"/>
					<ZjCsMx Xh="14" Bm="011707011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="15" Bm="011707012001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="16" Bm="011707012002" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
				</ZjCs>
				<DjCs>
					<DjCsMx Xh="95" Bm="011701001001" Mc="综合脚手架" Xmtz="装饰脚手架" Jsgz="按建筑面积计算" Dw="m2" Sl="1162.44" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0"/>
					<DjCsMx Xh="96" Bm="011703001001" Mc="垂直运输" Xmtz="材料垂直运输费" Jsgz="1.按建筑面积计算
2.按定额工期计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0"/>
				</DjCs>
			</Csxm>
			<Qtxm>
				<QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="80000" Bz="" Xmlb="1"/>
				<QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2"/>
				<QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料（工程设备）暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1"/>
				<QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2"/>
				<QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3"/>
				<QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4"/>
			</Qtxm>
			<Zlje>
				<ZljeMx Xh="1" Mc="工程量清单中工程量偏差和设计变更" Dw="项" Bz="" Zdje="0"/>
				<ZljeMx Xh="2" Mc="政策性调整和材料价格风险" Dw="项" Bz="" Zdje="0"/>
				<ZljeMx Xh="3" Mc="预留金" Dw="项" Bz="" Zdje="80000"/>
			</Zlje>
			<Clzg/>
			<Zygczg>
				<ZygczgMx Xh="1" Mc="无" Gcnr="" Bz="" Je="0"/>
			</Zygczg>
			<Jrg>
				<JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1">
					<JrgMx Xh="1" Mc="零星人工" Dw="工日" Zdsl="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
				</JrgBt>
				<JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2">
					<JrgMx Xh="1" Mc="零星材料" Dw="m2" Zdsl="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
				</JrgBt>
				<JrgBt Xh="三" Mc="机械" Je="0" Lb="3">
					<JrgMx Xh="1" Mc="零星机械" Dw="台班" Zdsl="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
				</JrgBt>
				<JrgBt Xh="四" Mc="管理费利润" Je="0" Lb="4"/>
			</Jrg>
			<Zcbfwf>
				<ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。" Jsjc="" Fl="0" Je="0"/>
				<ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="发包人供应材料" Jsjc="" Fl="0" Je="0"/>
			</Zcbfwf>
			<Zjxmjdkzffj>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="1" Mc="安全文明施工" Zjje="17122.66">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="2" Mc="夜间施工" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="3" Mc="非夜间施工照明" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="4" Mc="二次搬运" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="5" Mc="冬雨季施工" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="6" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="7" Mc="已完工程及设备保护" Zjje="891.81">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="8" Mc="临时设施" Zjje="7134.44">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="9" Mc="赶工措施" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="10" Mc="住宅分户验收" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="11" Mc="特殊条件下施工增加费" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="12" Mc="建筑工人实名制费用" Zjje="267.54">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="13" Mc="社会保险费" Zjje="23933.32">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="14" Mc="住房公积金" Zjje="4188.33">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="15" Mc="环境保护税" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="16" Mc="税金" Zjje="92280.9">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
			</Zjxmjdkzffj>
			<Fbrgycl/>
			<Cbrgycl/>
			<Rcjhz/>
		</Dwgcxx>
		<Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="创新村党群服务中心装修工程-安装" Zylb="3" SoftName="常州市正元计算机软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="906056299" MachineKey="94-DE-80-05-2C-DB">
			<Fywj/>
			<Gfsj>
				<GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="[1.1]~[1.4]" Fl="100" Fyxlb="1"/>
				<GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费" Fl="2.4" Fyxlb="1.1"/>
				<GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费" Fl="0.42" Fyxlb="1.2"/>
				<GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Fyxlb="1.3"/>
				<GfsjMx Xh="1.4" Mc="其他规费" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Fyxlb="1.4"/>
				<GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01" Fl="9" Fyxlb="2"/>
				<GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Je="0" Qfjs="0" Jsjc="[1]+[2]" Fl="100" Fyxlb="3"/>
			</Gfsj>
			<Qdxm>
				<QdBt Xh="一)" Mc="电气工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
					<Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱ZM1 , 2、规格:PZ30-20 , 3、接线端子材质、规格:无端子外部接线 , 4、安装方式:墙面暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="2" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱M2 , 2、规格:PZ30-48 , 3、接线端子材质、规格:无端子外部接线 , 4、安装方式:墙面暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="3" Qdbm="030404017003" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱M2 , 2、规格:PZ30-36 , 3、接线端子材质、规格:无端子外部接线 , 4、安装方式:墙面暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="4" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:紧定钢管JDG20 , 2、配置形式:砖砼结构暗敷,含开槽" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="1625.02" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="5" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:紧定钢管JDG25 , 2、配置形式:砖砼结构暗敷,含开槽" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="9.52" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="6" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线 , 2、规格:BV2.5" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算(含预留长度)" Dw="m" Sl="5106.26" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="7" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、配线形式:管内穿线 , 2、规格:BV4" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算(含预留长度)" Dw="m" Sl="123.39" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="8" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:单联单控开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="9" Qdbm="030404034002" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="30" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="10" Qdbm="030404034003" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:三联单控开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="11" Qdbm="030404034004" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:单联双控开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="12" Qdbm="030404034005" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:延时开关" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="11" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="13" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称:暗装单相二.三孔插座" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="98" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="14" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称:暗装单相二.三孔插座（防溅型）" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="15" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1、名称:地面插座" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="16" Qdbm="030404035004" Mc="插座" Xmtz="1、名称:油烟机插座" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="17" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:4寸LED筒灯" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="168" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="18" Qdbm="030412004002" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:卫生间3寸LED筒灯" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="19" Qdbm="030412001001" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称:LED吸顶灯" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="20" Qdbm="030412001002" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称:厨卫灯" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="14" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="21" Qdbm="030412001003" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称:厨卫灯（正方形）" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="22" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:暗光源-LED灯管" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="74.08" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="23" Qdbm="030412004004" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:装饰吊灯" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="24" Qdbm="030412005001" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:600*600LED格栅日光灯" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="53" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="25" Qdbm="030412005002" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:LED胶片灯200*3500" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="26" Qdbm="030412005003" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:LED胶片的150*3600" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="27" Qdbm="030404033001" Mc="风扇" Xmtz="1、名称:300*300换气扇" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="27" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="28" Qdbm="030409008001" Mc="等电位端子箱、测试板" Xmtz="1、名称:分等电位联结端子箱安装LEB" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="29" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="400" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="30" Qdbm="030411006002" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="59" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="31" Qdbm="030414002001" Mc="送配电装置系统" Xmtz="送配电装置系统调试" Jsgz="按设计图示系统计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
				</QdBt>
				<QdBt Xh="二)" Mc="给排水工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
					<Qdmx Xh="32" Qdbm="031001006001" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内 , 2、介质:给水 , 3、材质、规格:PP-R（S5系列）DN15 , 4、连接形式:热熔连接 , 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗,管件" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="66.79" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="33" Qdbm="031001006002" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内 , 2、介质:给水 , 3、材质、规格:PP-R（S5系列）DN20 , 4、连接形式:热熔连接 , 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗,管件" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="15.59" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="34" Qdbm="031001006003" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内 , 2、介质:给水 , 3、材质、规格:PP-R（S5系列）DN25 , 4、连接形式:热熔连接 , 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗,管件" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="11.04" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="35" Qdbm="031001006004" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内 , 2、介质:给水 , 3、材质、规格:PP-R（S5系列）DN32 , 4、连接形式:热熔连接 , 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗,管件" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="11.75" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="36" Qdbm="031001006005" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内 , 2、介质:给水 , 3、材质、规格:PP-R（S5系列）DN40 , 4、连接形式:热熔连接 , 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗,管件" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="12.23" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="37" Qdbm="031001006006" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内 , 2、介质:热水给水 , 3、材质、规格:PP-R（S5系列）DN25 , 4、连接形式:热熔连接 , 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗,管件" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="38" Qdbm="031001006007" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内 , 2、介质:排水 , 3、材质、规格:UPVC管DN50(含管件) , 4、连接形式:承插粘接 , 5、压力试验及吹、洗设计要求:渗水试验" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="18.26" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="39" Qdbm="031001006008" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内 , 2、介质:排水 , 3、材质、规格:UPVC管DN75(含管件) , 4、连接形式:承插粘接 , 5、压力试验及吹、洗设计要求:渗水试验" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="20.87" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="40" Qdbm="031001006009" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内 , 2、介质:排水 , 3、材质、规格:UPVC管DN100(含管件) , 4、连接形式:承插粘接 , 5、压力试验及吹、洗设计要求:渗水试验" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="50.05" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="41" Qdbm="031001006010" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内 , 2、介质:排水 , 3、材质、规格:耐热型UPVC管DN75(含管件) , 4、连接形式:承插粘接 , 5、压力试验及吹、洗设计要求:渗水试验" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="42" Qdbm="031003001001" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1、类型:截止阀DN40" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="43" Qdbm="031003001002" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1、类型:截止阀DN15" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="44" Qdbm="031004014001" Mc="给、排水附(配)件" Xmtz="1、型号、规格:地漏DN50" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="45" Qdbm="031004014002" Mc="给、排水附(配)件" Xmtz="1、型号、规格:清扫口DN100" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="46" Qdbm="031004003001" Mc="洗脸盆" Xmtz="1、规格、类型:台式洗脸盆,自动感应龙头（冷热水）,含角阀、软管等配件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="47" Qdbm="031004006001" Mc="大便器" Xmtz="1、规格、类型:坐便器,含角阀、软管等配件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="12" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="48" Qdbm="031004006002" Mc="大便器" Xmtz="1、规格、类型:蹲便器,自闭式洗阀,含角阀、软管等配件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="12" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="49" Qdbm="031004007001" Mc="小便器" Xmtz="1、规格、类型:挂式小便器,感应式冲洗阀,含角阀、软管等配件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="50" Qdbm="031004004001" Mc="洗涤盆" Xmtz="1、规格、类型:拖把池,含龙头" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="51" Qdbm="031004004002" Mc="洗涤盆" Xmtz="1、规格、类型:洗涤池,含龙头" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="52" Qdbm="031004010001" Mc="淋浴器" Xmtz="1、名称:淋浴器" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="53" Qdbm="031004017001" Mc="冷热水混合器" Xmtz="1、类型:电热水器3KW" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="54" Qdbm="031004019001" Mc="隔油器" Xmtz="1、型号、规格:地上式隔油器（XY-GY-A-0.67）" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="55" Qdbm="031208002001" Mc="管道绝热" Xmtz="1、名称:管井及吊顶内的给排水管道均做防结露保温 2、厚度:防结露给排水管保温厚度为25mm 3、保温材料采用橡塑(NBR)管壳" Jsgz="按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算" Dw="m3" Sl="1.13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="56" Qdbm="031208002002" Mc="管道绝热" Xmtz="1、名称:管井内给水立管 2、厚度:厚度为40mm 3、保温材料采用橡塑(NBR)管壳" Jsgz="按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算" Dw="m3" Sl="0.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="57" Qdbm="031002001001" Mc="管道支架" Xmtz="支架制作安装" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算
2.以套计量，按设计图示数量计算" Dw="Kg" Sl="30" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="58" Qdbm="031201003001" Mc="金属结构刷油" Xmtz="除锈，刷樟丹二道，面漆二道" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算
2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Dw="Kg" Sl="30" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="59" Qdbm="031002003001" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装(内穿管DN40）" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="60" Qdbm="031002003002" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装(内穿管DN100）" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="61" Qdbm="031002003003" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装(内穿管DN100）" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
					<Qdmx Xh="62" Qdbm="010101007001" Mc="管沟土方" Xmtz="1、名称:管道挖土回填" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以管道中心线长度计算。
2.以立方米计量，按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度计算；无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度，井的土方并入" Dw="m3" Sl="15" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
				</QdBt>
			</Qdxm>
			<Csxm>
				<ZjCs>
					<ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="安全文明施工" Js="0" Jsjc="[2]+[3]+[4]" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
						<AqwmfMx Mc="安全文明施工基本费" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1"/>
						<AqwmfMx Mc="安全文明施工省级标化增加费:一星级" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2"/>
						<AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3"/>
					</ZjCsMx>
					<ZjCsMx Xh="5" Bm="031302002001" Mc="夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="6" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="7" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="8" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="9" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="10" Bm="031302008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="11" Bm="031302009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="12" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价:市优工程" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2"/>
					<ZjCsMx Xh="13" Bm="031302011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="14" Bm="031302012001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="15" Bm="031302013001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
					<ZjCsMx Xh="16" Bm="031302012002" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
				</ZjCs>
				<DjCs>
					<DjCsMx Xh="63" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0"/>
				</DjCs>
			</Csxm>
			<Qtxm>
				<QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1"/>
				<QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2"/>
				<QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料（工程设备）暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1"/>
				<QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2"/>
				<QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3"/>
				<QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4"/>
			</Qtxm>
			<Zlje>
				<ZljeMx Xh="1" Mc="工程量清单中工程量偏差和设计变更" Dw="项" Bz="" Zdje="0"/>
				<ZljeMx Xh="2" Mc="政策性调整和材料价格风险" Dw="项" Bz="" Zdje="0"/>
				<ZljeMx Xh="3" Mc="其他" Dw="项" Bz="" Zdje="0"/>
			</Zlje>
			<Clzg/>
			<Zygczg>
				<ZygczgMx Xh="1" Mc="无" Gcnr="" Bz="" Je="0"/>
			</Zygczg>
			<Jrg>
				<JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1">
					<JrgMx Xh="1" Mc="零星人工" Dw="工日" Zdsl="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
				</JrgBt>
				<JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2">
					<JrgMx Xh="1" Mc="零星材料" Dw="m2" Zdsl="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
				</JrgBt>
				<JrgBt Xh="三" Mc="机械" Je="0" Lb="3">
					<JrgMx Xh="1" Mc="零星机械" Dw="台班" Zdsl="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
				</JrgBt>
				<JrgBt Xh="四" Mc="管理费利润" Je="0" Lb="4"/>
			</Jrg>
			<Zcbfwf>
				<ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。" Jsjc="" Fl="0" Je="0"/>
				<ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="发包人供应材料" Jsjc="" Fl="0" Je="0"/>
			</Zcbfwf>
			<Zjxmjdkzffj>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="1" Mc="安全文明施工" Zjje="3160.71">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="2" Mc="夜间施工增加" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="3" Mc="非夜间施工增加" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="4" Mc="二次搬运" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="5" Mc="冬雨季施工增加" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="6" Mc="已完工程及设备保护" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="7" Mc="临时设施" Zjje="2033.2">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="8" Mc="赶工措施" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="9" Mc="住宅分户验收" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="10" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="11" Mc="特殊条件下施工增加费" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="12" Mc="建筑工人实名制费用" Zjje="55.45">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="13" Mc="社会保险费" Zjje="4562.06">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="14" Mc="住房公积金" Zjje="798.36">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="15" Mc="环境保护税" Zjje="0">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
				<ZjxmjdkzffjMx Xh="16" Mc="税金" Zjje="17590.17">
					<ZfMx Zfcs="1" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="2" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="3" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="4" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="5" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="6" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="7" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="8" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="9" Zfje="0"/>
					<ZfMx Zfcs="10" Zfje="0"/>
				</ZjxmjdkzffjMx>
			</Zjxmjdkzffj>
			<Fbrgycl/>
			<Cbrgycl/>
			<Rcjhz/>
		</Dwgcxx>
	</Dxgcxx>
</JingJiBiao>
