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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产30万平方米覆铜板新建项目

	项目代码
	2605-320253-89-03-538454

	建设单位联系人
	李*
	联系方式
	1801401****

	建设地点
	 江苏省 （自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 徐霞客镇 乡（街道） 任九房社区环北路178号 （具体地址）

	地理坐标
	（ 120 度  19 分 42.481 秒， 31度 45 分 46.279 秒）

	国民经济
行业类别
	电子专用材料制造C3985
	建设项目
行业类别
	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39
81电子元件及电子专用材料制造 398

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	江阴市徐霞客镇人民政府
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	江阴徐霞客备〔2026〕119号

	总投资（万元）
	10000
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	0.3%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	不新增用地，租用厂房，建筑面积2951.98

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则表

专项评价的类别
涉及项目类别
专项设置情况
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂
本项目不涉及工业废水直排，故不设置地表水专项评价
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目采用自来水，不设置取水口，因此无需设置生态专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目未向海洋排放污染物，因此可不设置海洋专项
土壤、声环境

不开展专项评价

不开展专项评价
地下水

原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
由上表可知，本项目无需设置大气、土壤、声环境、地下水、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价。

	规划情况
	1、《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）》

2、《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕1号）3、《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办〔2022〕7号）4、规划文件：《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》

审查机关：江苏省人民政府

审查文件：《省政府关于江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》

审查文号：苏政复〔2025〕4号

	规划环境影响
评价情况
	规划环评名称：《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》

审查机关：无锡市生态环境局

审批文件名称及文号：《无锡市生态环境局关于江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书的审查意见》（锡环发〔2023〕120号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划相符性分析

①土地利用规划相符性

本项目位于江阴市徐霞客镇任九房社区环北路178号，根据《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》，徐霞客镇工业园区包括峭岐工业园区和璜塘工业园区，其中璜塘工业园区位于徐霞客镇中部的徐霞客镇区，东至白屈港，东西横树浜，西至京沪高速、璜塘外环西路，南至璜塘外环北路、环北路、江海路，北至顾桐路，面积约2.6平方公里。本项目位于璜塘工业园区范围内，项目建设地为二类工业用地，见附图7。根据《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕1号），本项目位于璜塘工业园区，见附图8。根据《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》，统筹划定落实三条控制线：永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，本项目在城镇开发边界范围内，见附图11。故本项目的建设符合土地利用规划。

2、产业定位相符性
根据《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》（锡环发〔2023〕120号），璜塘工业园区产业定位以高端化纤、新能源新材料产业为主导的创新性特色工业园区。根据《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办〔2022〕7号），璜塘工业园产业定位以新型包装材料及制品为特色产业。本项目行业类别为电子专用材料制造，主要产品为覆铜板，符合璜塘工业园区产业定位。
3、与《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》及其审查意见（锡环发〔2023〕120号）相符性

根据《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》（锡环发〔2023〕120号）：拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实规划环评提出空间管控、污染物排放、环境准入等要求，开展工程分析、污染物允许排放量测算、环境风险评价和环境保护措施可行性论证等内容，强化环境监测、环境保护和风险防控措施的落实。规划环评中规划协调性分析、环境现状、污染源调查等资料可供建设项目环评共享，项目评价内容可结合实际情况予以简化。本项目位于璜塘工业园区，在城镇开发边界范围内，符合产业定位要求，已开展工程分析、污染物允许排放量测算和环境保护措施可行性论证。本项目热压废气经二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放，清洗废水经精密过滤器过滤后循环回用，不外排，生活污水经预处理后接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，噪声通过厂房隔声降噪等措施达标排放，一般固废外售综合利用，危险废物交有资质单位处置，采取相应环境保护措施后，项目对周边环境影响较小。

根据《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》结论及审查意见，本项目与璜塘工业园区生态环境准入相符性分析如下。

表1-2  与璜塘工业园区生态环境准入相符性分析

清单类型

分类

要求

本项目相符性

产业准入要求

优先引入
1、高端化纤：差别化功能性化学纤维材料、生物基化学纤维和生物可降解纤维的材料项目（C2822涤纶纤维制造等）；

2、新能源新材料：包装新材料（C292塑料制品业等）、新型建材（C292塑料制品业等）、光伏设备及配件（C331结构性金属制品等）。
本项目行业类别为电子专用材料制造，位于徐霞客璜塘工业园区，主要产品为覆铜板。本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等有机溶剂使用；不属于纯电镀项目；本项目清洗废水经精密过滤器过滤后循环回用，不外排，生活污水经预处理后接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理；本项目不涉及蒸汽使用且无燃煤锅炉项目；本项目不属于高毒性、高危险性、高污染性项目。故本项目不属于徐霞客镇璜塘工业园区禁止引入的行业，符合产业定位要求。

禁止引入

1、使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等有机溶剂的项目；

2、纯电镀项目；

3、水质经预处理不能满足污水厂接管要求的项目；

4、蒸汽用量大且又不能实行集中供热、需自建燃煤锅炉的项目；

5、“涉重”、光气、“三致”、恶臭以及环保技术难以治理的高毒性、高危险性、高污染性等建设项目。
空间布局约束

1、永久基本农田按照《基本农田保护条例》相关要求进行保护和管理，规划期符合国土空间总体规划或三区三线划定成果，永久基本农田未调整到位前，不得占用永久基本农田；

2、水域面积不得少于2.52公顷；
3、园区边界设置不低于20米的空间防护距离，污染较大的生产工段和车间远离居住区，建议沿顾桐公路（规划）、江海路、新仁路等园区边界区域布局轻污染的生产工段和车间。
本项目在城镇开发边界范围内，不占用永久基本农田；建设区域距最近江阴市马镇河流重要湿地900米，不涉及生态保护红线和生态空间管控区域；距最近居住区敏感目标123米；距最近环北路122米，不涉及顾桐公路、江海路、新仁路等园区边界区域。

污染物排放管控

1、大气污染物排放量：颗粒物排放量39.99吨/年，二氧化硫5.90吨/年，氮氧化物21.79吨/年，VOCs排放量46.62吨/年。

2、水污染物排放量（外排量）：废水外排量37.84万吨/年，化学需氧量18.92吨/年，氨氮1.51吨/年，总氮4.54吨/年，总磷0.19吨/年。
本项目清洗废水经精密过滤器过滤后循环回用，不外排，生活污水经预处理后接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，最终排入白屈港；生活污水外排量240吨/年，COD0.012吨/年，氨氮0.001吨/年，总氮0.0029吨/年，总磷0.0001吨/年；大气污染物非甲烷总烃0.052t/a，在徐霞客镇内平衡，总量平衡单见附件。

环境风险防控

1、健全突发水污染事件环境应急防范体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，定期开展演练。构建与无锡市、江阴市、徐霞客镇之间的联动应急响应体系，实行联防联控。

2、①存储、使用危险化学品及产生

大量生产废水的企业，应配套有效措施，合理设置应急事故池，根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域水平防渗方案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。②产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
本项目建成后开展安全风险评估和隐患排查，制定突发环境事件应急预案并定期演练，配套应急队伍与物资，构建联动应急体系；清洗废水经精密过滤器过滤后循环回用，不外排，厂内进行分区防渗；建立危废暂存区贮存危废，交有资质单位处置。

资源开发利用要求

1、规划期园区水资源利用总量：54.75万立方米/年；单位工业增加值新鲜水耗≤8吨/万元。

2、规划期园区规划范围总面积262.45公顷，其中城市建设用地面积259.93公顷，规划期建设用地不得突破该规模。

3、园区实行集中供热，规划期能源利用主要为电能和天然气等清洁能

源。单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元，单位工业增加值碳排放强度≤2吨/万元。
本项目单位工业增加值新鲜水耗6.7吨/万元；生产使用电清洁能源，无其他燃料；建成后用水总量33636吨/年，满足用水总量要求；单位工业增加值综合能耗0.113吨标煤/万元，单位工业增加值碳排放强度0.534吨/万元。

综上所述，本项目的建设符合徐霞客镇璜塘工业园区生态环境准入。


	其他符合性分析
	1、“三线一单”相符性分析
（1）生态保护红线
根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）将自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）等8大类407个区域8474.27平方公里纳入国家级生态保护红线，约占全省陆域国土面积的8.21%，原则上按禁止开发区域的要求，实行最严格的空间管控措施。

根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市生态空间保护区域总面积1324.67平方公里，占全市国土面积的28.63%。其中，国家级生态保护红线面积673.05平方公里，占全市国土面积的14.55%；生态空间管控区域面积1227.45平方公里，占全市国土面积的26.53%。

本项目位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目与最近生态保护红线目标之间关系见下表，见附图6。
表1-3  重要生态功能区一览表
生态空间保护区域名称
主导生态功能
范围

与本项目方位及距离
国家级生态保护红线范围
生态空间管控区域范围
马镇河流重要湿地

湿地生态系统保护

/
地跨江阴市域南部地区青阳镇、徐霞客镇、祝塘镇、长泾镇，北起暨南大道，南至江阴市界，西至锡澄公路，东至河塘杨家浜一线；以及京沪高速以西，璜塘、峭岐部分区域
W
900m

由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的江阴市马镇河流重要湿地900米，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的相关要求。

（2）环境质量底线

根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中全市的数据可知，建设地所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、CO日平均浓度第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准；PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，因此，判定为不达标区。依据限期达标规划，制定有效的大气污染防治措施的情况下，江阴市大气环境质量状况可以得到进一步改善。
根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度），项目受纳水体白屈港水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声要求。
本项目废气、废水、噪声均能达标排放，固废得到合理处置。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。
（3）资源利用上线

本项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。
（4）生态环境准入清单
项目对照国家及地方政策、《市场准入负面清单》（2025年版）等进行说明。

表1-4 本项目相符性分析

序号

内容

相符性分析

《产业结构调整指导目录(2024年本)》

不属于限制类、淘汰类项目，符合要求

《无锡市制造业转型发展指导目录(2012年本)》

不属于限制类､淘汰类项目,符合要求

《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(2008年1月)

不属于禁止类､淘汰类项目,符合要求

《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》､《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》

不属于限制､禁止用地项目,符合要求

《市场准入负面清单(2025年版)》

不属于限制､禁止用地项目,符合要求

《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》
不属于限制､淘汰､禁止产业项目,符合要求

根据《江苏省生态环境分区管控综合服务系统》以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目占地的综合查询报告书见附件21。本项目位于重点管控单元—江阴市徐霞客镇工业园区环境管控单元内，环境准入相符性下表。

表1-5  本项目与徐霞客镇工业园区环境准入相符性分析

环境准入清单

内容

项目情况
相符性
空间布局约束

璜塘工业园：

1、禁止引入：使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等有机溶剂的项目；纯电镀项目；水质经预处理不能满足污水厂接管要求的项目；蒸汽用量大且又不能实行集中供热、需自建燃煤锅炉的项目；“涉重”、光气、“三致”、恶臭以及环保技术难以治理的高毒性、高危险性、高污染性等建设项目。

2、永久基本农田按照《基本农田保护条例》相关要求进行保护和管理，规划期符合国土空间总体规划或三区三线划定成果，永久基本农田未调整到位前，不得占用永久基本农田。

3、水域面积不得少于2.52公顷。

4、园区边界设置不低于20米的空间防护距离，污染较大的生产工段和车间远离居住区，建议沿顾桐公路（规划）、江海路、新仁路等园区边界区域布局轻污染的生产工段和车间。
本项目行业类别为电子专用材料制造，位于徐霞客璜塘工业园区，主要产品为覆铜板。本项目不属于禁止引入项目：无涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等有机溶剂使用；本项目不涉及电镀，本项目清洗废水经精密过滤器过滤后循环回用，不外排，生活污水经预处理后接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理。本项目不使用蒸汽，不属于“涉重”、光气、“三致”、恶臭以及环保技术难以治理的高毒性、高危险性、高污染性等建设项目。本项目在城镇开发边界范围内，不占用永久基本农田。本项目距离厂界最近的居住区敏感目标123米，距最近环北路122米，不涉及顾桐公路、江海路、新仁路等园区边界区域。

符合
污染物排放管控

（1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。

（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。

本项目建设完成后，生活污水外排量240吨/年，COD0.012吨/年，氨氮0.001吨/年，总氮0.0029吨/年，总磷0.0001吨/年；大气污染物非甲烷总烃0.052t/a，在徐霞客镇内平衡。
符合
环境风险防控

璜塘工业园：

1、健全突发水污染事件等环境应急防范体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，定期开展演练。构建与无锡市、江阴市、徐霞客镇之间的联动应急响应体系，实行联防联控。2、存储、使用危险化学品及产生大量生产废水的企业，应配套有效措施，合理设置应急事故池，根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域水平防渗方案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
本项目建成后开展安全风险评估和隐患排查，制定突发环境事件应急预案并定期演练，配套应急队伍与物资，构建联动应急体系；清洗废水经精密过滤器过滤后循环回用，不外排，厂内进行分区防渗；建立危废暂存区贮存危废，交有资质单位处置。
符合
资源开发效率要求

璜塘工业园：

1、规划期园区水资源利用总量：54.75万立方米/年；单位工业增加值新鲜水耗≤8吨/万元。

2、规划期园区规划范围总面积262.45公顷，其中城市建设用地面积259.93公顷，规划期建设用地不得突破该规模。

3、园区实行集中供热，规划期能源利用主要为电能和天然气等清洁能源。单

位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元，单位工业增加值碳排放强度≤2吨/万元。

4、禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。

本项目单位工业增加值新鲜水耗6.7吨/万元；生产使用电清洁能源，无其他燃料；建成后用水总量33636吨/年，满足用水总量要求；单位工业增加值综合能耗0.113吨标煤/万元，单位工业增加值碳排放强度0.534吨/万元。
符合
由上表可知，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。

2、其他国家及地方有关环保政策相符性分析
表1-6  项目与国家及地方有关环保政策相符性分析一览表
相关环保法规

内容

对照分析

企业情况

《江苏省太湖水污染防治条例》
第四十三条

太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：

（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；

（二）销售、使用含磷洗涤用品；

（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；

（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；

（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；

（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；

（七）围湖造地；

（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；

（九）法律、法规禁止的其他行为
根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），本项目所在地属于太湖流域三级保护区，本项目清洗废水经处理后回用，不外排，仅生活污水排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定的太湖流域禁止的行为。
相符

《太湖流域管理条例》

第二十八条

排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。

在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。
本项目不属于二十八条中相关行业，且本项目清洗废水处理后回用，不外排，本项目生活污水接管口严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定设置与管理。
相符

第二十九条

新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：

（一）新建、扩建化工、医药生产项目；

（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；

（三）扩大水产养殖规模

本项目不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内
第三十条

太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：

（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；

（二）设置水上餐饮经营设施；

（三）新建、扩建高尔夫球场；

（四）新建、扩建畜禽养殖场；

（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

（六）本条例第二十九条规定的行为。

已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭

《江苏省大气污染防治条例》

第三十五条
企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。
本项目热压废气采用二级活性炭吸附装置处理，与文件要求相符

相符

《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）

一、总体要求

（一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。

（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂、浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%
本项目行业类别为电子专用材料制造，热压废气采用二级活性炭吸附装置处理，废气收集效率90%以上，非甲烷总烃去除效率85%，与文件要求相符

相符

《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》

第三条
挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则，重点防治工业源排放的挥发性有机物，强化生活源、农业源等挥发性有机物污染防治
本项目热压废气采用二级活性炭吸附装置收集、处理后达标排放，定期进行监测并存档，并按照规定向社会公开，与文件要求相符
符合
第十三条
新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。

建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设
符合
第十五条
排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准
符合
第十七条
挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。

监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年
符合
第二十一条
产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。

无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量
符合
《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》苏环办[2019]36号
建设项目环评审批要点
一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。
1、本项目选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；
2、本项目所在区域为不达标

区，主要是PM2.5、O3超标。本项目热压废气采用二级活性炭吸附装置收集、处理后达标排放，满足区域环境质量改善目标

管理要求。
3、建设项目采取的污染防治措施能确保废气达标排放。

4、本项目为新建项目，不涉及项目原有环境污染和生态破坏等情况。

5、本项目环境影响报告表的基础资料数据详实，环境影响评价结论明确、合理。
6、本项目不涉及优先保护类耕地集中区域、长江干流及主要支流岸线1公里范围、生态保护红线。
7、本项目属于电子专用材料制造，不涉及燃煤自备电厂、化工园区项目、危险废物利用、处置途径的项目。
8、本项目不使用涂料、油墨、胶黏剂等物料。
符合
二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。
三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。
四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。
除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。
六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。

七、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。
严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。

九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。

十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。

《中华人民共和国长江保护法》

第二十条

长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。对不符合国土空间用途管制要求的，县级以上人民政府自然资源主管部门不得办理规划许可

本项目符合用地规划，不属于《中华人民共和国长江保护法》中禁止、限制活动。

相符
第二十六条

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外

第二十七条

严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续

第二十八条

禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动

第五十五条

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线

《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）

三、深入打好蓝天保卫战：（十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目热压废气采用二级活性炭吸附装置收集、处理后达标排放。
相符

《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）
（三）严把建设项目环境准入关。……。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。”、“‘两高’项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对‘两高’范围国家如有明确规定的，从其规定。

本项目属于电子专用材料制造，不属于《指导意见》中指出的六个“两高”行业，不属于石化、现代煤化工应纳入国家产业规划的项目，对照《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》，本项目不属于目录中两高项目行业范畴，符合文件要求。
相符

《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办[2021]142号）

二、把握管控重点

（一）生产工艺、装备、原料、环境四替代

用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施，从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）标准的产品。对“两高”项目（当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定）要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。

本项目工艺较先进；废气处理设施均为《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中可行性技术，废气经废气处理设施处理后均可达标排放；本项目不涉及涂料；本项目不属于“两高”项目，且厂区布局合理。
相符

（二）生产过程中水回用、物料回收

强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业（如印刷、包装类企业）通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用，强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。

本项目清洗废水经处理后回用，不外排，生活污水经化粪池预处理后接管污水厂处理。本项目产生的危险固废委托有资质单位处置。
相符

（三）治污设施提高标准、提高效率

项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线，确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须采用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。

本项目废气处理设施均为《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中可行性技术，废气经废气处理设施处理后均可达标排放；本项目不新建天然气锅炉、导热油炉采用电加热。
相符

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

①“7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统”；

②“7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年”；

③“7.3.2通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范的要求，采用合理的通风量”；

④“10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施”；

⑤“10.2企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定”。

本项目热压废气通过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放，废气收集率90%以上，非甲烷总烃去除效率85%。处理设施与生产设备同步运行。

企业建立VOCs台账，记录相关信息，台账保存期限不少于3年，同时在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程等的要求，合理布置并采用合理的通风量；本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备可立即停止运行，待检修完毕后同步投入使用。
相符
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气(2019)53号）
三、控制思路与要求，（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施
本项目不属于重点行业，本项目热压废气通过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放，废气收集率90%以上，非甲烷总烃去除效率85%。
相符
《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）
三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术；
将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；
采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量
本项目热压废气通过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放，废气收集率90%以上，非甲烷总烃去除效率85%。废气处理装置不属于单一处理装置，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，采用碘值不低于800mg/g活性炭。
《无锡市重点行业企业VOCs治理指导性意见（试行）》

1、将VOCs的治理与监控纳入日常生产管理体系。安排专人负责VOCs污染控制的相关工作，系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，并落实到具体责任人。制定治理设施运行及维护的操作规程。
2、建立企业基本信息、产品工艺原料信息、特征污染物种类信息、产品生产及输出、废气处理等信息档案。应记录原辅材料类别、使用量、产品产量和废气处理设施运行状况、废溶剂、废吸附剂回收等信息。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换记录，相关记录至少保存3年。
3、加强对VOCs收集和治理设施的运行维护管理，确保VOCs稳定达标排放。VOCs事故状态或设备维修等原因造成废气治理设施停止运行时，企业应立即采取紧急措施并及时停止生产。
4、建立VOCs自行监测制度，根据规定的频次要求（已领取排污许可证的企业按照许可证的要求）开展VOCs排放情况的自行监测，并按规定公开自行监测数据。鼓励安装VOCs在线监测设备，其中，列入重点行业挥发性有机物监管名录的化工企业单个排气筒风量大于等于1万立方米/小时或其他企业单个排气筒风量大于等于4万立方米/小时的，必须按要求安装VOCs在线监测设备，并与生态环境部门联网。
5、企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保治理设施的持续稳定运行。
本项目热压废气通过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放，废气收集率90%以上，非甲烷总烃去除效率85%。制定治理设施运行及维护的操作规程。建立企业基本信息、产品工艺原料信息、特征污染物种类信息、产品生产及输出、废气处理等信息档案。保存活性炭的购买及更换记录，相关记录至少保存3年。加强对VOCs收集和治理设施的运行维护管理，确保VOCs稳定达标排放。VOCs事故状态或设备维修等原因造成废气治理设施停止运行时，立即采取紧急措施并及时停止生产。建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保治理设施的持续稳定运行。按照排污许可证要求建立了VOCs自行监测制度。因此，与该文符合

相符
《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办【2022】 218号文）

一、新建企业一律不得采用单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷淋等低效末端治理技术；

二、设计风量：涉VOC 排放工序应在密闭空间操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；三、活性炭填充量：活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行
本项目热压废气通过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放，废气处理装置不属于单一处理装置，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，活性炭每月更换1次，与文件要求相符

《长江经济带发展负面清单指南2022年版》江苏省实施细则

区域活动
1.禁止长江干流、长江口、

34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。
本项目属于电子专用材料制造，不涉及水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域。

2.禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江

干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。

本项目不涉及长江干支流岸线一公里范围内。

3.禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾 矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不涉及长江干流岸线三公里范围内。
4.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
本项目无磷、氮生产废水排放，生活污水接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，不涉及《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
5.禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
本项目属于电子专用材料制造，不涉及燃煤发电项目。

6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展

负面清单指南(试行，2022年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。
本项目属于电子专用材料制造，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

7.禁止在取消化工定位的

园区(集中区)内新建化工项目。
本项目属于电子专用材料制造，不涉及化工项目。

8.禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。

本项目属于电子专用材料制造，不涉及劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。

产业发展
1.禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。

本项目属于电子专用材料制造，不涉及。
2.禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响

大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
本项目属于电子专用材料制造，不涉及。
3.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
本项目属于电子专用材料制造，不涉及。
4.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
本项目属于电子专用材料制造，不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目。

5.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目属于电子专用材料制造，不涉及严重过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目。

《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》

空间布局约束：1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。

2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、 扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。

本项目地处太湖流域三级保护区，属于电子专用材料制造；不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。本项目无磷、氮生产废水排放，生活污水接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理。

污染物排放管控：城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。
本项目属于电子专用材料制造，不涉及城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业。

环境风险防控：1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶

不得进入太湖。

2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。

3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。

本项目不涉及船舶运输，不向太湖流域水体排放或者倾倒废弃物，项目建成后将制定风险防范应急预案，防止事故废水进入水体。

资源利用效率要求：1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。

2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。

本项目用水主要为隔套冷却用水、清洗用水、空调系统用水以及职工生活污水。项目建成后建立用水管理制度，并进行规范化管理；本项目不涉及新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道。

由上表可知，本项目符合国家及地方有关环保政策中的相关要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
本项目拟建地位于江阴市徐霞客镇任九房社区环北路178号，租用江阴市威腾铝箔合成材料有限公司闲置厂房2951.98平方米，购置叠合回流线、热压机、包装机等设备共35台套进行建设，项目建成后，年产30万平方米覆铜板。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39，81电子元件及电子专用材料制造 398”中“印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的”，应该编制环境影响报告表。因此，公司委托江阴市科本环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。江阴市科本环境科技有限公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。
本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。
2、工程内容
本项目租赁现有厂房进行建设，主体工程包括新增生产设备的购买、安装和调试等环节；公用及辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目产品方案见
表2-1、主体工程、公用和辅助工程情况见表2-2。
表2-1  建设项目产品方案
序号

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称

规格
设计能力

年运行时数

生产车间

覆铜板

尺寸：18×24英寸、21×24英寸
30万m2/年

7200

注：覆铜板分为单面覆铜板和双面覆铜板，其典型结构为“铜箔-白膜”和“铜箔-白膜-铜箔”。

表2-2  建设项目主体工程、公用和辅助工程
工程名称

建设名称

设计能力

备注

主体工程

生产车间

建筑面积2216.66m2，生产能力为覆铜板30万m2/年

1F，层高11.4m，依托出租方现有厂房

辅助工程

办公楼

735.32m2
2F，层高5.7m，用于员工办公，依托出租方

更衣室1#

40m2
员工更衣，位于生产车间

更衣室2#

30m2
中控室

20m2
生产自动化控制，位于生产车间

贮运工程

原料仓库

65m2
原辅料堆放，位于生产车间

耗材室

50m2
设备备品、制造备品、机电备品存放，位于生产车间

成品库

40m2
成品堆存，位于生产车间

公用工程

给水系统

自来水

DN150
当地水网，依托出租方现有设施

排水系统

雨水管网

DN500
直接排入厂区内雨水管网，依托出租方现有设施

污水管网

DN315

接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，依托出租方现有设施

供电

4100KVA

依托出租方变压器
循环冷却系统
冷却塔125t/h×2

冷却水循环回用，新增

环保工程
废水

生活污水
化粪池

20m3
简单生化处理，依托出租方现有设施

清洗废水

精密过滤器
5t/h

经精密过滤器过滤后循环使用，新增
废气

热压废气

二级活性炭吸附装置

5000m3/h

废气采用吸风罩收集，捕集率达90%，非甲烷总烃去除效率为85%，尾气通过1根15m高排气筒DA001排放，新增

噪声
合理布局，车间厂房及隔声房隔声等

降噪量≥25dB(A)
厂界达标
固废
一般固废堆场

20m2
固废分类，零排放
危废暂存区

5m2
采用智能收集设备进行危废暂存，零排放，新增
土壤和地下水
重点防渗区
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7；或参照GB18598执行
危废暂存区

一般防渗区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行

生产车间

简单防渗区

一般地面硬化

厂区道路、办公楼、车间其他区域等

本项目租赁江阴市威腾铝箔合成材料有限公司闲置厂房2951.98平方米，公辅工程依托情况一览表见下表。

表2-3 公辅工程依托情况一览表

工程名称

建设名称

设计能力

备注

公用工程

给水工程

DN150

由市政给水管网供给，依托出租方现有给水设施

排水工程

雨水管网

DN500

出租方已实现“雨污分流”，本项目雨水排放和生活污水排放均依托出租方现有雨水管网和污水管网

污水管网

DN315

供电工程

4100KVA

由市政供电管网供电，依托出租方现有4100KVA变压器

环保工程

化粪池

20m3
依托出租方现有设施

责任主体：雨水排放口、污水接管口责任主体为江阴市威腾铝箔合成材料有限公司，环保治理设施、一般工业固体废物贮存场、危废暂存区的责任主体为特弗电子材料（江苏）有限公司。

3、项目原辅材料消耗


项目原辅材料消耗及理化性质见表2-4、表2-5。

表2-5  主要原辅材料理化性质

名称

分子式

危规号
理化特性

燃烧爆炸性

毒性毒理

聚四氟乙烯

[C2F4]n
/

俗称塑料王，是四氟乙烯的聚合物，为白色或灰白色的物质。它是在高压下由二氯甲烷与氢氟酸聚合制成四氟乙烯(粉末)，在 370℃时，将得到的四氟乙烯粉末装模、烧结，产生一种坚韧的、非热塑性和非多孔性的树脂。聚四氟乙烯虽然大多是结晶体，但却没有熔点。它的塑性随温度升高而增加，而机械性能则急剧变坏。而且在高于 327℃时，转变为非流动无定形的胶状物。在高于 400℃时，聚四氟乙烯分解，放出有毒的挥发性氟化物气体。
不燃

无毒

热煤油

/

/

淡黄色至褐色油状液体，无异味或略带石油气味，不溶于水，可溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂；分子量 300-500，相对密度（水 = 1）0.84~0.88（20℃），闭口闪点≥200℃（开口闪点≥220℃），引燃温度350~380℃，沸点350~500℃，运动粘度（40℃）28~32mm²/s，热稳定性优异。


可燃

属低毒类，大鼠经口LD50＞3000mg/kg，兔经皮LD50＞2000mg/kg
机油
/

/

分子量230-500，油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，不溶于水。闪点202℃，引燃温度248℃，相对密度（水=1）约0.85。溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂；燃烧分解产物为一氧化碳、二氧化碳。

可燃
无资料
4、建设项目主要工艺及生产设施名称一览表
表2-6  建设项目主要工艺及生产设施名称一览表
类别

主要工艺
名称

型号

数量（台/套）

备注

生产及辅助设备

开卷裁切、叠合、拆解、刷磨、清洗、裁边、检测

叠合回流线a
223kw
1
国产

叠合回流线a
105kw
1
国产

热压

热压机b
378kw
12
国产

包装

包装机
40kw
1
国产

公用

空压机
45kw
1
国产

空调系统
冰水主机
40kw
5
国产

冰水泵组
67kw
5
国产

空调箱1#
80000CMH
1

国产

空调箱2#
40000CMH
1

国产

冷却水泵组
134kw
5
国产

冷却塔
125CMH
2
国产

注：a.叠合回流线包括开卷裁切设备、叠合设备、拆解设备、刷磨设备、清洗设备、裁边设备、检测设备各1台。
b.每台热压机配套1台导热油炉，导热油炉采用电加热。

5、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目职工及管理人员共计20人。
工作制度：本项目全厂实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天，其中热压工序每天运行18小时，叠合回流线每天运行20小时，其余设备每天运行24小时。
6、建设项目厂区平面布置及周边环境概况
厂区平面布置：厂区设置办公楼和生产车间，其中生产车间从东至西依次设置成品库、更衣室1#、中控室、热压区、包装区、耗材室、回流区、叠合区、原料仓库以及更衣室2#，建设项目厂区平面布置见附图4、具体生产车间布置见附图5。

周边环境概况：项目租用江阴市威腾铝箔合成材料有限公司厂房，该公司厂界东侧为无锡尚领石英科技有限公司、其他工业企业及商铺，南侧为空地，西侧及北侧为江阴市博源包装材料有限公司，周边500m范围内环境敏感目标为东侧123m的徐霞客镇人才公寓，周围环境概况见附图2。
7、项目用排水平衡

（1）水量平衡依据

本项目用水主要为隔套冷却用水、清洗用水、空调系统用水以及职工生活污水。
①隔套冷却用水：根据企业提供资料，本项目新增2台冷却塔，冷却塔冷却循环量为125t/h，年运行时间6000h，蒸发损失量、补充水量、风吹损失水量参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），计算公式如下：
Qe=K·∆t·Qr
式中：Qe——蒸发损失量，m3/h；

K——蒸发损失系数，K取值0.0014；
∆t——冷却塔进出水温差，取10℃；
Qr——循环水量，125m3/h。
经计算，蒸发损失量为1.75m3/h×2。
[image: image1.jpg]



式中：Qm——补充水量，m3/h；
Qe——蒸发损失量，m3/h；

N——浓缩倍数，间冷循环冷却系统浓缩倍数不宜小于5.0，且不应小于3.0，本次评价取5；
经计算，补充水量约为2.19m3/h×2。
Qm=Qe+Qb+Qw
式中：Qb——排污水量，m3/h，本项目冷却水循环回用，不排放，取值0；

Qw——风吹损失水量，m3/h

经计算，风吹损失水量为0.44m3/h×2。综上所述，本项目损耗共计2.19m3/h×2，即26280t/a，损耗水量定期补充，不排放。

②清洗用水：项目镜面钢板使用前需要经过清洗，确保表面干净无尘。根据企业提供资料，清洗过程采用自来水清洗，不添加清洗剂，清洗水由清洗设备自备水箱（5m3）供给，用水量为1.2m3/h，清洗工序平均每天工作20h，清洗用水量为24m3/d（7200t/a），排水量以90%计，为6480t/a，清洗废水经精密过滤器中滤芯（PP材质）过滤后循环使用，不外排。

③空调系统用水：项目空调系统配套5台10t/h冰水泵组，年运行时间为7200h，则循环用水量为360000t/a，补充新鲜水量按循环量的0.3%计，为1080t/a，全部损耗，不排放。

④生活用水：按照国家《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水定额为每人每班30~50L，本报告采用50L/人·班计，本项目劳动定员共20人，按300天计，则生活用水量为300t/a，排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为240t/a。

（2）水量平衡图
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图2-1  本项目水量平衡图     单位  t/a



	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程

本项目主要从事覆铜板的生产，具体生产工艺流程及产污环节如下（图中S—固废、N—噪声、G—废气、W-废水）。
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图2-2  覆铜板生产工艺流程图及产污环节图

2、其它产污环节分析

本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机、空压机、冰水主机、冰水泵组、冷却水泵组、冷却塔和空调箱运行噪声（N）、设备维护保养过程产生的废机油（S7）及废机油桶（S8）、二级活性炭吸附装置产生的废活性炭（S9）、厂区生活垃圾（S10）、厂区职工生活污水（W2）。

表2-7  主要产污环节和排污特征
类别

代码

产生点

污染物

采取的措施及去向

废气
G1

热压

非甲烷总烃、氟化氢

经二级活性炭吸附装置净化处理后，尾气通过1根15m高排气筒DA001排放

废水

W1

清洗

清洗废水

经精密过滤器过滤后循环回用，溢流排水接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理
W2

职工生活

生活污水

经化粪池预处理后，接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理
固体

废物

S1

开卷裁切

废边角料

外售综合利用

S5

裁边

S4

清洗

废滤芯

外售综合利用

S6

检测

废品

外售综合利用

S2

热压

废热煤油

委托有资质单位处置

S3

废热煤油桶

委托有资质单位处置

S7
设备维护保养
废机油
委托有资质单位处置
S8

废机油桶
委托有资质单位处置
S9

废气处理
废活性炭

委托有资质单位处置

S10

职工生活

生活垃圾
环卫部门清运处理

噪声
N

生产设备及风机等辅助设备

噪声

合理安排设备整体布局、优先选用低噪声设备、对设备进行经常性维护、厂房隔声


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、与本项目有关的厂房情况

本项目为新建项目，租用江阴市威腾铝箔合成材料有限公司闲置厂房2951.98平方米。该厂房为新建厂房，无生产活动，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号文件相关要求，故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。该厂房已有完善的供水、供电等公辅设备。

建设地污水管网已接通，生活污水经化粪池预处理后接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司处理达标后排入白屈港河。
2、公辅设施建设情况

本项目租用江阴市威腾铝箔合成材料有限公司厂房，该厂房已有完善的供水、供电等公辅设备。厂区整体污水排放系统、雨污分流系统均正常运行。本项目建成后，全厂区雨污管网、化粪池、污水排放口共用，电力管线依托出租方现有，责任主体为房东江阴市威腾铝箔合成材料有限公司；本项目生产废水处理后回用，不外排，废气经废气处理装置处理后达标排放，环保责任主体为特弗电子材料（江苏）有限公司。为完善环保管理，各个企业各自的风险防范措施、应急预案均独立，并独立承担应承担的责任。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境

（1）基本污染物环境质量现状

本报告选取2024年作为评价基准年，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中数据，项目所在区域各基本污染物环境质量现状数据见下表。

表3-1  环境空气质量监测数据

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率%

达标情况

SO2
年均值

8.0

60

13.3

达标

NO2
年均值

33.1

40

82.75

达标

PM10
年均值

51.7

60

86.17

达标

PM2.5
年均值

32

30

106.67

不达标

CO

日平均浓度第95百分位数

1134

4000

28.35

达标

O3
日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数

162

160

101.25

不达标

根据2024年江阴市环境公报监测数据可知，建设地所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、CO日平均浓度第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准；PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，因此，判定为不达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热电整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力，可有效改善区域大气环境质量现状。

2、地表水环境

项目所在地纳污河流为白屈港，根据江苏省地表水（环境）功能区划，白屈港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度），江阴市水环境水质情况如下：

2024年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。
①国省考断面

2024年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中11个断面达到Ⅱ类。

②饮用水水源地

江阴市饮用水以集中供水为主，以地表水为主要水源，共设3个饮用水源水质监测断面，分别位于长江小湾、肖山湾和西石桥断面。按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准评价，2024年小湾、肖山湾、西石桥饮用水源地水质良好，水质达标率为100%，与2023年持平；109项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。

③市域重点河流

2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、V类和劣V类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。

故根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度），白屈港水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3、声环境

本项目位于江阴市徐霞客镇任九房社区环北路178号，根据《徐霞客镇声环境功能区划图》，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中声环境质量状况描述，声环境质量昼间平均等效声级为54.3dB（A），因此昼间声环境质量等级能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。本项目位于2类区，昼间测点平均等效声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境质量标准，项目所在地声环境质量较好。本项目厂界外50m无声环境保护目标，故无需监测。
4、生态环境

本项目在工业园区内，租用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。

5、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。
6、地下水、土壤环境

本项目租用江阴市威腾铝箔合成材料有限公司厂房，从事覆铜板的生产。项目在租用标准厂房混凝土基础上涂刷环氧地坪和环氧地坪漆；同时项目所用生产及辅助设备均为地面设备设施，不与天然土壤直接接触；因此在项目落实分区防渗措施后，在正常生产情况下不会对土壤、地下水造成环境影响。

本项目大气污染物产生量极少，在大气扩散的作用下，沉积到土壤表面的极少，该部分大气沉降对土壤和地下水环境造成的影响甚微，本报告对大气沉降不做具体分析。因此本报告不开展地下水、土壤环境现状监测调查工作。


	环境
保护
目标
	1、大气环境

根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见下表。
表3-2  项目周边500m范围内大气环境保护目标表
名称

坐标

保护

对象

保护
内容
环境功能区

规模

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

X

Y

东横村民住宅
120.329354542

31.766616298

居民区
大气

环境
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区

14户/49人
东北

377

任九新村民住宅

120.331435937

31.763714148

居民区

大气

环境

150户/525人

东

246

教师新村民住宅

120.333265203

31.763268901

居民区

大气

环境

30户/105人

东

407

徐霞客镇人民公寓

120.341554400

31.762734457

居民区

大气

环境

200人

东

123

川桥头村民住宅

120.330902177

31.759763254

居民区

大气

环境

10户/35人

东南

369

居家养老服务中心、徐霞客镇任九房村卫生室

120.326771575

31.761490597

医疗卫生
大气

环境

20人

西南

170

任九房村民住宅

120.325591403

31.760634972

居民区
大气

环境

50户/175人

西南

324

油车里村民住宅

120.324534613

31.761852695

居民区

大气

环境

45户/158人

西

334

2、声环境
根据现场勘查，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。

3、地下水环境

建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境

本项目位于江阴市徐霞客镇任九房社区环北路178号，租用现有厂房，不新增用地，无生态环境保护目标。
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	1、废气

本项目热压工序产生的非甲烷总烃、氟化氢有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准，无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准，具体见下表。
表3-3  大气污染物排放标准表

污染物

最高允许排放浓度mg/m3
排气筒高度m

最高允许排放速率kg/h

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
非甲烷总烃

60

15

/
周界外浓度最高点

4.0

氟化氢
5
15

/

/
单位产品非甲烷总烃排放量

0.3kg/t产品

厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相应标准，具体见下表。

表3-4  厂区内挥发性有机物无组织排放限值

污染物

特别排放限值(mg/m3)

限值含义

无组织排放监控位置

标准来源

非甲烷

总烃

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相应标准

20

监控点处任意一次浓度值

2、废水

本项目清洗废水经精密过滤器过滤后循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后通过水管网接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，接管污水厂COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中C标准，详见下表。

表3-5  废水污染物排放标准

项目

接管标准（mg/L）

污水处理厂尾水排放标准（mg/L）

日均排放限值

一次监测排放限值

COD

500

50

75
SS

400

10

/

氨氮

45

4（6）
8（12）
总磷

8

0.5

1
总氮

70

12（15）
15（20）
标准

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）

表1基本控制项目（常规污染物）日均排放限值B标准

表2四项主要常规污染物一次排放监测限值B标准

注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。

清洗废水回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T19923-2024中洗涤用水标准，具体见下表。
表3-6  再生水用作工业用水水源水质标准（洗涤用水）
项目
标准值（mg/L）

标准来源

COD

50

《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T9923-2024）表1洗涤用水标准

SS

/

3、厂界环境噪声

项目所在地厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声功能区2类标准，具体见下表。

表3-7  厂界环境噪声排放标准

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

标准

2类

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固废

本项目一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总量
控制
指标
	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子：
水：COD、氨氮、TP、TN；
大气：非甲烷总烃；
固废：各种固体废物。
建设项目污染物排放总量指标见下表。
表3-8  建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a）
总量控制因子

和特征因子

产生量

削减量

接管量

外排量

建议申请量

废水

生活污水

水量（万t/a）
0.024
0
0.024
0.024
0.024
COD

0.12
0.012

0.108
0.012
0.012
SS

0.096
0.012

0.084
0.0024
0.0024
氨氮

0.0108
0

0.0108
0.001
0.001
TP

0.0019
0

0.0019
0.0001
0.0001
TN

0.017
0

0.017
0.0029
0.0029
废气
有组织

非甲烷总烃

0.198

0.168
/
0.03

0.03

无组织

非甲烷总烃

0.022
0

/

0.022
0.022
合计

非甲烷总烃

0.22
0.168
/
0.052
0.052
固废

一般固废
6.4

6.4

0

0

0

危险废物

3.463

3.463

0

0

0

生活垃圾

3

3

0

0

0

由上表可知，本项目废水接管量为240t/a，COD、SS、NH3-N、TP、TN接管量分别为0.108t/a、0.084t/a、0.0108t/a、0.0019t/a和0.017t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物排放总量为COD0.012t/a、NH3-N0.001t/a、TP0.0001t/a、TN0.0029t/a，由于本项目废水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过徐霞客镇控源截污平衡，SS排放量为0.0024t/a，指标作为该企业考核指标。

本项目大气污染物非甲烷总烃排放总量为0.052t/a，可在徐霞客镇内平衡。
固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目租用现有厂房进行建设，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。

为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施：

①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。

由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。


	运营
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	1、废气

1.1污染物排放源强

本项目有组织废气产生及排放情况见下表。
表4-1  有组织大气污染物产生及排放情况
工序或生产线
污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放标准

排放口编号

排放时间（h）

核算方法

废气产生量
（m3/h）

产生浓度
（mg/m3）

产生速率
（kg/h）

产生量（t/a）

工艺

效率%
是否为可行技术

排放浓度
（mg/m3）

排放速率
（kg/h）

排放量
（t/a）

浓度
（mg/m3）

速率
（kg/h）

热压

非甲烷总烃
产污系数法

5000

7.3

0.037

0.198

二级活性炭吸附装置

85

是

1.1

0.0055

0.030

60

/

DA001

5400
注：热压工序按5400h/a计。

表4-2  无组织大气污染物产生情况及排放情况

位置

产污环节
污染物
种类

产生情况

治理设施

排放情况

污染物产生速率（kg/h）

污染物产生量（t/a）

工艺

处理能力（m3/h）

收集效率（%）

去除率（%）

是否为可行技术

排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

生产车间

热压

非甲烷总烃
0.0041

0.022

/

/

/

/

/
0.0041

0.022

注：热压工序按5400h/a计。

表4-3  废气排放口基本情况

排放口编号及名称
排放口高度
（m）
排放口内径

（m）
排放口温度（℃）
类型
坐标
东经（°）
北纬（°）
DA001热压废气排放口
15
0.35
25
一般排放口
120.328136221
31.762783410
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	本项目废气主要为热压过程产生的非甲烷总烃、氟化氢。
1.2达标排放分析

1.2.1有组织排放废气

①热压过程产生的非甲烷总烃、氟化氢
本项目热压工序非甲烷总烃产生量为0.22t/a，经吸风罩收集后进入二级活性炭处理后（工时5400h/a，风机风量5000m3/h，捕集效率以90%计，非甲烷总烃处理效率以85%计），通过同1根15m高排气筒DA001排放。根据表4-1，非甲烷总烃有组织排放可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准。
本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.03t/a，产品产量为30万m2/年（约103.3t/a），则单位产品非甲烷总烃排放量=0.03*1000/103.3=0.29kg/t产品，能达GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准中单位产品非甲烷总烃0.3（kg/t产品）的标准。
1.2.2无组织排放废气

热压工序10%未捕集的非甲烷总烃在生产车间内无组织排放，排放量为0.022t/a。

企业通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少无组织排放，使无组织排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准。
1.3废气污染治理措施可行性分析

1.3.1废气治理措施评述
本项目热压废气经吸风管道收集后进入配套的二级活性炭吸附装置处理，废气捕集率可达90%，非甲烷总烃去除效率可达85%。

①废气处理系统处理工艺流程如下：
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图4-1  废气处理工艺
②工作原理及去除效率
二级活性炭吸附装置：活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应）或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）和《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），采用二级活性炭吸附装置吸附有机废气，选用蜂窝活性炭，蜂窝活性炭横向强度不低于0.9MPa，纵向强度不低于0.4MPa，比表面积不低于750m²/g，采用的活性炭碘值不低于800mg/g，气体流速宜低于1.2m/s。本项目要求活性炭需定期更换，确保对有机废气的处理效率达到85%以上。活性炭装置通过定期维护保养、更换活性炭，可确保废气处理效率的长期稳定性。活性炭主要性能见下表。
表4-4  活性炭主要性能表
主要成分
蜂窝活性炭
单块蜂窝炭规格

100*100*100mm

壁厚
0.5~0.6mm

水价含量（%）

≤10

比表面积

≥750m2/g

四氯化碳吸附率

≥25%

苯吸附率

≥300mg/g

碘吸附值

≥800mg/g

活性炭装填量

1000kg

抗压强度

横向≥0.9MPa；纵向≥0.4MPa

着火点

≥400℃

过滤风速

<1.2m/s

更换频次

每月更换一次

为确保活性炭处于有效吸附状态，建议企业每月更换一次活性炭，建立活性炭更换记录台账，废活性炭在厂内暂存必须符合暂存要求，存放在密闭的袋内，防止被吸附的有机废气解析释放出来，并且暂存处应做好防风、防雨、防渗漏措施，避免对环境产生二次污染。
本项目热压工序温度370℃，废气采用吸风罩收集且通过较长的管道，考虑管道热量损失，废气进入废气治理设施时温度低于40℃，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“4.4进入吸附装置的废气温度宜低于40℃”的要求。

1.3.2废气捕集率论证

本项目热压工序无法完全密闭，因此选用捕集型集气罩，也叫外部集气罩。根据《环境工程设计手册》有关描述，其原理是利用气态污染物本身运动方向，如热气上升等，在污染物移动方向等待并加以捕集，如伞形集气罩就是典型的代表。对散发热的设备采用伞形罩最为有利，多位于污染源上方，所以又称之为上部集气罩。本项目则选用上部伞形集气罩。为了能尽量捕集所散发的有害气体，必须使伞形罩底部尺寸大于污染源的发生源。具体示意图见下图4-2，具体尺寸见下表4-7。
[image: image12.bmp]
图4-2  上部集气罩示意图
集气罩风量计算公式：Q=3600*1.4PHv

式中：Q—抽风量，m3/h；

P—罩口周长，m；

H—污染源距离罩口高度，m；

v—控制点的控制风速，m/s

表4-5  各集气罩设计风量计算表

污染源

P（m）

H（m）

V（m/s）*

Q（m3/h）

备注

所需风机风量（m3/h）

热压机
0.9
0.3
0.3
408
共有12台热压机
4896
注：根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），VOCs排风罩控制风速不应低于0.3m/s。

根据上述计算结果，热压机吸风罩所需风量为4896m3/h，配套二级活性炭吸附装置风量取5000m3/h，预留余量。

综上所述，同时考虑废气装置系统损失，留有余量，废气装置风机风量设置合理，因此吸风罩废气捕集率按90%计算是可行的。
1.4卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“5行业卫生防护距离初值计算”，计算公式：
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Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；
Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；取值要求：当特征大气有害物质在GB3095中有规定的二级标准日均值时，Cm一般可取其二级标准日均值的三倍；但对于致癌物质、毒性可累积的物质如苯、汞、铅等，则直接取其二级标准日均值。当特征大气有害物质在GB3095中无规定时，可按照HJ2.2中规定的1h平均标准值。恶臭类污染物取GB14554中规定的臭气浓度一级标准值。
L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；
r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元等效半径，单位为米（m）；
A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别取值，具体见下表。
表4-6  卫生防护距离初值计算系数
卫生防护距离初值计算系数
工业企业所在地区近5年平均风速
卫生防护距离L/m
L≤1000
1000＜L≤2000
L＞2000
工业企业大气污染源构成类型
I
II
III
I
II
III
I
II
III
A
＜2
400
400
400
400
400
400
80
80
80
2-4
700
470
350
700
470
350
380
250
190
＞4
530
350
260
530
350
260
290
190
110
B
＜2
0.01
0.015
0.015
＞2
0.021
0.036
0.036
C
＜2
1.85
1.79
1.79
＞2
1.85
1.77
1.77
D
＜2
0.78
0.78
0.57
＞2
0.84
0.84
0.76
注：（1）I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。
（2）II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。
（3）III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按慢性反应指标确定者。
本项目A、B、C、D取值和卫生防护距离计算见下表。
表4-7  无组织卫生防护距离计算表
产生点
污染物
Qc（kg/h）
Cm（mg/m3）
r

（m）
A

B

C

D

L计（m）
L（m）
生产车间

非甲烷总烃
0.0041
2
26.6

470

0.021

1.85

0.84

0.044

50

注：非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准编制详解》推算的一次浓度值，取2.0mg/m3。
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）卫生防护距离终值确定原则“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m”和“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。故本项目以生产车间边界向外50m设置卫生防护距离。根据附图6可知，卫生防护距离范围内无敏感目标，故无组织排放的废气对周围环境影响较小。

1.5监测要求

本项目属于电子专用材料制造C3985，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39电子元件及电子专用材料制造 398”中的“其他”，属于登记管理类别。根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）开展自行监测，本项目排放口非主要排放口，非重点排污单位，本项目大气污染源监测要求见下表。

表4-8  大气污染源监测计划

类别

监测位置

监测项目

监测频次

执行排放标准

废气

有组织

DA001（一般排放口）

非甲烷总烃、氟化氢
1次/年

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准

无组织

厂界外浓度最高点

非甲烷总烃
1次/年

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准

厂区内浓度最高点*

生产车间
非甲烷总烃
1次/年

江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准

注：厂区内浓度最高点取厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1米。

1.6非正常排放情况
根据类比调查，本项目出现非正常排放情况主要为废气处理设施发生故障等，此时废气处理设施对废气的去除效率以“0”计，非正常排放情况下废气的排放情况见下表。

表4-9  非正常排放参数表
序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/（mg/m³）

非正常排放速率/（kg/h)
单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1
热压工序

检修、操作不正常：处理设备故障

非甲烷总烃
7.3

0.037

0.5

1
立即停产，及时修复废气处理设施

本环评拟从下面几个方面建议建设单位做好防范工作：
a、定期检查废气处理设施，加强废气处理设施的日常管理，出现异常时及时采取应急措施，若出现非正常工况，立即停车进行检修，杜绝对环境造成持续性影响。
b、平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。
c、应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。
d、对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。
本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放发生。
1.7结论

项目建设地所在地区域环境为不达标区，徐霞客镇已针对超标情况出具《徐霞客镇大气污染专项整治方案》，同时该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划。本项目热压废气经收集后进入二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放。本项目采用的污染防治措施采用可行技术。以生产车间为界需向外设置50米卫生防护距离，卫生防护距离范围内无敏感目标，对大气环境影响较小。
2、废水

本项目厂区实行“清污分流”和“雨污分流”制。本项目废水主要为清洗废水和生活污水。

2.1废水污染物源强

（1）清洗废水
根据“项目排水平衡”，清洗废水产生量为6480t/a。类比同类型企业，该废水污染因子为COD、SS，浓度分别为50mg/L，200mg/L，经设备自带的精密过滤器过滤后循环使用，不外排。

（2）生活污水
本项目劳动定员20人，生活污水产生量为240t/a，生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，浓度分别为500mg/L、400mg/L、45mg/L、8mg/L、70mg/L。

表4-10  本项目水污染物产生及排放一览表

产污环节

污染物种类

废水量

t/a

污染物

产生情况

治理措施

排放情况

标准浓度限值

mg/L

排放方式及去向

浓度

mg/L

产生量

t/a

废水量t/a

浓度

mg/L

排放量

t/a

清洗工序

清洗废水

6480

COD

50

0.324

经精密过滤器过滤后循环使用

/

/

/

/
回用于清洗工序，不外排
SS

200

1.296

员工生活

生活污水

240

COD

500

0.12
化粪池

240

450/50
0.108
/0.012
500/50
间接排放，接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司后排入白屈港河
SS

400

0.096
350/10
0.084
/0.0024
400/10
氨氮

45

0.0108
45/4
0.0108
/0.001
45/4
总磷

8

0.0019
8/0.5
0.0019
/0.0001
8/0.5
总氮

70

0.017
70/12
0.017
/0.0029
70/12
注：“/”左边为废水进入污水处理厂接管量，“/”右边为废水经污水处理厂外排量。
2.2废水污染防治措施及可行性分析

本项目清洗废水产生量为6480t/a，经精密过滤器过滤后循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后通过水管网接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理。
本项目废水收集方案见下图。
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图4-3  本项目废水收集方案示意图
（1）清洗废水回用可行性分析
本项目洗废水经精密过滤器过滤后循环使用，由于COD产生浓度较低，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T19923-2024中洗涤用水标准，且该标准对SS无限值要求，故经精密过滤器过滤后加回用于生产可行。
（2）接管可行性分析

①江阴市恒通璜塘污水处理有限公司概况

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司成立于2005年6月，位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区金凤北路66号，共分三期建设，总设计规模25000吨/日。一期采用改进的CASS法（周期循环活性污泥法）工艺，设计规模5000吨/日，于2005年6月开始投资新建，并于2010年1月对其进行提标改造，于2010年5月开始试运行；二期采用UASB（升流式厌氧污泥床反应器）—好氧生化工艺，设计规模10000吨/日，于2007年9月开工建设；三期采用高效厌氧UASB工艺与A/O法活性污泥相结合的处理工艺，设计规模10000吨/日，于2010年11月开工建设，于2011年通过三同时验收。该污水厂处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中C标准后排入白屈港河。
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图4-4  废水处理工艺流程图

②废水达标排放情况

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司污水处理设施运行正常，出水水质情况正常，各项出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中C标准后排入白屈港。

③接管可行性

a.接管处理能力分析

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司目前处理规模为2.5万t/d，本项目接管废水量为0.8t/d，占江阴市恒通璜塘污水处理有限公司处理能力比重很小，因此江阴市恒通璜塘污水处理有限公司完全有能力处理本项目排放的生活污水。

b.水质接管可行

本项目生活污水产生量为240t/a，经化粪池预处理后主要水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN接管浓度分别为450mg/L、350mg/L、45mg/L、8mg/L、70mg/L，故本项目废水污染物COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，可接管江阴市恒通璜塘污水处理有限公司处理，故生活污水经化粪池预处理是可行的。

c.管网配套

本项目位于江阴市徐霞客镇任九房社区环北路178号，在该污水厂接管范围内，污水管网已铺设到位。

d.排污口设置情况

本项目厂区按“雨污分流”制排水体系实施，生活污水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，利用厂区现有的一个废水接管口。

综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，本项目营运期产生的生活污水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司处理是切实可行的。
（3）废水类别、污染物及污染治理设施信息

废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。

表4-11  废水类别、污染物及污染治理设施信息

序号

废水类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

COD

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW001

化粪池

沉淀+

消化

DW001

√是

□否

√企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

SS

氨氮

总氮

总磷

废水间接排放口基本情况见下表。

表4-12  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理位置

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

DW001

120.328903002

31.761313147
0.024

城镇污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

工作期间

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

COD

50

SS

10

氨氮

4

总磷

0.5

总氮

12

（4）监测要求
本项目属于电子专用材料制造C3985，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39电子元件及电子专用材料制造 398”中的“其他”，属于登记管理类别，本项目生活污水间接排放，故不开展环境监测计划。

（5）地表水环境影响评价结论

本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期废水主要为清洗废水及员工生活污水。其中清洗废水经精密过滤器过滤后循环使用，其水质可达《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T19923-2024中洗涤用水标准，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，接管水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。江阴市恒通璜塘污水处理有限公司尾水排入白屈港河，项目废水经预处理后满足江阴市恒通璜塘污水处理有限公司接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。
3、声环境影响分析

3.1噪声源强

本项目噪声源主要为叠流回流线、热压机、包装机及风机、空压机、冷却塔等辅助设备运行噪声，噪声源强≤90dB(A)，本项目室外噪声源强见表4-13，室内噪声源强见表4-14。




	
	表4-13 噪声源强调查表（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

1

冷却塔
125CMH
3

36

0.3

85/1

采用低噪声设备，合理布局；对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声

工作时间

2
冷却水泵组
134kw
5

38

0.3

85/1
3
风机
/

-1

33

0.3

90/1
注：以生产车间西南角地面为坐标原点。

表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

型号

数量

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声压级/dB(A)

建筑物外距离

单台设备

叠加后源强

X

Y

Z

生产车间
叠合回流线
223kw/105kw
2
80
83

优先选用低噪声设备，合理布局

23
32
0.4
东
49

49.2

工作时间
25
东

24.2

1
南
11

62.2

南
37.2

西
38

51.4

西
26.4

北
15

59.5

北
34.5

热压机
378kw

12

80

90.8

6
25
0.4
东
83

52.4

东
27.4

南
16

66.7

南
41.7

西
20

64.8

西
39.8

北
14

67.9

北
42.9

包装机
40kw

1

75

75

6
14
0.4
东

90

35.9

东
10.9

南
7

58.1

南
33.1

西
13

52.7

西
27.7

北
23

47.8

北
22.8

空压机
45kw

1

85

85

35
40
0.4
东
51

50.8

东
25.8

南
9

65.9

南
40.9

西
52

50.7

西
25.7

北
21

58.6

北
33.6

冰水主机
40kw

5

80

87

54
59
0.3
东
24

59.4

东
34.4

南
12

65.4

南
40.4

西
79

49

西
24

北
18

61.9

北
36.9

冰水泵组
67kw

5

85

92

55
58
0.3
东
24

64.4

东
39.4

南
11

71.2

南
46.2

西
79

54

西
29

北
19

66.4

北
41.4

空调箱1#

80000CMH

1

75

75

43
59

1
东
33

49.6

东
24.6

南
19

49.4

南
24.4

西
70

38.1

西
13.1

北
11

54.2

北
29.2

空调箱2#
40000CMH

1

75

75

3

8
1
东

96

35.4

东
10.4

南
4

63

南
38

西
7

58.1

西
33.1

北
26

46.7

北
21.7

注：以生产车间西南角地面为坐标原点。

3.2噪声预测结果

表4-15  工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号

声环境保护目标名称

噪声标准/dB(A)

噪声贡献值/dB(A)

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

东厂界

60

50

40

40

达标

达标

2

南厂界

60
50
48.9

48.9

达标

达标

3

西厂界

60
50
42.7

42.7

达标

达标

4

北厂界

60
50
48.6

48.6

达标

达标




	
	5、固体废物

5.1固体废物产生分析
营运期固废主要为开卷裁切、裁边工序产生的废边角料，清洗工序产生的废滤芯，检测工序产生的废品，热压工序产生的废热煤油及废热煤油桶，设备维护保养过程产生的废机油和废机油桶，废气处理过程产生的废活性炭以及职工生活活动产生的生活垃圾。
表4-16  本项目固体废物利用处置方式评价

序号

固废

名称

产生工序

属性

废物类别及代码

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式

利用处置单位

利用或处置量

废边角料

开卷裁切、裁边

一般固废

SW17

900-011-S17

/

固

/

5

袋装

外售综合利用

物资回收单位

利用量5t/a

废滤芯

清洗
SW59

900-009-S59

/
固
/
0.4

袋装
利用量0.4t/a

废品

检测

SW17

900-011-S17

固

/

1

袋装

利用量
1t/a

废热煤油
热压

危险废物

HW08
900-249-08

热煤油

液

T，I

4.56t/6a

桶装

委托有资质单位处置

有资质单位

处置量
4.56t/6a
废热煤油桶
HW08

900-249-08

热煤油

固

T，I

0.4t/6a
堆放

处置量
0.4t/6a
废机油
设备维护保养
HW08
900-249-08
矿物油
液
T，I
0.06

桶装
处置量
0.06t/a
废机油桶
HW08

900-249-08
矿物油
固
T，I
0.008

堆放
处置量

0.008

废活性炭

废气处理

HW49

900-039-49

有机物

固

T

2.568

袋装

处置量
2.568t/a

生活垃圾
职工生活
生活垃圾

SW64

900-099-S64
/

固/液

/

3

桶装

统一处置
环卫部门
处置量
3t/a
表4-17  危险废物汇总表
序号

废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

废热煤油
HW08

900-249-08

4.56t/6a

热压

液

热煤油
热煤油

6年

T，I

贮存于智能收集设备

废热煤油桶
HW08

900-249-08

0.4t/6a
固

废热煤油桶
热煤油

6年

T，I

废机油
HW08

900-249-08
0.06
设备维护保养
液
矿物油

矿物油
3个月
T，I
废机油桶
HW08

900-249-08
0.008
固
废机油桶
矿物油
3个月
T，I
废活性炭

HW49

900-039-49
2.568

废气处理
固

废活性炭
有机物

1个月

T

注：固废产生量核算

（1）生活垃圾

本项目定员20人，年生产300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计算，则年生活垃圾产生量为3t/a。

（2）一般固体废物

1) 废边角料：根据企业提供资料，本项目废边角料产生量约为5t/a。
2) 废滤芯：项目清洗废水采用精密过滤处理后，回用于生产，废水中的悬浮物被精密过滤装置的滤芯拦截，使用一段时间后，需更换滤芯，从而产生废滤芯。根据企业提供资料，项目2台清洗设备各配套滤芯10个，每个重约1kg，平均每15天更换一次，每年更换20次，废滤芯产生量为400个，约为0.4t/a，
3) 废品：根据企业提供资料，本项目废品产生量约为1t/a。
（3）危险固废

1) 废热煤油：依据热煤油实际使用工况，该介质常规每6年整体更换一次，单次更换量为4.56t，则废热煤油产生量约为4.56t/6a。
2) 废热煤油桶：热煤油使用过程中，会产生废热煤油桶，热煤油包装规格为200kg/桶，废热煤油桶重量约18kg/桶，本项目热煤油用量为4.56t/6a，则废热煤油桶产生量约23只（0.4t/6a）。
3) 废机油：本项目设备维护保养需要更换机油，机油用量约为0.1t/a，损耗约为40%，则废机油产生量约为0.06t/a。
4) 废机油桶：机油使用过程中，会产生废机油桶，机油包装规格为25kg/桶，废机油桶重量约2kg/桶，本项目机油用量为0.1t/a，则废机油桶产生量为4只（0.008t/a）。
5) 废活性炭：参照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可的通知》（2021年7月19日）附件中活性炭动态吸附量一般取值10%，废活性炭产生量为活性炭使用量及吸附废气量之和，本项目活性炭净化效率为85%，本项目有机废气削减量为0.168t/a，每月更换一次，则年更换次数约为12次，预计产生废活性炭约为2.568t/a，委托有资质单位处置。

根据附件2中公式计算本项目活性炭更换周期

T=m×s÷（c×10-6×Q×t）

式中：

T—更换周期，天；

m—活性炭的用量，kg；

s—动态吸附量，%；（一般取值10%）

c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；

Q—风量，单位m3/h；

t—运行时间，单位h/d。

表4-18  本项目活性炭装置参数及更换周期情况一览表

序号

工序

活性炭的用量（kg）

动态吸附量（%）

活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3）

风量

（m3/h）

运行时间（h/d）

更换周期（d）

1

热压
200
10

6.23

5000

18

36（本项目从严每月更换1次）
5.2环境管理要求：

（1）一般工业固废

①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废堆场。

②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。

③一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

④建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。

⑤一般固废管理需按照《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办[2024]16号）中要求：

1）建立健全管理台账：一般工业固体废物产生单位要严格按照环评文件、排污许可等明确固体废物属性，做好不同属性固体废物分类管理。

2）完善贮存设施建设：一般工业固体废物产生、收集、贮存、利用处置单位应建设满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施，在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求的环境保护图形标志。

3）落实转运转移制度：产生单位委托运输、利用、处置一般工业固体废物的，要对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向。

4）规范利用处置过程：一般工业固体废物利用处置单位要严格根据环评文件等要求接受相应属性、种类、数量的固体废物，建立一般工业固体废物入场污染物分析管理制度，明确接受标准，检测原始记录保存期限不少于5年。

5）企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部2021年第82号公告)要求，建立一般工业固废台账。

因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。

（2）危险废物

本项目危险废物年产生量最大为7.596t，危险废物量在10吨以下，故危险废物储存按《江阴市小微危废集中收集处理工作实施方案（试行）》（澄环发〔2021〕25号）中相关规定执行，本项目加入江阴市小微危废收处信息化监管平台，以智能收集设备替代危废仓库、信息化监管系统替代手工申报台账，实施危险废物规范化管理第三方运维工作，委托有资质单位为企业提供企业内部危废分类、收集、暂存、申报、转移运输等一站式与专业化延伸服务。

本项目智能收集设备应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设和维护使用。堆场贮存过程需满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体如下：

①应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定的所示标签设置危险废物标识。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更，需报环境监理部门同意并办理变更手续。

Ⅰ.危险废物运输过程环境管理

危险废物的收集、运输按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。

建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。

Ⅱ.危险废物委托利用、处置环境管理

本项目委托处置的危险废物为废热煤油（HW08 900-249-08）、废热煤油桶（HW08 900-249-08）、废机油（HW08 900-249-08）、废机油桶（HW08 900-249-08）、废活性炭（HW49 900-039-49），目前暂未委托利用或处置单位，应尽快落实，使各类危废得到妥善处置。根据对项目周边有资质的危废处置单位的分布情况、处置能力、资质类别的调查，可委托单位见下表。

表4-19  危废处置单位概况

危险废物名称

处置企业名称

地址

许可证号

处置能力及类别

废热煤油、废热煤油桶、废机油、废机油桶、废活性炭

江阴市锦绣江南环境发展有限公司

江阴市月城镇环山路8号

JS0281O

OI572-4

医疗废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精（蒸）留残清(HW11)、染料、涂料废物（HW12)、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16中266-009-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-19-16）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物(HW39)、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49中772-06-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50），合计20000吨/年

由上表可见，无锡市有可以处理本项目危险废物的单位，故本项目危废全部可以做到安全处置。

综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。
6、地下水、土壤

本项目对土壤的影响类型和途径见表4-20，土壤环境影响源及影响因子识别见表4-21。
表4-20  本项目土壤影响类型与影响途径表

不同时段

污染影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其他

建设期

/

/

/

/

运营期

√

√

√

/

服务期满

/

/

/

/

表4-21  土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染物指标

热压区

热压

地面漫流、垂直入渗

热煤油、机油

危废暂存区

危废暂存

地面漫流、垂直入渗

废热煤油、废热煤油桶、废机油、废机油桶、废活性炭

地下水和土壤的防渗分区和技术要求见下表。

表4-22  地下水和土壤的防渗分区和技术要求

防渗分区

定义

包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

厂内分区

防渗技术要求

重点防渗区

危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储罐区、化学品库、汽车液体产品装卸区等

弱

难

其他类型

危废暂存区

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7；

或参照GB18598执行

一般防渗区

无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区

弱

易

其他类型

生产车间
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

简单防渗区

除污染区的其余区域

弱

易

其他类型

厂区道路、办公楼、车间其他区域等

一般地面硬化

除工程措施外，项目还需加强日常管理，避免发生事故造成影响，包括：

1）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强定期对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；

2）对工艺、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对地下水和土壤环境影响极小，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。

7、生态

江阴市徐霞客镇任九房社区环北路178号，企业租用现有厂房进行建设，不新增用地，建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对周边生态环境基本无影响。

8、环境风险

（1）项目危险物质识别

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn
式中q1、q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。

通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B.1以及B.2确定危险物质的临界量。公司所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质分布、最大贮存量及临界量见下表。

表4-23  本项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量aQn/t

该种危险物质Q值

热煤油

4.56

2500

0.001824

机油

0.4

2500

0.00016

废热煤油
/

4.56

50

0.0912

废热煤油桶
/

0.4

50

0.008

废机油
/

0.06

50

0.0012

废机油桶
/

0.008

50

0.00016

废活性炭
/

2.568

50

0.05136

项目Q值Σ

0.153904
注：热煤油、机油临界量按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“表B.1 突发环境事件风险物质及临界量”对应油类物质临界量；废热煤油、废热煤油桶、废机油、废机油桶、废活性炭属于健康危险急性毒性物质（类别2），按照“表B.2 其他危险物质临界量推荐值”中对应物质临界量。

由上表可知，建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，因此，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。

（2）项目危险物质风险识别

①物质危险性识别

表4-24  物质风险识别一览表
类别
风险源

主要风险物质

环境风险类型

事故后果

生产设施
导热油炉、热压机

热煤油、机油
泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放

导致地表水、大气、土壤、地下水等污染和人畜伤害及财产损失

环保工程
危废暂存区

废热煤油、废热煤油桶、废机油、废机油桶、废活性炭

泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放

废气处理设施

非甲烷总烃

超标排放

②风险单元识别

厂区内的风险单元主要为生产装置、贮运及环保工程等，具体见下表：

表4-25 主要生产设施及储运设施说明表
类别
名称
主要风险物质

环境风险类型

事故后果

生产设施
导热油炉、热压机

热煤油、机油
泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放

导致地表水、大气、土壤、地下水等污染和人畜伤害及财产损失

环保工程
危废暂存区

废热煤油、废热煤油桶、废机油、废机油桶、废活性炭

泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放

废气处理设施

非甲烷总烃

超标排放

（3）企业风险源分布及传播途径及次生危害

企业环境风险情况见下表。

表4-26  本项目涉及的主要危废物质、装置环境风险识别情况表

风险源

主要风险物质

环境风险类型

危险物质向环境转移的可能途径

导热油炉、热压机
热煤油、机油
泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放

泄漏后如因防渗措施不当，通过垂直入渗方式会对土壤、地下水产生一定影响，通过地表漫流进入附近地表水体。火灾事故，会产生次生/伴生污染物CO、颗粒物、NOx，导致局部空气恶化；燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分解过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入
危废暂存区

废热煤油、废热煤油桶、废机油、废机油桶、废活性炭

泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放

废气处理设施

非甲烷总烃

超标排放

故障后，企业非甲烷总烃未经处理后直接排放至大气环境，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染；经大气沉降、垂直入渗等方式进入土壤、地下水环境，造成一定污染。

（4）环境风险防范措施及应急要求

a、风险防范措施

根据项目环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施：

①加强对生产设施、危废暂存区等风险单元的管理，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏、火灾事故。

②落实安全检查制度，定期检查风险单元，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。

③要加强对各岗位员工进行风险意识、风险辨识、安全技能、规章制度、应变能力等各方面的培训和教育。
④企业应按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行风险控制措施。

⑤企业依据厂区现有的雨污管网，雨水排放口设置切断阀，发生事故时关闭雨水排放口切断阀，将事故废水和消防废水收集于事故应急池。

⑥做好总图布置和建筑物安全防范措施。

⑦准备各项应急救援物资。

⑧生产设施、危废暂存区等风险单元禁止吸烟，远离火源、热源、电源，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。

⑨企业涉及的原辅料均贮存于室内，且做好防漏防淋溶措施，故不考虑厂区内初期雨水的收集。雨排口规范化建设要求：雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，雨水排放口安装截止阀。

b、构筑环境风险三级（车间级、厂区级和园区级）应急防范体系

根据公司环境风险单元，公司目前所采取的车间级、厂区级、园区级（厂区外环境）风险防控措施。

车间级风险防控措施：本项目产生的废热煤油、废机油等均采用铁桶封盖密闭贮存，废包装桶加盖密闭贮存，铁桶下方均配备防漏托盘，防止危险废物发生泄漏事故。危险废物需及时进行转移、处置。当废热煤油、废机油等发生泄漏，因危废的储存量较小，其泄漏的危废会截流于防漏托盘内，危险废物发生泄漏可拦截在车间内。

厂区级风险防控措施：企业雨水排放口设置切断阀，一旦发生火灾，立即关闭雨水排放口的切断阀，打开事故应急池阀门，通过应急管网将事故废水收集至事故应急池，防止消防废水进入外环境。

园区级风险防控措施：公司事故废水若不能控制在厂区内，通过雨水管网排入外环境任九房浜、银长河，则立即告知江阴市徐霞客镇综合执法局生态环境科，启动《江阴市徐霞客镇突发环境事件应急预案》，可在任九房浜、银长河河段进行封堵，避免事故进一步扩大。
c、环境应急处置

①泄漏事故应急处置
废热煤油、废机油等液体物料下方均配备有防漏托盘，发生泄漏后，泄漏液可截流于防漏托盘内，一般不会流出车间级范围内。应急处置人员利用黄沙等惰性材料对泄漏物料进行吸附，待事故结束后，吸附物按危废委托有资质的单位进行处置。

②火灾事故应急处置

操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和总指挥通报发生火灾的详细情况。依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。考虑到燃烧分解会产生有机废气、CO、碳的氧化物等有毒有害气体，厂内日常必须配备充足的防毒面具、防护服等应急物资，发生火灾实施救援时必须穿戴好防毒面具、防护服等个人防护用品，将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向总指挥报告，寻求救护。

根据火灾情况，由当班负责人会同总指挥组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式。此应急救援要以救出人命和灭火为优先，并立即与总指挥进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求。

在消防部门到达后，企业现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。在灭火过程中建议：A、如有可能，转移未着火的容器。防止包装破损，引起环境污染。B、收容消防废水，在雨水排放口设置切断阀，厂内设置事故应急池或其他截流措施，将废水截流在厂内，待事故结束后，根据水质情况送有资质单位处置或接管污水处理厂，确保消防废水不排入外环境。
③次生环境风险防控措施

考虑到燃烧分解会产生有机废气、CO、碳的氧化物等有毒有害气体，要求建设单位做好如下防控措施：
a、厂内日常必须配备充足的防毒面具、防护服等应急物资，发生火灾实施救援时必须穿戴好防毒面具、防护服等个人防护用品；

b、发生火灾时，需密切关注灾情，做到信息及时共享、同步应急联动，有针对性地采取防范应对措施；

c、建设单位在日常生产运营中，应合理安排原辅料的采购，尽量减少原辅料在厂内的长时间贮存。

通过成熟、可靠的防范措施可得到良好的控制，可最大限度地降低风险事故发生的概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。
9、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率(kg/h)
	排放标准

	大气环境
	DA001热压废气排放口
	非甲烷总烃
	热压废气经二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放
	60
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准

	
	
	氟化氢
	
	5
	/
	

	
	
	
	
	单位产品非甲烷总烃排放量：0.3kg/t产品
	

	
	厂界
	非甲烷总烃
	加强管理，对产生废气环节加强密闭，提高废气收集率
	4
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准

	
	厂区内
	生产车间
	非甲烷总烃
	加强管理，对产生废气环节加强密闭，提高废气收集率
	6
	监控点处1h平均浓度值
	江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相应标准

	
	
	
	
	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	

	水环境
	清洗废水
	COD
	经精密过滤器过滤后循环回用，不外排
	50
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1洗涤用水标准

	
	
	SS
	
	/
	

	
	生活污水
	COD
	经化粪池预处理后纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理
	500mg/L
	达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准

	
	
	SS
	
	400mg/L
	

	
	
	NH3-N
	
	45mg/L
	

	
	
	TP
	
	8mg/L
	

	
	
	TN
	
	70mg/L
	

	声环境
	设备运行噪声
	合理布局，车间厂房及隔声房隔声，墙体采用实砌墙体
	厂界达GB12348-2008表1中2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	危险废物收集后委托有资质单位处置；一般固废收集后综合外售；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。

	土壤及地下水污染防治措施
	一般固废堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求建设；智能收集设备按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求建设；危废暂存区按重点防渗区要求设置防渗措施，生产车间按一般防渗区要求设置防渗措施，厂区道路、办公楼、车间其他区域等地面硬化。

	生态保护措施
	本项目租赁已建厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。

	环境风险防范措施
	对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险，并加强企业安全管理制度和安全教育。

雨排口规范化建设要求：雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。

	其他环境管理要求
	建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。本项目申报后，建设单位应依据国家、江阴市相关环保要求按时申领排污许可证/进行排污登记。

本项目属于电子专用材料制造C3985，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39电子元件及电子专用材料制造 398”中的“其他”，属于登记管理类别。本项目建设后，其他环境管理具体要求见表5-1。

表5-1  其他环境管理要求表

序号

管理类别

管理要求

1

竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）和《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉的公告》（公告2018年第9号）等有关要求执行

2

自行监测

按照排污单位自行监测技术指南监测要求执行

3

监测记录、生产设施运行记录、污染防治设施运行记录等台账记录

参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》环境管理台账记录要求执行

4

信息公开

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求：非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定；排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。

5

应急措施

企业按照地方环境保护主管部门要求编制应急预案

6

危险废物管理措施

企业按照地方环境保护主管部门危废管理要求，按时完成江苏省固体废物管理信息系统危废管理计划备案，并如实申报危险废物产生量，合法合规申报处置危险废物




六、结论

	综上所述，从环境保护角度而言，本次项目建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.052
	/
	0.052
	+0.052

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.108/0.012
	/
	0.108/0.012
	+0.108/0.012

	
	SS
	/
	/
	/
	0.084/0.0024
	/
	0.084/0.0024
	+0.084/0.0024

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0108/0.001
	/
	0.0108/0.001
	+0.0108/0.001

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0019/0.0001
	/
	0.0019/0.0001
	+0.0019/0.0001

	
	TN
	/
	/
	/
	0.017/0.0029
	/
	0.017/0.0029
	+0.017/0.0029

	一般工业

固体废物
	废边角料
	/
	/
	/
	5
	/
	5
	+5

	
	废滤芯
	/
	/
	/
	0.4
	/
	0.4
	+0.4

	
	废品
	/
	/
	/
	1
	/
	1
	+1

	危险废物
	废热煤油
	/
	/
	/
	4.56t/6a
	/
	4.56t/6a
	+4.56t/6a

	
	废热煤油桶
	/
	/
	/
	0.4t/6a
	/
	0.4t/6a
	+0.4t/6a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.06
	/
	0.06
	+0.06

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.008
	/
	0.008
	+0.008

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	2.568
	/
	2.568
	+2.568


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1   建设项目地理位置图





附图2  建设地周围500米卫星图









白膜、铜箔
拆解
开卷裁切
叠合
热压
N噪声
G1热压废气
N噪声
N噪声
S1废边角料
镜面钢板
磨刷、清洗
镜面钢板
（拆解）
自来水
N噪声
W1清洗废水
隔套冷却水
电加热370℃
裁边
检测
成品
包装
S6废品
N噪声
S5废边角料
S4废滤芯
热煤油
N噪声
S2废热煤油、S3废热煤油桶



吸风罩收集
捕集率90%
热压废气
二级活性炭吸附装置
15m高排气筒（DA001）排放
非甲烷总烃处理效率85%



精密过滤器
化粪池
生活污水
接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理
DW001
回用于生产
清洗废水



生活用水
化粪池
240

损耗60
新鲜水
28380
接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理
隔套冷却用水
300
26280
清洗用水
720
1500000
损耗26280
精密过滤器
损耗720
6480
240
空调系统用水
1080
360000
损耗1080
6480



