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一、总体思路与基本原则
（一）总体思路。以服务全省农业特色产业现代化为核心，以社会需求为导向，以加速农机装备创新成果转化为目标，坚持“政府引导、主体参与、技术支撑、协同联动”，引导一批基础条件好、产业代表性强、运行机制活的农业生产经营主体建设中试熟化测试场、实施特色农机中试熟化项目，重点支持符合当地特色产业实际需求、契合机械化智能化发展方向、已进入中试熟化阶段但未在当地大范围推广应用的机具开展试验验证、改进熟化，缩短农机研发定型周期，加快推进农机产业化应用推广进程。2026年省级财政计划投入6000万元，专项用于特色农机中试熟化项目建设。
（二）基本原则。
1.需求牵引，精准对接。聚焦产业急需和农民急用，支持测试资源精准匹配研发需求，避免研发与生产应用“两张皮”。
2.开放共享，协同创新。测试场面向全省乃至全国的农机企业、科研单位开放，鼓励产学研推用多方主体积极参与，共同参与中试熟化。
3.政府引导，高效激励。财政资金主要用于降低中试成本与风险，支持应用主体深度参与产品中试熟化过程，形成“测试-改进-定型-推广”的正向循环激励。
4.标准引领，规范运行。推动制定中试熟化测试规范与评价标准，确保测试数据科学、公正、可信，为农机鉴定、推广和购置补贴政策提供可靠依据。
二、项目申报要求
（一）申报主体。以县级为单位组织申报，由县级农机（农技）技术推广机构牵头，联合至少4家农业生产经营主体（测试场）、生产企业、农机检测鉴定机构和科研院所等组成“联合体”编制实施方案，由县级农机（农技）技术推广机构牵头组织申报。
（二）资金安排。每个县（市、区）申请中试熟化项目省级财政资金总额最高不超过600万元。资金主要补助用于机具熟化改进、测试场建设等开展中试熟化任务的相关费用，其中组织与服务补贴项支出不超过项目财政资金总额的10%。
三、资金补助方式
1. 机具熟化改进补贴：用于补贴在开展农机中试熟化过程中产生的相关投入，包括：机具性能优化提升设计，机具改进改装、易损件、劳务用工，赴测试场开展中试熟化测试产生的运输、装卸，以及测试过程中的物化消耗、性能测试、数据采集等费用。
2. 测试场建设和适应性改造补贴：用于补贴在开展中试熟化测试任务过程中，为提高机具中试熟化精准性和可操作性，对测试场相关设施棚室等设施进行适应农机作业改造建设所产生的直接成本；机具在测试期间的燃油、电力、耗材等能源物料费；现场作业操作人员的劳务补助。
3. 组织与服务补贴：用于支持项目组织管理。包括：测试方案设计、数据采集分析、报告撰写等第三方技术服务费，测试场检测仪器设备的日常维护与检定费用，项目成果推介费用。
省级项目资金不得用于修建楼堂馆所，不得用于与项目相关任务实施无关的支出，不可重复享受其他省级及以上项目资金支持。
四、申报范围
可选择以下全部或其中的1类或2类来建设中试熟化项目：
2001 设施农业（蔬菜）主要环节农机装备中试熟化项目
测试场基础条件：生产经营主体种植总面积不少于200亩，其中长期中试验证和熟化应用的核心区面积不少于50亩，具有蔬菜机械化生产应用的基础条件。设施蔬菜与陆地蔬菜统筹兼顾种植，品种优先为绿叶菜、茄果类、甘蓝类、瓜菜或水生蔬菜等当地主产蔬菜种类。测试场设施大棚肩高、种植模式等便于农机进出作业和转移，具备必要的供电、物联网等设施设备。
中试熟化验证条件：按照主产蔬菜品种，制定适应于不同作业条件的中试熟化试验测试方案。配置必要作物数据采集分析、农机装备基础数据采集检测、田间作业参数检测等方面试验检测仪器仪表，形成试验能力提升配置方案。
中试熟化任务指标：针对蔬菜生产耕整、种植、施肥、整枝蔬果、收获、搬运、保鲜、储存等环节和多功能作业装备、设施农业机器人等方面，承担多个环节、2家以上不同企业的5种及以上已进行研发的样机产品、新出现的未完全定型样机开展中试熟化。累计中试熟化测试的产品不少于10台（套），形成中试熟化应用的农机装备测试报告5项以上，完成熟化定型或产业化应用农机装备4种以上，中试熟化测试作业总面积不少于3000亩次，以信息化系统监测数据为准。
2002 果茶桑生产主要环节农机装备中试熟化项目
测试场基础条件：农业生产经营主体种植总面积不少于200亩，其中长期中试验证和熟化应用的核心区面积不少于50亩，具有果茶桑机械化生产应用的基础条件。不同果茶桑作物类型采用不同的基础条件、标准化种植和修剪模式，株行距、道路、棚架等留有足够作业空间，沟渠和各种设施满足农机正常试验作业需求，具备必要的供电网络等设施设备。
中试熟化验证条件：每个试验基地应有机械作业的技术规范，保障果茶桑生产机械化各类机械的试验验证需求。配备必要的测试检测仪器设备，以及果茶桑智能化机械检测设备，满足果茶桑机械试验要求和果茶桑机械快速发展需求。配备必要的动力机械、辅助设备。配备一定数量经培训的检测人员、机械操作人员。
中试熟化任务指标：针对果茶桑生产的耕除草、施肥、植保、修剪、采摘、搬运、疏花疏果、肥水排灌、分级分选等环节和多功能作业装备、设施农业机器人，承担多个环节、2家以上不同企业的5种及以上已进行研发的样机产品、新出现的未完全定型样机开展中试熟化。累计中试熟化测试的产品不少于10台（套），形成中试熟化应用的农机装备测试报告5项以上，完成熟化定型或产业化应用农机装备4种以上，中试熟化测试作业总面积不少于4000亩次，以信息化系统监测数据为准。
2003 水产养殖主要环节农机装备中试熟化项目
测试场基础条件：针对省内常见的淡水池塘、海水围塘、工厂化养殖车间等不同养殖模式，其中池塘面积不少于100亩，核心试验面积不少于20亩，工厂化养殖面积1000平方米以上，核心试验面积不少于200平方米。基地符合生态化改造要求，有独立的进、排水系统，养殖尾水应处理达标。养殖池塘间道路畅通，宜采用硬质化过道，适宜渔业机械通行和作业，具备必要的供电网络等设施设备。
中试熟化验证条件：根据当地主导模式和品种，研究制定中试熟化应用装备方案，针对性引进相关环节的设施装备，试验基地集成应用全程养殖装备，核心区水产养殖机械化水平不低于75%。配备必要的测试仪器设备，提升试验检测能力，形成测试仪器设备清单。
中试熟化任务指标：针对水产养殖中的增氧、投饵施药、清淤、捕捞、水草管护、水质处理等生产环节，承担多个环节、2家以上不同企业的5种及以上已进行研发的样机产品、新出现的未完全定型样机开展中试熟化。累计中试熟化测试的产品不少于10台（套），形成中试熟化应用的农机装备测试报告5项以上，完成熟化定型或产业化应用农机装备4种以上，中试熟化测试作业总面积不少于3000亩次，以信息化系统监测数据为准。

