<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="1" Xmmc="江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港河排涝站及箱涵新建工程" Bdmc="江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港河排涝站及箱涵新建工程-建筑工程" HtLx="1" Jsfs="1" Version="4.0">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="江阴市南郊城乡建设有限公司" ZbrDb="华薇" BzTime="2026-05-29" Bzr="张凯" Shr="莫亚媛" Bzdw="苏州中海工程项目管理有限公司" BzdwDb="冯建伟">
    <ZhaoBiaoZsm xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true" />
    <GclQdJsgz>[encoded data, 151460 characters]</GclQdJsgz>
  </ZhaoBiaoXx>
  <Dxgcxx Dxgcbh="03" Dxgcmc="江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港河排涝站及箱涵新建工程" QdxmHj="0" CsxmHj="0" AqscHj="0" QtxmHj="0" ZljeHj="30000" ZygczgjHj="0" JrgHj="0" ZcbfwfHj="0" HtydqtxmHj="0" ZzsHj="0" Je="30000">
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-老夏港河排涝站及箱涵新建工程-建筑工程" Zylb="1" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="86A1CC2F248620EB5D8980B9743DD44A9D390E78F56A798B15875A361C3A4337" DogNum="9733bf010007020353300008000e0038" MachineKey="D35B597FC09B9C2A994AF20BD253FFA8D8E72ECE688BB5266459E2711ED59500">
  <Dwhz>
    <DwhzMx Xh="1" Mc="分部分项工程" Je="0" Fyxlb="1" />
    <DwhzMx Xh="2" Mc="措施项目" Je="0" Fyxlb="2" />
    <DwhzMx Xh="2.1" Mc="    其中：安全生产" Je="0" Fyxlb="2.1" />
    <DwhzMx Xh="3" Mc="其他项目" Je="0" Fyxlb="3" />
    <DwhzMx Xh="3.1" Mc="    其中：暂列金额" Je="30000" Fyxlb="3.1" />
    <DwhzMx Xh="3.2" Mc="    其中：专业工程暂估价" Je="0" Fyxlb="3.2" />
    <DwhzMx Xh="3.3" Mc="    其中：计日工" Je="0" Fyxlb="3.3" />
    <DwhzMx Xh="3.4" Mc="    其中：总承包服务费" Je="0" Fyxlb="3.4" />
    <DwhzMx Xh="3.5" Mc="    其中：合同中约定的其他项目" Je="0" Fyxlb="3.5" />
    <DwhzMx Xh="4" Mc="增值税" Je="0" Fyxlb="4" />
    <DwhzMx Xh="5" Mc="工程造价" Je="30000" Fyxlb="5" />
  </Dwhz>
  <Zzs>
    <ZzsMx Xh="1" Mc="增值税" Jsjc="分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费" Qfjs="0" Fl="9" Je="0" />
  </Zzs>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="" Mc="土石方工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="010103001001" Mc="平整场地" Xmtz="场地平整" Jsgz="按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算。建筑物地下室结构外边线突出首层结构外边线时，其突出部分的建筑面积合并计算" Dw="m2" Sl="24.96" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="010102002001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1.土类别：三类土&#xD;&#xA;2.开挖深度：4.6m&#xD;&#xA;3.挖掘机开挖，机械挖不到的地方人工配合" Jsgz="1.基础沟槽土方按照设计图示基础(含垫层)底面积另加工作面面积，乘以挖土深度，以体积计算&#xD;&#xA;2.管沟土方按设计图示管底基础(含垫层)底面积另加工作面面积，乘以挖土深度，以体积计算；无管底基础及垫层时，按管外径的水平投影面积另加工作面面积，乘以挖土深度，以体积计算。管道线路上各类井的土方并入管沟土方内计算" Dw="m3" Sl="169.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="010102007001" Mc="回填方" Xmtz="土方回填，夯实" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.基础回填，按设计图示基础(含垫层)底面积另加工作面面积，乘以回填深度，减去回填范围内建筑物(构筑物)、基础(含垫层)、管道，以体积计算&#xD;&#xA;2.房心回填，按回填区的净体积计算" Dw="m3" Sl="146.99" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1.土石类别：多余土方外运及处理，运距施工单位自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减回填清单项目工程量(可利用),以体积计算" Dw="m3" Sl="22.21" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="砌筑工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="010401002001" Mc="实心砖墙" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级：200厚MU10加气混凝土砌块&#xD;&#xA;2、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积&#xD;&#xA;凸出墙面的墙垛并入计算。腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不并入计算&#xD;&#xA;同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算&#xD;&#xA;墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算，框架间墙不区分内外墙均按净长计算" Dw="m3" Sl="23.94" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="混凝土工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="010501001001" Mc="基础垫层" Xmtz="1、混凝土种类：预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入垫层的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="2.74" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="010502002001" Mc="条形基础" Xmtz="1、混凝土种类：预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入桩承台的桩头所占体积&#xD;&#xA;与筏形基础一起浇筑的，凸出筏形基础上下表面的其他混凝土构件的体积，并入相应筏形基础体积内" Dw="m3" Sl="14.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="010502006001" Mc="钢筋混凝土柱" Xmtz="1、混凝土种类：预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计断面面积乘以柱高以体积计算。扣除劲性钢骨架所占体积，附着在柱上的牛腿并入柱体积内&#xD;&#xA;柱高：柱基上表面至柱顶之间的高度，其楼层分界线为各层楼板上表面，其与柱帽的分界线为柱帽下表面" Dw="m3" Sl="8.99" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="010502021001" Mc="构造柱" Xmtz="1、混凝土种类：预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计断面面积乘以柱高以体积计算。与砌体嵌接部分(马牙槎)并入柱体积内&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.非通长构造柱高度，自其生根构件(基础、基础圈梁、下部梁、下部板等)的上表面算至其锚固构件(上部梁、上部板等)的下表面&#xD;&#xA;2.通长构造柱高度自其生根构件的上表面算至柱顶" Dw="m3" Sl="3.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="010502011001" Mc="钢筋混凝土梁" Xmtz="1、混凝土种类：预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。扣除劲性钢骨架所占体积，伸入砌体墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱相交时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁相交时，次梁长算至主梁侧面&#xD;&#xA;梁高：&#xD;&#xA;梁顶部与板相交时，梁高算至板顶；梁中部、底部与板相交时，梁高不扣除板厚" Dw="m3" Sl="5.06" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="11" Qdbm="010502022001" Mc="圈梁" Xmtz="1、混凝土种类：预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算。遇洞口变截面部分并入圈梁体积内&#xD;&#xA;圈梁与构造柱连接时，梁长算至构造柱(不含马牙槎)的侧面" Dw="m3" Sl="1.03" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="12" Qdbm="010502023001" Mc="过梁" Xmtz="1、混凝土种类：预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计图示截面面积乘以梁长以体积计算&#xD;&#xA;梁长按设计规定计算，设计无规定时，按梁下洞口宽度两端各加250mm" Dw="m3" Sl="0.77" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="13" Qdbm="010502013001" Mc="实心楼板" Xmtz="1、混凝土种类：预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积，伸入砌体墙内的板头以及板下柱帽并入板体积内&#xD;&#xA;板与现浇墙、梁相交时，板尺寸算至墙、梁侧面" Dw="m3" Sl="5.07" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="14" Qdbm="010502017001" Mc="坡屋面板" Xmtz="屋面斜板：&#xD;&#xA;1、混凝土种类：预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积，伸入砌体墙内的板头以及屋脊八字相交处的加厚混凝土并入板体积内&#xD;&#xA;坡屋面板与屋面梁相交时，板尺寸算至梁侧面" Dw="m3" Sl="21.32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="15" Qdbm="010502019001" Mc="其他板" Xmtz="雨篷：&#xD;&#xA;1、混凝土种类：预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计图示尺寸以构件净体积计算。依附其上的混凝土上翻、线条、外凸造型等并入板体积内&#xD;&#xA;其他板与楼板、屋面板水平连接时，以外墙外边线为界；与梁水平连接时，以梁外边线为界；与梁、楼板竖向连接时，以梁、楼板上下表面为界" Dw="m3" Sl="0.35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="混凝土模板工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="16" Qdbm="010505001001" Mc="垫层模板" Xmtz="垫层" Jsgz="按模板与现浇混凝土垫层的接触面积计算" Dw="m2" Sl="3.26" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="17" Qdbm="010505002001" Mc="基础模板" Xmtz="条形基础" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算" Dw="m2" Sl="12.01" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="18" Qdbm="010505004001" Mc="柱面模板" Xmtz="矩形柱，支模高度5.0mm以内" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算" Dw="m2" Sl="84.26" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="19" Qdbm="010505006001" Mc="梁模板" Xmtz="矩形梁，支模高度5.0mm以内" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。梁板连接时，边缘处梁侧模不扣除板厚" Dw="m2" Sl="46.69" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="20" Qdbm="010505006002" Mc="梁模板" Xmtz="雨篷梁，支模高度3.6mm以内" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。梁板连接时，边缘处梁侧模不扣除板厚" Dw="m2" Sl="4.35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="21" Qdbm="010505011001" Mc="构造柱模板" Xmtz="构造柱，支模高度5.0mm以内" Jsgz="按混凝土外露宽度乘以柱高以面积计算。与砌体嵌接处按混凝土外露面最大宽度计算" Dw="m2" Sl="48.42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="22" Qdbm="010505012001" Mc="圈梁模板" Xmtz="圈梁" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。圈梁与构造柱连接时，梁长算至构造柱(含马牙槎)的侧面" Dw="m2" Sl="10.32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="23" Qdbm="010505013001" Mc="过梁模板" Xmtz="门窗过梁" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。过梁梁长设计无规定时，按梁下洞口宽度两端各加250mm,计算侧模面积" Dw="m2" Sl="12.34" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="24" Qdbm="010505007001" Mc="楼板、屋面板、坡道板模板" Xmtz="屋面斜板，板厚200mm以内，支模高度5.0mm以内" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。扣除单个面积&gt;0.3m2的孔洞所占面积，洞侧壁面积并入计算；不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占的面积，洞侧壁面积亦不计算" Dw="m2" Sl="180.44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="25" Qdbm="010505007002" Mc="楼板、屋面板、坡道板模板" Xmtz="有梁板，板厚200mm以内，支模高度3.6mm以内" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。扣除单个面积&gt;0.3m2的孔洞所占面积，洞侧壁面积并入计算；不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占的面积，洞侧壁面积亦不计算" Dw="m2" Sl="42.27" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="26" Qdbm="010505008001" Mc="其他板模板" Xmtz="复式雨篷" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。扣除单个面积&gt;0.3m2的孔洞所占面积，洞侧壁面积并入计算；不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占的面积，洞侧壁面积亦不计算" Dw="m2" Sl="1.47" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="钢筋工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="27" Qdbm="010506001001" Mc="现浇混凝土基础及联系梁钢筋" Xmtz="一级钢筋10mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="0.007" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="28" Qdbm="010506001002" Mc="现浇混凝土基础及联系梁钢筋" Xmtz="三级钢筋10mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="0.173" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="29" Qdbm="010506001003" Mc="现浇混凝土基础及联系梁钢筋" Xmtz="三级钢筋18mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="0.228" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="30" Qdbm="010506001004" Mc="现浇混凝土基础及联系梁钢筋" Xmtz="三级钢筋25mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="0.514" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="31" Qdbm="010506002001" Mc="现浇混凝土柱钢筋" Xmtz="三级钢筋10mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="1.071" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="32" Qdbm="010506002002" Mc="现浇混凝土柱钢筋" Xmtz="三级钢筋25mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="1.617" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="33" Qdbm="010506005001" Mc="现浇混凝土梁钢筋" Xmtz="一级钢筋10mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="0.022" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="34" Qdbm="010506005002" Mc="现浇混凝土梁钢筋" Xmtz="三级钢筋10mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="0.597" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="35" Qdbm="010506005003" Mc="现浇混凝土梁钢筋" Xmtz="三级钢筋18mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="0.407" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="36" Qdbm="010506005004" Mc="现浇混凝土梁钢筋" Xmtz="三级钢筋25mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="2.71" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="37" Qdbm="010506006001" Mc="现浇混凝土楼板及屋面板钢筋" Xmtz="三级钢筋10mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="2.179" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="38" Qdbm="010506010001" Mc="现浇混凝土二次结构钢筋" Xmtz="一级钢筋10mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="0.233" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="39" Qdbm="010506010002" Mc="现浇混凝土二次结构钢筋" Xmtz="三级钢筋10mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="0.055" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="40" Qdbm="010506010003" Mc="现浇混凝土二次结构钢筋" Xmtz="三级钢筋18mm以内，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="0.355" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="41" Qdbm="010506017001" Mc="砌体工程内配钢筋" Xmtz="砌体工程内配钢筋，接头费用自行考虑在钢筋综合单价中" Jsgz="按设计图示钢筋中心线长度或设计(含规范)要求的钢筋计算长度乘以单位理论质量计算。设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算" Dw="t" Sl="0.163" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="门窗工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="42" Qdbm="010801001001" Mc="木质门" Xmtz="木门M2，1000*2100，包含门套及五金件" Jsgz="按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="2.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="43" Qdbm="010802003001" Mc="防盗门" Xmtz="防盗门M1，1500*2400，包含门套及五金件" Jsgz="按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="3.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="44" Qdbm="010803001001" Mc="金属卷帘(闸)门" Xmtz="铝合金卷帘门自带雨篷，包含门套及五金件" Jsgz="按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="45" Qdbm="010807001001" Mc="金属(塑钢)窗" Xmtz="铝合金推拉窗，80系列断热铝合金框，6+12A+6厚安全玻璃，包含窗套及五金件，其他详见图纸要求" Jsgz="按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="5.76" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="46" Qdbm="010807001002" Mc="金属(塑钢)窗" Xmtz="铝合金翻窗，80系列断热铝合金框，6+12A+6厚安全玻璃，包含窗套及五金件，其他详见图纸要求" Jsgz="按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="17.28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="屋面及防水工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="47" Qdbm="010901001001" Mc="瓦屋面" Xmtz="瓦屋面：&#xD;&#xA;1、平瓦&#xD;&#xA;2、30*30（h）挂瓦条，中距按瓦材规格&#xD;&#xA;3、30*30（h）顺水条@500" Jsgz="按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分、瓦搭接重叠部分不增加面积" Dw="m2" Sl="127.67" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="48" Qdbm="010901001002" Mc="瓦屋面" Xmtz="1、成品脊瓦；&#xD;&#xA;2、屋面板内预埋φ10@1500；&#xD;&#xA;3、钢筋应与找平层中的钢丝网连牢，伸出钢筋混凝土屋脊200" Jsgz="按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分、瓦搭接重叠部分不增加面积" Dw="m" Sl="15.28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="49" Qdbm="010902001001" Mc="屋面卷材防水" Xmtz="瓦屋面：&#xD;&#xA;1、3厚SBS改性沥青防水卷材&#xD;&#xA;2、3厚高聚物改性沥青防水膜" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算&#xD;&#xA;2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积，相应上述部位上翻不增加&#xD;&#xA;3.屋面的女儿墙、伸缩缝、设备基础和天窗等处的上翻部分，并入屋面工程量内" Dw="m2" Sl="127.67" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="50" Qdbm="010902004001" Mc="屋面刚性层" Xmtz="瓦屋面：&#xD;&#xA;1、40厚C20细石混凝土找平（内配φ4@150双向钢筋网）&#xD;&#xA;2、20厚1：3水泥砂浆找平层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积" Dw="m2" Sl="127.67" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="51" Qdbm="010902004002" Mc="屋面刚性层" Xmtz="雨篷：&#xD;&#xA;1、纵坡2%&#xD;&#xA;2、20厚1:2水泥砂浆粉掺5%防水剂&#xD;&#xA;3、C30细石混凝土找坡" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积" Dw="m2" Sl="1.71" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="保温、隔热、防腐工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="52" Qdbm="011001001001" Mc="保温隔热屋面" Xmtz="瓦屋面：60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="127.67" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="53" Qdbm="011001003001" Mc="保温隔热墙面" Xmtz="外墙面：&#xD;&#xA;1、5厚聚合物水泥抹面抗裂砂浆，掺抗裂纤维0.6kg/m3，压入耐碱玻纤网格布2层；&#xD;&#xA;2、55厚匀质复合保温板（燃烧性能为A级），含锚固件、托架；&#xD;&#xA;3、3厚粘结砂浆（满粘）；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积，不扣除单个面积≤0.3m2的梁、孔洞所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入墙面工程量内" Dw="m2" Sl="169.63" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="楼地面装饰工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="54" Qdbm="010502029001" Mc="散水" Xmtz="散水：&#xD;&#xA;1、60厚C20细石砼面层，撒1:1水泥黄砂压实抹光；&#xD;&#xA;2、120厚碎石灌M2.5混合砂浆，振捣密实；&#xD;&#xA;3、素土夯实（向外坡4%）；&#xD;&#xA;备注：1、每隔6米设伸缩缝一道，缝宽20；2、散水与外墙间设通长缝一道，缝宽10mm，缝内填沥青胶泥" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="8.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="55" Qdbm="010502031001" Mc="坡道" Xmtz="1、60厚C20细石砼面层，撒1:1水泥黄砂压实抹光；&#xD;&#xA;2、120厚碎石灌M2.5混合砂浆，振捣密实；&#xD;&#xA;3、素土夯实（向外坡4%）；" Jsgz="按设计图示尺寸以斜面积计算" Dw="m2" Sl="17.58" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="56" Qdbm="010502032001" Mc="台阶" Xmtz="1、20厚1:2水泥砂浆抹面&#xD;&#xA;2、素水泥浆一道&#xD;&#xA;3、70厚C20细石混凝土垫层，台阶面向外坡1%；&#xD;&#xA;4、200厚碎石夯实，灌M15混合砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。与上部平台相连时，算至最上一级踏步踏面，该踏面无设计宽度时，按下一级踏面宽度计算" Dw="m2" Sl="2.85" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="57" Qdbm="011101002001" Mc="细石混凝土楼地面" Xmtz="地面做法：&#xD;&#xA;1、150厚C25混凝土随捣随抹光&#xD;&#xA;2、100厚级配碎石压实（粒径30-60MM）&#xD;&#xA;3、300厚碎砖夯实&#xD;&#xA;4、素土夯实，压实系数达0.94" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟、柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="130.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="58" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面" Xmtz="地砖地面上层做法：&#xD;&#xA;1、8-10厚防滑地面砖干水泥擦缝&#xD;&#xA;2、撒素水泥面（洒适量清水）&#xD;&#xA;3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="80.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="59" Qdbm="011201001001" Mc="墙、柱面一般抹灰" Xmtz="内墙面：&#xD;&#xA;1、12厚1:3水泥石灰砂浆打底；&#xD;&#xA;2、8厚1:2.5水泥砂浆抹面；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积；不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞面积，不扣除挂镜线、墙与构件交接处的面积；附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内；门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积" Dw="m2" Sl="235.41" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="60" Qdbm="011201001002" Mc="墙、柱面一般抹灰" Xmtz="外墙面：20厚1:2.5水泥砂浆找平层（掺5%干粉类防水添加剂），分两遍成活" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口面积；不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞面积，不扣除挂镜线、墙与构件交接处的面积；附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内；门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积" Dw="m2" Sl="203.09" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="天棚工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="61" Qdbm="011301001001" Mc="天棚抹灰" Xmtz="室内天棚：&#xD;&#xA;1、6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面&#xD;&#xA;2、6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积；带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内；板式楼梯底面抹灰按斜面积计算；锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算" Dw="m2" Sl="119.02" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="油漆、涂料、裱糊工程" Je="0" Zgj="0">
      <Qdmx Xh="62" Qdbm="011403001001" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1.腻子种类：满刮腻子2遍&#xD;&#xA;2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="235.41" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="63" Qdbm="011403001002" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1.腻子种类：满刮腻子2遍&#xD;&#xA;2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="119.02" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
      <Qdmx Xh="64" Qdbm="011404001001" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="1.腻子种类：满刮腻子2遍&#xD;&#xA;2.涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料，颜色按设计" Jsgz="按设计图示尺寸以展开面积计算。洞口侧壁面积并入相应喷刷部位中计算" Dw="m2" Sl="203.09" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <CsxmMx Xh="1" Bm="011601009001" Mc="安全生产" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="3.8" Xmlb="1" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="2" Bm="011601007001" Mc="文明施工" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="3" Bm="011601008001" Mc="环境保护" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="4" Bm="011601006001" Mc="临时设施" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="5" Bm="011601010001" Mc="冬雨季施工增加" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="6" Bm="011601011001" Mc="夜间施工增加" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="7" Bm="011601012001" Mc="特殊地区施工" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="8" Bm="011601013001" Mc="二次搬运" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="9" Bm="011601014001" Mc="已完工程及设备保护" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="10" Bm="011601015001" Mc="既有建（构）筑物、设施保护" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="11" Bm="011601016001" Mc="按质论价" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="2" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="12" Bm="011601017001" Mc="建筑工人实名制" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="13" Bm="011601018001" Mc="特殊施工降效" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="14" Bm="011601019001" Mc="协管" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Qfjs="0" Jsjc="分部分项合计-除税工程设备费" Fl="0" Xmlb="0" Jjfs="2" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="15" Bm="011601003001" Mc="其他大型机械及出场及安拆费" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Xmlb="3" Jjfs="1" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="16" Bm="011601001002" Mc="脚手架" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Xmlb="0" Jjfs="1" Bz="" />
    <CsxmMx Xh="17" Bm="011601002002" Mc="垂直运输" Gznr="" Dw="项" Je="0" Zb_CSSlF="0" Je_CSSlF="0" Zb_ZQYxF="0" Je_ZQYxF="0" Zb_HQCcF="0" Je_HQCcF="0" Xmlb="0" Jjfs="1" Bz="" />
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="30000" Bz="详见本标准表E.4.2" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="详见本标准表E.4.3" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="详见本标准表E.4.4" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="详见本标准表E.4.5" Xmlb="4" />
    <QtxmMx Xh="5" Mc="合同中约定的其他项目" Je="0" Bz="" Xmlb="5" />
  </Qtxm>
  <Zlje>
    <ZljeBt Xh="1" Mc="合同价格调整暂列金额" Je="0" Xmlb="1" />
    <ZljeBt Xh="2" Mc="预留金" Je="30000" Xmlb="2" />
    <ZljeBt Xh="3" Mc="未确定服务暂列金额" Je="0" Xmlb="3" />
    <ZljeBt Xh="4" Mc="未确定其他暂列金额" Je="0" Xmlb="4" />
  </Zlje>
  <Zygczgj />
  <Jrg>
    <JrgBt Bh="一" Mc="人工" Je="0" Xmlb="1" />
    <JrgBt Bh="二" Mc="材料" Je="0" Xmlb="2" />
    <JrgBt Bh="三" Mc="施工机具" Je="0" Xmlb="3" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfBt Xh="1" Mc="发包人提供材料" Je="0" Xmlb="1" />
    <ZcbfwfBt Xh="2" Mc="专业分包工程" Je="0" Xmlb="2" />
    <ZcbfwfBt Xh="3" Mc="直接发包的专业工程" Je="0" Xmlb="3" />
  </Zcbfwf>
  <Clzg />
  <Fbrgycl />
  <CbrgyclCef />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>