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项目名称：                                 
建设单位（盖章）：                          
编制日期：             2026年5月           
中华人民共和国生态环境部制

建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产10万套高端装备用精密零部件技改扩能项目

	项目代码
	2512-320263-89-02-393517

	建设单位联系人
	任*
	联系方式
	138***711

	建设地点
	江苏省无锡市江阴市云亭街道沈巷路3号

	地理坐标
	（120度21分9.230秒，31度50分56.981秒）

	国民经济

行业类别
	C3489

 其他通用零部件制造
	建设项目
行业类别
	三十一、通用设备制造业 34 中

 69 通用零部件制造 348 中其他

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	江阴高新技术产业开发区管理委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	澄高投备〔2025〕247号

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地（用海）
面积（m2）
	利用现有车间

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置判断表
专项评价的类别
设置原则
本项目专项评价设置情况
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价。
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目生产废水、生活污水接管污水处理厂，故不设置地表水专项评价。
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量，故设置环境风险专项评价。
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及新增河道取水，故不设置生态专项评价。
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及海洋工程，故不设置海洋专项评价。


	规划

情况
	2023年9月21日，《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计》获江阴市人民政府批准（澄政复〔2023〕60号）。

2022年1月28日，江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具“关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知（澄工改办〔2022〕1号）”。

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价名称：《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计规划（2023-2035）年环境影响报告书》。
审批机关：无锡市江阴生态环境局
审批文件及文号：关于《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计规划（2023-2035年）环境影响报告书》的审查意见（澄环发〔2025〕4号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与江阴市云亭街道工业园区规划环评审查意见要求相符。



	其他符合性分析

	1、生态空间管控分析
（1）生态红线

由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的生态红线保护区江阴市低山生态公益林（毗山）1.2千米。因此，本项目选址符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中的相关要求以及《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中的相关要求。

（2）环境质量底线

本项目废气可达标排放，生活污水及生产废水经处理后达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，在采取土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目对土壤和地下水环境基本无影响。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。

（3）资源利用上线

本项目所使用的资源为水、天然气，能源主要为电能。项目用水由区域自来水管网提供，用气由区域天然气管网提供，用电由市政供电系统提供、能满足项目供水、供气、供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。
（4）环境准入负面清单

本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。

3、产业政策相符性分析

本项目主要从事高端装备用精密零部件生产，本项目已经由江阴高新技术产业开发区管理委员会出具备案证（备案证号：澄高投备〔2025〕247号，具体见附件），故本项目的建设符合国家及地方产业政策。综上，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	工程概况
江阴鑫液机械有限公司成立于2006年5月25日，位于江阴市云亭街道沈巷路3号，主要从事液压和气压动力机械及元件、工程用机械零部件、道路工程用机械零部件以及通用零部件的生产。
现为适应市场发展需要，企业拟利用自有厂房，升级改造原有的酸洗生产线[将原有1条酸洗生产线（处理能力300吨/年）拆除，新建1条酸洗生产线2（处理能力7万吨/年）]，购置天然气炉、数控车床以及相关配套设备共计124台套，从事高端装备用精密零部件的生产。本项目建成后，新增年产10万套高端装备用精密零部件的生产能力。该产品主要用于高端机床与智能制造，例如钢珠丝杆、主轴等。本次升级改造后，酸洗生产线2（设计酸洗能力7万吨/年）主要进行高端装备用精密零部件的酸洗加工。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37”中“73 船舶及相关装置制造 373 其他 ”和“三十一、通用设备制造业34”中“69 通用零部件制造 348 其他”，应编制环境影响报告表。

主要产品及产能情况

本项目利用现有厂房进行建设，工程内容主要为厂区内部适应性改造、新设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。
表2-1  建设项目主要产品及产能情况

序号

工程

名称

产品名称及规格

设计能力

年运
时数
扩建前

扩建后

增减量

1
生产

车间
油箱

1000台套/年

1000台套/年

0

2400h
2
偏心轴

1000台套/年

1000台套/年

0

3
铰接架

1000台套/年

1000台套/年

0

4
道路工程机械零部件

10000吨/年

10000吨/年

0

5
工程机械部件①
2000台套/年

2000台套/年

0

4
液压机械设备配件①
500台套/年

500台套/年

0

6
酸洗生产线（300吨/年）-

酸洗加工
（配套工程机械部件、液压机械设备配件）

300吨/年

0
-300吨/年

7
新能源关

键零部件
回转驱动
20万套/年

（10000吨/年）

20万套/年

（10000吨/年）

0

7200h
其中
齿轮
40万只/年

（2000吨/年）

40万只/年

（2000吨/年）

0

基座
20万只/年

（7200吨/年）

20万只/年

（7200吨/年）

0

马条
20万只/年

（800吨/年）

20万只/年

（800吨/年）

0

8
通用齿轮②
4万吨/年

4万吨/年

0
7200h
9
船舶海洋

关键零部件
无缝管②
9万吨/年

9万吨/年

0
10
工程机械

零部件
支架②
3万吨/年

3万吨/年

0
转向轴②
4万吨/年

4万吨/年

0
11
酸洗生产线1-酸洗加工

（配套通用齿轮、无缝管、支架、转向轴）
20万吨/年
20万吨/年
0
12
高端装备用精密零部件③
0
10万套/年
+10万套/年
7200h
13
酸洗生产线2-酸洗加工

（配套高端装备用精密零部件）
0

7万吨/年
+7万吨/年
①酸洗生产线（300吨/年）-酸洗加工（配套工程机械部件、液压机械设备配件）

②酸洗生产线1-酸洗加工（配套通用齿轮、无缝管、支架、转向轴）
③酸洗生产线2-酸洗加工（配套高端装备用精密零部件）
3、项目工程组成情况
表2-2  建设项目主体工程
工程

名称

建设名称

设计能力
备注
扩建前
扩建后

增减量

贮运

工程

原料仓库
600m2
600m2
0

现有，本项目不涉及
油漆库

56m2
56m2
0

现有，本项目不涉及

成品仓库

800m2
800m2
0

现有，本项目不涉及
仓库
0
200m2
+200m2
位于综合车间
给水

DN100
DN100

0

依托现有，当地自来水管网

排水

雨水

DN400
DN400

0

依托现有接管口，排入厂区雨水管网

污水

DN200
DN200

0

依托现有，接管江阴市云亭污水处理有限公司集中处理

供电

315KVA
315KVA

0

公共变压器，依托现有

蒸汽

17160t/a

20219t/a

+3059t/a
由江阴云亭热力有限公司提供

制氮机
0
250Nm3/h
+250Nm3/h
本次新增
空压站

10m3/min

10m3/min

0

现有

环保

工程

废气处理

过滤棉+二级活性炭吸附装置（07）
8000m3/h×1
8000m3/h

×1

0

处理喷漆废气，并通过排气筒（DA001）排放，本项目不涉及。
湿式过滤+干式过滤+活性

炭吸附脱附+催化燃烧装置

（01）
32000

m3/h×1

32000

m3/h×1

0

处理喷漆废气，待该设施建成后，所有喷漆废气均通过排气筒（DA005）排放，同时淘汰“过滤棉+二级活性炭吸附装置”及（DA001），本项目不涉及。

移动式烟尘

净化器（02）
2000

m3/h×5
2000

m3/h×5

0
处理焊接颗粒物，本项目不涉及

移动式工

业除尘器（03）
5000

m3/h×1

5000

m3/h×1

0

处理切割颗粒物，本项目不涉及
固定式除尘设备-布袋除尘器（04）

2000

m3/h×1

2000

m3/h×1

0

处理下料颗粒物，本项目不涉及

二级活性炭吸附装置（05）

1000

m3/h×1

1000

m3/h×1

0
处理危废仓库废气，尾气通过一根15m高排气筒（DA006）排放

二级喷淋装置（06）

0

120000
m3/h

+120000

m3/h×1

处理酸洗生产线1、2废气（酸洗生产线1废气处理依托新建二级碱喷淋塔），尾气通过1根15m高的排气筒（DA009）排放

布袋除尘器（08）
2000

m3/h×1

0

-2000

m3/h×1

处理搅拌颗粒物，由于淘汰搅拌工序，本次淘汰配套废气处理设施及排气筒（DA002）

酸雾吸收塔（09）

12000

m3/h×1

0

-12000

m3/h×1

处理酸洗废气，由于对该酸洗线技改，淘汰配套废气处理设施以及排气筒（DA003）

布袋除尘器（10）

9000

m3/h×1

0
-9000

m3/h×1

处理抛丸颗粒物，由于淘汰抛丸工艺，本次淘汰配套废气处理设施及排气筒（DA004）

碱喷淋装置（11）

60000

m3/h×2

0
-60000

m3/h×2
处理酸洗生产线1废气，尾气通过两根15m高排气筒（DA007、DA008）排放，本次淘汰
废水

化粪池

30m3
30m3
0

依托现有
污水处理站
综合废

水：360t/d

（15t/h）；

中水回

用：192t/d

（8t/h）
综合废

水：360t/d

（15t/h）；

中水回

用：192t/d

（8t/h）

0

本项目废水依托综合废水处理设施、中水回用装置后部分回用，部分接管江阴市云亭污水处理有限公司处理。

固废

一般固废堆场

25m2
25m2
0

依托现有，固废分类收集
危废仓库

50m2
50m2
0

依托现有，固废分类收集

风险

管控
事故应急池1
100m3
100m3
0

位于厂区门口，现有
事故应急池2
0
120m3
+120m3
新建，位于酸洗车间2
应急水囊

40m3
40m3
0
位于厂区门口，现有
  4、主要生产设备
表2-4   本项目主要生产设施名称一览表

92
酸洗生产线2
酸洗能力7万吨/年
0
1
+1
新增
其中

酸洗槽
2.2m×6m×2.4m
0

3
+3
新增
水洗槽
2.2m×3m×2.4m
0

2
+2
新增
冲洗槽
2.2m×3m×2.4m
0

2
+2

新增
中和槽
2.2m×6m×2.4m
0

3
+3
新增
水洗
2.2m×6m×2.4m
0

1
+1
新增
硅烷化槽
2.2m×6m×2.4m
0

3
+3
新增
水洗槽
2.2m×6m×2.4m
0

2
+2
新增
烘干槽
2.2m×6m×2.4m
0

1
+1
新增
93
酸洗生产线

（300吨/年）
酸洗能力300吨/年
1
0
-1
本次淘汰
其中

酸洗槽

6m×1.5m×2m

1

0
-1

已建，本次淘汰

浸洗池

2.3m×1.8m×0.75m

2

0
-2

未建，本次淘汰

中和池

2.4m×1.8m×0.75m

1

0

-1

未建，本次淘汰

表面处理池

（硅烷池）

2.4m×1.8m×0.75m

1

0

-1

未建，本次淘汰

冲洗池

2.4m×1.8m×0.75m

1

0
-1

未建，本次淘汰

94
机器人

定制
5

0
-5

未建，本次淘汰

95
抛丸机

QZX-2000

1

0
-1

未建，本次淘汰

96
搅拌机

HZS25Z

1

0
-1

已建，本次淘汰

   注：本次对原酸洗生产线实施升级改造。一方面，拆除现有酸洗生产线（300吨/年），厂内现有产品工程机械、液压机械设备配件酸洗工艺淘汰并削减；另一方面，新建酸洗生产线2，用于本次新增产品高端装备用精密零部件的酸洗加工。
项目原辅材料消耗表

表2-6  全厂原辅材料消耗表
名称

成分、规格

储存

方式

年耗量t/a

最大储量（t）

储存位置

运输方式

扩建前

扩建后

增减量

钢材③
45#、20#、Q345，碳：0.17~0.23%、硅：0.17~0.37%、锰：0.35~0.65%、硫：≤0.035%、

铜：≤0.025%、铁：98.69%、以及极微量的其他元素
堆放
0
71050
+71050
1000
仓库
汽运

拉拔粉
氢氧化钙30%~65%、硬酯酸钠5~15%、硬酯酸钙5~15%、动物油脂2~10%
25kg

/袋
0
4
+4

0.2
汽运

切削液

混合矿物油

170kg

/桶装

0
1
+1

0.17
汽运

机油

矿物基础油

25kg

/桶装

0
1
+1

0.1
汽运

硅烷剂

γ-丙基三甲氧基硅烷5%、环氧硅烷7%、柠檬酸钠8%、有机硅树脂（H4Si）8%、水72%

100kg

/桶装

0
49.4
+49.4

2.5
汽运

液碱
浓度30%
吨桶②
0
346.2
+346.2

5
汽运

盐酸

浓度31%

不贮存①
870

4087.8
+3217.8

0

/

汽运

钢板

/

堆放

5300

5300

0

500

原料仓库

汽运

钢材

（碳钢）

/

堆放

300

-300
0
0
汽运

钢板

45#

堆放

86000

86000
0
1000

汽运

钢管

20#

堆放

91500

91500
0
1000

汽运

圆钢

Q345

堆放

25800

25800
0
300
汽运

钢件

50Mn

堆放

2810

2810

0
250

汽运

铸件

QT450

堆放

7225

7225

0
700

汽运

焊条

/

20kg

/盒装

25

25

0
2

汽运

碳钢焊丝

碳0.06–0.15%、锰1.40–1.85%、硅0.80–1.15%、硫≤0.03%、

磷≤0.03%、铁96.79-97.68%

20kg

/盒装
18

18

0

2.5

汽运
CO2
/

455L

/瓶装
4.8

4.8

0

0.72

汽运
液压油

植物基础油

25kg

/桶装

0.8
0.8
0
0.1
汽运

专用清洗剂

（斯帕克®-A清洗剂）

去离子水75~95%、脂肪醇聚氧乙烯醚4-8%、二丙二醇甲醚1~5%

25kg

/桶装
1.5
1.5
0

0.1
汽运
脱脂剂

纯碱25%、烧碱27%、葡萄糖酸钠10%、柠檬酸钠10、硅酸钠8%、表面活性剂（十二烷基苯磺酸钠）20%

25kg

/桶装
25
25
0

1.2
汽运
切削液

/

170kg

/桶装

3.53
3.53
0
0.34
汽运

机油

矿物基础油

25kg

/桶装

2.02
2.02
0
0.4
汽运

硅烷剂

γ-丙基三甲氧基硅烷5%、环氧硅烷7%、柠檬酸钠8%、有机硅树脂（H4Si）8%、水72%

100kg

/桶装

20

20
0
2.5
汽运

片碱

NaOH

25kg

/袋装
45

45

0

2

汽运

氢氧化钠

10%

100kg

/桶装
15.5
0.5

-15

0.5

汽运

底漆

环氧树脂35%、颜料15%、微粉状硅砂 10%、云母氧化锌15%、甲苯5%、醋酸丁酯20%
25kg

/桶装
4

4
0

0.4
油

漆

库

汽运
面漆

丙烯酸树脂 45%、钛白粉10%、微粉状硅砂10%、滑石粉10%、甲苯10%、醋酸丁酯15%

25kg

/桶装
3

3
0

0.3
汽运
稀释剂

甲苯30%、醋酸丁酯70%

25kg

/桶装
0.25

0.25
0

0.05
汽运
底漆

多功能环氧底漆

滑石20~35%、环氧树脂35~45%、二甲苯异构体混合物10~15%、1-甲氧基-2-丙醇1~5%等
25kg

/桶装
25.2

25.2
0

2
汽运
固化剂

二甲苯异构体混合物10~25%、C18-不饱和脂肪酸二聚物与妥尔油脂肪酸和三乙烯四胺的聚合物10~25%、2-甲基-1-丙醇10~25%、环氧树脂 5~25%、甲苯0.1~ 1%等
25kg

/桶装
4.2

4.2
0

0.4
汽运
稀释剂

二甲苯异构体混合物40~70%、2-甲基-1-丙醇25-40%、甲苯0.1-1%等
20kg

/桶装
0.608
0.608

0

0.07

汽运
面漆

高性能聚氨酯色漆

二甲苯异构体混合物1~10%、硫酸钡30~45%、滑石15~30%等
25kg

/桶装
12

12
0

1.5
汽运
固化剂

二甲苯异构体混合物25-40%、乙苯1~10%、乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯1~10%、甲苯0.1-1%等
25kg

/桶装
3

3
0

0.3
汽运
稀释剂

二甲苯异构体混合物70~100%、甲苯0.1~1%等
20kg

/桶装
0.17
0.17

0

0.17

汽运
重晶石

（硫酸钡矿石、块状）

/

25kg

/袋装
320

0

-320

/

/
汽运

铁矿石

（块状）

/

堆放
320

0

-320

/

汽运

水泥

/

25kg

/袋装

1000

0

-1000
/

汽运

铁砂

/

堆放

1500

0

-1500
/

汽运

黄沙

/

堆放

1500

0

-1500
/

汽运

钢丸

/

/

1.5

0

-1.5

/

汽运

18%盐酸

HCL

20m3
槽罐车

50

0

-50

/
汽运

硅烷

处理剂

γ-丙基三甲氧基硅烷5%、环氧硅烷7%、柠檬酸钠8%、有机硅树脂8%、水72%

100kg

/桶装

20

0

-20

/

汽运

高效无磷

脱脂剂

片碱8%、硅酸钠6%、辛基酚聚氧乙烯醚6%、脂肪醇与环氧乙炔缩合物7%、烷基酚聚氧乙烯醚7%、水66%

100kg

/桶装

15

0

-15
/

汽运

片碱
NaOH

25kg

/袋装
13.5

19.5
+6
2
污水处理站
汽运

CaCl2
破乳剂
25kg

/袋装
2.5

3.6
+1.1
0.3

汽运

PAC

聚氯化铝
25kg

/袋装
14

20.2
+6.2
2
汽运

PAM

/
5kg

/袋装
0.8

1.15
+0.35
0.1
汽运

天然气
-
-
0
240

万立方
+240

万立方
-
管道
-
6、项目蒸汽平衡

本项目蒸汽主要用于酸洗、中和、硅烷化、热水洗、烘干工序进行隔套加热，蒸汽来源于管道蒸汽。
7、项目水量平衡
本项目用水包括酸洗生产线2工艺用水、废气喷淋用水、切削液配水、隔套冷却水，本项目地面只进行简单的清扫，不冲洗，不产生地面冲洗废水。



	流程和产排污环节
	本项目水量平衡见图2-1（按300天计）















7、工作制度和劳动定员

工作制度：本项目实行3班24小时工作制；年有效工作日为300天。

劳动定员：该公司现有职工60人，本项目所需员工在厂区内部调拨，不新增员工。
8、地理位置、厂区平面布置及厂界周围土地利用现状

地理位置：建设地位于无锡市江阴市云亭街道沈巷路3号，具体地理位置见附图1。

1、工艺流程
本项目主要从事高端装备用精密零部件的生产，具体生产工艺流程及产污工序见下图（其中S-固废、N-噪声、G-废气、W-废水）：































	与项目有关的原有环境污染问题
	江阴鑫液机械有限公司成立于2006年5月25日，位于江阴市云亭街道沈巷路（柳工道路机械北侧），主要从事液压和气压动力机械及元件、工程用机械零部件、道路工程用机械零部件以及通用零部件的生产。现有项目建设、审批及验收情况见表2-11。

表2-11  现有项目建设、审批及验收情况

项目名称

产品方案

环评批复

“三同时”

验收

建设

情况

备注
机械涂装制造项目环境保护自查评估报告

油箱1000台套/年、

偏心轴1000台套/年、铰接架1000台套/年

江阴市项目清理领导小组办公室，省厅编号：7455

/

已建

/
《年产2000套工程机械部件、500套液压设备配件技改扩

能项目》
工程机械部件2000台套/年、液压机械设备配件500台套/年，酸洗加工300吨/年

原江阴市环境保护局20173202810045，2017年9月21日

2018年7月12日通过环保自主验收

（竣工验收）
已建

本次扩建后，淘汰酸洗生产线（酸洗能力300t/a）
《年产10000吨道路工程机械零部件新建项目》
道路工程机械零部件10000吨/年

无锡市行政审批局，锡行审环许〔2019〕1006号，2019年9月11日

2021年6月17日通过环保自主验收（竣工验收）

已建

本次淘汰搅拌、填料、封盖工艺
《年产2000套工程机械零部件、500套液压机械设备配件技术改造项目》

对现有酸洗线进行改造，新增抛丸和表面处理（清洗、硅烷化等）等工序。工程机械部件2000台套/年、液压机械设备配件500台套/年

无锡市行政审批局，锡行审环许〔2021〕1009号，2021年1月6日

/

未建
该项目不再建设，本次淘汰
《年产20万套新能源关键零部件项目》

新能源关键零部件

20万套/年

无锡市行政审批局，锡行审环许〔2024〕1138号，2024年7月10日

/

未建

/
《年产20万吨船舶海洋、新能源及工程机械部件扩能项目》

新能源关键零部件（通用齿轮）4万吨/年、船舶海洋关键零部件（无缝管）9万吨/年、工程机械零部件（支架）3万吨/年、工程机械零部件（转向轴）4万吨/年

无锡市数据局，锡数环许〔2025〕1149号，2025年11月10日
2026年5月6日通过环保自主验收（竣工验收）
已建
/



	环境

保护

目标
	大气环境

建设项目位于无锡市江阴市云亭街道沈巷路3号，根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-6及附图3。
表3-6  项目周边500米环境空气保护目标

名称

坐标

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

规模（人口）
X（经度）
Y（纬度）
蒋家庄
120°20′51.85″
31°50′47.29″
居民区

人群
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区

W
250
161
江家冲
120°20′46.12″
31°50′43.13″
居民区
人群

W
330
567
堵家村
120°20′52.17″
31°50′34.90″
居民区
人群

SW
260
175
声环境

建设项目位于无锡市江阴市云亭街道沈巷路3号，项目周边50米范围没有声环境敏感目标。

地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境
建设项目位于无锡市江阴市云亭街道沈巷路3号，不新增用地，建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。




排气筒高度
	（m）

	标准来源


	DA009
	氯化氢
	10
	0.18
	15

	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准


		碱雾
	10
	/
		《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2025）表1标准

	DA0010
	颗粒物
	20
	/
	15
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准

		二氧化硫
	80
	/
		
		氮氧化物
	180
	/
		

	表3-8  厂界大气污染物无组织排放浓度限值

污染物

监控位置

监控浓度限值（mg/m3）

标准

颗粒物
边界外浓度最高点
0.5
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准
氯化氢

0.05
非甲烷总烃
4.0
表3-9  厂区内无组织排放限值

污染物

特别排放限值（mg/m3）
限值含义

无组织排放监控位置

标准来源

NMHC

6

监控点处1h均浓度值

在厂房外设置监控点

《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）中表2标准

20

控点处任意一次浓度值

2、废水排放标准
本项目生产废水经厂内污水处理站处理后接管江阴市云亭污水处理有限公司集中处理，回用水达回用水标准后回用。

接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；污水厂处理出水执行江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中 C标准，尾水排入应天河，具体标准限值见表3-10。

表3-10  废水污染物排放标准
项目

接管标准（mg/L）

污水处理厂尾水排放标准（mg/L）

pH

6~9
6-9
COD

500

50

SS

400

10

石油类

20
1.0
LAS

20
0.5
标准

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准

回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1再生水用作工业用水水质基本控制项目及限值，详见表3-11。
表3-11  回用水标准（单位：mg/L，pH值无量纲）
项目
回用水标准
pH
6.0-9.0
SS
/
COD
50
石油类
1.0
LAS

0.5

3、厂界噪声排放标准
厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区3类标准。具体见表3-12。
表3-12  厂界环境噪声排放标准

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

标准

3类

65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固废
固废按照生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）要求执行。一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
	


	总量

控制

指标
	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子：

废气：颗粒物、VOCs、二氧化硫、氮氧化物；特征因子：氯化氢；
废水：COD；特征因子：SS、石油类、LAS；
固废：各种固体废物。

建设项目污染物排放总量控制指标详见表3-13。

表3-13   建设项目污染物排放总量指标   单位t/a
污染物名称

现有项目

批复排放总量

本项目

“以新带老”削减量

扩建后全厂

排放量

排放增减量

产生量

削减量

排放量

废气

颗粒物

0.6599

0.576
0
0.576
0.195
1.0409
+0.381
VOCs

（以非甲烷总烃计）

1.698
0.006
0
0.006
0

1.704
+0.006

其中

苯系物

1.032

/

/

0
0
1.032

0

其中

乙苯

0.288

/

/

0
0

0.288

0

二甲苯

0.681

/

/

0
0

0.681

0

甲苯

0.063

/

/

0
0

0.063

0

乙酸丁酯

0.053

/

/

0
0

0.053

0

氯化氢

1.7221
20.013
17.685
2.328
0.8261
3.224
+1.5019
二氧化硫

0
0.48
0
0.48

0
0.48
+0.48

氮氧化物

0
4.488
0
4.488

0
4.488
+4.488

废水

生活污水

水量

1260
0

0

0

0

1260
0

COD

0.0630
0

0

0

0

0.0630
0

SS

0.0126
0

0

0

0

0.0126
0

氨氮

0.00504
0

0

0

0

0.00504
0

总磷

0.00063
0

0

0

0

0.00063

0

TN

0.01512

0

0

0

0

0.01512

0

生产废水

废水量

55127.2

5846.3

0
5846.3

5846.3
55127.2
0
COD

2.753
10.381
9.298

1.083/0.2923
0.2923
2.753

0
SS

0.551
5.686
5.1917

0.4943/0.0585
0.0585
0.551

0
石油类

0.055
0.235
0.2105

0.0245/0.0058
0.0058
0.055

0
LAS
0.028
0.264
0.2365

0.0275/0.0029
0.0029
0.028

0
合计
废水量
56387.2

5846.3
0
5846.3
5846.3

56387.2
0
COD

2.819
10.381
9.298
1.083/0.2923

0.2923

2.819
0
SS

0.5636
5.686
5.1917
0.4943/0.0585

0.0585

0.5636
0
氨氮
0.00504
0
0
0
0
0.00504
0
总磷
0.00063
0
0
0
0
0.00063
0
总氮
0.01512
0

0

0

0

0.01512
0
石油类
0.055
0.235
0.2105
0.0245/0.0058
0.0058
0.055
0
LAS

0.028
0.264
0.2365
0.0275/0.0029
0.0029
0.028
0
注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量；

由上表可见，本项目不新增废水排放量，全厂废水排放量仍为56387.2t/a。

本项目建成后新增废气污染物量为：VOCs（以非甲烷总烃计）0.006t/a、颗粒物0.381t/a，二氧化硫0.48t/a，氮氧化物4.488t/a。根据总量控制原则，本项目新增废气污染物排放总量在云亭街道区域平衡；新增特征因子氯化氢1.5019t/a，作为环保部门的考核指标。

固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。固体废物全部实现综合利用或处置，零排放，符合总量控制要求。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂房进行建设，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。

为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下污染防治措施：

①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。

由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。




	
	1 、废气
（1） 废气产排污情况
本项目废气主要为天然气燃烧废气，酸洗工序产生的氯化氢，机加工产生的非甲烷总烃，中和产生的碱雾。本项目建成后，现有酸洗生产线1与新建酸洗生产线2的废气将统一接入一套新建的二级碱喷淋装置进行处理，设计处理效率为95%，并依托排气筒DA009排放。酸洗生产线1的废气处理设施（2套碱喷淋装置及DA007、DA008排气筒）将淘汰。
表4-1  本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线

污染源
污染物
排放方式
核算方法
污染物产生
治理措施
污染物排放
废气量（m3/h）

排放

时间

（h/a）

浓度

（mg/m3）
速率
（kg/h）A/B*
产生量（t/a）A/B*
工艺
处理效率
是否为可行技术
排放浓度（mg/m3）
排放速率

（kg/h）A/B*
排放量（t/a）A/B*
酸洗生产线2、酸洗生产线1
酸洗
DA009
氯化氢
有组织
产污系数法

23.16
1.66/

2.78
11.949/20.013
二级碱喷淋
95
是
1.158
0.083/

0.139
0.598

/1
120000
7200
天然气燃烧

DA010
颗粒物
17.65
0.0800
0.576
/
/

/

17.65
0.0800
0.576
4533
7200

二氧化硫
14.71
0.0667
0.48
/

/

14.71
0.0667
0.48
氮氧化物
137.51
0.6233
4.488
/

/

137.51
0.6233
4.488 
综合车间
氯化氢
无组织
/
/
1.328
加强通风
/
/
/
/
1.328
/
7200
非甲烷

总烃

/

/
0.006
/
/
/
/
0.006
/

1800
注：由于本项目和原项目共用一套废气处理设施，因此，废气产生及排放速率按叠加后计算，其中“A/B”，A指本项目量，B为叠加量
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	根据原环评，现有项目以加工车间设置50米的卫生防护距离，以涂装车间设置100米的卫生防护距离，以酸洗车间2设置200米的卫生防护距离。综上全厂卫生防护距离以酸洗车间2、综合车间分别设置200米的卫生防护距离，以涂装车间设置100米的卫生防护距离，加工车间设置50米的防护距离。本项目最近环境保护目标位于厂界西北侧250米处的蒋家庄，全厂卫生防护距离内物敏感目标，故本项目无组织排放废气对周围环境影响较小在可控范围内。
（7）大气环境影响分析结论

本项目废气经处理后均能达标排放，对周围大气环境影响较小。卫生防护距离内无环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求。
2、废水
2.1废水产排情况
本项目所需员工在厂区内部调拨，因此不增加生活污水排放量。

本项目废水主要为酸洗生产线2废水（酸洗后水洗废水、酸洗后冲洗废水、中和废水、中和后冲洗废水、硅烷化水洗废水、硅烷化热水洗废水）、废气喷淋废水、污水处理站超滤反冲洗废水、污水处理站RO浓水。

本项目酸洗生产线2废水（17871.2t/a）、废气喷淋废水（5683.2t/a）、污水处理站超滤反冲洗废水（4166.6t/a）、污水处理站RO浓水（5902.6t/a）与现有项目废水（72043.8t/a，含污水处理站超滤冲洗废水、RO浓水）经厂内现有污水处理站（中和反应+一级混凝沉淀+二级混凝沉淀+气浮+过滤器+超滤装置+RO装置）处理后，部分废水（55127.2t/a）接管江阴市云亭污水处理有限公司处理达标后排入应天河；剩余废水（50540.2t/a）经污水处理站回用装置处理后，回用于生产。  

本项目建成后，全厂生产废水经厂内污水治理设施处理，部分接管，接管水中 pH、COD、SS、石油类、LAS可达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 4三级标准后接管江阴市云亭污水处理有限公司集中处理。

本项目生产废水依托现有的污水处理站处理后部分废水接管，剩余生产废水继续经中水回用设施处理，水质可达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1标准后回用于生产。

企业现有污水站处理工艺为“中和反应（即调节）+一级混凝沉淀+二级混凝沉淀+气浮+过滤器+超滤装置+RO装置”，且本项目生产废水水质简单，与现有生产废水水质相似，主要污染物质为pH、COD、SS、石油类、LAS等，故本项目生产废水及现有项目生产废水通过现有废水处理设施处理后，污染物浓度可满足江阴市云亭污水处理有限公司接管要求，不会对污水处理厂造成冲击，该设施可行。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、噪声

（1）噪声源强

本项目噪声源主要我拉拔机、天然气炉、数控车床、风机等设备，噪声源强≤85dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：

①采用低噪声设备，设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，确保厂界噪声达标排放。

选择东、南、西、北厂界作为关心点，进行噪声影响预测，噪声源经隔声和距离衰减后，厂界噪声预测结果见表4-25。
表4-25  厂界环境噪声预测结果

序号

设备名称

单台噪声源强dB(A)
数量（台/套）

等效源强dB(A)

隔声和距离衰减后预测点影响值/dB（A）

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

1

天然气炉
85
10
95.0 

38.0 

27.9 

39.6 

36.7 

2

制氮机
85
1
85.0 

25.7 

17.9 

33.6 

26.7 

3

拉拔机
80
18

92.6 

38.0 

26.0 

34.9 

33.1 

4

专用车削机床
78
3

82.8 

23.8 

16.6 

30.5 

22.4 

5

数控车床
78
3

82.8 

25.7 

16.5 

27.4 

22.7 

6

内外圆磨床
78
3

82.8 

26.9 

16.6 

26.2 

22.4 

7

无心磨床
78
3

82.8 

28.8 

16.6 

24.7 

22.5 

8

端面磨床
78
3

82.8 

31.3 

16.6 

23.5 

22.4 

9

沟道磨床
78
2

81.0 

22.0 

15.6 

28.8 

19.4 

10

挡边磨床
78
2

81.0 

22.8 

15.6 

27.4 

19.4 

11

滚珠冷镦机
78
2

81.0 

24.0 

15.7 

25.6 

19.2 

12

滚珠光整机
78
2

81.0 

25.1 

15.5 

24.4 

19.5 

13

滚柱磨削机
78
2

81.0 

26.8 

15.6 

23.1 

19.4 

14
多轴钻床

80
3

84.8 

31.8 

19.5 

26.1 

22.9 

15
攻丝机

78
2

81.0 

30.4 

15.6 

21.4 

19.4 

16
冲压机

84
2

87.0 

36.9 

21.6 

27.2 

25.4 

17
酸洗生产线2

78
1

78.0 

21.0 

10.2 

22.6 

22.1 

18
风机

85
1
85.0 

36.5 
17.9 
24.4 
26.7 
19
风机

85
1
85.0 

24.7 

17.1 

24.4 

29.6 

/

贡献值

——

45.0 
32.9 
43.3 
40.4 
标准

限值

昼间

——

65

65

65

65

夜间
55
55
55
55
达标情况

——

达标

本项目建成后主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，厂界噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，不会降低区域声环境现状功能类别，且本项目周边50米范围内无环境敏感目标，因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。本项目噪声防治措施及投资表如下：
4、固体废物

（1）固体废物产生情况

本项目营运期固废主要为废分子筛、废滤芯、废催化剂、废酸液、废槽液、槽渣、废布袋、废拉拔油、废切削液、废边角料、不合格品、废机油、废油桶、废包装桶、废抹布手套、污泥。
（2）固体废物处置利用情况

建设项目固体废物利用处置方式见表4-28。

表4-28  本项目固体废物利用处置方式一览表

序号

固废名称

产生环节

属性

废物

类别

废物代码

主要有毒有害物质名称

物理性状

危险特性

产生量t/a

贮存方式

处置方式

利用或处置量t/a

1

废边角料
机加工
一般固废
SW17
900-001-S17
-
固
-
700
一般固废仓库
外售综合利用
700
2
不合格品

检测
SW17
900-001-S17

-
固

-

350
350
3
废拉拔粉
拉拔
SW17
900-001-S17
固
-
0.2
0.2
4
废酸液
酸洗槽
危险废物
HW34
900-300-34
盐酸
液

C，T
3311.

723
酸洗槽
委托有资质单位处置
3311.

723
5
废槽液
硅烷槽
HW17
336-064-17
硅烷剂
液

T/C
256
硅烷槽
256
6
槽渣
HW17
336-064-17
硅烷剂
固
T/C
10
危废仓库
10
5
废布袋
HW49
900-041-49
硅烷剂
固
T/In
1
1
6
废分子筛
制氮

装置
HW49

900-041-49

分子筛
固
T/In

2t/3a
2t/3a
7
废滤芯

HW49
900-041-49
滤芯
固

T/In
0.3
0.3
8
废催化剂

HW46
900-037-46
催化剂
固

T，I
0.4t/3a
0.4/3a
9
废切削液

机加工

HW09

900-006-09

切削液

液
T

8.794
8.794
10
废机油
设备

维护
HW08
900-249-08
机油

固
T，I

1
1
11
废油桶
HW08
900-249-08
机油
固
T，I

0.04
0.04
12
废包装桶
原辅料

使用
HW49

900-041-49

切削液、硅烷剂
固
T/In

2.757
2.757
13
废抹布

手套
生产

活动
HW49

900-041-49

油类

固
T/In

0.2
0.2
14
污泥
污水处理站
HW17
336-064-17
污泥
半固
T/In
200
200
注：“T ”指毒性，“In”感染性，“C”指腐蚀性，“I”指易燃性，“R”指反应性。
项目建设地附近有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力尚有余量，危废全部可以做到安全处置。

综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。
6、生态

本项目建设地位于江苏省无锡市江阴市云亭街道沈巷路3号，利用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对生态环境基本无影响，故不开展生态环境影响评价工作。
环境风险

全厂主要涉及风险源为仓库、废气治理设施、酸洗生产线2、酸洗生产线1、废水处理设施、原料仓库、危废仓库、油漆库，涉及风险物质为盐酸、废酸、废机油、废切削液、天然气等物质。本项目采取风险防范措施后对环境影响可控，具体见专项分析。

8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。



五、环境保护措施监督检查清单
	       内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	排放浓度

mg/m3
	排放速率kg/h
	排放标准

	大气环境
	DA009/

酸洗
	氯化氢
	二级碱喷淋装置
	10
	0.18
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准

	
	
	碱雾
	
	10
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2025）表1标准

	
	DA0010/

热处理
	颗粒物
	/
	20
	/
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准

	
	
	二氧

化硫
	
	80
	/
	

	
	
	氮氧

化物
	
	180
	/
	

	
	厂界
	颗粒物
	加强通风
	0.5
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准

	
	
	氯化氢
	
	0.05
	/
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	4.0
	/
	

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	
	6（监控点处1h 平均浓度值）
	/
	江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中表2标准

	
	
	
	
	20（监控点处任意一次浓度值）
	/
	

	地表水环境
	DW001/

接管水
	COD
	经化粪池处理后接管江阴市云亭污水处理有限公司集中处理
	500mg/L
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

	
	
	SS
	
	400mg/L
	

	
	
	石油类
	
	20mg/L
	

	
	
	LAS
	
	20mg/L
	

	声环境
	酸洗生产线2、拉拔机、风机、天然气炉塔等
	噪声
	选用低噪声设备，车间采用实体墙，合理作业
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废外售综合利用；危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫站统一处理。危废贮存依托现有的危废仓库50m2危废贮存点, 危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求进行危险废物的贮存；建设项目产生的危险废物分类密封、分区存放，委托有资质单位处置。企业设置一般固废堆场25m2，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	土壤及地下水污染防治措施
	①重点防渗区（危废仓库、综合车间、污水处理站）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 或参照GB18598 执行；

②一般防渗区（一般固废堆场）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889 执行；

③简单防渗区（办公区）防渗要求：一般地面硬化。

	生态保护

措施
	建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。

	环境风险
防范措施
	包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。

	其他环境
管理要求
	本项目行业类别为C3737 海洋工程装备制造、C3484 机械零部件加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目“二十九、通用设备制造业 34”中“83 通用零部件制造 348 ”中“涉及通用工序简化管理的（酸洗以及年使用 10 吨及以上有机溶剂的）”，属于简化管理。


六、结论
	综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。
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图2-1  本项目水量平衡图     单位t/a
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图2-3   生产工艺流程及产污环节图








                  





























图  例


项目建设地


 地表水监测断面


江阴市云亭污水处理有限公司


大气补充监测点位





1000m





500





0









































N





W2





W1

















G6











项目建设地





附图1建设项目地理位置图  











附图2-1　　　建设项目厂区平面布置图    比例
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