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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产10万吨高品质高性能铝合金新材料新建项目

	项目代码
	2604-320266-89-03-898015

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	江苏省（自治区）无锡市江阴县（区）华士镇（街道）华长路515号 

	地理坐标
	（ 120 度 27 分 29.135秒， 31 度 46 分 40.038 秒）

	国民经济

行业类别
	C3240 有色金属合金制造
	建设项目
行业类别
	二十九、有色金属冶炼和压延加工业

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	江阴市华士镇人民政府
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	江阴华士备〔2026〕138号

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	760

	环保投资占比（%）
	6.3
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	8032.45

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）表1专项评价设置原则表，具体见下表1-1。

表1-1  专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则
设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

项目排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无需设置大气专项

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水排放，生活污水接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理，无需设置地表水专项

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质，无需设置环境风险专项
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及生态类影响

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及海洋类影响



	规划情况
	规划名称：《江阴市华士镇红苗村、陆新村村庄规划(2021一2035年)》

审批文号：/

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名：/

审查机关：/
审查意见名称及文号：/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划相符性分析

根据《江阴市华士镇红苗村、陆新村村庄规划（2021-2035年）》规划图，项目所在地为工况用地（详见附图5），故本项目符合土地利用规划要求。

2025年2月24日，《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》获得江苏省人民政府批复（苏政复﹝2025﹞4号），规划范围分为市域和中心城区两个层次。市域规划范围为江阴市行政辖区，总面积986.97平方千米。中心城区规划范围东至华长路（规划）——澄鹿路，西至澄靖第四过江通道（预控）——省道232（规划）以东，南至江阴大道一花山，北至长江，面积约280平方千米。规划基期为2020年，规划期限为2021-2035年，近期到2025年，远期到2035年，远景展望到2050年。

对照《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于城镇开发范围内，未占用基本农田和国家级生态保护红线。详见附图8。
2、园区外企业政策相符性分析

本项目租用江阴智信达钢铁物流有限公司、江阴闽海仓储有限公司、江阴东华铝材科技有限公司3家公司现有厂区内，（厂房租赁合同及协议详见附件4），不属于华士镇工业园区，对照《关于公布2024年江阴市园区外优势企业白名单的通知》（澄工改办﹝2024﹞1号），南铝铝业被列入园区外优势企业。根据《园区外优势企业管理办法（试行）》（澄工改发﹝2022﹞4号）“支持暂不具备搬迁入园条件的优势企业适度开展新、改扩建和技术改造”，因此，本项目为新建10万吨高品质高性能铝合金新材料项目，符合政策要求。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”相符性

生态保护红线：对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，以及《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田。

本项目不涉及国家级生态保护红线、省生态空间管控区域，与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的要求相协调。项目与周边较近的生态红线区域相对位置图见附图7，项目与《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》国土空间控制线规划位置关系图见附图8。

表1-1  项目所在地周边国家级生态保护红线和生态空间管控区

生态空间保护区域名称

主导生态功能

性质

方位

与项目最近距离
马镇河流重要湿地

重要湿地
江苏省生态空间管控区
S

3.9km

对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》及《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于华士镇，属于长江流域、太湖流域一般管控单元（环境管控单元编码：ZH32028130511），本项目与其相符性分析如下。

表1-2  与一般管控单元生态环境准入清单相符性分析表

单元
类别

管控要求

相符性分析

是否相符

华士镇
空间布局约束

（1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。

（2）禁止引进列入《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发〔2008〕6号）禁止淘汰类的产业。

（3）位于太湖流域的建设项目，符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》等相关要求。
（1）本项目厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田。周边最近生态敏感目标为南侧的马镇河流重要湿地，最近距离为3.9km。本项目位于规划的工业用地范围内，位于《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》中城镇开发范围内，满足江阴市国土空间总体规划和村庄土地详细规划。

(2)本项目不属于文件中淘汰类、限制类和鼓励类，属于允许类。

(3)本项目位于太湖流域三级保护区，无生产废水产生及排放。

相符

污染物排放管控

（1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。

（2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。

（3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

熔化炉炉口设置集气罩，熔化和精炼废气与天然气燃烧废气统一收集后，经长袋离线低压脉冲袋式除尘处理，尾气经15m排气筒达标排放。本项目无生产废水排放，生活污水经“化粪池”预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理，大气污染排放总量可在华士镇关停企业余量内平衡。本项目主要风险物质为铝灰，危废间严格按照规范要求建设，规避土壤地下水污染途径。
相符

环境风险防控

（1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

（2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。
本项目建成后企业应当及时开展应急预案编制工作，定期开展应急演练，开展环境安全隐患排查，配备必要的应急物资。本项目主要风险物质为铝灰，Q<1，环境风险较小。
相符

资源开发效率要求

（1）优化能源结构，加强能源清洁利用。

（2）万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标达到市定目标。

（3）提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。

（4）严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。

本项目使用天然气、电力等，不涉及煤炭等禁用燃料。本项目租用现有厂房进行建设，未新增用地。

相符

对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》文件附件3中“表3-1  江苏省省域生态环境管控要求”“表3-2  江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求”，本项目相符性见表1-3、表1-4。

表1-3  与江苏省省域生态环境管控要求的相符性分析

管控类别

重点管控要求

本项目情况

相符性

空间布局约束
牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。
本项目不在需要重点保护地岸线、河段和区域内。
符合
污染物排放管控
坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
本项目实行污染物总量控制，不突破生态环境承载力
符合
环境风险防控
强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。
本项目所在区域实施区域突发环境风险预警联防联控。
符合
资源开发效率要求
禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
本项目使用清洁能源电能、天然气，不使用高污染燃料。
符合
表1-4  与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求的相符性分析

管控类别

重点管控要求

本项目情况

相符性

长江流域

空间布局约束

1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。

2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。

3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。

4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。

5．禁止新建独立焦化项目。
本项目为有色金属合金制造，不属于上述禁止类项目。

符合

污染物排放管控

1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。

2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
本项目无生产废水，生活污水接管至江阴金天污水处理有限公司集中处理，不需申请水污染物总量控制指标。

符合

环境风险防控

1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。

2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。

本项目不属于该类企业

符合

资源开发效率要求

禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于化工项目，不属于尾矿库建设项目。

符合

太湖流域

空间布局约束

1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》 第四十六条规定的情形除外。 

2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 

3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。

本项目地处太湖流域三级保护区，不属于上述禁止类企业和项目，本项目无生产废水，生活污水接管至江阴金天污水处理有限公司集中处理。

符合

污染物排放管控

城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。

本项目不属于上述行业。

符合

环境风险防控

1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 

2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 

3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。

本项目无生产废水，生活污水接管至江阴金天污水处理有限公司集中处理；固体废物合理处置。

符合

资源开发效率要求

1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 

2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位

本项目使用水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，且本项目不涉及要求所列河流。

符合

综上，本项目符合生态保护红线的要求。
环境质量底线：

据《2025年度江阴市生态环境状况公报》数据显示，项目所在地SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO年均浓度均能达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准，O3年均浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准，因此判定江阴市为不达标区。华士镇针对环境质量现状问题制定了相应整治方案，见附件《华士镇大气污染综合整治实施方案》。根据公报数据，项目纳污河流张家港河监测断面pH、COD、氨氮、总磷达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。根据公报数据，项目所在地噪声环境质量良好。

本项目产生的废气经处理后可达标排放；无生产废水排放，生活污水接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理；固废均得到妥善处理；噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。综上，本项目的建设符合环境质量底线的要求。

(3)资源利用上线

本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，天然气由江阴天力燃气有限公司通过管道输送，不会达到资源利用上线。项目位于江阴市华士镇华长路515号，利用现有厂房进行建设，符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。

(4)环境准入负面清单

本次不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类和限制准入类项目，不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号文）中禁止类项目，不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录(2024年本)》禁止类、限制类、淘汰类。

表1-5  与《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析表

序号

禁止准入类相关内容

相符性分析

1

法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定。

本项目为有色金属合金制造C3240，不属于市场准入负面清单内禁止准入项目

2

国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。

3

不符合主体功能区建设要求的各类开发活动。

4

禁止违规开展金融相关经营活动。
5

禁止违规开展互联网相关经营活动。

6

禁止违规开展新闻传媒相关业务。

表1-6  与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析表

序号

文件要点

相符性分析

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目为有色金属合金制造C3240，不属于码头、过长江通道项目。

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
本项目不处于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不处于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内，距离最近的生态空间管控区为马镇河流重要湿地，距离3.9km。
3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不处于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不处于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。
4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不处于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不处于国家湿地公园的岸线和河段范围内。
5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不占用长江流域河湖岸线，不处于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。
6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

本项目不处于长江干支流及湖泊范围内。
7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不处于“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区，不属于生产性捕捞项目。
8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不处于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不处于长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内，且本项目不属于化工园区和化工项目。
9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于石化、现代煤化工等项目。
11

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于高耗能高排放项目。
表1-7  与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》相符性分析表

序号

文件要点

相符性分析

一、河段利用与岸线开发

1

禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目
本项目为有色金属合金制造（C3420），不属于码头、过长江干线通道项目

2

严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任
本项目不处于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不处于国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内，距离最近的生态空间管控区为马镇河流重要湿地，距离3.9km。

3

严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水源准保护区的岸线和河段范围内新建、对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任
本项目不处于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不处于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。

4

严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围田海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任

本项目不处于国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不处于国家湿地公园的岸线和河段范围内。

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
本项目建设地点不涉及长江流域河湖岸线，不处于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不处于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

二、区域活动

7

禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞

本项目为有色金属合金制造C3240，不涉及捕捞，且本项目不处于长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域。

8

禁止在距离长江干支流一公里范围内新建、化工园和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行
本项目不在长江干支流岸线1公里范围内，且本项目不属于化工项目。

9

禁止在长江干支流三公里范围内新建、改建、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境水平为目的的改建除外

本项目为有色金属合金制造C3240，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，且本项目不处于长江干支流三公里范围内。

10

禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动

本项目建设内容不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
11

禁止在沿江地区新建、未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目

本项目不属于新建、未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。

12

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版>江苏省实施细则合规园区名录）》执行

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

13

禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目

14
禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目

本项目周边无化工企业。

三、产业发展

15

禁止新建、不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目

项目属于有色金属合金制造C3240，不属于新建、不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目，不属于新建、改建、高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，不属于新建、不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目，不属于新建、不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目和独立焦化项目。
16

禁止新建、改建、高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目

17

禁止新建、不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目

18

禁止新建、国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目

本项目不属于明令禁止落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，项目符合相关产业政策。

19

禁止新建、不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、不符合要求的高耗能高排放项目

本项目符合国家及地方产业政策，不属于严重过剩产能行业。不属于高耗能高排放项目。
20

法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定

本项目满足《中华人民共和国长江保护法》等文件或政策要求

综上，本项目符合“三线一单”要求。

2、产业政策相符性
本项目建设内容为利用高纯原生铝锭、镁、硅等单质，以天然气为燃料在熔化炉内升温熔融调配合金液，装入保温铝水钢包外运出售，属于C3240有色金属合金制造行业中利用单质金属混配重熔生产合金的情形，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的限制类、淘汰类 项目；本项目配套建设环保治理设施，各项污染物达标排放，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录(2012年本)》(锡政办发(2013)54号)中的限制类、淘汰类项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(锡政办发(2008)6号)中的限制类、淘汰类项目。本项目已经江阴市华士镇人民政府出具备案证，备案证号：江阴华士备〔2026〕138号（附件1）。

因此，本项目符合国家及地方有关产业政策。

3、其他国家及地方政策相符性分析
表1-8  项目与国家及地方政策相符性分析一览表

文件

内容

项目情况

相符性

《江苏省太湖水污染防治条例》

第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染水体的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性品废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造田；（八）违法开山采石或者破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。
根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），本项目所在地属于太湖流域三级保护区，本项目无氮磷生产废水排放，全厂生活污水经化粪池预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理，不单独设置排污口，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定的太湖流域禁止的行为。

符合

《太湖流域管理条例》

根据《太湖流域管理条例（2018）》第二十八条  排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。
本项目地处太湖流域三级保护区，属于C3240有色金属合金制造，不属于上述禁止类项目，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理，不设废水直排口，故本项目符合《太湖流域管理条例》文件的要求。

符合

《长江保护法》

第四十七条 对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。

第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。

本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理，达标后最终排入张家港河。本项目固废均得到合理处置，实现零排放。

符合

《江苏省大气污染防治条例》

第三十七条 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。

本项目不属于“两高”项目，熔化炉炉口设置集气罩，熔化、精炼与天然气燃烧废气统一通过密闭管道收集后，经长袋离线低压脉冲袋式除尘处理，尾气经排气筒达标排放，设置了有效的收集净化装置，处理达标后排放，减少了大气污染物排放量。

符合

《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》
/
本项目属于C3240有色金属合金制造，不属于江苏省“两高”项目管理目录

（2025年版）。
符合
《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》
提升产品高端化供给水平。围绕航空航天、新能源汽车、电子信息等高端制造业需求，开展高强、高韧、耐腐蚀等铝合金材料制备技术研发及产业化应用，研制高精度轧制装备及控制系统等关键装备，强化高端产品有效供给能力。支持铝加工企业增品种、提品质、创品牌，提供定制化、功能化、专用化的产品和服务。通过加强上下游对接、打造样板工程等方式，扩大铝产品在市政设施、汽车、光伏、家具家居等领域的应用规模及层次，拓展消费潜力。
本项目设计年产10万吨汽车专用A356.2铸造铝合金液（Al-Si-Mg系），生成品铝液直接输送至常州卡斯特铝精密科技有限公司，用于该企业汽车零部件铸件生产。
符合
关于印发《江阴市坚决遏制“两高”项目盲目发展工作方案》的通知（澄双控办〔2022〕 1号）
二、项目范围

暂以石化、焦化、煤化工、化工、建材、钢铁、有色、煤电等行业的项目为重点，加强“两高”项目管理。具体包括但不限于石油炼制，石油化工，现代煤化工，焦化（含兰炭），煤电，长流程钢铁，独立烧结、球团，铁合金，合成氨，铜、铝、铅、锌、硅等冶炼，水泥、玻璃、陶瓷、石灰、耐火材料、保温材料、砖瓦等建材行业，制药、农药等行业项目；其他行业涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目。“两高”项目范围实行动态调整，如国家、省有新调整则从其规定。

本项目属于C3240有色金属合金制造，熔化炉使用天然气作为燃料，对照《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目。

符合

中共中央  国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见(2021年11月2日）

深入打好蓝天保卫战。（一）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。

（二）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化养殖场氨排放总量比2020年下降5%。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。
本项目不涉及挥发性有机物排放，熔化、精炼与天然气燃烧废气统一通过密闭管道收集后，经长袋离线低压脉冲袋式除尘处理，尾气经排气筒达标排放。收集效率可达99.8%，颗粒物处理效率可达99%；本项目噪声源经治理后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-次日6:00）≤50dB(A)。

符合

深入打好碧水保卫战。（一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖自净功能。充分发挥河长制、湖长制作用，巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。2022年6月底前，县级城市政府完成建成区内黑臭水体排查并制定整治方案，统一公布黑臭水体清单及达标期限。到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体，京津冀、长三角、珠三角等区域力争提前1年完成。

（二）持续打好长江保护修复攻坚战。推动长江全流域按单元精细化分区管控。狠抓突出生态环境问题整改，扎实推进城镇污水垃圾处理和工业、农业面源、船舶、尾矿库等污染治理工程。加强渝湘黔交界武陵山区“锰三角”污染综合整治。持续开展工业园区污染治理、“三磷”行业整治等专项行动。推进长江岸线生态修复，巩固小水电清理整改成果。实施好长江流域重点水域十年禁渔，有效恢复长江水生生物多样性。建立健全长江流域水生态环境考核评价制度并抓好组织实施。加强太湖、巢湖、滇池等重要湖泊蓝藻水华防控，开展河湖水生植被恢复、氮磷通量监测等试点。到2025年，长江流域总体水质保持为优，干流水质稳定达到Ⅱ类，重要河湖生态用水得到有效保障，水生态质量明显提升。
本项目厂区内雨污分流，无生产废水排放，生活污水经“化粪池”预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司处理后达标排放。

符合

深入打好净土保卫战。（一）有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推进腾退地块风险管控和修复。

本项目不属于农药、化工行业。

符合

切实维护生态环境安全。（一）强化生态保护监管。用好第三次全国国土调查成果，构建完善生态监测网络，建立全国生态状况评估报告制度，加强重点区域流域海域、生态保护红线、自然保护地、县域重点生态功能区等生态状况监测评估。加强自然保护地和生态保护红线监管，依法加大生态破坏问题监督和查处力度，持续推进“绿盾”自然保护地强化监督专项行动。深入推动生态文明建设示范创建、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设和美丽中国地方实践。
本项目不在重点区域流域海域、生态保护红线、自然保护地、县域重点生态功能区范围内。

符合

江苏印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》
加强细颗粒物和臭氧协同控制，深入打好蓝天保卫战。（一）着力打好臭氧污染防治攻坚战。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。（二）推进固定源深度治理。推动钢铁、焦化、水泥、玻璃、石化等行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施超低排放改造（深度治理），严格控制物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程无组织排放。探索将氨排放控制纳入电力、水泥、焦化等重点行业地方排放标准。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。推进大气汞和持久性有机污染物排放控制，加强有毒有害大气污染物风险管控。
本项目不涉及挥发性有机物排放，熔化炉炉口设置集气罩，熔化、精炼与天然气燃烧废气统一通过密闭管道收集后，经长袋离线低压脉冲袋式除尘处理，尾气经排气筒高空达标排放，收集效率可达99.8%，颗粒物处理效率可达99%；本项目不属于钢铁、焦化、水泥、玻璃、石化等行业。
符合

加强流域海域协同治理，深入打好碧水保卫战。（一）持续打好黑臭水体治理攻坚战。充分发挥河（湖）长制作用，建立健全水体长效管护机制，巩固城市黑臭水体治理成效，进一步排查城市建成区水体，2022年6月底前，县级以上城市人民政府将排查结果向社会公布，对发现的黑臭水体，实行即时整治，动态消除。深入推进城镇污水处理提质增效“333”行动，加强排水管网排查检测和修复改造，着力解决雨污水管网错接、混接、渗漏和外水入侵等问题，提升城镇污水收集效能。开展城镇区域水污染物平衡核算管理。因地制宜开展城市河道驳岸生态化改造，实施城市活水循环工程，推动城镇污水处理厂尾水生态化利用。到2025年，苏南县级以上城市建成区80%以上面积，苏中、苏北县级以上城市建成区60%以上面积，建成“污水处理提质增效达标区”。
本项目无生产废水排放，生活污水经“化粪池”预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司处理后达标排放。

符合

加强源头和过程协同施策，深入打好净土保卫战。（一）强化危险废物全生命周期监管。加强危险废物源头管控，严格项目准入，科学鉴定评价危险废物。加快推进危险废物集中收集体系建设，补齐医疗废物等危险废物处置能力短板。持续优化危险废物全生命周期监控系统，基本实现全省危险废物“来源可查、去向可追、全程留痕”。实施危险废物经营单位退出机制，从严打击非法转运、倾倒、填埋、利用处置危险废物等环境违法犯罪行为，保障市场公平有序。到2022年，医疗废物和生活垃圾焚烧飞灰、废盐等危险废物收集处置能力满足实际需求，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。
本项目产生的危险废物委托有资质单位处置。
符合

加强生态安全和环境风险协同管控，深入打好生态环境安全保卫战。（一）强化生态保护监管。完善生态监测网络，加强重点区域流域海域、生态空间管控区域、生态保护红线、自然保护地等生态状况监测评估。开展“绿盾”自然保护地强化监督专项行动，依法加大生态破坏问题监督查处力度。推进生态文明建设示范创建、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设和美丽中国地方实践，推动生态产品价值实现机制不断完善。
本项目不位于重点区域海域、流域、生态空间管控区域、自然保护地范围内。

符合

《关于在环评审批阶段开展

“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142 号）

（一）生产工艺、装备、原料、环境四替代

用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高

挥发性原料、落后的污染治理设施，从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）标准的产品。对“两高”项目（当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定）要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。

本项目场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等满足环境保护的需求。不涉及涂料的使用。不属于“两高”项目，熔化炉炉口设置集气罩，熔化、精炼与天然气燃烧废气统一通过密闭管道收集后，经长袋离线低压脉冲袋式除尘处理，尾气经排气筒达标排放，收集效率可达99.8%，颗粒物处理效率可达99%。本项目不属于两高项目。
符合

（二）生产过程中水回用、物料回收

强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业（如印刷、包装类企业）通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用，强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置；同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。

本项目厂区内雨污分流，无生产废水排放，生活污水经“化粪池”预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司处理后达标排放；项目一般工业固废（废包装袋等）统一收集后外售综合利用，危险固废（铝灰等）收集后委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。
符合

（三）治污设施提高标准、提高效率

项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线，确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须采用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。
项目无生产废水排放，生活污水经“化粪池”预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理；熔化炉炉口设置集气罩，熔化、精炼与天然气燃烧废气统一通过密闭管道收集后，经长袋离线低压脉冲袋式除尘处理，尾气经排气筒达标排放，收集效率可达99.8%，颗粒物处理效率可达99%；经核实均属于可行技术，不涉及VOCs排放。

符合

《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》苏环办[2019]36号

一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准， 且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、 扩建和技术改造项目， 未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。-《建设项目环境保护管理条例》
本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》数据可知，建设项目所在区域判定为不达标区，目前华士镇已制定了《华士镇大气污染综合整治实施方案》；采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准。
符合

二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。-《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业部令第46号）
本项目选址非优先保护类耕地集中区域，非有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业。
符合

三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放 总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。-《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）
熔化炉炉口设置集气罩，熔化、精炼与天然气燃烧废气统一通过密闭管道收集后，经长袋离线低压脉冲袋式除尘处理，尾气经排气筒达标排放，收集效率可达99.8%，颗粒物处理效率可达99%；大气污染排放总量可在华士镇关停企业余量内平衡。本项目无生产废水排放，生活污水经“化粪池”预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理，不需申请水污染物总量控制指标。
符合

四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。

除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。-《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）
本项目不属于规划环评，建设项目所在区域判定为不达标区，目前华士镇已制定了《华士镇大气整治行动方案》，建设项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理，达标后最终排入张家港河；熔化炉炉口设置集气罩，熔化、精炼与天然气燃烧废气统一通过密闭管道收集后，经长袋离线低压脉冲袋式除尘处理，尾气经排气筒达标排放，收集效率可达99.8%，颗粒物处理效率可达99%。

符合

五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。-《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号）
本项目不属于化工项目。
符合

六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。-《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）

本项目不新建燃煤自备电厂。
符合

七、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）

不涉及

/

八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。

严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。-《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发[2016]128号）
本项目不涉及化工园区。

符合

九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。-《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）

本项目不在生态保护红线范围内
符合

十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。-《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号）
本项目产生的危险废物委托有资质单位处置。
符合

十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。-关于发布《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的通知（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）
本项目不属于码头项目和《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目；本项目选址不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内；本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内；本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内；本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内；距离最近马镇河流重要湿地3.9km，利用存量资产进行建设，不占用永久基本农田；不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目；于2026年4月14日，江阴市华士镇人民政府以“备案证号：江阴华士备〔2026〕138号”文对本项目准予备案，项目代码: 2604-320266-89-03-898015，符合产业政策要求。
符合

《关于印发无锡市建设项目环评审核要点（试行）的通知》锡环发〔2024〕136 号

1、建设项目选址应符合规划要求和用地性质，符合“三线一单”分区管控要求，根据“江苏省生态环境分区管控综合服务系统”出具生态环境分区管控综合查询报告，并将查询报告附在环评文件中。确需占用或临时占用生态保护红线、生态空间管控区域的项目，应依法依规办理相关手续。

2、环评文件应按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》要求明确各类废物属性，贮存场所应根据《危险废物贮存污染控制标准》等国家标准规范建设，满足“三防”要求，防止产生二次污染。应明确各类固体废物去向，委托有资质单位处置或利用，并评估处置利用的可行性、合理性，杜绝非法处置、遗弃。
1、本项目租用工业厂房进行建设，本项目位于《江阴市华士镇红苗村、陆新村村庄规划（2021-2035年）》的工业用地范围内，位于城镇开发范围内，满足江阴市国土空间总体规划和村庄规划。根据“江苏省生态环境分区管控综合服务系统”出具生态环境分区管控综合查询报告（具体见附件）可知，本项目属于华士镇管控单元，符合生态环境分区管控要求。

2、本项目所有工业固废均妥善处置，工业固体废物的贮存均按环保有关要求进行分类存放，并规范贮存。严禁将危险废物、一般工业固废、生活垃圾等不同类型固体废物混合收集存放；严禁非法倾倒、随意堆放工业固体废物；切实强化运输转移过程风险防控，一般工业固废跨省贮存、处置的，未经批准不得转移，危险废物的收集、运输按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境，经查证，危废计划委托江苏海光金属有限公司处置，所有危废全部可以做到安全收集处置。

符合

由上表可知，本项目符合国家及地方政策相关要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
江阴市南铝铝业科技有限公司成立于2020年3月，许可经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；金属制品研发；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。经实地调查，企业原为贸易公司，未曾进行生产活动。

企业位于江阴市华士镇华长路515号，租用江阴智信达钢铁物流有限公司、江阴闽海仓储有限公司、江阴东华铝材科技有限公司闲置厂房共计8032.45平方米进行生产建设，新增熔化炉、铝水包、烤包器、投料车、智能系统等设备，从事高品质高性能铝合金新材料的生产。该项目建成后，年产高品质高性能铝合金新材料10万吨。

项目拟建危废库现状为租用江阴闽海仓储有限公司、江阴东华铝材科技有限公司空厂房，生产车间和原料车间为江阴智信达钢铁物流有限公司厂房，现状江阴东华铝材科技有限公司用作熔铸车间，主要从事产品及生产能力为铝锭熔融生产铝棒12万吨/年，该企业已购买其他场地重新建设熔铸车间，现有车间设备拆除后，厂房退还给智信达钢铁公司。

2026年4月14日，江阴市华士镇人民政府以“备案证号：江阴华士备〔2026〕138号”文对本项目准予备案，项目代码：2604-320266-89-03-898015。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十九 有色金属冶炼和压延加工业、64 有色金属合金制造324”中“其他”，应该编制环境影响报告表。江阴市南铝铝业科技有限公司委托江苏省环境工程技术有限公司开展该项目环境影响评价工作。

本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请江阴市南铝铝业科技有限公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。

2、人员及工作制度
劳动定员：劳动定员为30人；
工作制度：年生产天数300天，“24小时两班制”生产。
3、生产规模及内容
本项目产品方案见表2-1。
表2-1  建设项目产品方案

序号

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称

设计生产能力（吨/年）

年运行时数（hr）

1

铝合金生产线
铝合金液
100000

7200

注：本项目所使用原料均为单质金属，纯度较高，金属原料中含有的极少量杂质不涉及第一类重金属污染物。项目铝合金液使用保温密闭容器储存，生产的铝合金液直接运输至客户不在厂区内存放。
4、主要生产设施

略。

5、主要原辅材料及燃料

略。
6、建设项目主体、公用、储运、辅助及环保工程

略。

7、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状

地理位置：本项目建设地位于江阴市华士镇华长路515号，地理位置见附图1。

厂界四周土地利用现状：项目位于江阴市华士镇内智信达、闽海仓储、东华铝材等3家公司现有厂区内，根据现场勘查，场地内周边建筑均为物流仓库和东华铝材厂房。距离厂界最近的保护目标为北侧171米处陈家圩居民点，建设项目厂界周围500米环境概况图见附图2。

厂区平面布置：本项目为一层车间，主要设置原料车间、生产车间、一般固废库、危废仓库等。原料车间和熔化车间租赁智信达厂房，两车间中间设置有隔断，并设置一扇小门通行，一般固废库布置在原料车间内东北角，危废仓库设置在熔化车间外东侧35m。体厂区平面布置图和车间平面布置图见附图3和附图4。

8、水平衡

项目用水主要为职工生活用水，企业地面定期吸尘清扫，无需使用清水清洗，无地面清洗废水产生。生活用水量估算及废水产生情况如下：

本项目定员30人，年工作300天，厂区综合生活用水150L/人·天计算，则项目年生活用水量约为1350m3/a，水排放系数按0.8计算，则生活污水产生量为1080m3/a，生活污水经化池处理后接管至江阴金天污水处理有限公司。

	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程
略。
2、其他产污环节分析
略。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，本项目租用江阴智信达钢铁物流有限公司、江阴闽海仓储有限公司、江阴东华铝材科技有限公司3家公司现有厂区不存在制约本项目建设的因素。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）基本因子监测情况

根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市大气环境质量现状各评价因子数据见表3-1。

表3-1  区域空气质量现状评价表（μg/m3）
污染物

年平均指标

现状浓度
GB3095-2012标准值
GB3095-2026过渡阶段浓度限值
达标情况
SO2
年均值

8.0
60

60

达标
NO2
年均值

34.2
40

40

达标
PM10
年均值

53.0
70

60
达标
PM2.5
年均值

32

35

30
现状达标，对照过渡期标准超标
O3
日最大8小时平均浓度90百分位数
181
160

160
超标
CO

24小时平均第95百分位数
1103
4000
4000

达标
根据上表可知，2025年江阴市环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、PM10年均值、PM2.5年均值和一氧化碳24小时平均第95百分位数均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧最大8小时平均浓度第90百分位数超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区臭氧超标，因此判定为不达标区。华士镇针对环境质量现状问题制定了相应整治方案，见附件《华士镇大气污染综合整治实施方案》。

2、地表水环境质量现状

根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，2025年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。

2025年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中12个断面达到Ⅱ类。

江阴市饮用水以集中供水为主，以地表水为主要水源，共设3个饮用水源水质监测断面，分别位于长江小湾、肖山湾和西石桥断面。按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准评价，2025年小湾、肖山湾、西石桥饮用水源地水质良好，水质达标率为100%，与2024年持平；109项指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。

2025年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面15个，Ⅲ类水质断面7个，无IV类、V类和劣V类水质断面。与2024年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升9.1个百分点。

16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河、东横河、张家港河等13条河流水质状况为优；东清河、二干河、青祝运河等3条河流水质状况为良好。与2024年相比，2025年全市16条重点河流中，东横河、张家港河水质由良好转为优。

本项目纳污河流为张家港河，根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，张家港河水质处于优水平。
3、环境噪声

本项目建设地50m范围内无敏感点，无需进行声环境现状调查。

4、生态环境

本项目利用现有厂房进行建设，不涉及新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。
5、电磁辐射

本项目变压器依托智信达厂房现有，不在本次评价范围，不涉及电磁辐射影响。

6、地下水、土壤环境

建设项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，无需进一步开展环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目大气环境目标统计500m范围内的环境保护目标，具体见表3-2。

表3-2  环境空气保护目标

序号

名称

坐标

保护对象

环境功能区

规模

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

1

陈家圩
543424 
3517347 
居民区

二类区

30户/90人
N
171
2

张家圩
543434 
3517343 
50户/150人
NE
226
3

金家巷
543383 
3517238 
20户/60人
W
337
4

庙上
543429 
3517246 
15户/45人
SE
418 
5

龚项上
543383 
3517238 
15户/45人
W
393
6

陈家坝
543418 
3517349 
5户/15人
N
401
7

夏圩
543429 
3517246 
4户/12人
SE
465
2、声环境

本项目厂界外50m范围内无环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目为利用现有厂房进行生产，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气环境排放标准

本项目废气主要为熔化、精炼、扒渣等工序产生的颗粒物、氟化物、氯化氢，以及天然气燃烧废气。

熔化、精炼、扒渣等工序废气与天然气燃烧废气一并收集、处理、排放，各工序颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、氟化物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)中表1和表2限值标准，氯化氢排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。
无组织排放中，生产车间外总悬浮颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表3排放限值，厂界颗粒物、氟化物、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3排放限值。具体取值见表3-3和表3-4。

表3-3  大气污染物排放标准（有组织排放监控）
排气筒
污染物

有组织排放浓度限值

监控点

浓度mg/m3
速率kg/h

DA001

颗粒物

排气筒DA001（15m）
20

-

二氧化硫

80

-

氮氧化物

180

-

烟气黑度

林格曼黑度1 级
-
氟化物
6.0

-
氯化氢
10
0.18
DA002
颗粒物

排气筒DA002（15m）

20

-

二氧化硫

80

-

氮氧化物

180

-

烟气黑度

林格曼黑度1 级
-
氟化物
6.0
-
氯化氢
10
0.18
注：工业炉窑废气浓度限值为基准氧含量（9%）下的排放浓度。

表3-4  大气污染物排放标准（无组织排放监控）
污染物指标

无组织排放

监控浓度限值（mg/m3）

监控位置

总悬浮颗粒物
8.0

生产车间外浓度最高点

颗粒物

其他颗粒物

0.5

边界外浓度最高点
二氧化硫

0.4

氮氧化物

0.12

氟化物

0.02

氯化氢

0.05

2、废水污染物排放标准

本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理，接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入张家港河，具体见表3-5。

表3-5  污水排放标准限值

项目

污水处理厂接管标准（mg/L）、pH无量纲

排放标准（mg/L）、pH无量纲

pH

6～9

6～9

COD

500

50

SS

400

10

氨氮

45

4（6）*
总磷

8

0.5

总氮

70

12（15）*
注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、噪声排放标准

根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知(澄政办发(2020)71号)，本项目位于2类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，详细如下。
表3-6   噪声排放标准限值

区域名

执行标准

功能区类别

单位

标准限值

昼

夜

厂界四周

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

dB(A)

60

50

4、固废贮存标准

本项目一般工业固废贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），不得形成二次污染。

危险固废储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办(2024)16号)中的相关规定执行。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总量

控制

指标
	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子：

水：本项目不涉及生产废水；

废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

建设项目污染物排放总量指标见表3-7。

表3-7  建设项目污染物排放总量一览表（单位：t/a）
类别

污染物名称

产生量

削减量

接管量

外排量

废气

有组织

颗粒物

573.1949 
-
5.7898 
5.7898 

二氧化硫

0.0000 
-
0.2994 
0.1796 

氮氧化物

0.0000 
-
6.9985 
6.9985 

氟化物

0.0189 
-
0.0757 
0.1097 

氯化氢

0.0000 
-
2.1545 
1.0526 

无组织

颗粒物

/
-
1.1603 
1.1603 

二氧化硫

/
-
0.0006 
0.0006 

氮氧化物

/
-
0.0140 
0.0140 

氟化物

/
-
0.0002 
0.0005 

氯化氢

/
-
0.0043 
0.0105 

合计

颗粒物

573.1949 
-
6.9501 
6.9501 

二氧化硫

/
-
0.3000 
0.1802 

氮氧化物

/
-
7.0125 
7.0125 

氟化物

/
-
0.0759 
0.1103 

氯化氢

/
-
2.1588 
1.0632 

废水

废水量

1080
0
1080
1080
COD

0.54
0.054
0.486
0.05400 
SS

0.432
0.054
0.378
0.01080 
氨氮

0.0486
0
0.0486
0.00521 
总磷

0.00864
0
0.00864
0.00054 
总氮

0.0756
0
0.0756
0.01430 
固体废物

一般固废

205
205
0
0
危险废物

2389.0938 
2389.0938 
0
0
生活垃圾

3
3
0
0
本项目生活污水接管量1080t/a，COD、SS、氨氮、总磷和总氮接管量分别为0.486t/a、0.378t/a、0.0486t/a、0.00864t/a和0.0756t/a，总量控制因子为COD、氨氮、总磷和总氮排放总量分别为0.054t/a、0.00521t/a、0.00054 t/a和0.0143t/a。本项目生活污水接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理，无需申请总量。

本项目大气污染颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢排放总量分别为6.9501t/a、0.3t/a、7.0125t/a、0.0759t/a、2.1588t/a，可在华士镇总量中平衡。

固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁闲置厂房进行建设，对周围的大气环境、水环境、声环境产生一定的影响，在采取相应的防治措施后，对周围环境的影响很小，具体见下文：

1、废气

项目租赁闲置厂房进行建设，不涉及土建，主要为厂房内部布局调整、生产及辅助设备的购置、安装和调试等，无施工粉尘产生，施工期废气主要为设备运输车辆进出产生的机动车尾气，因本项目施工期时间较短，且随着设备安装结束影响即会结束，对周围影响较小。废气收集管道安装工作在车间内进行，安装过程较短且仅产生少量焊接粉尘等，经车间四周围墙遮挡，对周围环境基本无影响。

2、废水

本项目所在地已实行雨污分流的排水体系，施工期无生产废水产生，生活污水产生量较小，且经化粪池预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理，厂区内雨污管网铺设完全，不涉及废水管网的铺设。

3、噪声

本项目施工期噪声源主要为运输车辆和安装设备。企业合理安排施工进度和作业时间。①对主要噪声设备实行限时作业，夜间（晚22 ：00到次日6 ：00）禁止施工。②采用新技术和低噪声设备，使噪声污染在生产过程中得到控制。③对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔震垫、安装消声器等。④将高噪声的施工机械尽可能地安置于场地中间或对场界外造成影响最小的地点。⑤钢制脚手架在使用、拆卸、装卸过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免相互碰撞产生噪声。⑥运输车辆应禁止鸣号。

4、固废

本项目施工期的固体废弃物主要为生活垃圾。施工人员产生的生活垃圾及时由环卫部门清运处理，做到日产日清，不会对周围环境和人员健康带来不利影响。

5、地下水、土壤

本项目租赁闲置厂房进行建设，已做到“防雨、防渗漏”等要求，本项目施工期仅针对仓库、危废仓库、生产车间等可能涉及液态物料的车间地面进行完善，施工期较短，对周围环境影响极小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、 运营期产污环节概况

略。

2、废气

略。
本项目废气产生时间以7200h计，风机设计风量140000m3/h。则本项目工艺废气污染物产生排放情况见下表：

表4-2  废气有组织产生排放情况表
污染源名称

污染物名称

产生情况
t/a

收集情况

处理

排放情况

排放方式

收集方式

收集效率
（%）
收集量t/a

处理措施

处理效率%

有组织排放量t/a

排放速率kg/h

1-4#熔化炉废气

颗粒物

289.9510 
管道收集/集气罩
98/90
289.3710 
长袋离线低压脉冲袋式除尘

99

2.8937 
0.402 
DA001

SO2
0.1330 
0.1327 
/
0.1327 
0.018 
NOx

3.1089 
3.1027 
/

3.1027 
0.431 
氟化物

0.0474 
0.0473 
20

0.0378 
0.005 
氯化氢

1.0794 
1.0772 
/
1.0772 
0.150 
5-8#熔化炉废气和烤包器燃烧废气

颗粒物

290.1941 
管道收集/集气罩
98/90
289.6137 
长袋离线低压脉冲袋式除尘

99

2.8961 
0.402 
DA002

SO2
0.1670 
0.1667 
/

0.1667 
0.023 
NOx

3.9036 
3.8958 
/

3.8958 
0.541 
氟化物

0.047385
0.0473 
20
0.0378 
0.005 
氯化氢

1.0794
1.0772 
/

1.0772 
0.150 
表4-3  废气有组织排放口基本情况表
名称
排气筒底部中心坐标
排气筒高度/m
排气筒出口内径/m

烟气流量m3/h
烟气温度℃
经度E°

纬度N°

DA001

120.457827

31.777166

1.8

140000

90

DA002

120.458450
31.778390
1.8
140000
90

（2）废气处理措施及可行性分析

本项目采用长袋离线低压脉冲袋式除尘处理废气。
布袋除尘器广泛用于粉尘收集处理，对粉尘废气具有较好的去除效率。布袋除尘器是利用多孔的袋状过滤材料从含尘气体中捕集粉尘的一种除尘设备，主要由过滤材料（滤袋）、清灰装置及控制装置、存输灰装置和风机五部分组成，其主要特点为除尘效果好、适应性强、便于回收干物料等。

布袋除尘器工作原理：含尘气体由进风口经中箱体下部进入灰斗后，在挡风板的作用下气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗，其它尘粒随气流上升进入各个袋室。经布袋过滤后，尘粒被阻留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入箱体，再通过提升阀、出风口送至排气筒排放。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，首先令一个袋室的提升阀关闭以切断该室的过滤气流，然后打开电磁脉冲阀，压缩空气由气源顺序经气包、脉冲阀、喷吹管上的喷嘴以极短的时间（0.065～0.085秒）向滤袋喷射。压缩空气在箱内高速膨胀，使滤袋产生高频振动变形，再加上逆气流的作用，使滤袋外侧所附尘饼变形脱落。在充分考虑了粉尘的沉降时间（保证所脱落的粉尘能够有效落入灰斗）后，提升阀打开，此袋室滤袋恢复到过滤状态，而下一袋室则进入清灰状态，如此直到最后一袋室清灰完毕为一个周期。

布袋除尘器内部构造见图4-1。
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图4-1  袋式除尘器内部构造示意图

根据《环境保护产品技术要求 脉冲喷吹类袋式除尘器》（HJ/T 328-2006）4.3.1条：产品出厂检验除尘效率≥99.9%。本报告保守估计，处理效率按照99%核算，在实际运行中是可行的。

（3）废气达标分析
根据核算，本项目熔化、精炼、扒渣、天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物有组织排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中相应限值要求，氯化氢有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相应限值要求。未被捕集的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢等无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相应限值要求。
（4）非正常工况
本项目的非正常排放情况主要考虑废气处理装置运转不正常造成的非正常排放，主要表现为环保设备故障，处理效率达不到应有处理效率时的污染物排放情况。事故排放时，废气处理效率按下降至50%计，事故处理时间为1.0h，年发生频次为10-6次/年。本项目废气非正常排放调查见表4-4。

表4-4  废气非正常排放参数表

污染源

污染物

排放浓度（mg/m3）

排放量（kg/h）

持续时间（h）

频次（次/年）

措施

DA001

颗粒物

287.074 
40.190 
1

10-6
加强废气处理设施检修，制定非正常工况应急预案

二氧化硫

0.132 
0.018 
1

10-6
氮氧化物

3.078 
0.431 
1

10-6
氟化物

0.047 
0.007 
1

10-6
氯化氢

1.069 
0.150 
1

10-6
DA002

颗粒物

287.315 
40.224 
1

10-6
二氧化硫

0.165 
0.023 
1

10-6
氮氧化物

3.865 
0.541 
1

10-6
氟化物

0.047 
0.007 
1

10-6
氯化氢

1.069 
0.150 
1

10-6
（5）废气污染源监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020），本项目污染源监测计划，详见表4-5。

表4-5  废气污染源监测计划一览表

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

有组织

DA001

颗粒物

一月一次

《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）

二氧化硫

一月一次

氮氧化物

一月一次

烟气黑度
半年一次

氟化物

半年一次

氯化氢

半年一次

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

DA002

颗粒物

一月一次

《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）

二氧化硫

一月一次

氮氧化物

一月一次

烟气黑度

半年一次

氟化物

半年一次

氯化氢

半年一次

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

无组织

生产车间边界

总悬浮颗粒物
半年一次

《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）
厂区边界
颗粒物

半年一次

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

二氧化硫

半年一次

氮氧化物

半年一次

氟化物

半年一次

氯化氢

半年一次

（6）卫生防护距离的设置

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值按如下公式计算：
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式中：Cm——为标准浓度限值（毫克/立方米）；
Qc——有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）；
r——为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）；
L——为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）；
A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取，详见下表。
表4-6 卫生防护距离初值计算系数
卫生防护距离初值计算系数

工业企业所在地区近5年平均风速m/s

卫生防护距离L/m

L≤1000

1000＜L≤2000

L＞2000

工业企业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

＜2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2-4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

＞4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

＜2

0.01

0.015

0.015

＞2

0.021

0.036

0.036

C

＜2

1.85

1.79

1.79

＞2

1.85

1.77

1.77

D

＜2

0.78

0.78

0.57

＞2

0.84

0.84

0.76

注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。
Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。
Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中主要特征大气有害物质的确定：“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值”。项目排放的主要大气有害物质主要为氟化物、氯化氢，因此选择等标排放量最大的氯化氢作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质，本项目参数选择及卫生防护距离计算结果见表4-7。

表4-7  卫生防护距离计算结果
污染源位置
污染物

计算系数

Cm（mg/m3）

Qc（kg/h）

卫生防护距离m

A

B

C

D

初值

终值

生产车间

氯化氢

470

0.021

1.85

0.84

0.05

0.00060
0.24
50
根据以上公式计算结果且根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中单一特征大气有害物质终值的确定：“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离取50m”。

因项目排放的主要大气有害物质主要为氯化氢，故本项目在生产区外设置50m卫生防护距离。根据现场查看结果，距离本项目厂界最近敏感目标为北侧外171m的陈家圩，因此项目生产区卫生防护距离内没有敏感目标，该防护距离内以后也不得新建居民、学校等敏感目标。

（7）大气环境影响评价结论

综上所述，本项目所在地区域环境为非达标区，华士镇已制定了《华士镇大气污染综合整治实施方案》。熔化、精炼、天然气燃烧产生的废气经过处理后达标排放，本项目应以生产区为界设置50m卫生防护距离，现状在此范围内无环境保护目标，以后也不得新建居民、学校等敏感目标，故本项目废气对周围环境影响较小。
3、废水

（1）污染工序及源强分析

本项目无生产废水排放。生活污水产生量为1080t/a，依托智信达公共办公区化粪池，无独立排口。生活废水经化粪池预处理后接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入张家港河。本项目废水污染物产生及排放情况见下表4-8。

表4-8  建设项目水污染排放状况

来源

废水量(t/a)

污染物名称

产生量

治理措施

接管量

排放量

排放方式和去向

浓度mg/L

量t/a

浓度mg/L

量t/a

浓度mg/L

量t/a

生活污水

1080

COD

500

0.54
化粪池预处理

450

0.486
50

0.054
接管至江阴金天污水处理有限公司进行处理
SS

400

0.432
350

0.378
10

0.0108
氨氮

45

0.0486
45

0.0486
4（6）*

0.005214
TP

8

0.00864
8

0.00864
0.5

0.00054
总氮

70

0.0756
70

0.0756
12（15）*

0.0143
注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
本项目水量、水质等均符合江阴金天污水处理有限公司接管要求，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。
4、噪声

4.1 主要污染源强

本项目噪声源主要为燃气熔化炉、烤包器、除尘器风机等设备运行时产生的噪声，其源强见表4-11。

表4-11  建设项目噪声源强调查清单（室内声源）   单位：dB（A）

类别

噪声源

数量（台/套）

产生强度

距厂界最近距离m

降噪措施

排放强度

持续时间（h）

工艺

降噪效果

室内声源

燃气熔化炉
8

85
3.5

隔声、减振、合理布局

20
65
7200

烤包器
10

85
1.5m

隔声、减振、合理布局

20

65
7200

表4-12  建设项目噪声源强调查清单（室外声源）   单位：dB（A）
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声功率级/dB(A)
声源控制措施

运行

时段

X

Y

Z

1

1#风机

/

-22

-82

0.5

90

选用低噪声设备、减震

昼夜
2

2#风机

/

35

54

0.5

90

昼夜

注：表中坐标以租赁厂区中心为坐标原点。

4.2 达标分析

（1）室外点声源在预测点的倍频带声压级

某个点源在预测点的倍频带声压级
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式中：Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB；

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他方面效应引起的倍频带衰减，dB；

Adiv、Aatm、Agr、Abar 、Amisc计算公式如下：
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，r为声源到预测点的距离，m；hm为传播路径的平均离地高度，m；计算得Agr为负值，用0代替。
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由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：
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式中ΔLi为A计权网络修正值。

各声源在预测点产生的声级的合成
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（2）室内点声源的预测

室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；R为房间常数；Q为方向性因子。

室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct，1(T)=L0ct，1(T)-(Tloct+6)

室外声压级换算成等效的室外声源：

Lw oct=Loct，2(T)+10lgS

式中：S为透声面积。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（3）声级叠加
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（4）预测值计算

根据上述模式及结合本项目平面布置情况预测，噪声影响预测结果见表4-13。
表4-13  噪声预测结果一览表   单位：dB（A）
预测点

昼间

夜间

贡献值

本底值

预测值

标准值

贡献值

本底值

预测值

标准值

厂界北

49.6

/

/
60
49.6
/

/
50
厂界东

45.3
/

/

60
45.3
/

/

50
厂界南

46.0
/

/

60
46.0
/

/

50
厂界西

48.6
/

/

60
48.6
/

/

50
由上表可知，考虑噪声源的叠加，各厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.3 噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划详见表4-14。

表4-14  噪声监测计划一览表

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

厂界四周外

1m处

连续等效A声级

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
5、固体废物

5.1 主要污染源强

项目产生的固体废物主要有铝灰、废包装材料、除尘灰、废布袋等。

（1）铝灰
本项目扒渣过程中会产生的铝灰，本项目铝灰产生量1800t/a。

铝灰属于危险废物，危废代码为321-026-48，全部委托具有相应危险废物经营资质的单位进行无害化处置，严格执行危险废物转移联单制度。

（2）废包装材料

本项目铝锭采用铁皮带捆扎包装，铁皮带产生量约为200 t/a。

硅、钛、镁等原料均采用吨袋包装，废包装材料产生量约为5t/a。

（4）除尘灰

本项目熔化废气、精炼废气、天然气燃烧废气有组织颗粒物产生量为578.9847t/a，氟化物产生量为0.0946 t/a，长袋离线低压脉冲袋式除尘器除尘效率为99%，氟化物部分吸附在颗粒物上，去除率20%，则计算可知除尘灰产生量为573.214t/a。

（5）废布袋

根据企业提供的资料，布袋除尘装置内布袋每2年更换1次，平均每年产生的废布袋为3.88t/a。

（6）生活垃圾

本项目职工30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 估算，年工作300天，则产生生活垃圾4.5t/a。

建设项目固体废物产生情况见表4-15。

表4-15  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号

副产物名称
产生工序

形态

主要成分

产生量（t/a）

种类判断*
判定依据

固体废物

副产品

1

铝灰
扒渣

固

铝

1800
√

-

《固体废物鉴别标准  通则》

2

废包装材料

原料包装

固

包装袋、铁皮带
205

√

-

3

除尘灰

废气处理

固

铝

573.214
√

-

4

废布袋

废气处理

固

布袋

3.88

√

-

5
生活垃圾

办公、生活

固

塑料、纸盒

4.5
√

-

按照《国家危险废物名录(2025年版)》、《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)等进行属性判定，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。本项目固体废物分析结果见下表。

表4-16  固体废物分析结果汇总表（t/a）

序号
副产物名称
产生工序
固废属性
废物代码
产生量（t/a）
形态
主要成分
利用处置方式
1

铝灰
扒渣
危险废物
HW48 321-026-48

1800
固
铝
委托有资质单位处置
2

废包装材料
原料包装
一般工业固废
900-003-S17

205

固
包装袋
外售处理
3

除尘灰
废气处理
危险废物
HW48 321-034-48

573.214
固
铝
委托有资质单位处置
4

废布袋
废气处理
危险废物
HW49 900-041-49

3.88

固
布袋
委托有资质单位处置
5
生活垃圾
办公、生活
一般工业固废
900-002-S64

4.5
固
塑料、纸盒
委托环卫部门清运
5.2固废管理要求

（1）一般固废

根据《关于加强一般工业固体废物管理的通知》（锡环办〔2021〕138号）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）要求，落实一般工业固废的管理：企业切实落实工业固体废物环境污染防治责任制度，企业要如实记录工业固体废物的产生、收集、贮存、运输、利用及处置等情况的记录，企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部2021年第82号公告)要求，建立一般工业固废台账；完善固废管理制度，加大对员工的管理培训力度，不断提高工业固体废物管理水平；工业固体废物贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬散等环境管理要求。工业固体废物的贮存应按环保有关要求进行分类存放，并规范贮存。严禁将危险废物、一般工业固废、生活垃圾等不同类型固体废物混合收集存放；严禁非法倾倒、随意堆放工业固体废物；切实强化运输转移过程风险防控，一般工业固废跨省贮存、处置的，未经批准不得转移。一般工业固废安全贮存技术要求，具体如下：

①要严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）的要求。

②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。

④贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

⑤单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（2）危险废物

1）危险废物贮存场所环境影响分析

本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-17。

表4-17  本项目危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

规模（m2）
贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废仓库

铝灰
HW48

321-026-48

危废库
100

袋装

80t

每5天
2

除尘灰
HW48

321-034-48

袋装

每5天
3

废布袋
HW49

900-041-49

袋装

每年
企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办[2024]16号）要求，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）及《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》（环办固体[2023]17号），配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布施要求设置视频监控，并与中控室联网。申领危险废物电子标签标志二维码及制定危险废物电子管理台账，鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。

①危废仓库必须派专人管理，其他人未经允许不得进入。

②危险废物暂存间不得存放除危险废物以外的其他废弃物。

③当危险废物存放到一定数量，管理人员应及时通知安全环保部办理相关手续送往有资质单位处理。

④危废应在危废仓库规定允许存放的时间存入，送入危险废物暂存间时应做好统一包装，防止渗漏，并分别贴好标志，注明危险废物名称。

⑤产生的危险废物每次送入危废仓库必须进行称重，危险废物暂存间管理人员经核定无误后方可入库登记同时双方签字确认。

⑥需凭借交接单入库，没有交接单不得入库，环保主管部门需定期查看。

⑦设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。

⑧在企业出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。

表4-18  危险废物贮存点的环境保护图形标志一览表

排放口名称

图形标志

形状

背景颜色

图形颜色

提示图形符号

危险废物

暂存场所

危险废物标签

正方形边框

橘黄色

黑色
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危险废物贮存分区标志

正方形边框

黄色

橘黄色、黑色
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危险废物贮存设施标志（竖版）
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危险废物贮存设施标志（横版）
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2）危险废物运输过程环境影响分析

危险废物的收集、运输按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。

建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。

3）危险废物委托利用、处置环境影响分析

本项目委托处置的危险废物为铝灰（HW48）、除尘灰（HW48）和废布袋（HW49），铝灰和除尘灰计划委托江苏海光金属有限公司处置，废布袋计划委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置，这两家公司的收集能力和资质类别如下表4-19。本单位危废在其处理能力范围之内，危险废物能够做到安全处置。
表4-19  危废处置单位概况

处置企业名称

地址

许可证号

处置能力及类别

江苏海光金属有限公司

泗阳县再生资源产业园内

JSSQ1323OOD036-3

年核准量：117745吨
处置方式：R4再循环/再利用金属和金属化合物
处置类别：321-024-48(HW48有色金属冶炼废物)，321-026-48(HW48有色金属冶炼废物)，321-034-48(HW48有色金属冶炼废物)

江阴市锦绣江南环境发展有限公司

江阴市月城镇华锦路18号

JSWX0281CSD036-4

年核准量：40000吨
处置方式：D1填埋
处置类别：HW17表面处理废物，HW18焚烧处置残渣，HW20含铍废物,HW21含铬废物，HW22含铜废物，HW23含锌废物,HW24含砷废物，HW26含镉废物，HW27含锑废物,HW29含汞废物，HW31含铅废物，HW33无机氰化物废物，HW36石棉废物，HW46含镍废物，HW47含钡废物，266-010-16(HW16感光材料废物)，309-001-49(HW49其他废物)，772-006-49(HW49其他废物),，900-046-49(HW49其他废物)

综上所述，本项目所产生的固废采取上述措施后，各类固废均得到了合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。
6、地下水、土壤

（1）污染源、污染物类型及污染途径
本项目废气污染物为含铝及其化合物的颗粒物，不属于土壤管控重金属，在大气扩散的作用下，沉积到土壤表面。本项目废气经长袋离线低压脉冲袋式除尘后达标排放，该部分大气沉降对土壤和地下水环境造成的影响甚微，故本项目对大气沉降不作具体分析。

（2）防控措施

本项目防渗分区划分及防渗等级见表4-20。

表4-20  本项目污染防渗区划分
厂区区域

防渗分区

污染控制难易程度

天然包气带防污性能

污染物类型

防渗技术要求

危废贮存设施

重点防渗区

难

中

铝灰

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7；或参照GB18598执行

原料车间、生产车间

一般防渗区

易

中

颗粒物

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照GB16889执行

办公区

简单防渗区

易

中

其他类型

一般地面硬化

以上防渗分区应采取的防渗措施为：一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s的粘土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s的黏土层的防渗性能。危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行防渗，一般固废暂存库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
除工程措施外，项目还需加强日常管理，避免发生事故造成影响，包括：
①正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强定期对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换;本项目每两周开展一次设备维保，期间进行设备检修、易损老化件更换等工作。

②对工艺、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

（3）跟踪监测要求
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对地下水和土壤环境影响极小，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。
7、生态环境
本项目租赁利用现有厂房进行建设，不属于新增用地，不涉及生态环境保护目标。
8、环境风险
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算建设项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应的临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+…qn/Qn
式中：q1，q2，q3，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

      Q1，Q2，Q3，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

      当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量的比值见下表。

表4-21  危险物质数量与临界量比值

危险物质名称
最大存在量（t）
临界量（t）
Q值
铝灰

30
50
0.600 
除尘灰

9.55 
50
0.191 
废布袋

3.88
50
0.078 
天然气

极少量
10
/
合计

0.869

根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.869（Q＜1）。当Q<1时，项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)风险评价工作等级判定依据，该项目的环境风险评价级确定为简单分析，不再进行行业及生产工艺分析。

（2）环境敏感目标概括

根据现场踏勘，项目周边最近敏感目标为厂界北侧171m金家巷，厂区附近无己探明的矿床和珍贵动植物资源，没有园林古迹，也没有政府法令制定保护的名胜古迹。

（3）典型事故情形

①铝灰泄露或遇水发生爆炸火灾事故；
②铝液泄漏遇或遇水发生爆炸火灾事故；

③天然气泄漏导致爆炸事故；

④废气设施故障导致污染物超标排放。
（4）环境风险识别及环境风险分析

①物质危险性识别：

本项目生产过程中所涉及的环境风险物质主要为铝灰和除尘灰（铝灰）。
②生产系统危险性识别：

对本项目主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等功能单元进行分析，本项目产生事故风险的危险单元主要为贮运系统，主要为危废仓库。

③环境风险类型及危害分析：根据项目的物质及生产系统危险性识别，判断本项目的环境风险类型为铝灰泄漏/遇水引发的伴生/次生危害，铝液泄漏/遇水引发的伴生/次生危害，以及废气处理设施故障引起的事故排放。

铝灰爆炸时，事故伴生和次生的有毒有害物质以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染，未达标废水、消防废水漫流渗透等环境风险事故，对周边地下水、地表水、土壤等环境造成影响。
废气治理措施事故排放时，会对周边大气环境造成影响。

（5）环境风险防范措施及应急要求

1）大气环境风险防范、减缓措施
①本项目建构筑物布置和安全距离严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018修订版）中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置。

②由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强对废气治理设施的监督和管理。对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程。

③设置可燃气体浓度监测报警装置，配备足量的消防设施和器材：库房内照明采用防爆型照明设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；

④对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。加强废气处理设施的安全控制管理。

⑤泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器，以防污染物更多地泄漏；为降低物料向大气中的扬散速度，可用喷雾抑制或者覆盖彩条布等措施，以减小对环境空气的影响。

⑥火灾、爆炸等事故发生时，应使用干粉或二氧化碳灭火器扑救，同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。

2）水防范措施：

①项目铝灰放置于专门的吨袋中，危废车间地面进行防渗处理，确保项目发生泄漏时不会进入土壤，污染土壤、地下水环境。

②设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着挖潜、统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。
③火灾爆炸事故发生后，及时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善处理。

④建议建设单位在雨水管网出口处设置堵漏措施，发生事故时及时封堵，防止泄漏的消防废水流出项目，将其可能产生的环境影响控制在项目之内。

⑤企业计划配备150立方的应急水袋，发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰，拦截泄漏的消防废液，并通过泵站将消防废液、泡沫等统一泵入至应急水袋，消除安全隐患后交由有资质单位处理。
3）消防及火灾安全防范措施

①建立消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。

②生产区、贮存区附近严禁明火；工作人员定时在生产区、贮存场所进行检查巡逻。

③按照相关规定设置消防系统，配备必要的消防器材。

4）物料储运等风险防范措施

①按照物料的危险特性及火灾危险性分类设置储存区域。

②化学品存放区域保持良好通风条件，电气设施符合防爆要求，严禁各类火种。

③为防止危险废物在储存过程中发生泄漏，造成污染事故，危险废物储存区地面全部进行防渗、防漏、防腐处理。

（6）环境突发事件应急预案

建设单位应根据关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知(环发[2010]11号)、关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知(环发[2012]77号)、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)等要求制定环境应急预案专章，并到管理部门备案，制定并落实厂内可能发生的风险防范措施，配备满足应急需求的物资。并定期组织员工排查环境风险，降低事故风险发生率。

并按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)等要求，做好与区域突发环境事件应急体系的衔接。

（7）分析结论

综上所述，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，在采取一定的风险防范措施后，项目的环境风险是可控的。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
kg/h
	排放标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	长袋离线低压脉冲袋式除尘
	20
	/
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）

	
	
	二氧化硫
	
	80
	/
	

	
	
	氮氧化物
	
	100
	/
	

	
	
	氟化物
	
	6.0
	/
	

	
	
	氯化氢
	
	10
	0.18
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1标准

	
	DA002
	颗粒物
	长袋离线低压脉冲袋式除尘
	20
	/
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）

	
	
	二氧化硫
	
	80
	/
	

	
	
	氮氧化物
	
	100
	/
	

	
	
	氟化物
	
	6.0
	/
	

	
	
	氯化氢
	
	10
	0.18
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1标准

	
	生产车间边界
	总悬浮颗粒物
	/
	8.0
	/
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）

	
	厂区边界
	颗粒物
	
	0.5
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准

	
	
	二氧化硫
	
	0.4
	/
	

	
	
	氮氧化物
	
	0.12
	/
	

	
	
	氟化物
	
	0.02
	/
	

	
	
	氯化氢
	
	0.05
	/
	

	地表水环境
	DW001生活污水
	COD
	生活污水经化粪池预处理后接管江阴金天污水处理有限公司集中处理后排入张家港河
	500mg/L
	/
	COD、SS、氨氮、总磷、总氮执行接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。

	
	
	SS
	
	400mg/L
	/
	

	
	
	氨氮
	
	45mg/L
	/
	

	
	
	总磷
	
	8mg/L
	/
	

	
	
	总氮
	
	70mg/L
	/
	

	声环境
	熔化炉、烤包器等生产设施、风机等辅助设备
	噪声
	优选低噪声设备，采取减振、隔声等措施，及时维护保养，定期检修，合理布局
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即昼间(6:00-22:00)≤60dB(A)，夜间(22:00-次日6:00)≤50dB(A)

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固体废物综合利用；危险废物委托有资质单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一清运

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防渗措施，危废仓库等采取重点防渗。

	生态保护措施
	本项目租用现有厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。

	环境风险防范措施
	设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。
车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。

加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。

定期检查危废仓库，加强风险源监控，贮存场所设置防风、防雨、防渗等措施。

生产线、危废仓库等按照相应要求设置防渗措施、消防设施及其他应急物资。

	其他环境管理要求
	依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，有色金属合金制造行业中，年产2万吨及以上的项目实行排污许可重点管理。本项目行业类别为C3240有色金属合金制造，设计年产高性能铝合金新材料，因此属于排污许可重点管理单位，应按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）的要求申请排污许可证。


六、结论
	综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环境保护措施治理后是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	6.9501 
	
	6.9501 
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	0.3000 
	
	0.3000 
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	7.0125 
	
	7.0125 
	

	
	氟化物
	
	
	
	0.0759 
	
	0.0759 
	

	
	氯化氢
	
	
	
	2.1588 
	
	2.1588 
	

	废水
	废水量
	
	
	
	1080
	
	1080
	

	
	COD
	
	
	
	0.05400 
	
	0.05400 
	

	
	SS
	
	
	
	0.01080 
	
	0.01080 
	

	
	氨氮
	
	
	
	0.00521 
	
	0.00521 
	

	
	总磷
	
	
	
	0.00054 
	
	0.00054 
	

	
	总氮
	
	
	
	0.01430 
	
	0.01430 
	

	一般工业
固体废物
	废包装材料
	
	
	
	205
	
	205
	

	危险废物
	铝灰
	
	
	
	1800
	
	1800
	

	
	除尘灰
	
	
	
	573.214
	
	573.214
	

	
	废布袋
	
	
	
	3.88
	
	3.88
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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