

城中院区雨污管道改造

编制总说明

一、工程概况：

城中院区雨污管道改造，位于江阴市人民医院城中院区，主要内容包含雨水管道、污水管道铺设、检查井及阀门井砌筑及其相应的土石方开挖、回填、面层恢复，阀门安设等。工程内容包括：排水、安装及土石方。
二、编制范围：

《城中院区雨污管道改造》中的所有工程。

三、编制依据：

1、建设单位确认的工程量和做法。
2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、《江苏省市政工程消耗量（2026）》、《江苏省建设工程费用参考》及其它相关文件。
3、标底中材料价格执行2026年5月份无锡市建设工程材料信息价，投标人自行考虑报价。
4、标底中人工费参《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》中人工费计算，投标人自行考虑报价。
5、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、质量要求：合  格。

五、税金为不可竞争费，税率为9%。

六、安全生产措施费：投标报价各单位工程中“安全生产措施费”费率不得低于以下费率，低于以下费率按废标处理。
	序号
	费用名称
	计算基础
	安装工程
	市政工程

	一
	安全生产措施费
	分部分项工程-除税工程设备费
	2.9%
	1.9%


七、经招标人确认，对设计图纸进一步明确,具体如下：

1、本工程设暂列金额 3万元元，统一计入单位工程“001排水工程”的“其它项目”的“暂列金额”中，投标人报价时不得变动让利。

2、混凝土均采用商品混凝土，混凝土强度等级详见各清单，泵送与非泵送投标人自行考虑。

3、投标人应充分考虑大型机械施工进出场（安拆）费，相应费用计入措施费中，并充分考虑报价风险，今后结算不再调整。
4、公共及协调费用（如交通、路政、港航、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应缴纳费用）由投标人自行调研综合考虑计入投标报价，结算时不调整。
5、施工所采用的施工措施、施工工艺应按照设计及其他相关的施工技术规范。
6、建设单位提供的施工用水用电接入点，至现场的接水、接电费用，投标单位自行考虑报价，结算时不调整。

7、清单中项目特征、工作内容未描述详尽的，投标人应结合图纸要求进行报价。

八、参考品牌：

	推荐品牌表

	序号
	名称
	品牌

	1
	法兰、闸阀
	上海沪工、浙江永一、上海冠一等同等档次　


九、工程信息明细：

	项目编号： 

	工程项目、单项工程名称：城中院区雨污管道改造

	建设单位：江阴市人民医院

	单位工程明细

	编号
	单位工程名称
	安全生产措施费对应专业

	001
	城中院区雨污管道改造-排水工程
	按【道路排水工程】

	002
	城中院区雨污管道改造-安装工程
	按【安装工程】


                                           江苏澄建正达工程项目管理有限公司
