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中华人民共和国生态环境部制


一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	江阴市科裕特铜材有限公司技改年产高精密铜制品500吨项目

	项目代码
	2601-320267-89-02-507621

	建设单位
联系人
	陈*
	联系方式
	1381212****

	建设地点
	江苏省（自治区）无锡市江阴县（区）周庄镇乡（街道）
金城路22号（具体地址）

	地理坐标
	（120度24分3.229秒，31度52分12.860秒）

	国民经济
行业类别
	其他电子元件制造C3989
有色金属铸造C3392
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39  电子元件及电子专用材料制造 398
三十、金属制品业 33  铸造及其他金属制品制造 339  

	建设性质
	□新建（迁建）
■改建
□扩建
    □技术改造
	建设项目
申报情形
	■首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
（选填）
	江阴市周庄镇人民政府
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	江阴周庄备〔2026〕4号

	总投资
（万元）
	900
	环保投资
（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	2.7%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	 ■否
 □是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	2666

	






专项评价设置情况








	表1-1   专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	判断
结果

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气为颗粒物、铍及其化合物，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
	不涉及

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不新增工业废水
直排
	不涉及

	环境
风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量
	不涉及

	生态
	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不设置取水口
	不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及海洋工程
	不涉及


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1要求进行判定，本项目不涉及专项评价中的项目，故不设置专项评价。

	规划
情况
	《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》（2023年9月）；
《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号）；
《关于印发<江阴市工业园区产业定位实施方案>的通知》（澄工改办〔2022〕7 号）；《关于印发2024年江阴市园区外优势企业白名单的通知》（澄工改办〔2024〕1号）；
规划文件：《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》
审查机关：江苏省人民政府
审查文件：《省政府关于江阴市、宜兴市、 锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区 国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》
审查文号：苏政复【2025】4号。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价名称：《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）环境影响报告书》
审查机关：无锡市江阴生态环境局
审查文号：澄环发〔2025〕17号

	











规划及规划环境影响评价符合性分析


















规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、土地利用规划相符性
本项目建设地位于江阴市周庄镇金城路22号，根据《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》和《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）》环境影响报告书，本项目地块位于非工业园区内；根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件《关于印发2024年江阴市园区外优势企业白名单的通知》（澄工改办〔2024〕1号），本项目在2024年江阴市园区外优势企业白名单中；另根据《关于印发<园区外优势企业管理办法(试行)>的通知》（澄工改发〔2022〕4号） 第三条中“暂缓搬迁优势企业应参照入园企业要求，由属地政府纳入园区日常管理，相关职能部门审批服务时视同园内企业”及第四条中“结合发展现状，允许满足条件的优势企业开展适度的新建、扩建、改建和技术改造项目， 项目包括容积率、安全(包括消防)、环保、能耗等在内的指标要求视同园区内企业审批”。综上，本公司在园区外优势企业白名单中，可视同园区内企业进行相关审批服务，故本项目符合园区规划。
2、产业定位相符性
根据《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》和《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）》环境影响报告书，本项目地块为非工业园区内，不属于周庄镇内各个工业园范围，故产业定位仅参照关于印发《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办〔2022〕7 号）的通知，“周庄东工业园——以功能性聚酯新材料为主导产业。周庄北工业园——以高端装备及零部件为主导产业。长寿工业园——以交通装备零部件为特色产业”。本项目属于其他电子元件制造、有色金属铸造，产品为高精密铜制品，属于零部件产业，与周庄镇工业园区产业定位相符。故本项目符合相应产业定位。

	














[bookmark: OLE_LINK10]其他符合性分析




















	一、三线一单相符性分析
（1）生态红线
[bookmark: OLE_LINK7]本项目位于江阴市周庄镇金城路22号，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，本项目与最近保护目标之间关系见下表1-3。
表1-3     重要生态功能区一览表
	环境要素
	生态红线名称
	方位
	厂界距离（m）
	红线区域范围
	环境功能

	生态环境
	江阴市低山生态公益林（定山）
	NW
	2220
	江阴境内除划归风景名胜区与森林公园以外的大小山体为生态公益林保护区，主要包括长山、香山、花山、绮山、蟠龙山、砂山、毗山、白石山、秦望山、乌龟山山体等。总面积23.32km2。
	水土保持


由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的江阴市低山生态公益林（定山），故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）以及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中的相关要求。
（2）环境质量底线
根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1

	






















其他符合性分析

























	中二级标准。因此，该区域为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划。。   
本项目最终纳污河流为张家港河，根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目纳污河流张家港河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准要求，
根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声要求。    
（3）资源利用上线
根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》(发改环资[2016]162 号)建设项目与资源利用上线的相符性分析见表1-6。
表1-6    建设项目与资源利用上线的相符性分析表
	序号
	内容
	与资源利用上线的相符性
	是否符合

	1
	能耗物耗
	不使用煤炭；不属于压缩产能、过剩产能、“两高” 行业；用电所在地充足
	是

	2
	水资源消耗
	建设项目所在地不属于严重缺水地区；区域供水管 网可以满足建设项目用水；建设项目不涉及开采
	是

	3
	土地资源
	利用现有厂区进行建设，不涉及新征土地
	是


（4）环境准入负面清单
项目对照国家及地方政策、《市场准入负面清单》（2025年版）等进行说明，具体见表1-7。
表1-7  本项目相符性分析
	序号
	内容
	相符性分析

	1
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》
	不属于限制类、淘汰类项目，符合要求

	2
	《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》
	不属于限制类、淘汰类项目，符合要求

	3
	《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）
	不属于禁止类、淘汰类项目，符合要求

	4
	《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》
	不属于禁止类、淘汰类项目，符合要求

	5
	《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》
	不属于限制、禁止用地项目，符合要求

	6
	《市场准入负面清单（2025年版）》
	不属于限制、禁止用地项目，符合要求

	7
	《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024 年本）》
	不属于限制、淘汰、禁止产业项目，符合要求


由上表可知，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。   



 (
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二、建设项目工程分析
	

























建设内容




















































建设内容

























































建设内容






















































建设内容















































建设内容















































建设内容
























	[bookmark: OLE_LINK8]江阴市科裕特铜材有限公司成立于 2008 年2月，位于江阴市周庄镇金城路22号（江阴市周庄镇白蛇东路 3 号为企业北门地址），租赁江阴市周庄镇金湾村股份经济合作社（即江阴市周庄镇金湾村村民委员会）2666m3闲置厂房，主要从事高精密铜制品的加工生产，目前厂区已建项目为年产300吨铜制品项目，2025年已批复的《年新增200吨高精密铜制品扩建项目》正在建设中，公司主要产品及设计生产能力为年产高精密铜制品500吨。企业已批复项目建设、环评、验收及排污许可情况见表2-1。
表2-1  现有项目建设、审批以及验收情况
	环评批复
时间
	审批项目
	环评审批部门
	“三同时”
验收情况
	排污许可
申请时间
	建设情况

	2008.2.23
	《铍青铜棒材、丝材的制造加工新建项目》环境影响报告表
	江阴市环境保护局
20083202810065B
	2008.7.30
	证书编号：91320281672519251W001Q，有效期限为2025年10月16日至2030年10月15日
	已搬迁

	2018.12.26
	《年产300吨铜制品项目 》自查评估报告
	江阴市项目清理领导小组办公室
告知函编号：8677 
	/
	
	已建

	2020.6.22
	《废气治理设施改造项 目》环境影响登记表
	/
	/
	
	已建

	2025.4.27
	《年新增200吨高精密铜制品扩建项目》环境影响报告表
	无锡市数据局
	/
	
	在建


现由于市场行情的变化，为了提高产品质量，提升产品竞争力，企业拟对设备及生产工艺等进行调整优化，淘汰原有中频炉1台、真空炉1台，并新增中频炉1台、电阻炉6台、挤压机2台 、冷却塔1台；并新增回火、挤压成型和退火工艺。项目改建后，项目铸造能力不变，年产量不变，全厂产能仍为年产高精密铜制品500吨。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目行业类别为其他电子元件制造、有色金属铸造，本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39  电子元件及电子专用材料制造398”为该行业豁免类，又属于“三十、金属制品业 33 铸造及其他金属制品制造 339 其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应该编制环境影响报告表。
本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。
1、主要产品及产能
表2-2    建设项目主体工程及产品方案
	序
号
	工程名称
（车间、生产装置
或生产线）
	产品名称及
规格
	设计能力
	年运行时数(小时)

	
	
	
	改建前
	改建后
	增减量
	

	1
	生产车间
	高精密铜制品
（规格：Φ12-50mm
长1-3m ）
	500吨/年
	500吨/年
	0
	*2400/4800


[bookmark: OLE_LINK4]2、项目组成
本项目在原有租用厂房内进行建设，主体工程主要包括厂房内部布局调整、生产设备的安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程、公用和辅助工程见表2-3。
表2-3     建设项目公用和辅助工程
	工程名称
	建设名称
	设计能力
	备注

	
	
	改建前
	改建后
	增减量
	

	主体工程
	生产车间
	建筑面积2000m2
	建筑面积2000m2
	0
	位于租用厂房内，布设熔铸、冷却、成型、分段区，回火区，抛光、打磨区，退火、拉拔、淬火、分割区，挤压成型、拉拔区，精加工区，原有

	贮运工程
	原料及成品
仓库
	建筑面积666m2
	建筑面积666m2
	0
	位于租用厂房内，原有

	公用
工程
	给水
系统
	自来水
	DN100
	DN100
	0
	当地自来水管网，原有

	
	排水
系统
	雨水
管网
	DN300
	DN300
	0
	已接管市政雨水管网，雨水排放口已根据相关规范要求设置，原有

	
	
	污水
管网
	DN200
	DN200
	0
	生活污水接管口已根据相关规范要求设置，本项目生活污水依托现有化粪池预处理后经现有排污口排入污水管网接管江阴市龙湾污水处理有限公司集中处理

	环保
工程
	废气
	
熔铸（含熔炼和浇注）、冷却成型工序
	布袋除尘器1套
	布袋除尘器1套
	0
	熔炼颗粒物收集效率90%，其余工序颗粒物收集效率90%，颗粒物处理效率约99%，废气经处理后共用1根15米高排气筒DA001排放，依托原有排气筒

	
	
	抛光（或打磨）废气
	布袋除尘器1套
	布袋除尘器1套
	0
	

	
	废水
	化粪池
	10m3
	10m3
	0
	简单生化处理，依托现有化粪池及厂区内污水管网和污水接管口，经化粪池预处理后接入江阴市龙湾污水处理有限公司，依托现有

	
	噪声治理
	≥25dB(A)
	≥25dB(A)
	0
	厂界达标排放

	
	固废
处置
	危废仓库
	10m2
	10m2
	0
	送有资质处理单位
处置，依托原有

	
	
	一般工业固体废物贮存场
	20m2
	20m2
	0
	综合利用或处置
依托原有


3、主要的生产设备
表2-4   主要设备一览表
	序号
	工序
	设备名称
	设备参数
	改建前（台）
	改建后（台）
	增减量
（台）
	备注

	1
	熔铸
	中频炉
	0.25t/h
	2
	2
	0
	原有

	
	
	
	0.2t/h
	1
	0
	-1
	淘汰

	
	
	
	0.4t/h
	0
	1
	+1
	新增

	2
	
	真空炉
	0.2t/h
	1
	0
	-1
	淘汰

	3
	冷却
成型
	切割机
	1.5kw
	2
	2
	0
	原有

	4
	回火
	电阻炉
	100kw
	0
	2
	+2
	新增

	5
	挤压
成型
	挤压机
	/
	0
	2
	+2
	新增

	6
	淬火
	电阻炉
	7.5kw
	3
	3
	0
	原有

	7
	
	淬火炉
	120kw
	1
	1
	0
	原有

	8
	精加工
	车床
	1.5kw
	2
	2
	0
	原有

	9
	
	无心车床
	3kw
	1
	1
	0
	原有

	10
	
	铣床
	1.5kw
	2
	2
	0
	原有

	11
	拉拔
	拉拔机
	5kw
	3
	3
	0
	原有

	12
	
	拉丝机
	3kw
	6
	6
	0
	原有

	13
	退火
	电阻炉
	90kw
	0
	4
	+4
	新增

	14
	抛光（或打磨）
	抛光机
	5kg/min、1.5kW
	1
	1
	0
	原有

	15
	
	无心磨床
	5kw
	1
	1
	0
	原有

	16
	调直
	调直车
	1.5kw
	5
	5
	0
	原有

	17
	
	液压校
直机
	3kw
	2
	2
	0
	原有

	18
	切断
	锯床
	1.5kw
	3
	3
	0
	原有

	19
	辅助
设备
	冷却塔
	20t/h
	1
	2
	+1
	新增

	合计
	
	37
	45
	+8
	


4、主要原辅材料
表2-6  主要原辅料消耗表
	类别
	名称
	成分
	年耗量（吨）
	最大存储量（吨）
	来源及
运输

	
	
	
	改建前
	改建后
	增减量
	
	

	原料
	[bookmark: OLE_LINK1]电解铜
	阴极铜，铜含量不少于 99.95%
	275
	275
	0
	70
	国内汽运

	
	[bookmark: OLE_LINK2]铍铜合金
	由铜和铍组成，其中铍含量1.7%-2.1%之间
	265
	265
	0
	65
	国内汽运

	
	机油
	矿物油
	0.4
	0.4
	0
	0.2
	国内汽运

	
	食用
色拉油
	植物油
	0.6
	0.6
	0
	0.15
	国内汽运

	
	模具
	铸铁
	0.9
	1.05
	+0.15
	0.45
	国内汽运

	
	抛光片
	氧化铝
	240片（8kg）
	240片（8kg）
	0
	60片（8kg）
	国内汽运


5、公用工程
   （1）给水：项目用水由市政给水管网供应。本项目采用干式清洁，无洗拖把用排水，每天工作结束后或在工作间隙使用扫帚进行清扫，以防止废料堆积，故无地面冲洗用水。本次环评不新增员工，故本项目不新增生活用水量。项目用水主要为员工熔铸和挤压成型工序隔套冷却用水、铸件直接冷却用水、淬火用水，均采用自来水。
（2） 排水：
企业外排废水主要为生活污水，本次改建环评不新增员工，故本项目不新增生活用水量，改建后全厂生活污水排放量仍为840t/a。建设地污水管网已建成，接入江阴市龙湾污水处理有限公司集中处理。改建前后全厂水平衡如图2-1、图2-2。
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             图2-1    改建前全厂水量平衡图        单位：t/a
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             图2-2   改建后全厂水量平衡图        单位：t/a
7、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状
[bookmark: _Hlk50456670]建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴市周庄镇金城路22号，具体地理位置见附图1。
厂区平面布置：厂区主入口位于南侧，从西往东，依次布设挤压成型、拉拔和精加工区，退火、拉拔、淬火、分割区，抛光、打磨车间，熔炼、冷却成型、分段区和回火区。具体位置见厂区平面布置图附图2。
建设项目厂界周围500米土地利用现状：本项目厂界东侧为江阴市富勇纺织有限公司；南侧临恒光染色有限公司，西侧为江苏延立汽车零部件有限公司，北侧临白蛇东路（支路）。距离厂界231米处为薛家坝新村，距离厂界147米处为金湾路小区，距离厂界178米处为劲松钢铁小区，距离厂界125米处为李家巷新村，距离厂界285米处为江阴成华高级中学，距离厂界327米处为东门楼下。厂界周围500米卫星图见附图2，本项目厂界周围500米土地利用现状见附图3。
7、工作制度及劳动定员
工作制度：企业工作制度白夜为“两班”每班8小时工作制度（仅熔铸工序为单班8小时制），公司改建后，项目工作制度不变，年有效工作日为300天。
劳动定员：企业现有劳动定员50人，本次改建项目不新增员工，所需员工从厂区现有劳动定员中调配。
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工艺流程和产排污环节
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	本项目主要从事高精密铜制品制造的生产，具体生产工艺流程及产污环节如下（其中G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。
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图2-4   项目生产工艺流程图
其他产污环节分析：
本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为废气处理设施收集的滤尘（S14）、废布袋（S15）及厂区生活垃圾（S16）以及厂区职工生活污水（W1）。
表 2-8   主要产污环节和排污特征
	类别
	代码
	产生环节
	主要污染物
	产生特征
	去向

	废气
	G1
G2
	熔铸工序
（含熔炼和浇注）
冷却成型
	粉尘
（以颗粒物、铍及其化合物计）
	连续
	熔炼采用整体式排风罩（顶吸式+侧吸式固定罩），浇注、冷却成型采用固定式排风罩，三股废气收集后经一套布袋除尘装置处理后通过一根15米高气筒（DA001）排放

	
	G3
	淬火工序
	水汽
	连续
	主要为水汽，无毒无害，
在车间内无组织排放

	
	G4
	抛光（或打磨）
工序
	粉尘
（以颗粒物计）
	连续
	采用半密闭排风罩收集后接入布袋除尘器处理后，与熔铸废气共用1根15米高的排气筒（DA001）排放

	废水
	W1
	生活污水
	pH、COD、SS、氨氮、TP、TN
	连续
	收集后接入江阴市龙湾污水处理有限公司集中处理

	噪声
	N
	中频炉、切割机、电阻炉、挤压机、淬火炉、抛光机、无芯磨床、冷却塔、车床、铣床等
	噪声
	连续
	基础减振、车间隔声、距离衰减

	固废
	S1
	熔铸、冷却、挤压
成型工序
	炉渣
	间断
	委托有资质单位处置

	
	S2
	
	废耐火材料
	间断
	

	
	S3
	
	废浇冒口
	间断
	回用于生产再熔铸

	
	S4
	
	废浇包
	间断
	委托有资质单位处置

	
	S5
	
	废模具
	间断
	外售综合利用

	
	S6
	淬火
	废氧化皮
	间断
	外售综合利用

	
	S7
	冷却成型、淬火工序
	废液
	间断
	委托有资质单位处置

	
	[bookmark: OLE_LINK3]S8
S10
S12
	精加工、拉拔、切断工序
	废金属屑
废边角料
	间断
	回用于生产再熔铸

	

	S9
	精加工工序
	废机油
	间断
	委托有资质单位处置

	
	S11
	抛光（或打磨）工序
	废抛光片
	间断
	外售综合利用

	
	S13
	废气处理设施
	收集的滤尘
	间断
	委托有资质单位处置

	
	S14
	
	废布袋
	间断
	

	
	S15
	职工生活
	生活垃圾
	间断
	环卫部门清运处理




	























与项目有关的原有环境污染问题














































与项目有关的原有环境污染问题












































与项目有关的原有环境污染问题








































与项目有关的原有环境污染问题





















	    江阴市科裕特铜材有限公司成立于 2008 年2月厂区项目建设、环评、验收及排污许可情况见表2-1。
一、与本项目有关的原有污染物产生及排放情况
1、现有项目
 (
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)（1）工艺流程：现有项目具体生产工艺流程及产污环节见图2-3。（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。
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图2-5   现有项目生产工艺流程图

（2）现有项目污染物排放情况
企业现有项目为自查评估报告，目前现有项目生产工艺及产能未发生变化，仅按照2025年已批复的环境影响报告表提出的“以新带老”措施，对现有项目废气收集及治理设施进行改造，改造后现有项目的产排及达标排放情况如下：
表2-10   现有项目污染物排放汇总表
	种类
	排放源
	污染物名称
	产生量t/a
	排放量t/a
	排放去向

	废气
	有组织
	熔铸（含熔炼和浇注）、冷却成型、打磨工序
	颗粒物（含铍及其化合物）
	0.504（含铍及其化合物1.96×10-3）
	0.0101（含铍及其化合物3.92×10-5）
	分别经2套布袋除尘装置后处理后合并由1根不低于15米高排气筒（DA001）排放

	
	无组织
	生产
车间
	颗粒物（含铍及其化合物）
	0.048（含铍及其化合物1.4×10-4）
	0.048（含铍及其化合物1.4×10-4）
	车间内无组织排放

	
	合计
	颗粒物（含铍及其化合物）
	0.552（含铍及其化合物2.1×10-3）
	0.0581（含铍及其化合物1.792×10-4）
	/

	废水
	生活污水
	水量
	600
	600
	经化粪池预处理后排入江阴市龙湾污水处理有限公司最终汇入张家港河

	
	
	COD
	0.3
	0.27/0.03
	

	
	
	SS
	0.24
	0.21/ 0.006
	

	
	
	氨氮
	0.027
	0.027/0.0024
	

	
	
	TP
	0.005
	0.005/0.0003
	

	
	
	总氮
	0.042
	0.042/0.0072
	

	固废
	一般固废
	废模具
	18.27
	0
	外售综合利用

	
	
	废浇冒口
	
	
	

	
	
	废金属屑
	
	
	

	
	
	废边角料
	
	
	

	
	危险废物
	炉渣
	3.55
	0
	委托有资质单位处理

	
	
	收集的
滤尘
	
	
	

	
	
	废布袋
	
	
	

	
	办公、生活
	生活垃圾
	10.2
	0
	由环卫部门收集后统一处置


2、在建项目
（1）工艺流程
在建项目为扩建项目，评价内容为扩建后运营期全厂废气、废水、噪声及固体废物环境影响和保护措施。故根据2025年已批复的《年新增200吨高精密铜制品扩建项目》环评在建项目具体生产工艺流程及产污环节见图2-6。（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。
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图2-6   在建项目生产工艺流程图
（2）在建项目污染物排放情况
在建项目三废产排情况按照2025年已批复的《年新增200吨高精密铜制品扩建项目》环境影响报告表给出，情况如下：
由于2025年已批复的扩建项目环境影响报告表最终将现有项目与扩建项目一并核算污染物产排情况及评价，故本次评价厂区在建项目污染物排放情况=厂区扩建后全厂排放量—现有项目排放量，具体排放情况如下：
表2-14   污染物排放总量指标表      单位　t/a
	类
别
	污染物名称
	*扩建后全厂排放量
	现有项目排放量
	在建项目排放量

	废
气
	有
组
织
	颗粒物
（含铍及其化合物）
	0.0158（含铍及其化合物6.8×10-5）
	0.0101（含铍及其化合物3.92×10-5）
	0.0057（含铍及其化合物2.88×10-5）

	
	无
组
织
	颗粒物
（含铍及其化合物）
	0.0749（含铍及其化合物2.4×10-4）
	0.048（含铍及其化合物1.4×10-4）
	0.0269（含铍及其化合物1×10-4）

	
	合计
	颗粒物
（含铍及其化合物）
	0.0907（含铍及其化合物3.08×10-4）
	0.0581（含铍及其化合物1.792×10-4）
	0.0326（含铍及其化合物1.288×10-4）

	废
水
	废水量
	840
	600
	200

	
	COD
	0.042
	0.03
	0.012

	
	SS
	0.008
	0.006
	0.002

	
	氨氮
	0.003
	0.0024
	0.0006

	
	TP
	0.0004
	0.0003
	0.0001

	
	总氮
	0.01
	0.0072
	0.0028

	固
废
	污染物名称
	产生量
	排放量
	产生量
	排放量
	产生量
	排放量

	
	一般固废
	33.4536
	0
	20
	0
	13.4536
	0

	
	危险废物
	7.64
	0
	3.55
	0
	4.09
	0

	
	生活垃圾
	14.28
	0
	10.2
	0
	4.08
	0


*注：数据来源依据企业2025年已批复《年新增200吨高精密铜制品扩建项目》污染物排放总量指标表 中“扩建后全厂排放量”





三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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	1、环境空气
(1)基本污染物环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）数据，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。
表3-1   基本污染物环境空气质量监测数据
	污染物
	评价指标
	现状浓度μg/m3
	标准值μg/m3
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8.0
	60
	13.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	33.1
	40
	83
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	51.7
	70
	74
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	32
	35
	91
	达标

	CO
	日平均质量浓度
	1134
	4000
	28
	达标

	O3
	8h平均质量浓度
	162
	160
	101
	超标


2024年环境空气质量状况显示，项目所在区域SO2、PM10、PM2.5、NO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区，针对该地区环境空气质量现状，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划。同时，江阴市周庄镇人民政府已制定《2024年周庄镇大气整治行动方案》（见附件），预计经过上述整顿措施后，项目所在区域环境空气质量可以明显改善。
2、地表水
项目所在地纳污河流为张家港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，顾山南大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市水环境水质情况如下：
2024 年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到 100%，长江三个集中式饮用水源地达标率 100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。
①国省考断面
2024年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中11个断面达到Ⅱ类。
②饮用水水源地
2024年，全市饮用水以集中供水为主，以地表水为主要水源，共设3个饮用水源水质监测断面，分别位于长江小湾、肖山湾和西石桥断面。按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准评价，2024年小湾、肖山湾、西石桥饮用水源地水质良好，水质达标率为100%，与2023年持平；109项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。
③市域重点河流
2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、V类和劣V类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。
故根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，张家港河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
3、声环境质量现状
本项目属于改建项目，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发〔2020〕71号，位于周庄镇2类区，执行2类区标准。且项目周边50m范围内无声环境敏感目标。根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声要求。
4、生态环境
   本项目不属于园区外新增用地建设项目，且厂界外500米范围内无生态环境保护目标，故不用进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境
本项目现有厂区地面全部硬化，不涉及大气沉降、地面漫流和垂直入渗等污染，对地下水及土壤基本无影响，不开展地下水和土壤的环境质量现状调查。
6、电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。
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	1、大气环境保护目标
本项目位于江阴市周庄镇金城路22号，项目边界邻近周围500m范围内的环境保护目标详见表3-3。
表3-3   环境空气保护目标一览表
	序号
	名称
	UTM坐标/m
	保护
对象
	保护内容
	环境功
能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	东门楼下
	253849.38
	3529569.99
	居住区
	居民，约25户
	二类区
	东北
	327

	2
	江阴成化高级中学
	254583.07
	3529115.47
	居住区
	约1000个师生
	二类区
	东
	285

	3
	李家巷新村
	254365.02
	3528874.37
	居住区
	居民，约300户
	二类区
	东南
	125

	4
	金湾路小区
	254188.77
	3528683.32
	居住区
	居民，约200户
	二类区
	南
	175

	
	
	254.016.94
	3528782.97
	居住区
	居民，约200户
	二类区
	西南
	147

	5
	劲松钢铁
小区
	254111.20
	3528733.66
	居住区
	居民，约200户
	二类区
	南
	178

	6
	薛家坝新村
	253863.90
	3528651.83
	居住区
	居民，约250户
	二类区
	西南
	231


2、地表水环境保护目标
本项目生活污水最终排放河体为张家港河，雨水最终排放河体为二号河，为项目水环境保护目标，见表3-4。
表3-4  水环境保护目标
	保护
对象
	保护内容
	相对
厂界
距离m
	UTM坐标/m
	高差
	相对排放口距离m
	UTM坐标/m
	与本项目的水力联系

	
	
	
	X
	Y
	
	
	X
	Y
	

	张家
港河
	水质
	1072
	255228.04
	3528939.74
	0
	1102
	255234.97
	3528976.41
	有，纳污水体

	二号河
	水质
	262
	254133.30
	3529292.34
	0
	267
	254106.09
	3529302.54
	有，接纳雨水


3、声环境保护目标
建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。
4、地下水环境保护目标
建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境保护目标
本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。

1、废气
[bookmark: OLE_LINK5]根据《江阴市铸造行业新一轮大气污染综合提升实施方案》（澄大气办【2023】5 号）的通知要求，熔炼工序有组织排放的颗粒物执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1 标准，有组织排放的特征因子铍及其化合物执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 2 标准；项目浇注、冷却成型（即去浇冒口）、抛光（或打磨）工序有组织排放的颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准；由于本项目熔炼和浇注、冷却成型（即去浇冒口）、抛光（或打磨）工序共用排气筒排放，故项目熔铸（含熔炼和浇注）、冷却成型、抛光（或打磨）工序有组织排放的颗粒物取严执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1标准，有组织排放的特征因子铍及其化合物执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 2 标准。
厂区内颗粒物无组织排放监控点浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》 （GB39726-2020）表 A.1 标准，厂界无组织排放颗粒物、铍及其化合物监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3标准。详见表 3-5。
表3-5   废气排放标准限值表
	产污环节
	污染物
名称
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	熔铸（含熔炼和浇注）工序、冷却成型、抛光（或打磨）工序（DA001）
	颗粒物
	20
	边界外浓度最高点
	0.5

	
	
	
	在厂房外设置监控点
	5

	
	铍及其化合物
	0.010
	边界外浓度最高点
	0.0002


2、废水
本项目未新增员工，所需员工从新厂区现有劳动定员中调配，故本次改建项目无生活污水产生。厂区内现有项目生活污水接入江阴市龙湾污水处理有限公司集中处理，氨氮、总磷、总氮接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准，pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)表1中C标准后排入张家港河。
            表3-6  污水接管标准和排放标准   (单位：mg/L，pH无量纲）
	项目
	污水处理厂接管标准
	污水处理厂排放标准

	pH
	6～9
	6～9

	COD
	500
	50

	SS
	400
	10

	氨氮
	45
	4（6）b

	总氮
	70
	12（15）b

	总磷
	8
	0.5


注：b：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
本项目冷却水达GB/T19923-2024《城市污水再生利用 工业用水水质》中表1标准后全部回用于冷却系统，不排放。               
              表3-7  冷却水回用标准             (单位：mg/L，pH无量纲）
	项目
	冷却用水

	pH值
	6~9

	化学需氧量（CODCr）（mg/L）
	50

	*氨氮（以N 计）（mg/L）
	1

	总磷（以P 计）（mg/L）
	0.5

	总氮（以N 计）（mg/L）
	15


*注：用于间冷开式循环冷却水系统补充水，且换热器为铜合金材质时，氨氮指标应小于1mg/l。
3、厂界噪声排放标准
项目营运期各厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准项目。
表3-8  噪声排放标准限值表
	标准
	昼间（6:00~22:00）
	夜间（22:00~6:00）

	噪声排放标准2类dB(A)
	60
	50


4、 一般固废、危险废物暂存点执行标准
本项目一般工业固废贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。
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	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合拟建项目排污特征，确定总量控制因子：
废气：总量控制因子为颗粒物（含铍及其化合物）；
废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮；
固废：固体废物得到妥善处置，排放总量为零；
本项目总量控制因子和特征因子的总量控制指标见表3-9。
表3-9   污染物排放总量指标表      单位　t/a
	类
别
	污染物名称
	改建前
	本项目
	以新带老
削减量
	改建后全厂排放量
	排放
增减量

	
	
	实际排放量
（已建）
	核定排放量
（已建+在建）
	产生量
	削减量
	排放量
	
	
	

	废
气
	有
组
织
	颗粒物（含铍及其化合物）
	0.0101（含铍及其化合物3.92×10-5）
	0.0158（含铍及其化合物6.8×10-5）
	0.7941（含铍及其化合物0.0034）
	0.7861（含铍及其化合物3.369×10-3）
	0.008（含铍及其化合物3.4×10-5）
	0.0158（含铍及其化合物6.8×10-5）
	0.008（含铍及其化合物3.4×10-5）
	-0.0078（含铍及其化合物3.4×10-5）

	
	无
组
织
	颗粒物（含铍及其化合物）
	0.048（含铍及其化合物1.4×10-4）
	0.0749（含铍及其化合物2.4×10-4）
	0.0749（含铍及其化合物2.4×10-4）
	/
	0.0749（含铍及其化合物2.4×10-4）
	0.0749（含铍及其化合物2.4×10-4）
	0.0749（含铍及其化合物2.4×10-4）
	/

	
	合计
	颗粒物（含铍及其化合物）
	0.0581（含铍及其化合物1.792×10-4）
	0.0907（含铍及其化合物3.08×10-4）
	0.869（含铍及其化合物0.0036）
	0.7861（含铍及其化合物3.369×10-3）
	0.0829（含铍及其化合物2.74×10-4）
	0.0907（含铍及其化合物3.08×10-4）
	0.0829（含铍及其化合物2.74×10-4）
	-0.0078（含铍及其化合物3.4×10-5）

	废
水
	废水量
	600
	840
	/
	/
	/
	/
	840
	0

	
	COD
	0.27/0.03
	0.378/0.042
	/
	/
	/
	/
	0.042
	0

	
	SS
	0.21/ 0.006
	0.294/0.008
	/
	/
	/
	/
	0.008
	0

	
	氨氮
	0.027/0.0024
	0.038/0.003
	/
	/
	/
	/
	0.003
	0

	
	TP
	0.005/0.0003
	0.007/0.0004
	/
	/
	/
	/
	0.0004
	0

	
	总氮
	0.042/0.0072
	0.059/0.01
	/
	/
	/
	/
	0.01
	0

	固
废
	一般固废
	0
	0
	34.4136
	34.4136
	0
	0
	0
	0

	
	危险废物
	0
	0
	7.64
	7.64
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	/
	/
	/
	0
	0
	0


说明：①“/”左边指进入污水处理厂的接管量，“/”右边指污水处理厂外排量；②表中颗粒物包含铍及其化合物。
    由上表可见，本次改建项目不新增污水排放量，改建后厂区仅排放生活污水，全厂生活污水接管量为840t/a，接入江阴市龙湾污水处理有限公司集中处理，最终水污染物排放总量为COD 0.042t/a、氨氮0.003t/a、总氮0.01t/a、TP0.0004t/a；排放总量指标可在周庄镇控源截污内平衡；特征因子SS排放总量为0.008t/a，作为环保部门考核指标。
    改建后全厂废气总量控制因子为颗粒物（含铍及其化合物）排放总量为0.008t/a，颗粒物（含铍及其化合物）总量实现减排0.0078t/a，颗粒物排放量拟在该企业原有核定颗粒物排放量中平衡。
     固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。












四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目利用现有厂房进行建设，因此主体工程主要为现有厂房及办公布局调整，生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，对周围环境影响不明显。
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	企业现有项目以环评自查评估报告形式完成环境管理手续，2025年已取得扩建项目环境影响评价文件批复。本次改建项目在 2025 年批复的扩建项目基础上实施，鉴于现有工程与扩建、改建工程统一布局、统一生产、统一环保治理，本次评价仍按全厂整体开展环境影响评价，统筹核算全厂污染物产生、排放与环境影响，落实 “以新带老” 与总量控制要求。
1、废气
根据生产工艺分析，本项目废气主要为熔铸（含熔炼和浇注）产生的粉尘（以颗粒物、铍及其化合物计）；冷却成型、抛光（或打磨）工序产生的粉尘（以颗粒物计）；本项目淬火环节产生的水汽为水的气体形式，对大气环境基本无影响。
1.1废气源强计算
（1）有组织废气
表4-1   建设项目有组织排放废气产生及排放情况
	污染源产生点
	废气量
(m3/h)
	污染物名称
	产生状况
	治理
措施
	去除率(%)
	排放状况
	年运行时间（h）
	排放高度（m）
	排放
口编号

	
	
	
	浓度
(mg/m3)
	速率
(kg/h)
	产生量(t/a)
	
	
	浓度
(mg/m3)
	速率
(kg/h)
	排放量(t/a)
	
	
	

	熔铸（含熔炼和浇注）、冷却成型工序
	22000
	颗粒物
	11.3
	0.25
	0.597
	布袋除尘装置
	99
	0.11
	0.0025
	0.006
	2400
	15
	DA001

	
	
	铍及其化合物
	0.064
	0.0014
	0.0034
	
	
	6.4×10-4
	1.4×10-5
	3.4×10-5
	
	
	

	抛光（或打磨）工序
	
	颗粒物
	1.9
	0.041
	0.1971
	布袋除尘装置
	99
	0.02
	4.2×10-4
	0.002
	4800
	
	


（2）无组织废气
本项目熔铸、冷区成型、抛光（或打磨）工序未捕集的颗粒物、铍及其化合物在车间内呈无组织排放，颗粒物无组织排放量为0.0749t/a（其中含铍及其化合物无组织排放量为2.4×10-4t/a）。
表4-2   无组织大气污染物产生源强
	污染源位置
	污染物名称
	排放量（t/a）
	面源面积
	面源高度

	生产车间
	颗粒物
	0.0749
	2000m2
	5

	
	铍及其化合物
	2.4×10-4
	
	


1.2 废气处理装置经济及技术可行性分析
本项目熔炼采用整体式排风罩（顶吸式+侧吸式固定罩）、浇注、冷却成型采用固定式排风罩（即顶吸式集气罩）收集，两股废气经收集后一并进入 1 套布袋除尘装置处理后，通过 1 根15m排气筒 DA001 排放；抛光（或打磨）工位采用半密闭排风罩（即顶吸式集气罩）收集，收集的粉尘经布袋除尘器处理后，与熔铸废气共用1根15米高的排气筒DA001 排放。
 (
熔炼
废气
) (
整体式排风罩
（
顶吸式+侧吸式固定罩
）
)
   5

 (
固定式排风罩
（即顶吸式集气罩）
) (
布袋除尘
装置
)
 (
浇注、冷却成型废气
) 
 (
排气筒（DA00
1
）
)
 (
半密闭排风罩
（即顶吸式集气罩）
) (
布袋除尘
装置
)
 (
抛光（或打磨）
废气
)

图4-1  全厂废气处理工艺流程图
1.3正常工况下废气达标分析
（1）排气筒废气达标分析
本项目熔炼采用整体式排风罩（顶吸式+侧吸式固定罩）、浇注、冷却成型采用固定式排风罩（即顶吸式集气罩）收集，抛光（或打磨）工位采用半密闭排风罩（即顶吸式集气罩）收集，收集的粉尘分别经各自配备的布袋除尘器处理后，两股废气合并通过 1 根15m排气筒 DA001 排放，合计总风机风量为22000m3/h，年运行时间按4800小时（其中熔炼及浇注工作时间按2400h）计，颗粒物去除效率为99%，颗粒物有组织排放量为0.008t/a、排放浓度为0.13mg/m3，颗粒物有组织排放浓度可达《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准。
表4-5  全厂有组织排放口基本情况表
	编号
	名称
	排气筒底部中心经纬度
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气
流速（m/s）
	烟气温度/℃
	污染物
	排放
浓度
mg/m3
	执行标准
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	达标
情况

	
	
	经度
E°
	纬度
N °
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DA001
	120.401066
	31.870434
	15
	0.7
	15.9
	25
	颗粒物
	0.13
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准
	20
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	铍及其化合物
	6.4×10-4
	
	0.01
	


（2）厂界废气达标分析
本项目熔铸、冷区成型、抛光（或打磨）工序未捕集的颗粒物、铍及其化合物均在车间内呈无组织排放。项目工艺废气经收集治理后大部分有组织排放，但仍有少量在车间内无组织排放。为有效控制污染物无组织排放量，减少环境污染，建设项目从工艺设计、过程控制和生产管理等方面进行污染物排放量控制。
企业通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少无组织排放，使无组织排放的颗粒物。铍及其化合物达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3标准。
卫生防护距离
企业卫生防护距离根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中的相关规定：不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离。
本项目生产车间等标排放量最大的污染物为颗粒物，且均未有前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时。故生产车间选择颗粒物计算卫生防护距离初值。
卫生防护距离计算公式：


     式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量(kg/h)； 
Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值(mg/Nm3)；
L—大气有害物质卫生防护距离初值(m)；
r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)；
A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数；
大气污染物卫生防护距离见表4-7。
表4-7 污染源的卫生防护距离
	产生点
	污染物
	Qc
	Cm
	r
	A
	B
	C
	D
	L计
	L

	生产车间
	颗粒物
	0.0267
	0.45
	25.2
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	2.570
	50


根据GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》规定“6.1.1卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50 m。”本项目主要污染物为颗粒物，因此，确定该项目以拉拔、精加工、淬火、分割、抛光、打磨、熔炼、冷却成型工序所在生产车间为界向外设置50米卫生防护距离，根据实际调查，从本报告附图3中可知，建设项目卫生防护距离之内无敏感保护目标，故建设项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。
1.4大气环境监测计划   
本项目行业类别为其他电子元件制造C3989、有色金属铸造C3392，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39  89电子元件及电子专用材料制造 398”，本项目不涉及使用溶剂型涂料，为登记管理；另本项目属于“二十八、金属制品业 33、82 铸造及其他金属制品制造339”中“除重点管理以外的黑色金属铸造 3391、有色金属铸造3392”，属于简化管理类别，故本项目取严实施简化管理。大气环境监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022），对各种废气污染源进行日常自行监测，本项目废气污染源监测点位、监测因子及监测频次见下表。 
表4-9  环境监测计划信息表
	项目
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	有组织
	DA001
	颗粒物
	1次/半年
	《工业炉窑大气污染物排放标准》
（DB32/3728-2020）表 1 标准

	
	
	
	铍及其
化合物
	1次/半年
	

	
	无组织
	厂界上风向 1 个，下风向 3 个监测点
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表 3 标准

	
	
	
	铍及其
化合物
	1次/年
	

	
	
	在厂房外设置监控点
	颗粒物
	1次/年
	《铸造工业大气污染物排放标准》
（GB39726-2020）表 A.1 标准


大气环境影响评价结论 
    综上所述，本项目所在地区域环境为非达标区，周庄镇已制定了《周庄镇大气环境整治方案》 。本项目废气均经过处理后达标排放，周围 50m范围内无环境保护目标，故本项目废气对周围环境影响较小。
2、废水
本项目无生产废水产生，所需工作人员在公司内统一调配，不新增人员，因此改建项目不新增生活污水排放量。本次改建项目环评不再重复进行废水环境影响分析。厂区现已按“清污分流”制实施，厂区生活污水产生量为840t/a，建设地污水管网已建成，接入江阴市龙湾污水处理有限公司集中处理，处理后尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)表1中C标准后，最终汇入张家港河。
3、噪声
（1）噪声源及降噪情况
本项目改建后全厂噪声源主要为中频炉、切割机、电阻炉、挤压机、淬火炉、车床、无心车床、铣床、拉拔机、拉丝机、抛光机、无芯磨床、锯床、冷却塔及风机等设施，噪声源强≤88dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态。同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。
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	3.2 噪声影响及达标分析
以厂区内各主要噪声设备作为噪声源，以厂界为预测点，预测在采取相应噪声防治措施后主要噪声设备对厂界的噪声贡献值。根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）中的要求：在进行边界噪声评价时，预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况，故以评价项目厂区内设备噪声贡献值作为评价量。经厂区建筑物的隔声、距离的衰减后，厂界四周昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，对周围声环境影响较小。
表 4-14    工业企业噪声防治措施及投资表
	噪声防治措施名称
（类型）
	噪声防治措施规模
	噪声防治措施效果
	噪声防治措施投资/万元

	设备均设置在车间内，厂房隔声
	实体墙厂房
	降噪量可控制在25~40dB(A)厂界四周环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准
	3

	加强机械维修，消除机器摩擦
	/
	
	


3.3 噪声监测计划
    本项目实施简化管理，噪声监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定噪声监测计划，具体见下表。 
表4-15    噪声环境监测计划
	项目
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行排放标准

	全厂
	噪声
	厂区边界外1m
	等效噪声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中2类标准
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	4.1固体废物源强估算
根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录（2021 版）》等相关文件判定，改建后全厂固体废物产生情况见表4-16。
表4-16  全厂运营期固体废物产生结果汇总表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	预测产生量(t/a)
	种类判断

	
	
	
	
	
	
	固体废物
	副产品
	判定依据

	1
	炉渣
	熔铸
	固
	铜渣
	5.4
	√
	-
	固体废物鉴别导则

	2
	废耐火材料
	
	固
	硅质耐火材料
	0.2
	
	
	

	3
	废模具
	
	固
	铸铁
	0.45
	
	
	

	4
	废浇包
	
	固
	金属+耐火材料
	0.03
	
	
	

	5
	废浇冒口
	冷却成型
	固
	铜
	26
	
	
	

	6
	废模具
	挤压成型
	固
	钢
	0.96
	
	
	

	7
	废氧化皮
	淬火
	固
	铜
	2
	
	
	

	8
	废液
	冷却、淬火
	液
	含铍及其化合物废液
	0.95
	
	
	

	9
	废金属屑
	精加工
	固
	铜
	3
	
	
	

	10
	废边角料
	切断
	固
	铜
	2
	
	
	

	11
	收集的滤尘
	废气处理
	固
	含铜粉尘
	0.79
	
	
	

	12
	废布袋
	
	固
	纤维
	0.1
	
	
	

	13
	废抛光片
	抛光
	固
	氧化铝
	0.0036
	
	
	

	14
	废机油
	精加工
	液
	废矿物油
	0.2
	
	
	

	15
	生活垃圾
	生产活动
	固
	生活垃圾
	14.28
	
	
	


改建后全厂固体废物利用处置方式见表4-18。
表4-18  全厂固体废物利用处置方式评价表
	序号
	固废名称
	产生环节
	属性
	废物代码
	产生量（t/a）
	利用处置方式
	利用处置单位

	1
	废模具
	熔铸
	一般固废
	SW17
900-001-S17
	0.45
	外售综合利用
	/

	2
	废模具
	挤压成型
	
	
	0.96
	
	

	3
	废浇冒口
	冷却成型
	
	SW17
900-002-S17
	26
	返回熔铸工序重熔
	/

	4
	废氧化皮
	淬火
	
	
	2
	外售综合利用
	/

	5
	废金属屑
	精加工
	
	
	3
	返回熔铸工序重熔
	/

	6
	废边角料
	切断
	
	
	2
	
	/

	7
	废抛光片
	抛光
	
	SW59
900-099-S59
	0.0036
	外售综合利用
	/

	8
	炉渣
	熔铸
	危险废物
	HW20
261-040-20
	5.4
	委托处置
	有资质单位处理

	9
	废耐火材料
	
	
	HW49
900-041-49
	0.2
	
	

	10
	废浇包
	
	
	
	0.03
	
	

	11
	收集的滤尘
	废气处理
	
	HW20
261-040-20
	0.79
	
	

	12
	废布袋
	
	
	HW49
900-041-49
	0.1
	
	

	13
	废液
	冷却、淬火
	
	HW20
261-040-20
	0.95
	
	

	14
	废机油
	精加工
	
	HW08
900-214-08
	0.2
	
	

	15
	生活垃圾
	生活活动
	生活垃圾
	900-099-S64
	14.28
	统一处置
	环卫
部门


    综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。
5、地下水、土壤环境
综上，本项目拟采取分区防渗、厂区地面硬化、定期检查等完善的土壤、地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤、地下水环境污染，采取上述措施后，正常情况下，项目不存在大气沉降、地面漫流和垂直入渗等污染，建设项目对土壤、地下水环境影响较小，故不需开展跟踪监测。
   6、生态环境
本项目利用原租用厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对周围生态环境基本无影响。
6、 环境风险
全厂项目的风险评价结论如下：
    (1)根据对本项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的物料的分析，结合风评导则判定本项目环境风险评价等级为简单分析。
    (2)本项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故发生概率较小，但要从项目建筑、生产管理、原料贮运、工艺技术设计、电气与电讯设计、消防及火灾报警系统等方面采取防护措施，确保项目安全运行。
    综上所述，本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中要求严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取措施予以消防，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上提及的环境风险防范措施，本项目在建成后将能有效地防止火灾等事故的发生，一旦发生产事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目在生产基本上是安全可靠的。
8.电磁辐射
本项目不涉及。




[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单（全厂）
	   内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	有
组
织
	熔铸（含熔炼和浇注）、冷却成型工序、抛光/打磨工序（DA001）
	颗粒物铍及其化合物
	熔炼采用整体式排风罩（即顶吸式+侧吸式固定罩），浇注、冷却成型采用固定式排风罩，抛光/打磨工位采用半密闭排风罩，分别通过2套“布袋除尘装置”处理后合并通过15米高排气筒（DA001）排放
	颗粒物、铍及其化合物执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准颗粒物最高允许排放浓度为20mg/m3，铍及其化合物最高允许排放浓度为0.010mg/m3。

	
	无组织
	生产
车间
	颗粒物
铍及其化合物
	加强车间通风
	颗粒物、铍及其化合物厂界无组织排放执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表3标准（颗粒物无组织排放监控浓度限值为5mg/m3，铍及其化合物无组织排放监控浓度限值为0.0002mg/m3）；厂区内颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1标准（颗粒物无组织排放监控浓度限值为5mg/m3）

	地表
水环境
	DW001
生活污水
	pH
COD
SS
氨氮
总氮
总磷
	经化粪池预处理后接入江阴市龙湾污水处理有限公司集中处理
	达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/1072－2018表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1一级A标准，pH6～9，COD≤50 mg/L，SS≤10 mg/L，氨氮≤4 mg/L，总磷≤0.5mg/L，总氮≤12 mg/L

	声环境
	生产车间
	中频炉、切割机、电阻炉、挤压机、淬火炉、车床、无心车床、铣床、拉拔机、拉丝机、抛光机、无芯磨床、锯床、冷却塔及风机等设施，噪声源≤88dB(A)。
	等效
 A 声级
	优先选用低噪声设备，噪声源设置在车间内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
中的2类标准，昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)

	电磁
辐射
	/
	/
	/
	/

	固体
废物
	    全厂危险废物有炉渣、废耐火材料、废浇包、收集的滤尘、废布袋、铸件冷却淬火产生的废液、废机油，厂区已设置危废仓库，面积为10m2。危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）相关规定要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求进行贮存，分类密封、分区存放，委托有资质单位处置。 
全厂一般固废主要为废模具、废氧化皮、废抛光片经收集后外售，厂区已设置一个一般固废贮存场20m2。废浇冒口、废金属屑、废边角料收集后返回熔铸工序重熔。一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，其贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。生活垃圾由环卫部门定期清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目采取“源头控制”、“分区防控”的要求，一般固废堆场采取“黏土铺底+水泥硬化”的防渗措施，生产车间中危废仓库采取“黏土铺底+水泥硬化+环氧地坪”、危废储存配套有防渗漏托盘，做到“防风、防雨、防渗漏”的要求，杜绝固废接触土壤及室外堆放，防止降水淋溶、地表径流。

	生态保护措施
	本项目利用原租用厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标

	环境风险防范措施
	1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 
2、厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 
3、对于危废仓库，建设单位已设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 
[bookmark: _GoBack]4、厂区内的雨水管道、事故废水收集系统已严格分开，并设置切换阀和事故应急池，可满足本项目的需求。 
5、在厂区通向外环境排放的污水排放口、雨水排放口都须设置截止阀，雨水排放口须做成明沟或明渠，设置位置必须便于检查、管理、采样，并安排专人管理，一旦有事故，立即关闭所有闸阀，事故废水和消防废水不会直接排入周围水体。在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止事故废水和消防废水向厂外泄漏。
6、平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。

	其他环境管理要求
	  1、排污许可管理
本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。 本项目行业类别为其他电子元件制造C3989、有色金属铸造C3392，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39  89电子元件及电子专用材料制造 398”，本项目不涉及使用溶剂型涂料，为登记管理；另本项目属于“二十八、金属制品业 33、82 铸造及其他金属制品制造339”中“除重点管理以外的黑色金属铸造 3391、有的金属铸造3392”，属于简化管理类别，故本项目取严实施简化管理。
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六、结论
	综上所述，从环保角度而言，江阴市科裕特铜材有限公司技改年产高精密铜制品500吨项目的建设是可行的。




















附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物
产生量）①
	现有工程
许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物（含铍及其化合物）
	0.0581t/a
	0.0907t/a
	0.0326t/a
	0.0829t/a
	0.0907t/a
	0.0829t/a
	+0.0248t/a

	废水
	COD
	0.03t/a
	0.042t/a
	0.012t/a
	0
	0
	0.042t/a
	+0.012t/a

	
	SS
	0.006t/a
	0.008t/a
	0.002t/a
	0
	0
	0.008t/a
	+0.002t/a

	
	氨氮
	0.0024t/a
	0.003t/a
	0.0006t/a
	0
	0
	0.003t/a
	+0.0006t/a

	
	总磷
	0.0003t/a
	0.0004t/a
	0.0001t/a
	0
	0
	0.0004t/a
	+0.0001t/a

	
	总氮
	0.0072t/a
	0.01t/a
	0.0028t/a
	0
	0
	0.01t/a
	+0.0028t/a

	一般工业固体废物
	废模具
	0.27t/a
	0.45t/a
	0.18t/a
	1.41t/a
	0.45t/a
	1.41t/a
	+1.14t/a

	
	废浇冒口
	15t/a
	26t/a
	11t/a
	26t/a
	26t/a
	26t/a
	+11t/a

	
	废氧化皮
	/
	2t/a
	2t/a
	2t/a
	2t/a
	2t/a
	+2t/a

	
	废金属屑
	1.8t/a
	3t/a
	1.2t/a
	3t/a
	3t/a
	3t/a
	+3t/a

	
	废边角料
	1.2t/a
	2t/a
	0.8t/a
	2t/a
	2t/a
	2t/a
	+0.8t/a

	
	废抛光片
	/
	0.0036t/a
	0.0036t/a
	0.0036t/a
	0.0036t/a
	0.0036t/a
	+0.0036t/a

	
	生活垃圾
	10.2t/a
	14.28t/a
	14.28t/a
	14.28t/a
	14.28t/a
	14.28t/a
	+14.28t/a

	危险废物
	炉渣
	3t/a
	5.4t/a
	5.4t/a
	5.4t/a
	5.4t/a
	5.4t/a
	+2.4t/a

	
	废耐火材料
	/
	0.2t/a
	0.2t/a
	0.2t/a
	0.2t/a
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废浇包
	/
	0.03t/a
	0.03t/a
	0.03t/a
	0.03t/a
	0.03t/a
	+0.03t/a

	
	收集的滤尘
	0.5t/a
	0.78t/a
	0.28t/a
	0.79t/a
	0.78t/a
	0.79t/a
	+0.29t/a

	
	废布袋
	0.05t/a
	0.08t/a
	0.08t/a
	0.1t/a
	0.08t/a
	0.1t/a
	+0.05t/a

	
	废液
	/
	0.95t/a
	0.95t/a
	0.95t/a
	0.95t/a
	0.95t/a
	+0.95t/a

	
	废机油
	/
	0.2t/a
	0.2t/a
	0.2t/a
	0.2t/a
	0.2t/a
	+0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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