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	项 目 名 称：
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中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	天澄整厂搬迁项目

	项目代码
	2605-320265-89-05-454723

	建设单位联系人
	任*
	联系方式
	*********

	建设地点
	江阴市青阳镇华澄路2号

	地理坐标
	120度15分58.907秒，31度44分51.483秒

	国民经济
行业类别
	电线、电缆制造（C3831）
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十五、电气机械和器材制造业38中77 电线、电缆、光缆及电工器材制造383

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	江阴市青阳镇人民政府
	项目备案文号
	江阴青阳备〔2026〕44号

	总投资（万元）
	3000
	环保投资
（万元）
	150

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
是：            
	用地面积（m2）
	5000（建筑面积）

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	/


二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目概况
江阴市天澄电子电线有限公司成立于2009年8月17日，位于江阴市青阳镇工业园区三路。
公司“年产2000万米硅橡胶特种电缆新建项目”于2009年7月经江阴市环境保护局审批同意建设，并于2011年3月通过江阴市环境保护局“三同时”验收；“年产1800万米耐高温特种电缆技改项目扩能”于2013年10月经江阴市环境保护局审批同意建设，并于2014年12月通过江阴市环境保护局“三同时”验收；“年产3000万米耐高温特种电缆及10000万米硅橡胶特种电缆技改项目”于2018年7月经江阴市环境保护局审批同意建设，并于2019年通过“三同时”验收。目前，全厂产品及产能为硅橡胶特种电缆12000万米/年、耐高温特种电缆4800万米/年。
公司拟从江阴市青阳镇工业园区三路搬迁至江阴市青阳镇华澄路2号3号楼，租用江阴市华强橡塑制品有限公司空余厂房5000平方米，搬迁现有炼胶机、挤橡机、硫化烘道、涂层机、高速挤出机等设备共171台（套），淘汰编织车、收卷机、裁线机等设备共319台（套），新增炼胶机、高速挤出机、收线机等设备共46台（套）。本次搬迁后，将对原辅料配置进行优化，相应调整产品小类；并全面淘汰落后老旧设备，换用高效节能型生产设备。项目建成后，全厂产品产能保持不变，仍为年产硅橡胶特种电缆12000万米、耐高温特种电缆4800万米。
本项目于2026年5月27日在江阴市青阳镇人民政府完成项目备案（项目代码：2605-320265-89-05-454723；备案证号：江阴青阳备〔2026〕44号），同意项目开展前期工作。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业38中77电线、电缆、光缆及电工器材制造383“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。

	建设内容
	本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。
2.2工程内容及规模
本项目租用厂房进行建设，主体工程主要为原有设备的搬迁和淘汰及新增设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。
本项目主体工程及产品方案见表2-1，产品主要规格见表2-2，公用和辅助工程见表2-3。
表2-1 本项目主体工程及产品方案
	序号
	工程名称（车间、生产装置或生产线）
	产品名称及规格
	单位
	设计生产能力
	年运行时数（小时）

	
	
	
	
	搬迁前
	搬迁后
	增减量
	

	1
	生产车间
	硅橡胶特种电缆
	硅橡胶电缆
	万米/年
	6000
	2400
	-3600
	7200

	2
	
	
	硅橡胶编织电缆
	万米/年
	6000
	9600
	+3600
	

	3
	
	
	合计
	12000
	12000
	0
	

	4
	
	耐高温特种电缆

	聚四氟乙烯粒子
	万米/年
	4800
	0
	-4800
	

	5
	
	
	FEP料
	万米/年
	0
	150
	+150
	

	6
	
	
	辐照料
	万米/年
	0
	4050
	+4050
	

	7
	
	
	PVC料
	万米/年
	0
	600
	+600
	

	8
	
	
	合计
	4800
	4800
	0
	


2.3主要生产设备
/
2.4主要原辅材料
/
2.5主要燃料
/
2.6水量平衡
/
2.7地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状
（1）地理位置：
本项目建设地位于江阴市青阳镇华澄路2号，地理位置见附图1。

	建设内容
	（2）厂区平面布置：
本项目位于江阴市青阳镇华澄路2号3号楼，租用江阴市华强橡塑制品有限公司3号楼2楼、3楼空余厂房进行建设。2楼由南至北依次为束丝、复绞区、开炼出片区、原料仓库1、挤出成型1区、硫化区、半成品仓库1、编织区、浸涂和烘干区、成品仓库，3楼由南至北依次为原料仓库2、束丝、复绞区、挤出成型2区、办公区、半成品仓库2、定尺切断区、检验区、成品仓库2，具体见附图2-1、2-2。
（3）厂界周围500米土地利用现状：
本项目位于江阴市青阳镇华澄路2号3号楼，所在园区厂界东侧隔锡澄路为江阴市双丰机械有限公司、江阴华辉空调机械配件有限公司，南侧为江阴利马（格邦）橡塑制品有限公司，西侧为无锡华澄线缆有限公司，北侧为江阴市青阳华达塑胶包装厂。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图3。
2.8劳动定员与工作制度
劳动定员：公司劳动定员90人，本次不新增劳动定员。
工作制度：全厂实行“三班”24小时工作制度，年有效工作日为300天。

	工艺流程和产排污环节
	2.9生产工艺流程
本项目主要从事硅橡胶特种电缆、耐高温特种电缆的生产，具体生产工艺流程及产污环节如下。（其中G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水）。
2.9.1硅橡胶特种电缆生产工艺
硅橡胶特种电缆以硅橡胶和铜丝为原料，经开炼出片、挤出成型1、硫化和收卷1等工序后20%即为成品（硅橡胶电缆）。根据客户对产品的要求其余80%需再经编织、浸涂、烘干和收卷2等工序后即为成品（硅橡胶编织电缆），在产品表面编织玻纤纱和浸涂硅树脂的主要作用是加强电缆的绝缘性能。
图2-2 硅橡胶特种电缆生产工艺流程及产污环节图硅橡胶、硫化剂
收 卷1
挤出成型1
N4噪声
N6噪声
成  品（硅橡胶编织电缆）
收 卷2
浸  涂
烘  干
硅树脂
G4浸涂废气
开炼出片
硫  化
N3噪声
电加热
250~360℃
隔套冷却水
隔套冷却水
N5噪声
成 品20%
（硅橡胶电缆）

编  织
玻纤纱
N7噪声
N8噪声
N9噪声
电加热
180~250℃
S4废玻纤纱
G5烘干废气
G3硫化废气
束  丝
复  绞
N1噪声
S1废铜丝
N2噪声
S2废铜丝
电加热
铜丝
颜料
80%
G1开炼废气
G2挤出废气
S3废胶块



	工艺流程和产排污环节
	2.9.2耐高温特种电缆生产工艺
耐高温特种电缆，以FEP料、辐照料、PVC料三种塑料粒子中的一种和铜丝为原料，经挤出、切割、收卷、检验后即为成品，工艺流程完全一致。挤出成型2
FEP料或辐照料或PVC料
成 品
直接冷却水
投 料
定尺切断
N12噪声
N13噪声
S7废焦化塑料
N14噪声
检 验
S9不合格品
收 卷
N15噪声
G7挤出废气
铜丝
束  丝
复  绞
N10噪声
S5废铜丝
N11噪声
S6废铜丝
电加热160～200℃
S8废电缆
G6投料废气

图2-3 耐高温特种电缆生产工艺流程及产污环节图

	与项目有关的原有环境污染问题
	2.10与项目有关的原有环境污染问题
2.10.1现有项目环保手续履行情况
江阴市天澄电子电线有限公司成立于2009年8月17日，位于江阴市青阳镇工业园区三路。目前设计生产能力为硅橡胶特种电缆12000万米/年、耐高温特种电缆4800万米/年。
表2-9 企业历年环保手续及验收情况汇总
	项目名称
	环评类型
	环评批复
	“三同时”验收
	审批产品及建设内容
	排污许可手续
	备注

	
	
	
	
	审批
	实际
	
	

	年产2000万米硅橡胶特种电缆新建项目
	环境影响报告表
	2009年7月
江阴市环境保护局
	2011年3月通过江阴市环境保护局验收
	硅橡胶特种电缆2000万米/年
	硅橡胶特种电缆2000万米/年
	登记编号：9132028169335576X8001Z，有效期：2024年9月3日至2029年9月2日
	已建

	年产1800万米耐高温特种电缆技改项目扩能
	环境影响报告表
	2013年10月
江阴市环境保护局
	2014年12月通过江阴市环境保护局验收
	硅橡胶特种电缆2000万米/年、耐高温特种电缆1800万米/年
	硅橡胶特种电缆2000万米/年、耐高温特种电缆1800万米/年
	
	已建

	年产3000万米耐高温特种电缆及10000万米硅橡胶特种电缆技改项目
	环境影响报告表
	2018年7月
江阴市环境保护局
	2019年3月废水、废气、噪声通过企业自主验收，2019年11月固废通过江阴市环境保护局验收
	硅橡胶特种电缆12000万米/年、耐高温特种电缆4800万米/年
	硅橡胶特种电缆12000万米/年、耐高温特种电缆4800万米/年
	
	已建

	废气治理设施改建项目
	环境影响登记表
	2024年9月完成备案，备案号：202432028100000618
	-
	硫化、挤出成型工序产生的废气经一套二级活性炭装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。浸涂、烘干工序产生的废气经一套干式过滤RTO焚烧装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA002）排放。
	硫化、挤出成型工序产生的废气经一套二级活性炭装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。浸涂、烘干工序产生的废气经一套干式过滤RTO焚烧装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA002）排放。
	
	已建


注：现有项目无环境问题发生，无投诉事件发生。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目工艺流程和产污节点图
图2-4 硅橡胶特种电缆工艺生产流程及产污环节图硅橡胶、硫化剂
收 卷1
挤出成型
噪声
噪声
成  品
收 卷2
浸  涂
烘  干
硅胶树脂

浸涂废气
开炼出片
硫  化
噪声
电加热
250~300℃
隔套冷却水
隔套冷却水
噪声
成 品50%
编  织
玻璃纤维丝

噪声
噪声
噪声
电加热
250℃
废玻璃纤维丝

烘干废气
硫化废气
束  丝
复  绞
噪声
废铜丝
噪声
废铜丝
电加热
铜丝


	与项目有关的原有环境污染问题
	图2-5 耐高温特种电缆工艺生产流程及产污环节图挤出成型
聚四氟乙烯粒子
成 品
直接冷却水
投 料
定尺切断
噪声
噪声
废焦化塑料
噪声
检 验
不合格品
收 卷
噪声
有机废气
铜丝
束  丝
复  绞
噪声
废铜丝
噪声
废铜丝
电加热150～180℃

2、水量平衡图生活用水
损耗：1260
直接冷却水
25200
1260
损耗：270
1350
化粪池
1080
接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理

新鲜水
5175
1080
损耗：2565
41040
2565
隔套冷却用水

冷却水池

图2-6 现有项目水量平衡图（单位：t/a）

	与项目有关的原有环境污染问题
	3、各产污环节
（1）废气
现有项目废气主要为硫化废气（VOCs）、浸涂废气（二甲苯）、烘干废气（二甲苯）、挤出成型废气（VOCs）。
现有项目VOCs、二甲苯排放能满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准，同时也满足原审批的《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准。
（2）废水
现有项目废水防治措施见下表2-11。
现有项目隔套冷却用水、直接冷却用水循环回用，不外排。主要废水为生活污水1080t/a，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理。
根据验收监测报告（（2018）国泰监测.江（验）字第（12195）），现有项目生活污水pH、化学需氧量、悬浮物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。
（3）固体废物
现有项目固体废物主要为废铜丝、废胶块、废玻璃纤维丝、废焦化塑料、废电缆、不合格品、废塑料包装袋、废硅树脂、废毛毡、废活性炭、废机油、废空桶、生活垃圾。项目所有固废均妥善处置，不外排，对周围环境基本无影响。
（4）噪声
现有项目噪声源主要为束丝机、炼胶机、挤出机、涂层机、打纱机、编织机及水泵等生产辅助设施，噪声源强≤90dB(A)。建设单位根据噪声产生特点，采取了相应的防噪、降噪措施。
根据验收监测报告（（2018）国泰监测.江（验）字第（12195）），现有项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值，即昼间（6:00～22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00～6:00）≤55dB(A)。

	与项目有关的原有环境污染问题
	2.10.3现有项目污染物排放总量汇总
/
2.10.4主要环境问题
1、台账管理不完整，企业应根据实际生产情况，安排专人进行一般固废台账、危废台账进行管理与记录。
2、现有项目硅橡胶特种电缆生产过程中未考虑“开炼出片”和“挤出成型”工序产生的废气污染物（非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度）；硫化工序使用硫化剂（2,4-二氯过氧化苯甲酰）产生的废气污染物未考虑氯化氢、臭气浓度；耐高温特种电缆生产过程中未考虑“投料”工序产生的废气污染物（颗粒物），挤出成型工序产生的废气污染物未考虑氟化氢；产生的固废未考虑废胶块、废电缆、废有机硅树脂、废机油、废空桶、废毛毡。
本次搬迁技改，以新带老纳入进行评价，具体见“4.2.1.1废气产生情况”、“4.2.4.1固废产生情况”。企业已根据实际产生情况签订危废协议。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1区域环境质量现状
3.1.1大气环境
（1）基本污染物环境质量现状
根据《江阴市生态环境状况公报（2025年度）》，全市空气质量优良天数276天，优良天数比率达75.6%，空气质量状况见表3-1。
表3-1 空气质量现状评价表
由上表可知，江阴市SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值，PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值，因此本项目所在区域为不达标区。目前，江阴市青阳镇人民政府针对不达标现象已制定大气污染专项整治方案，主要内容为：
①着力打好重污染天气消除攻坚战。
②着力打好臭氧污染防治攻坚战，深入推进VOCs治理。
③推进重点行业深度治理。
经过整治，青阳镇大气环境质量现状日渐好转。
（2）其他污染物环境质量现状
本项目总悬浮颗粒物、氮氧化物监测数据见「宁学府环境」（2025）检字第0528号监测报告，氟化物监测数据见江阴苣蓝检测有限公司监测报告JL-MC202509065，具体见下表3-2。
表3-2 环境空气检测结果
由上表可知，总悬浮颗粒物、氮氧化物可达《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级浓度限值；氟化物可达《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A表A.1中标准限值。
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	3.1.2地表水环境
本项目生活污水接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，纳污河流为锡澄运河，根据无锡澄源环境检测有限公司的检测报告（（2025）澄源（综）字第（02M170）号），纳污河流锡澄运河相关监测断面检测结果见下表3-3。
表3-3 地表水现状监测数据
根据表3-3可知，监测期间锡澄运河水质因子pH、COD、氨氮、总磷均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。
3.1.3声环境
本项目位于江阴市青阳镇华澄路2号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发〔2020〕71号）表3中所列3类声环境功能区，项目所在区域厂界执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准，周围50米范围内无敏感目标。
3.1.4生态环境
本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。
3.1.5电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射，故不作电磁辐射的现状分析。
3.1.6地下水、土壤环境
建设项目场地已做硬化处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，故本次评价不展开土壤现状调查。
3.2环境保护目标
3.2.1大气环境保护目标
/
3.2.2声环境保护目标
建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。
3.2.3地下水环境保护目标
建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.2.4生态环境保护目标
本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析，不涉及生态环境保护目标。
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	3.3污染物排放控制标准
3.3.1废气排放标准
（1）开炼出片、挤出成型1、硫化工序产生的非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准，二硫化碳、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准。
（2）浸涂和烘干工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5、表9标准。
（3）浸涂和烘干工序产生的非甲烷总烃经RTO燃烧装置处理后排放，RTO燃烧装置燃烧产生的废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5、表6标准。
（4）FEP料挤出成型2工序产生的非甲烷总烃、氟化氢有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5标准，非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9标准，氟化氢无组织排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；辐照料挤出成型2工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5、表9标准；PVC料挤出成型2工序产生的非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。
（5）投料过程产生的颗粒物极少，可忽略不计，在车间无组织排放。FEP料、辐照料投料过程中产生的颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9标准；PVC料投料过程中产生产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。
本项目大气污染物排放标准限值见下表3-5。
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	表3-5 大气污染物排放标准限值表
	工序
	排放口编号
	污染物名称
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许
排放速率
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	
	
	
	
	高度m
	kg/h
	
	

	PVC料挤出成型2
	DA001
	非甲烷总烃
	60
	15
	3
	4
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准

	
	
	氯乙烯
	5
	
	0.54
	0.15
	

	
	
	氯化氢
	10
	
	0.18
	0.05
	

	FEP料、辐照料
	
	非甲烷总烃
	60
	
	/
	4.0
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5、表9标准、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准

	
	
	氟化氢
	5
	
	/
	0.02
	

	
	
	单位产品非甲烷总烃排放量
	0.3kg/t产品
	

	FEP料、辐照料投料
	-
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.0
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9标准

	PVC料投料
	-
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.5
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准

	开炼出片、挤出成型1、硫化
	DA002
	非甲烷总烃
	10
	15
	/
	4.0
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准

	
	
	二硫化碳
	/
	
	1.5
	3.0
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表表1二级、表2标准

	
	
	硫化氢
	/
	
	0.33
	0.06
	

	
	
	臭气浓度
	/
	
	2000
（无量纲）
	20
	

	浸涂和
烘干
	
	非甲烷总烃
	60
	
	/
	4.0
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5、表9标准

	RTO燃烧装置
	
	颗粒物
	20
	
	/
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5、表6标准

	
	
	二氧化硫
	50
	
	/
	/
	

	
	
	氮氧化物
	100
	
	/
	/
	


注：DA002排气筒废气排放情况比较复杂，涉及多股废气，基准排气量难以计算，本次不再考核基准排气量。
由于FEP料、辐照料、PVC料挤出成型2工序产生的废气收集处理后经一
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	个排气筒DA001排放，因此非甲烷总烃取严执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。厂界无组织氟化氢参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中氟化物标准。开炼出片工序、挤出成型1工序、硫化工序、浸涂和烘干工序产生的废气收集处理后经一个排气筒DA002排放，因此非甲烷总烃取严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准。FEP料、辐照料、PVC料投料颗粒物均在车间无组织排放，因此颗粒物取严执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，本项目废气污染物取严排放情况如下表3-6、表3-7。
表3-6 废气有组织排放标准限值表（取严）
	排放口编号
	污染物名称
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率
	标准来源

	
	
	
	高度m
	kg/h
	

	DA001
	非甲烷总烃
	60
	15
	3
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准

	
	氯乙烯
	5
	
	0.54
	

	
	氯化氢
	10
	
	0.18
	

	
	氟化氢
	5
	
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改标准单）中表5标准

	
	单位产品非甲烷总烃排放量
	0.3kg/t产品
	

	DA002
	非甲烷总烃
	10
	15
	/
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准

	
	二硫化碳
	/
	
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表表2标准

	
	硫化氢
	/
	
	0.33
	

	
	臭气浓度
	/
	
	2000
（无量纲）
	

	
	颗粒物
	20
	
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5、表6标准

	
	二氧化硫
	50
	
	/
	

	
	氮氧化物
	100
	
	/
	


注：本项目为氟化氢，无组织参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3氟化物标准。
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	表3-7 大气污染物无组织排放标准限值表
	污染物名称
	无组织排放监控浓度限（mg/m3）
	标准来源

	非甲烷总烃
	4.0
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准

	氯乙烯
	0.15
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准

	氯化氢
	0.05
	

	氟化氢
	0.02
	

	颗粒物
	0.5
	

	二硫化碳
	3.0
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准

	硫化氢
	0.06
	

	臭气浓度
	20（无量纲）
	


注：本项目为氟化氢，无组织参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3氟化物标准。
厂区内VOCs无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体见表3-8。
表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值
	污染物项目
	监控点限值(mg/m3)
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


3.3.2废水污染物排放标准
根据生态环境部长信箱2019年3月21日《关于行业标准中生活污水执行问题的回复》“相关企业的厂区生活污水原则上应当按行业排放标准进行管控。若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理。”本项目冷却水循环回用，定期添加不外排，本项目外排废水仅为生活污水，生活污水按一般生活污水管理。生活污水经化粪池预处理后接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，接管污水中，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准，尾水排入锡澄运河。
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	表3-9 废水排放标准限值表
	排放口名
	执行标准
	取值表号
及级别
	污染物指标
	单位
	标准限值

	DW001
	《污水综合排放标准》GB8978-1996
	表4三级标准
	pH
	-
	6～9

	
	
	
	COD
	mg/L
	500

	
	
	
	SS
	
	400

	
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)
	表1中B级标准
	氨氮
	
	45

	
	
	
	TP
	
	8

	
	
	
	TN
	
	70

	污水厂
排口
	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
	表2标准、表1一级A标准
	pH
	-
	6～9

	
	
	
	COD
	mg/L

	50

	
	
	
	氨氮
	
	4（6）*

	
	
	
	TP
	
	0.5

	
	
	
	TN
	
	12（15）*

	
	
	
	SS
	
	10


注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3.3.3噪声排放标准
本项目位于江阴市青阳镇华澄路2号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发〔2020〕71号）中3类声环境功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中3类标准。
表3-10 区域噪声标准限值表
	区域名
	执行标准
	表号及级别
	单位
	标准限值

	
	
	
	
	昼
	夜

	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	3类
	dB(A)
	65
	55


3.3.4固废贮存标准
本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规执行。




	总量控制指标
	3.4总量控制指标
废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）；
废气：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，特征因子：二硫化碳、硫化氢、氯乙烯；
固废：各类固体废物。
项目污染物排放总量指标见表3-11。
表3-11 建设项目污染物排放总量指标    单位：t/a
	污染物名称
	现有项目
	本项目
	“以新带老”削减量
	搬迁后全厂排放量*A/B
	排放增减量

	
	实际排放量
	核定排放量
	产生量
	削减量
	排放量
	
	
	

	废水
	废水量
	1080
	1080
	1080
	0
	1080
	1080
	1080
	0

	
	COD
	0.0540
	0.0540
	0.5400
	0.0540
	0.4860
	0.0540
	0.4860/0.0540
	0

	
	SS
	0.0108
	0.0108
	0.4320
	0.0540
	0.3780
	0.0108
	0.3780/0.0108
	0

	
	氨氮
	0.0043
	0.0043
	0.0486
	0
	0.0486
	0.0043
	0.0486/0.0043
	0

	
	总磷
	0.0005
	0.0005
	0.0086
	0
	0.0086
	0.0005
	0.0086/0.0005
	0

	
	总氮
	0.0130
	0.0130
	0.0756
	0
	0.0756
	0.0130
	0.0756/0.0130
	0

	废气
	有组织
	挥发性有机物
	二甲苯
	0.285
	0.285
	0
	0
	0
	0.285
	0
	-0.285

	
	
	
	VOCs
	0.157
	0.157
	0
	0
	0
	0.157
	0
	-0.157

	
	
	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0.9471
	0.8947
	0.0524
	0
	0.0524
	+0.0524

	
	
	
	氯乙烯
	0
	0
	0.0010
	0.0009
	0.0001
	0
	0.0001
	+0.0001

	
	
	
	合计
	0.442
	0.442
	0.9481 
	0.8956
	0.0525
	0.442
	0.0525
	-0.3895 

	
	
	二硫化碳
	0
	0
	0.0761
	0.0723
	0.0038
	0
	0.0038
	+0.0038

	
	
	硫化氢
	0
	0
	0.000067
	0.000064
	0.000003
	0
	0.000003
	+0.000003

	
	
	颗粒物
	0
	0
	0.0072
	0
	0.0072
	0
	0.0072
	+0.0072

	
	
	二氧化硫
	0
	0
	0.0050
	0
	0.0050
	0
	0.0050
	+0.0050

	
	
	氮氧化物
	0
	0
	0.0468
	0
	0.0468
	0
	0.0468
	+0.0468




	总量控制指标
	续表3-11：
	污染物名称
	现有项目
	本项目
	“以新带老”削减量
	搬迁后全厂排放量*A/B
	排放增减量

	
	实际排放量
	核定排放量
	产生量
	削减量
	排放量
	
	
	

	废气
	无组织
	挥发性有机物
	二甲苯
	0.15
	0.15
	0
	0
	0
	0.15
	0
	-0.1500

	
	
	
	VOCs
	0.174
	0.174
	0
	0
	0
	0.174
	0
	-0.1740

	
	
	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0.0775
	0
	0.0775
	0
	0.0775
	+0.0775

	
	
	
	氯乙烯
	0
	0
	0.0001
	0
	0.0001
	0
	0.0001
	+0.0001

	
	
	
	合计
	0.324
	0.324
	0.0776
	0
	0.0776
	0.324
	0.0776
	-0.2464

	
	
	二硫化碳
	0
	0
	0.0085
	0
	0.0085
	0
	0.0085
	+0.0085

	
	
	硫化氢
	0
	0
	0.000008
	0
	0.000008
	0
	0.000008
	+0.000008

	
	合计
	挥发性有机物
	二甲苯
	0.435
	0.435
	0
	0
	0
	0.435
	0
	-0.435

	
	
	
	VOCs
	0.331
	0.331
	0
	0
	0
	0.331
	0
	-0.3310

	
	
	
	非甲烷总烃
	0
	0
	1.0246
	0..8947
	0.1299
	0
	0.1299
	+0.1299

	
	
	
	氯乙烯
	0
	0
	0.0011
	0.0009
	0.0002
	0
	0.0002
	+0.0002

	
	
	
	合计
	0.766
	0.766
	1.0257
	0.8956
	0.1301
	0.766
	0.1301
	-0.6359

	
	
	二硫化碳
	0
	0
	0.0846
	0.0723
	0.0123
	0
	0.0123
	+0.0123

	
	
	硫化氢
	0
	0
	0.000075
	0.000064
	0.000011
	0
	0.000011
	+0.000011

	
	
	颗粒物
	0
	0
	0.0072
	0
	0.0072
	0
	0.0072
	+0.0072

	
	
	二氧化硫
	0
	0
	0.0050
	0
	0.0050
	0
	0.0050
	+0.0050

	
	
	氮氧化物
	0
	0
	0.0468
	0
	0.0468
	0
	0.0468
	+0.0468

	固废
	0
	0
	56.8
	56.8
	0
	0
	0
	0


注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B”指污水处理厂外排量；排放增减量=搬迁后全厂排放量-现有项目核定排放量。

	总量控制指标
	本项目不新增废水，仅生活污水外排，搬迁后废水接管量为1080t/a，接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，废水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0540t/a、0.0108t/a、0.0043t/a、0.0005t/a、0.0130t/a，废水污染物排放总量在江阴市青阳镇内平衡；特征因子SS作为环保部门考核指标。
废气污染物挥发性有机物（包括氯乙烯）排放量为0.1301t/a、二硫化碳排放量为0.0123t/a、硫化氢排放量为0.000011t/a、颗粒物排放量为0.0072t/a、二氧化硫排放量为0.0050t/a、氮氧化物排放量为0.0468t/a；挥发性有机物在厂内平衡，新增的颗粒物0.0072t/a、二氧化硫0.0050t/a、氮氧化物0.0468t/a在青阳镇内平衡；新增二硫化碳0.0123t/a、硫化氢0.000011t/a作为企业考核量。
固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	4.1施工期环境保护措施
本项目利用现有厂房进行建设，不涉及室外土建工程，施工期仅为简单的生产车间布局调整及生产设备安装、调试等环节，且施工期较短，对周围环境影响很小，故本报告不做具体分析。

	运营期环境影响和保护措施
	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1废气
本项目废气主要为耐高温特种电缆生产过程中，投料工序产生的投料废气（颗粒物），挤出成型2工序产生的挤出废气（非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢、氟化氢）；硅橡胶特种电缆生产过程中，开炼出片工序产生的开炼废气（非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度）、挤出成型1工序产生的挤出废气（非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度）、硫化工序产生的硫化废气（非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、臭气浓度）、浸涂和烘干工序产生的有机废气（非甲烷总烃）；RTO燃烧装置天然气燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）。
排气筒DA001污染物非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，氟化氢排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5标准；排气筒DA002污染物非甲烷总烃排放浓度执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准，二硫化碳、硫化氢、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准，二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表6标准。
非甲烷总烃无组织排放浓度执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准，氯乙烯、氯化氢、氟化氢、颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，二硫化碳、硫化氢、臭气浓度无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。

	运营期环境影响和保护措施
	本项目单位产品非甲烷总烃排放量可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。
4.2.2废水
本项目废水主要为生活污水、隔套冷却用水、直接冷却水，其中隔套冷却用水和直接冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池预处理后接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，排放量为1080t/a。处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值后排入锡澄运河。
4.2.3噪声
本项目噪声源主要为炼胶机、挤橡机、高速编织机、高速挤出机等设备，噪声源强≤90dB（A）。厂界噪声能达GB12338-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准限值。
4.2.4固体废物
本项目固废主要为废铜丝、废胶块、废玻纤纱、废焦化塑料、废电缆、不合格品、废有机硅树脂、废毛毡、废活性炭、废机油、废空桶、废塑料包装袋以及生活垃圾等。通过合理处置后，项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。
4.2.5地下水、土壤
/
4.2.6生态
/
4.2.7环境风险
/
4.2.8电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射。



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	    内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001废气排放口/挤出成型2
	非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢、氟化氢
	二级活性炭吸附装置
	非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，氟化氢执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5标准，即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、排放速率≤3kg/h，氯乙烯排放浓度≤5mg/m3、排放速率≤0.54kg/h，氯化氢排放浓度≤10mg/m3、排放速率≤0.18kg/h，氟化氢排放浓度≤5mg/m3。

	
	DA002废气排放口/开炼出片、挤出成型1、硫化、浸涂和烘干、RTO燃烧装置天然气燃烧
	非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	RTO燃烧装置
	非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准，二硫化碳、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准，二氧化硫、氮氧化物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表6标准，即非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3、二硫化碳排放速率≤1.5kg/h，硫化氢排放速率≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲），颗粒物排放浓度≤20mg/m3，二氧化硫排放浓度≤50mg/m3、氮氧化物排放浓度≤100mg/m3。

	大气环境
	厂界
	非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢、氟化氢、颗粒物、二硫化碳、硫化氢、臭气浓度
	加强
通风
	非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准，氯乙烯、氯化氢、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，氟化氢参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3氟化物标准，二硫化碳、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，即非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3，氯乙烯排放浓度≤0.15mg/m3，氯化氢排放浓度≤0.05mg/m3，氟化物排放浓度≤0.02mg/m3，颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3，二硫化碳排放浓度≤3.0mg/m3，硫化氢排放浓度≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）。

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	加强
通风
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，NMHC监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。

	地表水
环境
	DW001/生活污水
	pH 、COD、SS、氨氮、TP、TN
	化粪池预处理后接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理。
	《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，即pH 6~9、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L

	声环境
	炼胶机
	85
	噪声源均设置在建筑物内，合理布局，厂房隔声、距离衰减
	GB12348-2008表1中3类标准

	
	挤橡机
	75
	
	

	
	硫化烘道
	80
	
	

	
	收线机
	75
	
	

	声环境
	打纱机
	70
	噪声源均设置在建筑物内，合理布局，厂房隔声、距离衰减
	GB12348-2008表1中3类标准

	
	高速编织机
	65
	
	

	
	涂层机
	75
	
	

	
	成圈机
	70
	
	

	
	高速挤出机
	70
	
	

	
	印字机
	75
	
	

	
	落桶机
	75
	
	

	
	束丝机
	75
	
	

	
	绕包机
	80
	
	

	
	预热机
	75
	
	

	
	金属编织机
	75
	
	

	
	搅拌机
	75
	
	

	
	水泵
	85
	
	

	
	风机
	85
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	该公司设置一个20m2一般固废仓库、一个5m2危废仓库，已采取防风、防雨、防晒等措施；一般固废废铜丝、废玻纤纱、废焦化塑料、废电缆、不合格品、废塑料包装袋收集后外售综合利用，危险废物废有机硅树脂、废活性炭、废机油、废毛毡、废空桶委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。

	生态保护措施
	本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。

	环境风险
防范措施
	加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。

	其他环境
管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业 38”中“87 电线、电缆、光缆及电工器材制造 383”中“其他”项目，属于“排污许可登记管理”。
企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。



六、结论
	综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。
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