建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
（公示版）
项目名称：  年产6000套水冷系统零部件及50套液冷      系统设备扩建项目     
建设单位（盖章）： 江阴市中鼎节能流体科技有限公司                  
编制日期：             2026年7月                         
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产6000套水冷系统零部件及50套液冷系统设备扩建项目

	项目代码
	2605-320266-89-03-199742

	建设单位联系人
	王*
	联系方式
	150****2599

	建设地点
	江苏 省（自治区）无锡 市 江阴 县（区）华士 乡（街道）华西十二村环村南路20号

	地理坐标
	（ 120 度  25 分 50.943 秒， 31 度  47 分  50.392  秒）

	国民经济
行业类别
	C3489其他通用零部件制造、C3499其他未列明通用设备制造业
	建设项目
行业类别
	三十一、通用设备制造业 34、69通用零部件制造中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂10吨以下的除外）”

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	江阴市华士镇人民政府
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	江阴华士备[2026]136号

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	0.3
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是：            
	用地（用海）
面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置情况判断表


	规划情况
	略

	
	略

	规划环境影响
评价情况
	略

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	略



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
2026年5月26日，江阴市华士镇人民政府以“备案证号：江阴华士备[2026]136号”文对本项目准予备案。项目代码: 2605-320266-89-03-199742。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目含有清洗等工序，属于“三十一、通用设备制造业 34、69 通用零部件制造中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂10吨以下的除外）”应该编制环境影响报告表。建设单位委托冠誉环境（江苏）有限公司开展该项目环境影响评价工作。

本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请建设单位按照国家有关法律、法规和相关标准执行。
2、项目概况
项目名称：年产6000套水冷系统零部件及50套液冷系统设备扩建项目；
建设单位：江阴市中鼎节能流体科技有限公司
行业类别：其他通用零部件制造（C3489）、其他未列明通用设备制造（C3499）；
项目性质：扩建；
建设规模：年产6000套水冷系统零部件及50套液冷系统设备；
建设地点：江阴市华士镇华西十二村环村南路20号；
投资总额：总投资5000万元，其中环保投资15万元；
劳动定员：扩建前劳动定员40人，扩建后新增60人，全厂共计劳动定员100人；
工作制度：扩建前后全厂工作制度保持不变，实行24小时“三班制”生产，年生产天数300天。

3、生产规模及内容
建设项目产品方案见表2-1。
表2-1  建设项目产品方案
4、主要生产设施
扩建后全厂主要生产设备见表2-2。
表2-2  扩建后全厂主要生产设备一览表
5、主要原辅材料及燃料
主要原辅材料及燃料使用情况见表2-3。
表2-3  主要原辅材料及燃料使用情况表

表2-4  主要原辅料理化性质及其危险特性

6、建设项目主体、公用、储运、辅助及环保工程
本项目利用现有闲置厂房进行建设，主体工程为厂房内部布局调整、生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括储运工程、环保工程和其他配套工程的完善建设。建设项目工程内容见表2-5。

表2-5   建设项目主要工程内容
7、地理位置、车间四周现状、车间平面布置
8、水平衡


	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程图及产污环节

本项目从事水冷系统零部件和液冷系统设备的生产。具体生产工艺流程及产污环节见图2-4、2-5。（G-废气、W-废水、S-固废、N-噪声）。

[image: image1]
图2-4  水冷系统零部件生产工艺流程及产污环节图

[image: image2]
图2-5  液冷系统设备生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

二、其他产污环节分析

。

	与项目有关的原有环境污染问题
	江阴市中鼎节能流体科技有限公司成立于2005年4月，现位于江阴市华士镇华西十二村环村南路20号，主要从事水冷系统零部件的生产，主要产品产能为水冷系统零部件3000套/a。根据实际调查，该公司目前正常生产。现有项目审批及验收情况具体见表2-6。

表2-6    现有项目审批及验收情况

本报告将根据该公司的排污证资料以及实际调查内容进行统计现有污染情况如下：

1、 现有产品生产工艺及产污环节分析
图2-6    现有水冷系统零部件生产工艺及产污环节图
现有项目审批情况：




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量现状

根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市各评价因子数据见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表
2、地表水环境质量现状

3、声环境质量现状

本项目建设地50m范围内无敏感点，无需进行声环境现状调查。
4、生态环境质量现状
本项目位于工业园区，不涉及新增用地，无需进行生态环境现状调查。
5、电磁辐射环境质量现状
不涉及电磁辐射影响。
6、地下水、土壤环境质量现状
建设项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，无需进一步开展环境质量现状调查。


	环境
保护
目标
	1、大气环境
本项目大气环境目标统计500m范围内的环境保护目标，具体见表3-2。
表3-2  大气环境保护目标
2、声环境
本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
本项目500m范围内不涉及地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目不属于产业园区外新增用地的项目，不涉及生态环境保护目标。


	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气污染物排放标准

本项目下料、挤压成孔、机加工工序产生的油雾（以非甲烷总烃计）厂界无组织排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；下料（激光切割）、焊接组装工序产生的颗粒物厂界无组织排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；磁力抛光工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）厂界无组织排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；钎焊组装工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）有组织、厂界无组织排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。
本项目大气污染物排放标准具体见表3-3。
表3-3   本项目大气污染物排放标准
现有项目下料、挤压成孔工序产生的油雾（以非甲烷总烃计）厂界无组织排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；下料（激光切割）、焊接组装工序产生的颗粒物厂界无组织排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。
全厂大气污染物排放标准具体见表3-4。
表3-4   全厂大气污染物排放标准
厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体见表3-5。
表3-5  厂区内非甲烷总烃无组织排放限值      单位：mg/m3
2、废水污染物排放标准
全厂生活污水经预处理后与生产废水一起接入江阴市华清水务有限公司集中处理，污水厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，处理出水pH、SS、总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中V类标准，尾水排入张家港河，具体见表3-6。

表3-6     全厂废水排放标准限值

3、噪声排放标准

根据本项目所在地声环境功能区划，本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中3类标准。具体见表3-7。

4、固废贮存标准

本项目一般工业固废贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），不得形成二次污染。

危险固废储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。
生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。



	总量
控制
指标
	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子：

水：COD、氨氮、TP、TN和悬浮物SS（考核因子）；
废气：颗粒物、非甲烷总烃；
建设项目污染物排放总量指标见表3-8。

表3-8    建设项目污染物排放总量指标      单位　t/a

类别
污染物名称

现有项目
本项目
“以新带老”削减量
扩建后全厂排放量

扩建前后增减量

实际排放量

核定排放量

产生量

削减量

排放量

废气

有组织
颗粒物

-

-

-

-

-

0

-

-

非甲烷总烃

0

0

0.0921

0.0829

0.0092

0

0.0092

+0.0092

无组织

颗粒物
0

0

0.034
0.025
0.008
0

0.008
+0.008
非甲烷总烃

0

0

0.0099

0

0.0099

0

0.0099

+0.0099

合计

颗粒物
0

0

0.034
0.025

0.008
0

0.008

+0.008

非甲烷总烃

0

0

0.102

0.0829

0.0191

0

0.0191

+0.0191

废水

生活污水
废水量

480
/480
480
/480

720

0
720/720

0
1200/
1200

+720/720
COD

0.216/

0.0192
0.216/

0.0192
0.36

0.036

0.324/0.0288

0

0.54/0.048

+0.324/0.0288
SS

0.168/

0.0048
0.168/

0.0048
0.288

0.036

0.252/0.0072

0

0.42/0.012

+0.252/0.0072
氨氮

0.0216/

0.001
0.0216/

0.001
0.0324 

0
0.0324/0.0014

0

0.054/0.0024

+0.0324/0.0014
TP

0.0038/

0.0002
0.0038/

0.0002
0.0058 

0
0.0058/0.0003

0

0.0096/0.0005

+0.0058/0.0003
TN

0.0336/

0.0058
0.0336/

0.0058
0.0504 

0
0.0504/0.0086

0

0.084/0.0144

+0.0504/0.0086
生产废水
废水量

-
-
1648

0
1648/1648

0

1648/1648

+1648/1648

COD

-
-
0.1052

0

0.1052/0.0659

0

0.1052/0.0659

+0.1052/0.0659

SS

-
-
0.0722

0

0.0722/0.0165

0

0.0722/0.0165

+0.0722/0.0165

合计
废水量

480
/480
480
/480
2368

0

2368/2368

0

2848/2848

+2368/2368

COD

0.216/

0.0192

0.216/

0.0192

0.4652

0.036

0.4292/0.0947

0

0.6452/0.1139

+0.4292/0.0947

SS

0.168/

0.0048

0.168/

0.0048

0.3602

0.036

0.3242/0.0237

0

0.4922/0.0285

+0.3242/0.0237

氨氮

0.0216/

0.001

0.0216/

0.001

0.0324 
0

0.0324/0.0014

0

0.054/0.0024

+0.0324/0.0014

TP

0.0038/

0.0002

0.0038/

0.0002

0.0058 
0

0.0058/0.0003

0

0.0096/0.0005

+0.0058/0.0003

TN

0.0336/

0.0058

0.0336/

0.0058

0.0504 
0

0.0504/0.0086

0

0.084/0.0144

+0.0504/0.0086

固废

一般固废
0
0
6.771
6.771
0
0
0
0
危险固废
0

0

12.846
12.846
0

0
0

0

生活垃圾
0

0

0

0

0

0
0

0

注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量；扩建后全厂排放量=本项目排放量+现有项目核定排放量，扩建前后增减量=扩建后全厂排放量-现有项目核定排放量。 

本项目实施后，全厂生活污水排放量为1200t/a，生产废水排放量1648t/a，总废水排放量为2848t/a，水污染物接管总量为COD 0.6452t/a、SS 0.4922t/a、氨氮 0.054t/a、TP 0.0096t/a、总氮0.084t/a，较扩建前分别增加了COD 0.4292/a、SS 0.3242t/a、氨氮 0.0324t/a、TP 0.0058t/a、总氮0.0504t/a。扩建后废水经预处理后接入江阴市华清水务有限公司集中处理，最终排入外环境总量为COD 0.1139t/a、氨氮 0.0024t/a、TP 0.0005t/a、总氮0.0144t/a，较扩建前新增排放总量分别为COD 0.0947t/a、氨氮 0.0014t/a、TP 0.0003t/a、总氮0.0086t/a。根据总量控制原则，新增水污染物排放总量在华士镇控源截污内平衡。特征因子SS排放总量为0.0285t/a，作为该企业考核指标。

本项目扩建后全厂大气污染物排放量为颗粒物0.008t/a、非甲烷总烃0.0191t/a，较扩建前新增颗粒物0.008t/a、非甲烷总烃0.0191t/a，新增废气总量可在华士镇内平衡。
固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目利用已建成的车间，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要来源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘：噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声：固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。
为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施：
①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间。
②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走。
③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声。
④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。
由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、运营期产污环节概况

本项目运营期主要污染物产生见表4-1。
表4-1     建设项目主要污染物产生情况一览表

2、废气
略
3、废水
略
4、噪声
略
5、固废
略
6、地下水、土壤
略
7、生态
略
8、环境风险
略
9、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射影响。
10、排污口规范化管理
略



五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	本项目
	DA001钎焊组装工序（有组织排放）
	非甲烷总烃
	经“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放
	非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m³，排放速率≤3kg/h

	
	
	下料（激光切割）、焊接组装工序（无组织排放）
	颗粒物
	经“脉冲式焊烟净化器”装置处理后车间内无组织排放
	颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即颗粒物排放浓度≤0.5mg/m³

	
	
	下料、挤压成孔、机加工、磁力抛光、钎焊组装工序（无组织排放）
	非甲烷总烃
	加强车间密闭
	厂界非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即非甲烷总烃排放浓度≤4mg/m³，厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，即非甲烷总烃监控点处1h平均排放浓度值≤6mg/m³，监控点处任意一次排放浓度值≤20mg/m³

	
	全厂
	DA001钎焊组装工序（有组织排放）
	非甲烷总烃
	经“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放
	非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m³，排放速率≤3kg/h

	
	
	下料（激光切割）、焊接组装工序（无组织排放）
	颗粒物
	经“脉冲式焊烟净化器”装置处理后车间内无组织排放
	颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即颗粒物排放浓度≤0.5mg/m³

	
	
	下料、挤压成孔、机加工、磁力抛光、钎焊组装工序（无组织排放）
	非甲烷总烃
	加强车间密闭
	厂界非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即非甲烷总烃排放浓度≤4mg/m³，厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，即非甲烷总烃监控点处1h平均排放浓度值≤6mg/m³，监控点处任意一次排放浓度值≤20mg/m³

	地表水环境
	本项目
	DW001污水接管口
	COD

SS

氨氮

总磷

总氮
	生活污水经“化粪池”预处理后与生产废水一起接入江阴市华清水务有限公司集中处理
	达DB32/4440-2022表1中C标准和GB 3838-2002表1中V类标准后排入张家港河，即pH6-9、COD≤40 mg/L、SS≤10 mg/L、氨氮≤2 mg/L、总磷≤0.4 mg/L和总氮≤12 mg/L

	
	全厂
	DW001污水接管口
	COD

SS

氨氮

总磷

总氮
	生活污水经“化粪池”预处理后与生产废水一起接入江阴市华清水务有限公司集中处理
	达DB32/4440-2022表1中C标准和GB 3838-2002表1中V类标准后排入张家港河，即pH6-9、COD≤40 mg/L、SS≤10 mg/L、氨氮≤2 mg/L、总磷≤0.4 mg/L和总氮≤12 mg/L

	声环境
	本项目
	生产设备、风机、冷却塔、水泵
	噪声
	①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙体为实砌墙体；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④风机、水泵位于室内，设置隔声罩，进一步起到降噪作用；⑤加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。
	达GB12348-2008表1中3类标准即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A) ，夜间（22:00-次日6:00）≤55dB(A)

	
	全厂
	生产设备、风机、冷却塔、水泵
	噪声
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目
	本项目一般工业固废（沾染乳化液的金属废料、金属废屑、不合格品、废石英砂、废活性炭、纯水制备废膜、废滤片、滤尘、滤筒）经收集后均外售综合利用，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置；危险固废（废乳化液、废清洗液、废盐液、废机油、废气处理活性炭、废包装材料）委托有资质单位处置。

	
	全厂
	全厂一般工业固废（沾染乳化液的金属废料、金属废屑、不合格品、废石英砂、废活性炭、纯水制备废膜、废滤片、滤尘、滤筒）经收集后均外售综合利用，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置；危险固废（废乳化液、废清洗液、废盐液、废机油、废气处理活性炭、废包装材料）委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目采取“源头控制”、“分区防控”的要求，危废仓库采取“黏土铺底+水泥硬化+环氧地坪”，一般固废仓库、其他生产和仓库区域采取“黏土铺底+水泥硬化”的防渗措施，做到“防渗漏、防雨淋、防扬尘”的要求，杜绝固废接触土壤及室外堆放，防止降水淋溶、地表径流。

	生态保护措施
	本项目利用现有厂房建设，不涉及新增用地，无生态环境影响。

	环境风险
防范措施
	1、加强对原辅材料、危废的管理，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 
2、落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。
3、要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 
4、企业应按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。
5、做好总图布置和建筑物安全防范措施。
6、准备各项应急救援物资，如灭火器、黄砂、空桶、铁锹及个人防护措施防护服、防护罩等。 
7、仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业。 
8、企业定期开展安全风险辨识，严格按照标准规范建设环境治理设施，制定废气处理设施管理责任制度，明确责任到人。
9、加强对废气处理设施的日常巡检、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

	其他环境
管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目及现有项目属于其他通用零部件制造（C3489），不涉及通用工序，属于排污登记管理类别。具体环境监测要求见4-11和表4-19。


六、结论
	综上所述，本项目从环保角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环境保护措施治理后是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）t/a ①
	现有工程
许可排放量t/a
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）t/a ③
	本项目
排放量（固体废物产生量）t/a④
	以新带老削减量
（新建项目不填）t/a ⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）t/a ⑥
	变化量t/a
⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	/
	0.008
	/
	0.008
	+0.008

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	/
	0.0191
	/
	0.0191
	+0.0191

	废水
	水量
	480
	480
	/
	2367
	/
	2848
	+2367

	
	COD
	0.0192
	0.0192
	/
	0.0947
	/
	0.1139
	+0.0947

	
	SS
	0.0048
	0.0048
	/
	0.0237
	/
	0.0285
	+0.0237

	
	氨氮
	0.001
	0.001
	/
	0.0014
	/
	0.0024
	+0.0014

	
	总磷
	0.0002
	0.0002
	/
	0.0003
	/
	0.0005
	+0.0003

	
	总氮
	0.0058
	0.0058
	/
	0.0086
	/
	0.0144
	+0.0086

	一般工业
固体废物
	沾染乳化液的金属废料
	0.15
	0.15
	/
	0.3
	/
	0.45
	+0.3

	
	金属废屑、不合格品
	0.15
	0.15
	/
	0.3
	/
	0.45
	+0.3

	
	废石英砂
	0
	0
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	废活性炭
	0
	0
	/
	6
	/
	6
	+6

	
	纯水制备废膜
	0
	0
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废滤片
	0
	0
	/
	0.006
	/
	0.006
	+0.006

	
	滤尘
	0
	0
	/
	0.025
	/
	0.025
	0

	
	滤筒
	0
	0
	/
	0.1
	/
	0.1
	0

	危险废物
	废乳化液
	0.1
	0.1
	/
	0.1
	/
	0.2
	+0.1

	
	废清洗液
	0
	0
	/
	7.656
	/
	7.656
	+7.656

	
	废盐液
	0
	0
	/
	4
	/
	4
	+4

	
	废机油
	0.03
	0.03
	/
	0.03
	/
	0.06
	+0.03

	
	废气处理活性炭
	0
	0
	/
	0.91
	/
	0.91
	+0.91

	
	废包装材料
	0
	0
	/
	0.15
	/
	0.15
	+0.15


注：⑥=②+③+④-⑤；⑦=⑥-②
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




不锈钢管材、棒材








下料





自来水





去毛刺、倒角





氯化钠、纯水





实芯焊丝、氩气





清洗剂、水、磁性钢针





S1 沾染乳化液的金属废料、S2废乳化液





G1 颗粒物、G2油雾





磁力抛光








检验





水压测试





清洗








包装





成    品





N2 / He





挤压成孔








焊接组装








清洁度检测





保压检验





N1噪声





S3 金属废屑





N2噪声





N3噪声





S4沾染乳化液的金属废料、S5废乳化液





G4焊接粉尘





N4噪声





S6 废清洗液





N5噪声





胶管


N2、乳化液





乳化液





G3 油雾





S7不合格品、S8 废盐液





N6噪声





N7噪声





W1 水压测试废水





N8噪声





W2清洗废水、W3反冲洗废水、W4浓缩水





S9废石英砂、S10废活性炭、S11纯水制备废膜





纯水





N9噪声





W5萃取废水





S12废滤片





N10噪声





G5有机废气





不锈钢管材、棒材








机加工





自来水





氯化钠、纯水





清洗剂、水、磁性钢针





S13沾染乳化液的金属废料、S14废乳化液





磁力抛光








检验





水压测试





清洗








包装





成    品





N2 / He





钎焊组装








清洁度检测





保压检验





N11噪声





N12噪声





S15 废清洗液





N13噪声





N2、乳化液





铜粉、水性粘合剂


电加热1100℃





G8有机废气





S16不合格品、S17废盐液





N14噪声





N15噪声





W6 水压测试废水





N16噪声





W7清洗废水、W8反冲洗废水、W9浓缩水





S18废石英砂、S19废活性炭、S20纯水制备废膜





纯水





N17噪声





W10萃取废水





S21废滤片





N18噪声





G9有机废气





隔套冷却水





G6颗粒物、G7油雾





图例：        项目建设地           本项目车间           居民住宅区
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附图4   项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片
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