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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	南祥路项目

	项目代码
	2601-320281-89-01-969029

	建设单位联系人
	段**
	联系方式
	1377124****

	建设地点
	江苏省无锡市江阴市南闸街道（西新街-云南路）

	地理坐标
	起点（120度1分46.196秒，31度43分20.010秒），终点（120度1分28.578秒，31度43分20.057秒）

	建设项目
行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业 131 城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）
	用地面积（m2）/长度（km）
	7703m2/470m

	建设性质
	新建
改建
扩建
技术改造

	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（备案）部门
	江阴市数据局
	项目审批（备案）文号
	澄数投建[2026]3号

	总投资（万元）
	2433
	环保投资（万元）
	175

	环保投资占比（%）
	7.19
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	否
是：                             

	专项评价设置情况
	1.1专项评价
表1-1专项评价设置判定表
	专项评价的类别
	涉及项目类别
	本项目
情况
	判定结果

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
	本项目不涉及水力发电、人工湖、人工湿地、水库、防洪除涝工程、河湖整治
	无需设置

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
	本项目不涉及陆地石油和天然气开采、地下水（含矿泉水）开采、水利、水电、交通等
	无需设置

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
	本项目建设区域不涉及除饮用水水源保护区及居住区以外的环境敏感区
	无需设置

	大气
	汽油、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、杂件、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
	本项目不涉及
	无需设置

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
	本项目为城市支路建设项目，涉及桥梁工程，属于城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）
	需设置噪声专章

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	本项目不涉及石油和天然气开采、原油、成品油、天然气管线、危险化学品输送管线
	无需设置




	规划情况
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二、建设内容
	地理位置
	本项目位于无锡市江阴市南闸街道，该工程北起西新街，南至云南路。项目地理位置图见附图 1。

	项目组成及规模
	2.1、项目概况
本项目位于江阴市南闸街道，北起西新街，南至云南路，为新建道路，全长约470米，道路红线宽16米，采用单幅路型式。南祥路分为两期实施，其中一期工程北起西新街，南至锦南路，长约350米；二期工程北起锦南路，南至云南路，长约120米，含跨花山河桥梁一座，跨径为30米。项目建设内容为大型土石方、路基路面、桥梁，并同步铺设雨水、污水管网系统，配套完善交通设施工程、照明工程及综合管线工程等。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。
对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》类别划分，本项目属于中“五十二、交通运输业、管道运输业中131 城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）”，应该编制环境影响报告表。
建设工期：2026年10月-2027年10月，工期12个月。
2.2建设规模及技术标准
本项目为新建工程，以科学调查为基础，综合考虑城市的发展、道路周边环境及经济合理等各种因素，确定出合理方案。主要建设内容为：道路工程、桥梁工程、管线工程、交通工程、照明工程等配套工程。本项目工程组成情况参见表2-1。


	项目组成及规模
	2.4工程主要建设内容
2.4.1道路工程
1、道路平面设计
（1）平面设计
南祥路位于江阴市南闸街道，道路整体呈南北走向，北起西新街，南至云南路，南祥路分为两期实施，其中一期工程北起西新街，南至锦南路，长约350米；二期工程北起锦南路，南至云南路，长约120米，其中含跨花山河桥梁一座，跨径为30m。沿线主要相交道路由北向南依次为西新街和云南路。
（2）道路横断面设计
本次横断面设计以满足交通功能要求、地下管线敷设需要及经济合理性为主要原则。
1）横断面设计应在城市道路规划红线宽度范围内进行，并应根据道路等级、控制要素、服务功能、交通特性和总体设计要点等结合各种控制条件，在规划红线宽度内合理布设。
2）横断面形式应根据设计速度、交通量、交通组成、交通组织方式等条件选择，并应满足设计年限内的交通需求。
3）横断面设计应与环保设施、地上杆线及地下管线布设等协调。
4）横断面设计应结合沿线地形、两侧建筑物及用地性质进行布置，并应分别满足机动车道、非机动车道、人行道、分车带等宽度的规定。
5）分期修建时应近远期结合，使近期工程成为远期工程的组成部分，并应预留管线位置，控制道路用地，给远期实施留有余地。
设计道路标准红线宽16m，设计标准横断面按规划断面布置。
本项目路宽设计16m=12m（机非混合车道）+2m(人行道)×2。详见道路横断面布置图。


	总平面及现场布置
	2.5工程布局
本项目位于江阴市南闸街道，道路整体呈南北走向，北起西新街，南至云南路，南祥路分为两期实施，其中一期工程北起西新街，南至锦南路，长约350米；二期工程北起锦南路，南至云南路，长约120米，其中含跨花山河桥梁一座，跨径为30m。沿线主要相交道路由北向南依次为西新街和云南路。
2.6施工布置
本项目施工生活租用周边小区闲置空房，不设置单独的临时生活区。临时施工用地选取在永久占地红线范围内，不新增占地。本工程采用商品混凝土和沥青，不在现场设置搅拌站。本项目项目利用城市现状道路及工程占地范围内设置的临时车道进行施工，不另外征地。

	施工方案
	2.7施工工艺
2.7.1道路工程
图2-1 道路工程施工工艺流程及产污环节图清表
路面铺设

管线埋设施工

路基铺设
交通设施设置

新老路搭接

施工噪声、尾气、扬尘、固体废物、沥青烟气



	施工方案
	2.7.2桥梁工程
图2-2 桥梁工程施工工艺流程及产污环节图基础施工
梁板预制、安装
台帽施工
台身施工
桥面铺装、背墙连续施工
护栏施工
基坑排水、钻孔泥浆
施工噪声、尾气、扬尘、固体废物



	施工方案
	止车辆通行。
2.8施工周期
本项目计划于2026年10月开工，并于2027年10月建设完成，建设周期 12个月。
2.9施工时序
表2-10 施工计划表
	序号
	施工内容
	施工时间

	1
	路基、土方、主线施工
	2026.10-2026.12

	2
	桥梁施工
	2027.1-2027.3

	3
	排水防护等施工
	2027.4-2027.6

	4
	主线路面施工
	2027.7-2027.8

	5
	沿线设施及其他工程施工
	2027.9-2027-10




	其他
	2.10路面结构
表2-11 路面结构对比表
	项目名称
	序号
	沥青混凝土路面
	水泥混凝土路面

	优点
	1
	沥青属于弹性材料，对超载不敏感。
	路面刚度大，强度高，板体性好，具有较高的承载能力和扩散荷载能力。

	
	2
	路面铺筑完面层后，即可开放交通。
	水稳性和温度稳定性好，耐疲劳性强，使用寿命长。

	
	3
	路面容易维修和养护。
	对油及大多化学物质不敏感，有较强的抗腐蚀性。

	
	4
	路面行车舒适，噪小。
	在正常设计、施工、养护条件下，水泥混凝土路面养护工作量和养护费用均比沥青路面小。

	缺点
	5
	承载能力和使用寿命没有水泥混凝土路面长。
	水泥混凝土路面接缝是一薄弱环节，一方面增加了施工难度，另一方面施工养护不当，易导致唧泥，错台和断裂，同时接缝容易引起跳车，行驶条件不如沥青路面。

	
	6
	水稳性和温度稳定性不如水 泥混凝土路面好。
	水泥混凝土路面铺筑完后，不能立即开放交通，需14～21天的养生期，路面破损后修补不如沥青混凝土路面方便。

	
	7
	-
	行车不如沥青路面舒适，噪音大，路面对车辆磨损也大。






三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	3.1生态环境现状
3.1.1大气环境
根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》：2025年，全市PM2.5年平均浓度浓度32微克/立方米。空气质量优良天数276天，优良天数比率达75.6%。
全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为34.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为53.0微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.103毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为181微克/立方米，同比上升11.7%。
     表3-1  2025年度江阴市环境空气质量现状数据    
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占比率
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8.0μg/m3
	60μg/m3
	13.3%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	34.2μg/m3
	40μg/m3
	85.5%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	53.0μg/m3
	60μg/m3
	58.9%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	32.0μg/m3
	30μg/m3
	107%
	不达标

	CO
	日最大8小时滑动平均值第90百分位数
	1.103mg/m3
	4mg/m3
	27.6%
	达标

	O3
	24小时平均第95百分位数
	181μg/m3
	160μg/m3
	131%
	不达标


项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO年平均浓度达到了GB3095-2026《环境空气质量标准》中二级标准，O3、PM2.5的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。
南闸街道已针对超标现象出具大气污染综合整治实施方案，通过采取污染防治等措施后，环境空气质量可实现全面达标。
3.1.2地表水环境
根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》：2025年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。
本项目纳污河流为锡澄运河，根据无锡澄源环境检测有限公司出具的检测报告（2026）澄源（综）字第（02M024）号，该地区地表水现状监测数据统计见表3-2。
  

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本工程为新建工程，经现场调查，本项目道路沿线现状主要为住宅、树林、花山河，无相关环境污染和生态破坏问题。


	生态环境保护目标
	3.2生态环境保护目标
3.2.1声环境保护目标
声环境保护目标见见表3-5。

3.2.2水环境保护目标
项目沿线的水环境保护目标见表3-6。
表3-6 本项目沿线主要水环境保护目标表
	序号
	水体名称
	位置关系
	规模
	水质目标

	1
	花山河
	跨越
	小型
	Ⅳ类


3.2.3地下水环境保护目标
项目评价范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.2.4生态环境保护目标


	评价
标准
	3.3环境质量标准
3.3.1大气环境质量标准
本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 
3.3.2地表水环境质量标准
根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体锡澄运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本工程沿线跨越河流花山河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标。
3.3.3声环境质量标准
根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》及GB3096-2008《声环境质量标准》，本项目为城市支路，项目所在区域于2类声环境功能区执行2类标准，敏感点执行2类标准，详见表3-11。
表3-11    环境噪声标准限值表
	区域名
	执行标准
	类别
	单位
	标准限值

	
	
	
	
	昼（6:00-22:00）
	夜（22:00-6:00）

	项目建设地、敏感点
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	2类
	dB(A)
	60
	50


3.4污染物排放标准
3.4.1废气
施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1 中的相关标准，沥青铺设时产生的苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的相关标准；运营期产生的无组织氮氧化物、CO参照执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的相关标准。具见表3-12。

	其他
	本项目为道路工程项目，项目施工期生产废水经处理后回用于施工场地洒水防尘，施工生活废水经化粪池处理后接入现状城市污水管网。运营期地面径流收集进入城市雨水管网及附近河流，无污水排放；项目施工期扬尘等废气污染排放是暂时的。营运期主要废气污染源是汽车尾气，经预测可知营运期间行驶车辆的尾气排放对周围环境空气的影响比较轻微。
综上所述，本项目无需申请总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	4.1施工期生态环境影响分析
本项目施工期对环境的影响分析见表4-1。
表4-1 施工期环境影响分析
	环境要素
	影响因素
	环境影响
	影响性质

	生态环境
	施工活动
	施工活动地表开挖、建材堆放和施工人员活动可能对植被和景观产生破坏
	短期、可逆、不利

	声环境
	施工机械
	不同施工阶段施工车辆或施工机械噪声对离路线较近的声环境敏感点的影响
	短期、可逆、不利

	
	运输车辆
	运输车辆在行驶过程中对沿线敏感点的噪声影响
	

	地表水环境
	施工活动
	施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染；施工场地砂石材料冲洗废水等
	短期、可逆、不利

	大气环境
	施工扬尘
	粉状物料在装卸、运输、堆放过程中有大量粉尘散逸到周围大气中；施工运输车辆在施工便道上行驶导致的扬尘；拆迁过程也会产生较多的扬尘
	短期、可逆、不利

	
	沥青烟气
	沥青铺设过程中产生的沥青烟气中有THC、TSP及苯并[a]芘等有毒有害物质
	

	
	施工机械、运
输车辆尾气
	施工机械和运输车辆排放的尾气含有一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）等
	短期、可逆、不利

	固体废物
	建筑垃圾
	桥梁桩基产生钻渣，工程开挖产生弃土
	短期、可逆、不利

	
	清表废渣
	集中收集，及时由封闭运输车辆运至就近渣土场统一处理
	

	
	沉淀池沉渣
	集中收集，及时由封闭运输车辆运至就近渣土场统一处理
	

	
	生活垃圾
	施工人员产生生活垃圾
	


4.1.1水环境影响分析
4.1.1.1施工场地废水
车辆、机械设备冲洗，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷等产生的油污染废水主要含石油类，如不经处理直接排放，会对项目所在地的地表水造成污染。此外，雨水对施工场地上物料、机械冲刷形成的径流也含有SS、石油类等污染物。施工期间在停车场、材料堆场等四周设置截水沟，并在施工场地内设置隔油池和沉淀池对收集的施工废水进行隔油、沉淀处理，处理水首先循环回用于施工生产，其余用于施工现场洒水防尘和车辆、机械冲洗，不外排，对所在地的地表水环境的影响较小。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	5.1施工期生态环境保护措施
5.1.1地表水环境保护措施
本项目施工期排放的废水主要来自施工场地废水、钢管桩桩基施工泥浆水、施工人员生活污水。
（1）施工场地废水
车辆、机械设备冲洗，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量含油污水。废水由场地设置的截水沟收集后经隔油池、沉淀池处理后，储存于清水池中回用于机械冲洗，不外排。
（2）桩基施工泥浆水
本项目的钢管桩基施工产生的泥浆水通过沉淀池沉淀后再利用，桩基施工结束后储存在沉淀池中的泥浆水经沉淀处理后，上清液回用于施工现场道路洒水降尘，底部淤泥自然干化后，统一由地方渣土管理部门处置，不外排。
（3）施工生活污水
本项目施工生活污水接入城市污水管网送入江阴市恒通排水设施管理有限公司。
本项目施工现场不设施工人员生活区（包括食堂、住宿场所），施工期间材料堆场不得设在河岸附近。
5.1.2大气环境保护措施
本项目施工期废气主要来自施工扬尘、施工机械设备、运输车辆尾气、沥青烟气。 
（1）施工扬尘防治措施 
为控制扬尘的污染，使建设项目在施工期间产生的扬尘对周围环境的影响降到最低程度，建议采取以下防治措施： 
①在施工现场必须设置围挡喷淋控制施工扬尘。
②施工现场设置围档将工地与其他区域分隔开，围挡的设置高度、材质选择、出入口设置、宽度等应符合相关规定。
 ③在易扬尘的作业时段、作业环节采用洒水喷雾的方法减少TSP、PM10的产生，减小粉尘对周围居民的不良影响。 
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六、生态环境保护措施监督检查清单
	     内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	在建成后道路两侧、中分带区域种植行道树或增加绿化，补充减少的植被数量
	/
	/
	/

	水生生态
	加强施工期环境管理，禁止将施工废水、固体废物等随意排入水体，尽可能减少对水生生态环境的干扰和破坏。
	落实相关措施
	/
	/

	地表水环境
	施工场地施工废水经沉淀池处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相关要求，回用于施工现场洒水防尘和车辆、机械冲洗，不外排；生活污水接入城市污水管网
	施工废水不外排；生活污水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4 
三级标准GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1的B级标准要求，接管江阴市恒通排水设施管理有限公司
	定期检查雨水收集管道系统

	雨水管道通畅

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	尽量选择低噪声的施工机械和工艺，合理安排施工计划，做好施工围挡，对于高噪声设备做好减震降噪措施，文明施工。
	按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）对施工场界进行噪声控制，施工期间未对附近居民造成噪声影响，无噪声投诉现象发生。
	采用低噪声路面，加强车辆管管理，控制辆行驶速度，做好道路两侧绿化
	能够满足相应的《声环境质量 标 准 》
（GB3096-2008）中2类标准

	振动
	1.在可供选择的施工方案中尽量选用振动小的施工工艺及施工机械。
2.将振动较大的机械设备布置在远离施工红线的位置，减少对施工红线外振动的影响。
3.对振动较大的施工机械，在中午（12时~14时）及夜间（20时~次日6时）休息时间内停机，以免影响附近居民休息。
	按要求实施
	/
	/

	大气环境
	设置围挡、洒水抑尘、保持施工地面清洁、临时堆场防尘布遮盖、车辆密闭运输、大风天气不得作业；对施工器械定期维检，或安装尾气净化器；沥青购买商用沥青，不设沥青搅拌站
	落实相关措施，施工期间未造成大气污染，也无扰民纠纷和投诉
	加强车辆管理，禁止尾气排放超标车辆上路，种植可净化尾气的乔木、灌木等，达到净化空气目的。
	区域环境空气质量达标

	固体废物
	工程废渣主要包括土石方弃方、沉淀池沉渣、清表废渣、建筑垃圾等，运送至无锡市城市管理局核准的工程渣土弃置场统一处理，不设专门的弃土场；施工人员生活垃圾由环卫部门定期清运。
	项目产生的固体废物均得到妥善处理和处置，对周围环境没有造成二次污染

	设立垃圾桶，由环卫部门定期清运

	落实相关措施

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	在道路与路网接入口应设置限速等标志，设置交通监控系统，实时进行信息发布，做到能及时发现事故；跨河桥梁设置防撞护栏、防落网等
	落实相关措施

	环境监测
	周边地表水监测、施工厂界噪声监测

	周边地表水水质满足地表水水质标准，施工厂界噪声达标

	按照报告专项要求进行声环境监测
	能够满足相应的《声环境质量 标 准》
（GB3096-2008）中2类标准

	其他
	/
	/
	/
	/





七、结论
	
综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。







