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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产5万套管道加热器、500套湿法加热器、5万根加热棒及实验室项目

	项目代码
	2606-320265-89-03-486489

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	 江苏 省（自治区） 无锡 市  江阴  县（区） 青阳镇  乡（街道）振阳路23号  （具体地址）

	地理坐标
	（  120  度  14  分  59.770  秒，  31  度  44  分 48.635   秒）

	国民经济

行业类别
	C3562半导体器件专用设备制造

M7320工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	三十二、专用设备制造业35 70电子和电工机械专用设备制造356其他

四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地其他

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	江阴市青阳镇人民政府
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	***

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：                 
	用地（用海）

面积（m2）
	5490.32

	专项评价设置情况
	1、专项评价判断

本项目不涉及专项评价中的项目，故不设置专项评价。

表1-1 专项评价判断

专项评价的类别

设置原则

本项目是否涉及

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

不涉及，本项目排放废气为非甲烷总烃、氟化氢、颗粒物
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

不涉及，本项目清洗废水经沉淀池预处理后与制备浓水以及经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

不涉及

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及



	规划情况
	1、《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕1号）

2、《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办〔2022〕7 号）

3、规划文件：《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》

审查机关：江苏省人民政府

审查文件：《省政府关于江阴市、宜兴市、 锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区 国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》

审查文号：苏政复【2025】4号

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价名称：《青阳镇工业园区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书》
审查机关：无锡市江阴生态环境局

审查文号：澄环发〔2025〕19号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、土地利用规划相符性

本项目位于江阴市青阳镇振阳路23号，根据《青阳镇工业园区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书》，本项目位于青阳镇工业园区，规划范围为北至圣杨路、南至暨南大道、西至锡澄运河、东至锡澄公路，项目建设地为二类工业用地，见附图7；根据《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕1号），本项目位于重点工业园区（东至海港大道、锡澄运河、锡澄路，西至规划道路，南至规划道路、暨南大道，北至顾桐路、圣杨路），见附图8，故本项目的建设符合土地利用规划。根据《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》：全市划分为生态保护红线区、生态控制区、永久基本农田保护区、城镇发展区和乡村发展区5类一级规划分区。乡村发展区和中心城区内城镇发展区需进步细分明确二级规划分区。

A、生态保护红线区

生态保护红线区为生态保护红线划定的区域，主要包括长江部分水域、要塞森林公园和绮山备用水源地。全市划定生态保护区18.9078平方公里，占全市国土总面积的1.92%。

B、生态控制区

生态控制区是以促进生态功能系统性保护为目标，在生态保护红线外，主要由长江水域、锡澄运河等河道水系，凤凰山、秦望山、花山、绮山、定山、砂山范围内林地等构成。全市划定生态控制区 62.9775 平方公里，占国土总面积的6.38%。

C、永久基本农田保护区

永久基本农田保护区为永久基本农田划定的区域，主要分布在市域南部的徐霞客、青阳、祝塘、长泾等镇。全市划定永久基本农田保护区203.3820平方公里，占国土总面积的20.61%。

D、城镇发展区

城镇发展区是城镇开发边界围合范围，是城镇集中开发建设区域，主要在北部滨江集中连片开发的中心城区及西部南部乡镇的集中开发地区。总面积415.2847平方公里，占国土总面积的42.08%

a、城镇集中建设区

落实城市发展战略，划定一定时期内允许开展城镇开发和集中建设的地域空间。优先保障江阴主城区、霞客湾科学城、山湖科创谷、20+10发展园区、城镇生活区等重点区域，规划城镇集中建设区总面积378.8234平方公里。

b、城镇弹性发展区

为应对城镇发展的不确定性，在城镇集中建设区外划定在满足特定条件下方可进行城镇开发和集中建设的地域空间。位于澄东副城中心南部、霞客湾科学城中部、绮山湖科创谷北部、高铁新城西部、多式联运物流枢纽南部、青阳园区云亭工业园区东部、周庄西工业园区西部以及其他镇区外围拓展地区，规划城镇弹性发展区总面积27.0448 平方公里。

c、特别用途区

为完善城镇功能，提升人居环境品质，保障城镇开发边界完整性，将对城镇功能和空间格局有重要影响、与城镇空间联系密切的山体、河湖水系、生态湿地、风景游憩、防护隔离、农业景观、古迹遗址等地域空间划入城镇开发边界，作为特别用途区进行管控。主要包括锡澄运河周边地区、白屈港、新夏港河、新沟河、张家港河等市级以上河道、绮山、寿山与蟠龙山山体、高速铁路廊道交汇地区等区域，规划特别用途区总面积9.4164平方公里。

d、乡村发展区

乡村发展区为永久基本农田保护区外，满足农林牧渔等农业发展以及农民集中生活和生产配套为主的区域，包含一般耕地、部分林地、村庄用地以及休闲旅游配套新经济用地等。全市划定乡村发展区286.4175平方公里，占全市国土总面积的29.02%。其中，村庄建设区100.4367平方公里、一般农业区181.8921方公里、林业发展区4.0886平方公里。

本项目位于江阴市青阳镇振阳路23号，用地性质为二类工业用地，位于城镇发展区（城镇开发边界围合范围）中的城镇集中建设区，项目选址合规，故符合《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》规划，见附图11。



	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控（三线一单）相符性分析
（1）生态红线

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。

根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）将自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）等8大类407个区域8474.27平方公里纳入国家级生态保护红线，约占全省陆域国土面积的8.21%，原则上按禁止开发区域的要求，实行最严格的空间管控措施。

由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的江阴市马镇河流重要湿地1640米，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。
（2）环境质量底线

根据《江阴市生态环境状况公报》（2025年度）可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日均浓度能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表1中过渡阶段二级标准要求，PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026)表1中过渡阶段二级标准，因此，判定为不达标区。根据《2025年青阳镇大气整治行动方案》：环境空气质量持续改善，全镇PM2.5浓度和优良天数比率达到江阴市空气质量约束性目标，重污染天数、降尘量年均值等指标完成市下达目标任务，臭氧污染得到初步遏制，并通过着力打好重污染天气消除攻坚战、着力打好臭氧污染防治攻坚战深入推进VOCs治理、推进重点行业深度治理等措施使青阳镇大气环境质量稳步提升。
根据《江阴市生态环境状况公报》（2025年度），项目受纳水体锡澄运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。
根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。

因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。

（4）环境准入负面清单

项目对照国家及地方政策、《市场准入负面清单》（2025年版）等进行说明。根据《无锡市 2025 年度生态环境分区管控动态更新成果》、《江苏省生态环境分区管控综合服务系统》，本项目位于重点管控单元—江阴市青阳镇工业集中区环境管控单元内。
2、其他国家及地方政策相符性分析

表1-2   项目与国家及地方政策相符性分析一览表
文件

内容

项目情况

相符性

《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）

第四十三规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外

项目地处太湖流域三级保护区，本项目清洗废水经沉淀池预处理后与制备浓水（生产废水均不含氮磷，水质简单，因子为COD、SS）以及经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理

符合

《太湖流域管理条例》

第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭；

第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

第三十四条：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。

项目地处太湖流域三级保护区，本项目不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内；本项目实施雨污分流，清洗废水经沉淀池预处理后与制备浓水（生产废水均不含氮磷，水质简单，因子为COD、SS）以及经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理。
符合

《江苏省工业废水与生活污水分质 
处理工作推进方案》的通知（苏 
环办〔2023〕144 号）
全面推进江苏省城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理，加快补齐工业废水集中收集处理短板，规范工业企业废水排放管理，建立健全科学高效权责清晰、管理规范的工业废水排放监管体系，有效防控水环境风险，切实提升城镇污水处理厂处理效能和安全稳定运行保障水平，促进尾水和污泥资源化 利用，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

新建企业（自2018年9月30日起，环境影响评价文件通过审批或备案的新建、改建和扩建的工业企业）：1.冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放含重金属、难生化降解废水、高盐废水的，不得排入城镇污水集中收集处理设施。2.发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖行业（依据行业标准修改单和排污许可证技术规范，排放浓度可协商），淀粉、酵母、柠檬酸行业（依据行业标准修改单征求意见稿，排放浓度可协商），以及肉类加工（依据行业标准，BOD5浓度可放宽至600mg/L，CODCr浓度可放宽至1000 mg/L）等制造业工业企业，生产废水含优质碳源、可生化性较好、不含其它高浓度或有毒有害 污染物，企业与城镇污水处理厂协商确定纳管间接排放限值，签订具备法律效力的书面合同，向当地城镇排水主管部门申领城镇污水排入排水管网许可证（以下简称排水许可证），并报当地生态环境主管部门备案后，可准予接入。3.除以上两种情形外，其它情况均需在建设项目环境影响评价中参照评估指南评估纳管的可行性。企业在向生态环境部门申请领取排污许可证的同时，应向城镇排水主管部门申请领取排水许可证。

现有企业（在2018年9月30日之前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的工业企业）：现有纳管工业企业按照以下七项基本原则开展评估，评估结果分为“允许接入”“整改后接入”“限期退出”三种类型，作为分类整治管理的依据。
本项目为异地扩建，原有项目仅有生活污水排放，故本项目参照新建企业进行可行性分析，清洗废水经沉淀池预处理后与制备浓水生产废水均不含氮磷，水质简单，因子为COD、SS）以及经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理后达标排放，并参照评估指南评估纳管的可行性，其生产废水接管城镇污水处理厂可行性评估报告详见附件8，本项目评估结果为“允许接入”。
符合
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）

全面加强无组织排放控制：重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放

本项目管道加热器在烘干环节产生的非甲烷总烃通过一套二级活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15米高排气筒（DA001）排放，减少挥发性有机物排放。

符合

由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程概况
江阴市辉龙科技股份有限公司（曾用名江阴市辉龙电热电器有限公司）成立于2002年8月26日，其“电热电器及配件、橡塑零配件、胶木件、五金配件”建设项目环境影响登记表于2002年8月通过环保审批，从事电热电器及配件、橡塑零配件、胶木件、五金配件的生产，生产能力各为1万件/年；后整厂搬迁至江阴市青阳镇润阳路28号（一厂区），新征工业用地20亩进行建设生产，其“年产2000万套硅胶加热器整厂搬迁扩能项目”建设项目环境影响报告表于2014年12月17日通过原江阴市环境保护局审批（项目编号：201432028101026），设计一厂区年产2000万套硅胶加热器；后租用位于江阴市青阳镇振阳路25号的江阴市城南城市建设投资集团有限公司进行建设生产（二厂区），其“年新增2500万套加热器改扩建项目”建设项目环境影响报告表于2023年11月6日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许【2023】1306号），设计全厂一厂区年产3000万套加热器、二厂区年产1500万套加热器，并于2024年4月3日通过环境保护阶段性验收，实际建设产能为一厂区1200万套加热器、二厂区1000万套加热器，已申领固定污染源排污登记，登记编号：91320281741346236M001W；后又在江阴市青阳镇锡澄运河以东、规划路以西，振阳路以南、未开发地块以北新征土地约54.24亩（三厂区），建设“半导体高端设备智能温度控制总成制造项目”，该建设项目环境影响报告表目前正在审批中，设计三厂区年产55.205万套半导体加热器及研发中心建设项目。
现企业为进一步扩大生产，拟在江阴市青阳镇振阳路23号，租用江阴市城南城市建设投资集团有限公司闲置厂房5490.32平方米进行异地扩建，包含管道加热器、湿法加热器、加热棒生产建设项目和实验室项目。其中生产建设项目新增切割机、划料机、全自动裁切机、平板压机、烘箱、剥线机、封头机、激光打标机、热保护器测试机、直流低电阻测试仪、PFA焊机、空压机等生产及辅助设备193台（套），项目建成后预计年产5万套管道加热器、500套湿法加热器、5万根加热棒。实验室项目新增隔离调压电源、电压击穿试验仪、颗粒物检测台、调压电源等设备71台（套），主要用于本公司自产加热器产品的出厂抽样检测、性能验证及环境可靠性试验。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“三十二、专用设备制造业35 70电子和电工机械专用设备制造356中的其他”及“四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地中的其他”，应该编制环境影响报告表。江阴市辉龙科技股份有限公司委托***开展项目环境影响评价工作。接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。

本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。
2、工程内容及规模
本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整，新增生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设；本项目产品方案见表2-1，主体、公用辅助及环保工程见表2-2。
表2-1  本项目产品方案

序号
工程名称
产品名称
设计能力
年运行时数
1
生产建设项目

管道加热器

5万套/年（20t/a）
2400h
湿法加热器
500套/年（50t/a）
加热棒

5万根/年（8t/a）
2
实验室项目

所有厂区产品的抽检
30000个样品/年

2400h
表2-2  本项目主体、公用辅助及环保等工程
工程名称
建设名称
设计能力

备注
主体工程及贮运工程
一层生产车间
2745.16m2
设置加热棒车间（包含切割区、点焊区、绕丝区、装配填粉、机加工区、烘干区、抛光机、接线打标区、检验打包区）、湿法加热器车间（包含PFA焊机、盘管机、清洗区、组装区）、办公区、原料及成品区以及实验室项目，现有厂房
二层生产车间
2745.16m2
设置管道加热器车间，包含切割区、裁剪区、压实区、烘干区、接线头区、封头区、标识打包区、检验区、原料及成品区、办公区，现有厂房
公用
工程
给水系统
自来水
20t/h

当地自来水管网，依托现有
排水系统
雨水管网
20t/h

直接排入区内雨水管网，依托现有
污水管网
20t/h

接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，依托现有
供电

400KVA

依托现有

环保
工程
废水

化粪池

30m3
简单生化处理，依托现有
废气

二级活性炭吸附装置（DA001）

5000m3/h，1套
收集效率90%，去除效率90%，处理管道加热器在烘干环节产生的非甲烷总烃，新增

噪声
噪声治理工程

≥25dB(A)

厂房隔声，达标排放，依托现有

固废

一般工业固体废物贮存场

20m2
固废分类暂存，新增

危废仓库

10m2
危废分类暂存，新增

环境风险
应急事故池

150m3
收集事故废水，厂区新增
3、主要原辅材料消耗
本项目生产建设项目主要原辅材料消耗见表2-3。

表2-3  本项目生产建设项目主要原辅材料消耗表

产品名称
原料名称

状态
年耗量（吨）
最大存储量（吨）
来源及运输
管道加热器
硅胶片
固体
5
0.5
国内、汽运
PI膜
固体
2
0.2
国内、汽运
特氟龙硅胶布
固体
2
0.2
国内、汽运
铝片
固体
5
0.5
国内、汽运
加热膜
固体
2
0.2
国内、汽运
铜线+连接件
固体
2
0.2
国内、汽运
液体硅橡胶A
液体
1.5
0.1
国内、汽运
液体硅橡胶B
液体
1.5
0.1
国内、汽运
控制器、外壳等外购件
固体
1
0.1
国内、汽运
包装材料（复合袋、纸箱等）
固体

1
0.1
国内、汽运
湿法加热器
石英桶
固体
10
1
国内、汽运
PFA管
固体
5
0.5
国内、汽运
PVDF管
固体
5
0.5
国内、汽运
发热膜
固体
1
0.1
国内、汽运
电控成套外购件（机柜、端子、接线盒、开关等配件）

固体

30
3
国内、汽运
加热棒
不锈钢管
固体
5
0.5
国内、汽运
氧化镁棒
固体
0.8
0.08
国内、汽运
不锈钢垫片
固体
0.1
0.01
国内、汽运
发热丝
固体
0.5
0.05
国内、汽运
不锈钢电极棒
固体
0.3
0.03
国内、汽运
氧化镁粉
固体
2.5
0.25
国内、汽运
乳化液
液体
0.04
0.02
国内、汽运
电线
固体
0.5
0.05
国内、汽运
包装材料（复合袋、纸箱等）
固体
0.2
0.1
国内、汽运
4、主要的生产设备

表2-4  本项目生产建设项目主要设备清单

产品

工艺

设备名称

设施参数

数量（台/套）

管道加热器
切割

切割机
3kW
2
车床
1kW
2
裁剪
划料机
2kW
2
全自动裁切机
0.5kW
1
压实
搅拌机

10kW
1
点胶机
3KW
1
热滚覆膜机
3.5kW
1
平板压机
3kW
4
精密四柱油压裁断机
2kW
1
烘干
电热鼓风干燥箱
2kW
12
烘箱
46kW
3
接线头
剥线机
2kW
7
缠绕带机
2kWkW
1
线束热塑机
3kW
4
端子压着机
1kW
4
热电偶点焊机
2kW
1
热电偶点片机
2kW
1
精密交流点焊机
2kW
4
封头
封头机

0.5kW
30
全自动打扣机
1kW
4
标识
激光打标机
1kW
1
打包
真空封口机
2.5kW
2
自动裁切封口一体机
1kW
1
检验
热保护器测试机
2kW
1
直流低电阻测试仪
0.3kW
6
电脑拉力测试机
0.2kW
1
耐压绝缘测试仪
0.2kW
4
直流低电阻测试仪
0.3kW
4
加热器检验通电测试台
4kW
4
加热器检验通电测试台
4kW
10
直流低电阻测试仪
0.3kW
10
超净工作台(测试）
0.2kW
2
空气粒子计数器
0.2kW
2
微焦点X-RAY透视检测设备
1kW
1
48h通电测试柜
10kW
10
直流低电阻测试仪
0.3kW
5
多路测试仪
0.3kW
10
湿法加热器
焊接
PFA焊机
5kW
1
装配
盘管机
5kW
1
清洗
超纯水系统
2m3/h
1
检测
直流低电阻测试仪
1kW
1
安捷伦
1.5kW
1
百级操作台
0.5kW
1
加热棒
切割
切管机
7.5kW
1
切镁棒设备
2kW
3
点焊
点焊机
5kW
2
绕丝
绕丝机
12kW
3
机加工
压管机
7.5kW
2
磨床
7.5kW
2
车床
2kW
2
烘干
烤箱
8kW
3
抛光
抛光机
2.5kW
1
接线
激光焊接
6kW
1
端子机
0.5kW
2
打标
激光打标机
0.5kW
1
打包
真空包装机
3.5kW
1
辅助
空压机
7.5kW
3
表2-5  本项目实验室项目主要设备清单

样品
工艺

设备名称

设施参数
数量（台/套）

实验室
隔离调压电源
2kW
5
隔离调压电源
3kW
20
高低温试验箱
8.5kW
2
高低温（湿热）试验箱
10kW
2
真空高温试验箱
6kW
1
两箱式冷热冲击试验箱
30kW
1
超高温试验箱
35kW
1
真空干燥箱
3kW
1
高温试验箱
4kW
1
（厌氧）高温试验箱
4kW
1
高温试验箱
7kW
1
高低温（快速变化）试验箱
32kW
1
小型环境试验箱
1.5kW
2
小型高温箱
0.8kW
2
RK5005变频电源
5kW
1
电压击穿试验仪
2kW
1
水平垂直燃烧试验机
0.1kW
1
盐雾试验机  
4.5kW
1
单臂跌落试验机
1.85kW
1
电脑型材料试验机
2.2kW
1
颗粒物检测台
0.5kW
1
颗粒物测试仪
1kW
1
RK9804智能电量测量仪
1kW
2
RK5001变频电源
5kW
5
TP700多路数据记录仪
1kW
2
高温款加热平台
1.6kW
2
隔离调压电源
2kW
5
TP600多路数据记录仪
1kW
2
RK9970程控安规综合测试仪
1kW
1
调压电源
2kW
1
高精度数字功率计
1kW
1
2511A型智能直流低电阻测试仪
1kW
1
5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米用地现状

地理位置：本项目位于江阴市青阳镇振阳路23号，地理位置见附图1。

厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧为江苏森森水族用品有限公司，南侧为江阴市城南城市建设投资集团有限公司闲置厂房，西侧为江阴市珞珈绿碳科技有限公司，北侧为振阳路。厂界500米范围内无敏感点。厂界周围500米卫星图见附图2、附图3。

厂区平面布置：本项目利用租赁厂房进行建设，该厂房共两层。其中，本项目一层作为加热棒、湿法加热器以及实验室项目的生产车间，二层作为管道加热器项目的生产车间。具体车间平面布置图见附图4，厂区平面布置图见附图5。

6、工作制度及劳动定员

工作制度：本项目实行白班8小时工作制度，年有效工作日均为300天。
劳动定员：本项目劳动定员为30人。

7、水量平衡

本项目采用干式清洁，每天工作结束后或在工作间隙使用扫帚、吸尘器进行清扫，以防止废料堆积，本项目无冲洗废水产生。用水环节如下：
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图2-1  本项目水量平衡图 单位：t/a



	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程
①管道加热器、湿法加热器、加热棒生产建设项目

管道加热器、湿法加热器、加热棒生产建设项目主要包括管道加热器、湿法加热器、加热棒的生产，具体生产工艺见下图（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。
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图2-2  管道加热器生产工艺流程及产污环节图
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图2-3  湿法加热器生产工艺流程及产污环节图
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图2-4  加热棒生产工艺流程及产污环节图
2、其他产污环节分析
本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，超纯水系统产生的制备浓水（W2）、主要为厂区职工生活污水（W3）、不沾染有毒有害物质的废包装材料（S11）、废包装桶（S12）、二级活性炭吸附装置产生的废活性炭（S13）以及厂区生活垃圾（S14）。

3、本项目产污环节汇总

表2-6  本项目生产主要产污环节和排污特征
类别
编号
产生点
污染物
产生特征
去向
废气
管道加热器

G1
烘干
非甲烷总烃
连续
经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放

湿法加热器
G2
焊接
非甲烷总烃、氟化氢
连续
产生量极少，在车间内无组织排放

加热棒

G3
切割
颗粒物
连续
经设备自带的布袋集尘装置处理后排放量极少在车间内无组织排放

G4
填粉
颗粒物
连续
经设备自带的布袋集尘装置处理后排放量极少在车间内无组织排放

G5
抛光
颗粒物
连续

经设备自带的布袋集尘装置处理后排放量极少在车间内无组织排放
废水
W1

清洗产生的清洗废水
COD、SS

间断
清洗废水经沉淀池预处理后与制备浓水以及经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理达标后排放

W2
超纯水系统产生的制备浓水
COD、SS
间断

W3
员工生活
pH、COD、SS、TP、氨氮、总氮
间断
噪声
N

切割机、车床、划料机、全自动裁切机、搅拌机、热滚覆膜机、平板压机、精密四柱油压裁断机、电热鼓风干燥箱、切管机、磨床、抛光机、全自动打扣机以及风机等
噪声
连续
车间隔声、距离衰减

固废
S1
切割
废加热膜

废铝片
间断
外售综合利用
S2
裁剪
废特氟龙硅胶布、废硅胶片、废PI膜
间断

外售综合利用

S3-1

S3-2
接线头
废电线
间断

外售综合利用

S4-1

S4-2

S4-3
检测
不合格品
间断

外售综合利用

S5
切割
金属废料
间断

外售综合利用

S6
切割
废氧化镁棒
间断
外售综合利用
S7
机加工
废金属屑
间断

外售综合利用

S8
机加工
废乳化液
间断
交有资质单位合理处置
S9
实验室试验
试验废液
间断
交有资质单位合理处置
S10
实验室试验
废弃样品
间断

外售综合利用

S11
原料包装
不沾染有毒有害物质的废包装材料
间断

外售综合利用

S12
废包装桶
间断
交有资质单位合理处置

S13
二级活性炭吸附装置
废活性炭
间断
交有资质单位合理处置
S14
生活活动
生活垃圾
间断
环卫清运


	与项目有关的原有环境污染问题
	江阴市辉龙科技股份有限公司（曾用名江阴市辉龙电热电器有限公司）成立于2002年8月26日，其“电热电器及配件、橡塑零配件、胶木件、五金配件”建设项目环境影响登记表于2002年8月通过环保审批，从事电热电器及配件、橡塑零配件、胶木件、五金配件的生产，生产能力各为1万件/年；后整厂搬迁至江阴市青阳镇润阳路28号（一厂区），新征工业用地20亩进行建设生产，其“年产2000万套硅胶加热器整厂搬迁扩能项目”建设项目环境影响报告表于2014年12月17日通过原江阴市环境保护局审批（项目编号：201432028101026），设计一厂区年产2000万套硅胶加热器；后租用位于江阴市青阳镇振阳路25号的江阴市城南城市建设投资集团有限公司进行建设生产（二厂区），其“年新增2500万套加热器改扩建项目”建设项目环境影响报告表于2023年11月6日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许【2023】1306号），设计全厂一厂区年产3000万套加热器、二厂区年产1500万套加热器，并于2024年4月3日通过环境保护阶段性验收，实际建设产能为一厂区1200万套加热器、二厂区1000万套加热器，已申领固定污染源排污登记，登记编号：91320281741346236M001W；后又在江阴市青阳镇锡澄运河以东、规划路以西，振阳路以南、未开发地块以北新征土地约54.24亩（三厂区），建设“半导体高端设备智能温度控制总成制造项目”，该建设项目环境影响报告表目前正在审批中，设计三厂区年产55.205万套半导体加热器及研发中心建设项目。

一、原有项目基本情况

原有项目建设、审批以及验收情况见表2-7。
表2-7  原有项目建设、审批以及验收情况
项目名称

审批情况

设计产能
验收情况

排污证
“电热电器及配件、橡塑零配件、胶木件、五金配件”建设项目环境影响登记表
2002年8月通过环保审批
电热电器及配件、橡塑零配件、胶木件、五金配件各1万件/年

/
不再建设
“年产2000万套硅胶加热器整厂搬迁扩能项目”建设项目环境影响报告表
2014年12月17日通过原江阴市环境保护局审批（项目编号：201432028101026）

一厂区：加热器3000万套/年；

二厂区：加热器1500万套/年
2024年4月3日通过环境保护阶段性验收，实际建设产能为一厂区1200万套加热器、二厂区1000万套加热器
登记编号：913202817413

46236M001W
“年新增2500万套加热器改扩建项目”建设项目环境影响报告表
2023年11月6日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许【2023】1306号）

“半导体高端设备智能温度控制总成制造项目”建设项目环境影响报告表

正在审批中
三厂区：55.205万套/年半导体加热器及研发中心建设项目
/
/
五、主要环境问题及“以新带老”措施
根据调查，企业近年来无环保投诉情况；一厂区、二厂区以及三厂区原有项目均符合现行环保要求，不存在环境问题，无以新带老措施。

六、项目地污染情况

本项目租用江阴市城南城市建设投资集团有限公司闲置厂房进行建设。该场地原租赁于无锡宇盛厨卫有限公司进行生产建设，其“年产50000套厨卫家具制品移建项目”环境影响报告表于2006年12月12日通过江阴市环境保护局审批，主要工序为木加工和喷漆，因经营不善已于2022年停产搬离，现租赁于本项目进行生产建设，项目地不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。

项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，生产废水（清洗废水、制备浓水）和生活污水一起接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	    建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）
1、大气环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用《江阴市生态环境状况公报》（2025年度）数据，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。

表3-1   基本污染物环境空气质量监测数据
污染物

评价指标

现状浓度μg/m3
标准值μg/m3
占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

8.0
60
13.3
达标

NO2
年平均质量浓度

34.2
40
85.5
达标

PM10
年平均质量浓度

53
60
88.3
达标

PM2.5
年平均质量浓度

32
30
106.7
超标
CO

日平均质量浓度

1103
4000
27.6
达标

O3
8h平均质量浓度

181
160
113.1
超标

    根据监测数据，项目所在区域SO2、NO2、PM10年平均浓度、CO日平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表1中过渡阶段二级标准要求，PM2.5年平均浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准，因此，该区域为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划。特征因子非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中的相应要求。

2、地表水

项目所在地纳污河流为锡澄运河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，锡澄运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《江阴市生态环境状况公报》（2025年度），江阴市水环境水质情况如下：

2025年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。

①国省考断面

2025年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中12个断面达到Ⅱ类。

②饮用水水源地

2025年，全市饮用水以集中供水为主，以地表水为主要水源，共设3个饮用水源水质监测断面，分别位于长江小湾、肖山湾和西石桥断面。
按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准评价，2025年小湾、肖山湾、西石桥饮用水源地水质良好，水质达标率为100%，与2024年持平；109项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。

③市域重点河流

2025年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面15个，Ⅲ类水质断面7个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2024年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升9.1个百分点。
16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河、东横河、张家港河等13条河流水质状况为优；东清河、二干河青祝运河等3条河流水质状况为良好。与2024年相比，2025年全市16条重点河流中，东横河、张家港河水质由良好转为优；其余14条河流水质未有明显变化。
故根据《江阴市生态环境状况公报》（2025年度），锡澄运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3、声环境

厂界周围50米范围内无声环境保护目标，根据《江阴市生态环境状况公报》（2025年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。

4、生态环境
   本项目不属于园区外新增用地建设项目，且厂界外500米范围内无生态环境保护目标，故不用进行生态现状调查。

5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水、土壤环境
本项目周边无地下水、土壤环境保护目标，正常运营情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。


	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。
本项目生活污水接管污水厂最终排放河体为锡澄运河，雨水经市政雨水管网进入向阳河，锡澄运河、向阳河均为项目水环境保护目标，见表3-3。
表3-3 水环境保护目标
保护对象
保护内容
相对厂界m

相对排放口m

与本项目的水力联系
距离
坐标/º
高差
距离
坐标/º
X

Y

X

Y

锡澄运河
水质
425

120.244245

31.745910

0

476

120.249419

31.745762

接纳污水
向阳河
水质
20

120.248998

31.744907

0
20

120.248781

31.745247

接纳雨水
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目不新征用地。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气：DA001排气筒中烘干环节的非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，非甲烷总烃、氟化氢（无组织排放标准参照氟化物执行）、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内VOCs无组织排放执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准。
表3-4  废气排放标准限值表
排气筒/工序
污染物名称
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
DA001/烘干环节
非甲烷总烃

60
3
4
无组织排放/烘干、焊接环节
氟化氢（无组织排放标准参照氟化物执行）
/

/

0.02
无组织排放/切割、填粉、抛光环节
颗粒物
/

/

0.5
表3-5  厂区内VOCs无组织排放限值
污染物
监控点限值(mg/m3)

限值含义
无组织排放监控位置
NMHC

6

监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
20

监控点处任意一次浓度值
2、废水：本项目清洗废水经沉淀池预处理后与制备浓水以及经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，接管标准执行接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及污水厂接管标准；根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）的7.1.2现有城镇污水处理厂自本文件实施之日起3年后执行，文件实施日期为2023年3月28日，故出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准后排入锡澄运河。        
3、噪声：本项目所在区域为3类声环境功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。
表3-7  噪声排放标准限值表
标准
昼间（6:00~22:00）
夜间（22:00~6:00）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
65dB(A)

55dB(A)

4、一般固废、危险废物暂存点执行标准：
本项目一般工业固体废物和危险废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16 号）要求；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总量

控制

指标
	结合项目排污特征，确定总量控制因子为：
废气：非甲烷总烃；

废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮；

固废：固体废物得到妥善处置， 排放总量为零；
建设项目污染物排放总量指标见表3-8。

表3-8  项目污染物排放总量申请指标     单位：t/a
类

别

污染物名称

现有项目

本项目

以新带老削减量

全厂排放总量

排放

增减量

实际

排放量

核定

排放量

产生量

削减量

排放量

废

气

有

组

织

非甲烷

总烃

0.0149
0.0583
0.0054
0.0049
0.0005
/

0.0588
+0.0005
无

组

织

非甲烷

总烃
0.016
0.0638
0.0006
0
0.0006
/

0.0644
+0.0006
合

计

非甲烷

总烃
0.0309
0.1221
0.006
0.0049
0.0011
/
0.1232
+0.0011
废

水

生

产

废

水
废水量

0
0
4632
4632
/

4632

+4632

COD

0
0
0.2779

0
0.2779/0.2316
/

0.2779/0.2316

+0.2316

SS

0
0
0.6672

0.4469
0.2203/0.0463
/

0.2203/0.0463

+0.0463

生

活

污

水
废水量
2880
15852
360
/
360
/

15852
+360
COD
1.296/0.144
7.1334/0.7926
0.18

0.018
0.162/0.018
/

7.1334/0.7926
+0.018
SS
1.008/0.0288
5.5482/0.1585
0.144

0.09
0.054/0.0036
/

5.5482/0.1585
+0.0036
氨氮
0.1296/0.0028
0.7133/0.0547
0.0162

/
0.0162/0.0014
/

0.7133/0.0547
+0.0014
TP
0.0231/0.0006
0.1269/0.0071
0.0029

/
0.0029/0.0002
/

0.1269/0.0071
+0.0002
总氮
0.2016/0.0345
1.1096/0.1902

0.0252

/
0.0252/0.0043
/

1.1096/0.1902
+0.0043
合

计
废水量

2880

15852

4992
/
4992
/

20844
+4992
COD

1.296/0.144

7.1334/0.7926

0.4579

0.018
0.4399/0.2496
/

7.5733/1.0422
+0.2496

SS

1.008/0.0288

5.5482/0.1585

0.8112

0.5369
0.2743/0.0499
/

5.8225/0.2084
+0.0499

氨氮

0.1296/0.0028

0.7133/0.0547

0.0162
/
0.0162/0.0014
/

0.7295/0.0561
+0.0014

TP

0.0231/0.0006

0.1269/0.0071

0.0029
/
0.0029/0.0002
/

0.1298/0.0073
+0.0002

总氮

0.2016/0.0345

1.1096/0.1902

0.0252
/
0.0252/0.0043
/

1.1348/0.1945
+0.0043

固

废

一般固废

0
0
6.7
6.7
0

0

0

/

危险废物

0
0
1.244
1.244
0

0

0

/

生活垃圾

0
0

6.12
6.12

0

0

0

/

备注：①“/”左侧指进入污水处理厂的接管量，“/”右侧指污水处理厂外排量；②现有项目=一厂区+二厂区+三厂区，实际排放量为已建项目阶段验收排放量，本项目为四厂区，全厂=一厂区+二厂区+三厂区+四厂区；③氟化氢、颗粒物不做定量分析，故不在此表中列出。
    本项目废水接管量为4992t/a，接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，最终水污染物排放总量为COD0.2496t/a、氨氮0.0014t/a、总氮0.0002t/a和TP0.0043t/a，排放总量指标可在青阳镇控源截污内平衡；SS排放总量为0.0499t/a，作为环保部门考核指标。
本项目新增大气污染物非甲烷总烃排放总量0.0011t/a，在青阳镇内平衡。
固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要为现有厂房及办公布局调整，生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，对周围环境影响不明显。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	    1、废气

   （1）废气产排情况

本项目产生的废气主要为管道加热器在烘干环节产生的非甲烷总烃，湿法加热器在焊接环节产生的非甲烷总烃、氟化氢，加热棒在切割、填粉、抛光环节产生的颗粒物。
表4-1  建设项目有组织排放废气产生及排放情况
污染源产生点
排气量
(m3/h)

污染物名称
产生状况
治理措施
去除率(%)

排放状况
排放时间（h）
排放高度（m）
排放
方式
浓度
(mg/m3)

速率
(kg/h)

产生量(t/a)
浓度
(mg/m3)

速率
(kg/h)

排放量(t/a)
烘干
5000
非甲烷总烃
0.9
0.0045
0.0054
二级活性炭吸附装置
90
0.09
0.0005
0.0005
1200
15
DA001
注：颗粒物、氟化氢不做定量分析，故不在此表中列出。
表4-2  排放口基本情况

编号
排气筒底部中心经纬度
排气筒底部海拔高度
排气筒高度
排气筒出口内径
烟气流速
烟气出口温度
E

N

单位
/

/

m

m

m

m/s
℃
DA001
120.250232º
31.747007º
0

15
0.34
15.3
20
排气筒高度分析：根据江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）：排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定；本项目生产车间厂房高度为12米，本项目设置排气筒高度为15米，符合要求。
有组织排放达标性分析：    

表4-3  有组织达标性分析
污染源名称

排放方式

排放状况

执行标准

达标情况

浓度
(mg/m3)

速率
(kg/h)

标准名称
浓度
(mg/m3)

速率
(kg/h)

非甲烷总烃
DA001

0.09
0.0005
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

60
3
达标

    无组织排放达标性分析：
表4-4  无组织大气污染物产生源强
污染源位置
污染物名称
排放量t/a

面源面积m2
面源高度m

生产车间
非甲烷总烃
0.0006
2745.16
7
无组织排放控制措施：

①生产过程中，确保集气罩尽可能靠近废气产生点，减少无组织排放。 
②原料仓库内，液体硅橡胶密闭贮存；项目产生的危险废物废活性炭采用密闭编织袋密闭贮存，废包装桶加盖密闭贮存，废乳化液、实验室废液采用密闭包装桶贮存，并及时进行转移、处置。 
③加强管理，定期检查和维护设备（管道、阀门、泵等），保证设备的密封性，防止泄漏造成无组织排放； 
④废气收集及处理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备；在生产设备停止、残留废气处理完毕后，才停运治理设施。通过电控设置，要求做到关闭废气设施时，风机能延迟一定时间后再关闭风机，尽可能减少废气的无组织逸散。
企业通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少非甲烷总烃无组织排放，无组织排放的非甲烷总烃满足DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准。
（2）卫生防护距离   

企业卫生防护距离根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中的相关规定，本项目大气污染因子仅为非甲烷总烃，故不进行等标排放量的判定，卫生防护距离计算公式：
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     式中：
[image: image6.wmf]m

C

—一次标准浓度限值(mg/Nm3)；

[image: image7.wmf]L

—工业企业所需卫生防护距离(m)；

[image: image8.wmf]r

—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)；

[image: image9.wmf]D

C

B

A

、

、

、

—卫生防护距离计算系数；
            
[image: image10.wmf]Qc

—有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 

建设项目无组织排放的污染物主要为非甲烷总烃，以生产车间为面源，经计算，大气污染物卫生防护距离见表4-5。

表4-5 污染源的卫生防护距离
产生点
污染物
Qc

Cm

r

A

B

C

D

L计
L

生产车间
非甲烷总烃
0.0005
2.0

29.57

470

0.021

1.85

0.84

0.005
50

    根据上表计算，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)：“6.1.1卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m；6.2当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大的为准。”因本项目非甲烷总烃中包含多种特征大气有害物质，故卫生防护距离提级为100米，本项目以生产车间为界向外设置100米卫生防护距离，根据实际调查，卫生防护距离内没有居民，故本项目废气对周围环境影响较小。
废气处理装置经济及技术可行性分析

废气处理装置经济及技术可行性分析
①废气防治措施流程
本项目管道加热器在烘干环节产生的非甲烷总烃通过集气罩收集，废气通过一套二级活性炭吸附装置处理，尾气通过一根25米高排气筒（DA001）排放。
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图4-1 废气处理工艺流程图
    （4）非正常排放情况

结合工程分析，本次评价主要考虑二级活性炭吸附装置，直接排放的废气对环境可能造成影响。一般情况下，建设单位可在15min内发现状况并进行停产检修，非正常排放持续时间为15min，年发生频次为2次，年排放时间0.5h。
表4-8  非正常情况环境影响分析
序号
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度/（mg/m³）
非正常排放速率/（kg/h)
单次持续时间/h

年发生频次/次
应对措施
1

烘干
检修、操作不正常：处理设备故障
非甲烷总烃
0.9
0.0045
0.25

2
立即停产，及时修复废气处理设
    为减少不正常排放污染物，建议建设单位做好防范工作：
    a平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。  

    b应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。
    c对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。

（5）大气环境监测计划
    根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十、专用设备制造业35 84电子和电工机械专用设备制造356”，不涉及通用工序，为登记管理，大气环境监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定。

   （6）环境影响分析
本项目周围卫生防护距离范围内无环境敏感目标；本项目管道加热器在烘干环节产生的非甲烷总烃通过集气罩收集，废气通过一套二级活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15米高排气筒（DA001）排放。DA001排气筒中烘干环节的非甲烷总烃有组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，非甲烷总烃、氟化氢（无组织排放标准参照氟化物执行）、颗粒物无组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内VOCs无组织排放可达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准。因此，本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。

2、废水
本项目厂区按“清污分流”制实施，根据水平衡，清洗废水产生量为3192t/a，主要用于去除工件来料表面附着粉尘、颗粒杂质，污染因子为COD60mg/L、SS200mg/L，制备浓水产生量为1440t/a，污染因子为COD60mg/L、SS20mg/L，生活污水产生量为360t/a，清洗废水经沉淀池预处理后与制备浓水以及经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，建设地污水管网已建成，尾水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准后排入锡澄运河。
江阴市青南污水处理有限公司的进出水标准见表4-7。
表4-7  污水处理厂进出水标准单位：mg/L
指标

COD

SS

氨氮（NH3-N）

总磷（TP）

总氮（TN）

进水水质

500

400

45

8

70

出水水质

50

10

4
0.5
12

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-8。
表4-8  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

COD

SS

NH3-N

TP

TN

接入城镇污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW001

化粪池

沉淀

DW001

(是

(否

(企业总排

口雨水排放

口清净下水排放

口温排水排放

口车间或车间处理设施排放口

本项目所依托的江阴市青南污水处理有限公司废水间接排放口基本情况见表4-9。

表4-9  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

1

DW001

120.249419º
31.745762º
0.4992
进入城镇污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

流量产生期间

江阴市青南污水处理有限公司
COD

50

SS

10

NH3-N

4
TP

0.5
TN

12

    水环境影响评价结论：
对该污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合江阴市青南污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。
（2）地表水环境监测计划
   根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39 89电子元件及电子专用材料制造398中其他”，为登记管理，地表水环境监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）制定。

3、噪声
（1）噪声产排情况
本项目噪声源主要为切割机、车床、划料机、全自动裁切机、搅拌机、热滚覆膜机、平板压机、精密四柱油压裁断机、电热鼓风干燥箱、切管机、磨床、抛光机、全自动打扣机以及风机等，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①生产设备均设置在车间内，合理布局，尽量远离最近敏感点；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④风机采用隔音罩进行降噪，并在隔音罩内使用隔音材料，使风机工作过程中发出的噪音被有效的隔绝掉。
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措施
	    （2）噪声达标可行性分析
本项目50米范围内无敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，不进行敏感点现状监测及预测分析。进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量，本项目为异地扩建，故以工程噪声贡献值作为评价量。经相应降噪措施和距离衰减后，厂界环境噪声的预测结果见下表：
4、固体废物
   （1）固废产生情况
本项目固体废物主要为废加热膜、废铝片、废特氟龙硅胶布、废硅胶片、废PI膜、废电线、不合格品、废弃样品、金属废料、废氧化镁棒、废金属屑、不沾染有毒有害物质的废包装材料、废乳化液、试验废液、废包装桶、废活性炭以及生活垃圾。
建设项目固体废物产生情况见表4-10。
表4-10   建设项目固体废物产生情况汇总表
序号
名称
产生工序
形态
主要成分
预测产生量(t/a)

种类判断
固体废物
副产品
判定依据
1

废加热膜
切割
固
加热膜
0.2
√

-

固体废物鉴别导则
2

废铝片
切割
固

铝片

0.05
3

废特氟龙硅胶布
裁剪
固

特氟龙硅胶布

0.02
4
废硅胶片
裁剪
固

硅胶片

0.05
5
废PI膜
裁剪
固

PI膜

0.02
6
废电线
接线头
固

电线

0.07
7
不合格品
检测
固

不合格品

3.61
8
废弃样品

实验室试验

固

样品

1
9
金属废料
切割
固

不锈钢

0.5
10
废氧化镁棒

切割

固

氧化镁

0.08
11
废金属屑
机加工
固

不锈钢

0.1
12
不沾染有毒有害物质的废包装材料

原料包装
固

塑料、纸箱

1
13
废乳化液

机加工
液
乳化液
0.044
14
试验废液

实验室试验
液
氯化钠
0.5
15
废包装桶
原料包装
固

塑料

0.3
16
废活性炭
二级活性炭吸附装置
固

活性炭

0.4
17
生活垃圾

生产活动

固

生活垃圾

6.12
建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-11。
表4-11  运营期固体废物分析结果汇总表
序号
固废
名称
属性
产生工序
形态
主要
成分
危险特性鉴别方法
危险特性
废物
类别
废物代码
估算产生量（t/a）
1
废加热膜
一般工业固废
切割
固
加热膜
《固体废物分类与代码目录》（2024年）
-

SW17
900-099-S17
0.2
2
废铝片
切割
固
铝片
-

SW17

900-002-S17

0.05
3
废特氟龙硅胶布
裁剪
固
特氟龙硅胶布
-
SW17

900-006-S17

0.02
4
废硅胶片
裁剪
固
硅胶片
-

SW17

900-006-S17

0.05
5
废PI膜
裁剪
固
PI膜
-

SW17

900-003-S17

0.02
6
废电线
接线头
固
电线
-

SW17

900-099-S17

0.07
7
不合格品
检测
固
不合格品
-

SW17

900-099-S17

3.61
8
废弃样品
实验室试验
固
样品
-

SW17

900-099-S17

1

9
金属废料
切割
固
不锈钢
-

SW17

900-001-S17

0.5

10
废氧化镁棒
切割
固
氧化镁
-

SW17

900-099-S17

0.08

11
废金属屑
机加工
固
不锈钢
-

SW17

900-001-S17

0.1
12
不沾染有毒有害物质的废包装材料
原料包装
固
塑料、纸箱
-

SW17

900-003-S17

1
13
废乳化液
危险废物
机加工
液
乳化液
《国家危险废物名录》（2025年）
T
HW09
900-006-09
0.044
14
试验废液
实验室试验
液
氯化钠
T/C/I/R

HW49

900-047-49

0.5
15
废包装桶
原料包装
固
塑料
T/In

HW49

900-041-49

0.3
16
废活性炭
二级活性炭吸附装置
固
活性炭
T

HW49
900-039-49
0.4
17
生活垃圾
生产活动

固

生活垃圾
-

-

SW64

900-099-S64

6.12
工程分析中危险废物收集、贮存、运输、利用、处置境采取的污染防治措施等相关情况，见表4-12。
表4-12   危险废物汇总表
序号
废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要成分
最大贮存量（t/a）
产废周期
危险
特性
占地面积（m2）

污染防治措施
1

废乳化液
HW09
900-006-09
0.044
机加工
液
乳化液
0.04
30d
T
1
贮存于10m2危废仓库

2
试验废液
HW49
900-047-49
0.5
实验室试验
液
氯化钠
0.5
1a

T/C/I/R
2
3
废包装桶
HW49
900-041-49
0.3
原料包装
固
塑料
0.1
2d
T/In
3
4
废活性炭
HW49
900-039-49
0.4
二级活性炭吸附装置
固
活性炭
0.4
三个月
T
2
固体废物利用处置方式见表4-13。
表4-13  建设项目固体废物利用处置方式评价表
序号
固废名称
产生环节
属性
废物代码
产生量（t/a）
利用处置方式和去向
1
废加热膜
切割
一般固废
SW17
900-099-S17
0.2
外售综合利用
2
废铝片
切割
SW17

900-002-S17
0.05
3
废特氟龙硅胶布
裁剪
SW17

900-006-S17
0.02
4
废硅胶片
裁剪
SW17

900-006-S17
0.05
5
废PI膜
裁剪
SW17

900-003-S17
0.02
6
废电线
接线头
SW17

900-099-S17
0.07
7
不合格品
检测
SW17

900-099-S17
3.61
8
废弃样品
实验室试验
SW17

900-099-S17
1

9
金属废料
切割
SW17

900-001-S17
0.5

10
废氧化镁棒
切割
SW17

900-099-S17
0.08
11
废金属屑
机加工
SW17

900-001-S17
0.1
12
不沾染有毒有害物质的废包装材料
原料包装
SW17

900-003-S17
1
13
废乳化液
机加工
危险废物
HW09
900-006-09
0.044
送有资质单位合理处置
14
试验废液
实验室试验
HW49

900-047-49
0.5
15
废包装桶
原料包装
HW49
900-041-49

0.3
16
废活性炭
二级活性炭吸附装置
HW49

900-039-49
0.4
17
生活垃圾
生产活动
生活垃圾
900-099-S64

6.12
环卫清运
（2）固废的安全贮存技术要求
a、一般固废包装及贮存场所环境影响分析：

公司已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设固废堆场（20m2），具体如下：

①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所；
②贮存场所不得露天堆放，应做好防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵要求。

b、危险废物

根据项目危险废物产生情况，企业建设危废仓库（10m2），根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危废仓库，危废贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；本项目危险废物采取室内贮存库方式，贮存库内不同贮存分区之间采取隔离措施；贮存设施内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统；贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022 ）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。本项目产生的废抹布、废活性炭采用密闭编织袋贮存，废包装桶加盖密闭贮存，废检测试剂采用密闭包装桶贮存，并及时进行转移、处置，故在贮存措施到位、有效管理的情况下基本无废气产生。
5、地下水、土壤环境影响分析
本项目废气中的主要污染物为非甲烷总烃、少量颗粒物、氟化氢，清洗废水经沉淀池预处理后与制备浓水以及经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，产生的危险废物主要为废乳化液、试验废液、废包装桶、废活性炭。本项目运营期地下水、土壤环境潜在污染源主要为：原料贮存区、危废仓库、沉淀池。废气通过大气沉降污染土壤，液态原辅料、生产废水通过地面漫流、垂直渗入污染地下水。按照“分区防控”的要求，提出以下保护措施及对策。 
①源头控制措施：项目废气、废水、固废均应得到合理处置，危险废物废乳化液、试验废液、废包装桶、废活性炭根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危废仓库，危废仓库应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 

②过程防治措施：厂区内采取合理绿化，降低废气排放对土壤的污染影响；采取合理的分区防渗措施，优化地面布局。 
③加强土壤、地下水环境保护队伍建设，由专人负责土壤、地下水污染防治的管理工作，制定土壤、地下水污染事故应急处理处置预案。 
综上，本项目拟采取分区防渗、厂区地面硬化、定期检查等土壤、地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤、地下水环境污染，本项目产生的废气通过大气沉降对土壤环境影响较小，建设项目对土壤、地下水环境影响较小。因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。
6、生态

本项目租用现有厂房，不新增用地，不涉及生态影响。

7、环境风险
（1）项目危险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。
（2）项目危险物质风险识别

①物质危险性识别
表4-14   物质风险识别一览表
类别
名称
风险类型
事故后果
原料贮存区
乳化液
泄漏
导致地表水、大气、土壤、地下水等污染和人畜伤害及财产损失
液体硅橡胶
泄漏、火灾
危废仓库
废活性炭、废包装桶
火灾
废乳化液、废检测试剂
泄漏
二级活性炭吸附装置
火灾

②风险单元识别
    厂区内的风险单元主要为生产装置、贮运及环保工程等，具体见下表：

表4-15  主要生产设施及储运设施说明表

类别

名称

涉及主要物料

风险类型

事故后果

贮运工程
原料贮存区
乳化液
泄漏
导致地表水、大气、土壤、地下水等污染和人畜伤害及财产损失
液体硅橡胶
泄漏、火灾
环保工程

固废
一般工业固体废物贮存场
废特氟龙硅胶布、废硅胶片、废PI膜、废电线、不合格品、废弃样品、不沾染有毒有害物质的废包装材料
火灾
危废仓库
废活性炭、废包装桶

火灾
废乳化液、废检测试剂
泄漏
废气

二级活性炭吸附装置
非甲烷总烃
措施失效，火灾、爆炸
（3）企业风险源分布及传播途径及次生危害

企业环境风险情况见表4-16。
表4-16  企业风险源分布及传播途径及次生危害
风险源
位置
涉及风险
物质
发生事故的原因
危险物质向环境转移的可能途径
原料贮存区
乳化液
泄漏
泄漏后如因防渗措施不当，通过垂直入渗方式会对土壤、地下水产生一定影响，通过地表漫流进入附近地表水体。

火灾、爆炸事故会产生次生/伴生污染物CO、颗粒物、NOx，导致局部空气恶化；燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染，消防废水对地表水造成一定影响。

液体硅橡胶
泄漏、火灾
二级活性炭吸附装置
非甲烷总烃
故障引起废气泄漏或引发火灾、爆炸事故

故障后，企业有机废气未经处理后直接排放至大气环境，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染；经大气沉降、垂直渗入等方式进入土壤、地下水环境，造成一定污染；燃烧产生的有毒有害气体对周围大气环境保护目标造成一定影响，消防废水对地表水造成一定影响。
一般工业固体废物贮存场
废特氟龙硅胶布、废硅胶片、废PI膜、废电线、不合格品、废弃样品、不沾染有毒有害物质的废包装材料
火灾
泄漏后如因防渗措施不当，通过垂直入渗方式会对土壤、地下水产生一定影响，通过地表漫流进入附近地表水体。

火灾、爆炸事故会产生次生/伴生污染物CO、颗粒物、NOx，导致局部空气恶化；燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染，消防废水对地表水造成一定影响。
危废仓库

废活性炭、废包装桶
火灾

废乳化液、废检测试剂
泄漏
（4）环境风险防范措施及应急要求
①对大气的污染

火灾、爆炸事故会产生次生/伴生污染物CO、颗粒物、NOx，导致局部空气恶化，并且可燃物质在燃烧过程中产生的有害气体颗粒物悬浮于空气中，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染。

②对水体的污染

燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分级而过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。

③对土壤、地下水的污染

泄漏后如因防渗措施不当，通过垂直入渗方式会对土壤、地下水产生一定影响，通过地表漫流进入附近地表水体。

（5）环境风险防范措施及应急要求

综上所述，通过成熟、可靠的防范措施可得到良好的控制，可最大限度地降低风险事故发生的概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。
8、电磁辐射。
本项目不涉及电磁辐射影响。




五、本项目（四厂区）环境保护措施监督检查清单
	内容要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/烘干环节
	非甲烷总烃（有组织）
	集气罩+二级活性炭吸附装置，风量5000m3/h，1套 
	收集效率达90%，处理效率达90%，执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准（最高允许排放浓度60mg/m3，最高允许排放速率3kg/h）

	
	生产车间/烘干、焊接、切割、填粉、抛光工序
	非甲烷总烃、氟化氢、颗粒物（无组织）
	加强车间通风
	非甲烷总烃、氟化氢（无组织排放标准参照氟化物执行）、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准（无组织排放监控浓度限值分别为4mg/m3、0.02mg/m3、0.5mg/m3），厂区非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准（特别排放限值6 mg/m3），

	地表水环境
	DW001、污水排放口
	生活污水
	pH

COD

SS

氨氮
总氮
总磷
	清洗废水经沉淀池预处理后与制备浓水以及经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市青南污水处理有限公司，30m3的化粪池1个
	执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中C标准（日均排放限值：pH6~9无量纲、COD50mg/L、SS10 mg/L、氨氮4.0 mg/L、总氮12 mg/L、总磷0.5 mg/L，一次监测排放限值：COD75mg/L、氨氮8mg/L、总氮15 mg/L、总磷1mg/L）

	
	
	清洗废水
	COD

SS
	
	

	
	
	制备浓水
	COD

SS
	
	

	声环境
	生产车间
	切割机、车床、划料机、全自动裁切机、搅拌机、热滚覆膜机、平板压机、精密四柱油压裁断机、电热鼓风干燥箱、切管机、磨床、抛光机、全自动打扣机以及风机等
	噪声
	选用低噪音设备、合理布局、置于室内
	厂界噪声执行GB12348-2008中的表1中3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	建设一个20m2的一般工业固体废物贮存场，一个10m2的危废仓库；一般固废废加热膜、废铝片、废特氟龙硅胶布、废硅胶片、废PI膜、废电线、不合格品、废弃样品、金属废料、废氧化镁棒、废金属屑、不沾染有毒有害物质的废包装材料外售综合利用；废乳化液、试验废液、废包装桶、废活性炭委托有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象产生；分区防控，厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性；加强管理，加强对土壤环境监测和管理，建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

	生态保护措施
	本项目租赁已建厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。

	环境风险
防范措施
	厂区拟建设一个150m3的事故应急池，用于收集事故废水；雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀；对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险，并加强企业安全管理制度和安全教育。

	其他环境
管理要求
	1、排污许可管理
本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十、专用设备制造业35 84电子和电工机械专用设备制造356”，不涉及通用工序，为登记管理。

2、环保竣工验收要求

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

3、环境管理台账要求
公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
    4、排污口设置规范化根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。


六、结论
	综上所述，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.1221t/a
	0.1221t/a
	
	0.0011t/a
	
	0.1232t/a
	
+
0.0011t/a

	废水
	水量
	15852t/a
	15852t/a
	
	4992t/a
	
	20844t/a
	+4992t/a

	
	COD
	0.7926t/a
	0.7926t/a
	
	0.2496t/a
	
	1.0422t/a
	+0.2496t/a

	
	SS
	0.1585t/a
	0.1585t/a
	
	0.0499t/a
	
	0.2084t/a
	+0.0499t/a

	
	氨氮
	0.0547t/a
	0.0547t/a
	
	0.0014t/a
	
	0.0561t/a
	+0.0014t/a

	
	TP
	0.0071t/a
	0.0071t/a
	
	0.0002t/a
	
	0.0073t/a
	+0.0002t/a

	
	总氮
	0.1902t/a
	0.1902t/a
	
	0.0043t/a
	
	0.1945t/a
	+0.0043t/a

	一般工业
固体废物
	废橡胶、废品
	17.4t/a
	17.4t/a
	
	0
	
	17.4t/a
	0

	
	废加热膜
	1.6t/a
	1.6t/a
	
	0.2t/a
	
	1.8t/a
	+0.2t/a

	
	废硅胶片
	0.5t/a
	0.5t/a
	
	0.05t/a
	
	0.55t/a
	+0.05t/a

	
	废PI膜
	2.3t/a
	2.3t/a
	
	0.02t/a
	
	2.32t/a
	+0.02t/a

	
	废PI膜及云母板
	2t/a
	2t/a
	
	0
	
	2t/a
	0

	
	废云母板
	0.3t/a
	0.3t/a
	
	0
	
	0.3t/a
	0

	
	废电线
	1.8t/a
	1.8t/a
	
	0.07t/a
	
	1.87t/a
	+0.07t/a

	
	焊渣
	0.01t/a
	0.01t/a
	
	0
	
	0.01t/a
	0

	
	不合格品
	12.7165t/a
	12.7165t/a
	
	3.61t/a
	
	16.3265t/a
	+3.61t/a

	
	废金属
	1.5t/a
	1.5t/a
	
	0
	
	1.5t/a
	0

	
	金属废料
	0
	0
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废氧化镁棒
	0
	0
	
	0.08t/a
	
	0.08t/a
	+0.08t/a

	
	废金属屑
	0
	0
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废弃样品
	1t/a
	1t/a
	
	1t/a
	
	2t/a
	+1t/a

	
	废铝片
	0.5t/a
	0.5t/a
	
	0.05t/a
	
	0.55t/a
	+0.05t/a

	
	废铝板
	0.5t/a
	0.5t/a
	
	0
	
	0.5t/a
	0

	
	废特氟龙硅胶布
	1t/a
	1t/a
	
	0.02t/a
	
	1.02t/a
	+0.02t/a

	
	废塑料
	3.3t/a
	3.3t/a
	
	0
	
	3.3t/a
	0

	
	不沾染有毒有害物质的废包装材料
	2t/a
	2t/a
	
	1t/a
	
	2t/a
	+1t/a

	
	废陶瓷
	0.03t/a
	0.03t/a
	
	0
	
	0.03t/a
	0

	
	废PE袋
	0.02t/a
	0.02t/a
	
	0
	
	0.02t/a
	0

	危险废物
	废抹布
	1.03t/a
	1.03t/a
	
	0
	
	1.03t/a
	0

	
	废包装桶
	1.108t/a
	1.108t/a
	
	0.3t/a
	
	1.408t/a
	+0.3t/a

	
	废过滤棉
	0.1t/a
	0.1t/a
	
	0
	
	0.1
	0

	
	废活性炭
	5.124t/a
	5.124t/a
	
	0.4t/a
	
	5.502t/a
	+0.4t/a

	
	废检测试剂
	0.001t/a
	0.001t/a
	
	0
	
	0.001t/a
	0

	
	废油
	0.06t/a
	0.06t/a
	
	0
	
	0.06t/a
	0

	
	废乳化液
	0
	0
	
	0.044t/a
	
	0.044t/a
	+0.044t/a

	
	试验废液
	0
	0
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	+0.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

表1  本项目四厂区有组织大气污染物排放状况
	污染源名称
	排气量
	排气量
	污染物名称
	产生状况
	治理措施
	去除率(%)
	排放状况
	执行标准
	排放高度
	排气筒标号

	
	(Nm3/h)
	(万Nm3/a)
	
	浓度
	速率
	产生量(t/a)
	
	
	浓度
	速率
	排放量(t/a)
	标准名称
	浓度
	速率
	
	

	
	
	
	
	(mg/m3)
	(kg/h)
	
	
	
	(mg/m3)
	(kg/h)
	
	
	(mg/m3)
	(kg/h)
	
	

	烘干
	5000
	1200
	非甲烷总烃
	0.9
	0.0045
	0.0054
	二级活性炭吸附装置
	90
	0.09
	0.0005
	0.0005
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
	60
	3
	15
	DA001


表2  本项目四厂区有组织废气排放量汇总表                     表3 本项目四厂区无组织大气污染物产生源强                                                        

	序号
	总排气量

(万Nm3/a)
	污染物名称
	年排放量（吨）
	备注

	1
	1200
	非甲烷总烃
	0.0005
	/


	污染源位置
	污染物名称
	污染物产生量(t/a)
	面源面积（m2）
	面源高度（m）

	生产车间
	非甲烷总烃
	0.0006
	2745.16
	7


表4   本项目四厂区无组织废气排放量汇总表                          表5   本项目四厂区废气排放量汇总                                                         

	序号
	污染物名称
	年排放量（吨）
	备注

	1
	非甲烷总烃
	0.0006
	/


	序号
	污染物名称
	年排放量
	其中有组织年排放量（吨）
	其中无组织年排放量（吨）

	1
	非甲烷总烃
	0.0011
	0.0005
	0.0006


—  1  —
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