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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产5000吨泡料搬迁项目

	项目代码
	2606-320265-89-03-806082

	建设单位联系人
	金*
	联系方式
	***

	建设地点
	 江苏  省（自治区）  无锡  市  江阴  县（区） 青阳镇  乡（街道）       圣杨路27号  （具体地址）

	地理坐标
	（  120  度  15 分  37.239  秒，  31  度  45  分 11.764 秒）

	国民经济

行业类别
	非金属废料和碎屑加工处理（C4220）
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42 85非金属废料和碎屑加工处理422 废塑料加工处理

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	江阴市青阳镇人民政府
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	江阴青阳备[2026]48号

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	1000

	专项评价设置情况
	1、专项评价判断

本项目不涉及专项评价中的项目，故不设置专项评价。

表1-1 专项评价判断

专项评价的类别

设置原则

本项目是否涉及

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

不涉及，本项目排放废气主要为颗粒物、非甲烷总烃。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

不涉及，本项目仅排放生活污水且接管污水处理厂处理

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界量

生态

取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及



	规划情况
	1、《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕1号）

2、《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办〔2022〕7 号）

3、规划文件：《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》

审查机关：江苏省人民政府

审查文件：《省政府关于江阴市、宜兴市、 锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区 国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》

审查文号：苏政复【2025】4号

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价名称：《青阳镇工业园区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书》
审查机关：无锡市江阴生态环境局

审查文号：澄环发〔2025〕19号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、土地利用规划相符性

本项目位于江阴市青阳镇圣杨路27号，根据《青阳镇工业园区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书》，本项目位于青阳镇工业园区，规划范围为北至圣杨路、南至暨南大道、西至锡澄运河、东至锡澄公路，项目建设地为二类工业用地，见附图7；根据《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕1号），本项目位于重点工业园区（东至海港大道、锡澄运河、锡澄路，西至规划道路，南至规划道路、暨南大道，北至顾桐路、圣杨路），见附图8，故本项目的建设符合土地利用规划。
本项目位于江阴市青阳镇圣杨路27号，用地性质为二类工业用地，位于城镇发展区（城镇开发边界围合范围）中的城镇集中建设区，项目选址合规，故符合《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》规划，见附图11。

2、产业定位相符性

根据《青阳镇工业园区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书》，青阳镇工业园区产业定位：以生物医疗、电子信息、智能装备为主导产业。根据《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办〔2022〕7 号），青阳镇工业园区产业定位：主要承接霞客湾科学城的智能装备、节能环保、集成电路配套等产业化项目，加快引进培育新能源汽车及零部件产业。本项目为非金属废料和碎屑加工处理，泡料的生产原料（涤纶废丝、废布）主要来自周边地区的服装及纺织生产企业的涤纶边角料、化纤厂的涤纶废丝，消纳工业固废，减少原生资源消耗，实现固废资源化、源头节能减碳，属于节能环保产业中的资源循环利用细分领域，符合青阳工业集中区产业定位。

3、《青阳镇工业园区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见及生态环境准入清单相符性

根据《青阳镇工业园区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见，本项目的建设符合园区生态环境准入以及审查意见。


	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控（三线一单）相符性分析
（1）生态保护红线

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。

根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）将自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）等8大类407个区域8474.27平方公里纳入国家级生态保护红线，约占全省陆域国土面积的8.21%，原则上按禁止开发区域的要求，实行最严格的空间管控措施。

本项目位于江阴市青阳镇圣杨路27号，结合《无锡市 2025 年度生态环境分区管控动态更新成果》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）。本项目与最近生态红线保护目标之间关系见下表1-1，见附图6。
表1-1  重要生态功能区一览表

环境要素

生态红线名称

方位

距离（m）

红线区域范围

环境功能
生态环境

江阴市马镇河流重要湿地
东南
1530
64.22 km2，总体范围为：地跨江阴市域南部地区青阳镇、徐霞客镇、祝塘镇、长泾镇，北起暨南大道，南至江阴市界，西至锡澄公路，东至河塘杨家浜一线。不包括徐霞客镇马镇镇区、马镇工业集中区东区、西区；不包括祝塘镇文林镇区、祝塘工业集中区D区、B区暨南大道以南区域；不包括长泾镇河塘镇区
湿地生态系统保护
由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的江阴市马镇河流重要湿地1530米，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《无锡市 2025 年度生态环境分区管控动态更新成果》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。
（2）环境质量底线

根据《江阴市生态环境状况公报》（2025年度）可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日平均浓度能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表1中过渡阶段二级标准要求，PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026)表1中过渡阶段二级标准，因此，判定为不达标区。根据《2025年青阳镇大气整治行动方案》：环境空气质量持续改善，全镇PM2.5浓度和优良天数比率达到江阴市空气质量约束性目标，重污染天数、降尘量年均值等指标完成市下达目标任务，臭氧污染得到初步遏制，并通过着力打好重污染天气消除攻坚战、着力打好臭氧污染防治攻坚战深入推进VOCs治理、推进重点行业深度治理等措施使青阳镇大气环境质量稳步提升。

根据《江阴市生态环境状况公报》（2025年度），项目受纳水体锡澄运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。

根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。

因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。

（4）生态环境准入清单

项目对照国家及地方政策、《市场准入负面清单》（2025年版）等进行说明，具体见表1-2。
表1-2  本项目相符性分析

序号

内容

相符性分析

1

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

不属于限制类、淘汰类项目，符合要求

2
《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》

不属于限制类、淘汰类项目，符合要求

3
《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）

不属于禁止类、淘汰类项目，符合要求
4
《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》

不属于限制、禁止用地项目，符合要求

5
《市场准入负面清单（2025年版）》

不属于限制、禁止用地项目，符合要求

6
《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024 年本）》

不属于限制、淘汰、禁止产业项目，符合要求

根据《无锡市 2025 年度生态环境分区管控动态更新成果》、《江苏省生态环境分区管控综合服务系统》，本项目位于重点管控单元—江阴市青阳镇工业集中区环境管控单元内，本项目综合查询报告见附件22，环境准入相符性见表1-3。

表1-3  本项目与青阳镇工业园区环境准入相符性分析
环境准入清单

内容

项目情况

相符性

空间布局约束
工业集中区的建设要禁止以下项目入区：1、国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰的项目；2、生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染环境的项目；3、污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目，如剧毒、放射性物质的生产、储运项目、有持久性污染等产生的项目；4、禁止以任何形式引进属于淘汰类、限制类的新建项目；5、禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目（《江苏省禁止排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体名录参考说明表》）。根据《江苏省太湖水污染防治条例》和《无锡市水环境保护条例》，工业集中区内新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰的项目，本项目不属于剧毒、放射性物质的生产、储运项目、有持久性污染等产生的项目，不排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体。本项目无磷、氮生产废水排放，生活污水接管至江阴市青南污水处理有限公司集中处理。
符合

污染物排放管控
（1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。

（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。
现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放，减少挥发性有机物的排放。不突破环评报告及批复的总量。
符合

环境风险防控
（1）对主要污染源和环保设施的运行实施在线实时监控，确保环保设施稳定达标运行。建立装置和区域两个级别风险防范体系，配套相应的重大风险源监控和应急设施，制定风险防范应急预案。

（2）集中区边界设置100m空间防护距离，如果入区项目在具体的项目环评中卫生防护距离超过上述要求，则按项目环评要求的距离设置。
本项目建成后将制定风险防范应急预案，本项目以泡料车间为界向外设置100米卫生防护距离
符合

资源开发效率要求
禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。
本项目采用电能，不使用国家规定的其它高污染燃料
符合

    由上表可知，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目建设符合要求。
2、其他国家及地方政策相符性分析
表1-4   项目与国家及地方政策相符性分析一览表
文件

内容

项目情况

相符性

《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）

第四十三规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外

项目地处太湖流域三级保护区，本项目无氮磷生产废水产生，生活污水接管至江阴市青南污水处理有限公司集中处理
符合

《太湖流域管理条例》

第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭；

第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

第三十四条：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。

项目地处太湖流域三级保护区，本项目不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内；本项目实施雨污分流，无生产废水外排，生活污水接管至江阴市青南污水处理有限公司集中处理
符合

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）

全面加强无组织排放控制：重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放

现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放，减少挥发性有机物排放

符合

《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号文）

确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集。净化处理率均不低于90%，对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO 焚烧、低温等离子等工艺处理前应先采用高效除尘、除雾等装置进行预处理

本项目有机废气收集效率可达90%及以上，处理效率达90%及以上，且采用静电除油+二级活性炭吸附装置进行废气处理，可有效控制挥发性有机物的排放，减少废气污染物排放

符合

《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办

[2020]3号）

总体思路：坚持源头控制、综合治理，加强化工园区专项整治，加快推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业企业源头替代、无组织排放控制和治污设施升级改造，深入实施特殊时段精细化管控，切实减少VOCs排放，有效遏制臭氧污染趋势，实现PM2.5和臭氧协同控制，促进空气质量持续改善。

现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放，有效减少挥发性有机物排放
符合

《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气[2020]33号
组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内且长期未更换活性炭的企业立即更换活性炭，更换的活性炭碘值不低于800毫克/克，废旧活性炭交有资质的单位处置，记录更换时间和使用量”，“对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒”
现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；
本项目使用活性炭碘值大于800毫克/克，采用局部集气罩，控制风速为0.4米/秒。
符合
《江苏省大气污染防治条例》

第三十七条：严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。

第三十九条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或设备中进行并设置废气收集和处理系统等污染物防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。

现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放，有效减少挥发性有机物排放。
符合

《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

第二十一条：企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。

第二十二条：禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。

第二十六条：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

第四十七条：长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。

本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不属于重污染企业、化工项目，且本项目废水仅为生活污水，并接管至江阴市青南污水处理有限公司集中处理，不设废水直排口，故本项目符合《中华人民共和国长江保护法》文件的要求。

符合

《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》苏环办〔2019〕36号
一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理

1、本项目选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；2、本项目所在区域为不达标区，主要是PM2.5、O3超标，现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放，减少挥发性有机物排放，满足区域环境质量改善目标管理要求。3、建设项目采取的污染防治措施能确保废气达标排放。4、本项目为迁建项目，根据最新环保要求对原有项目提出了以新带老措施。5、本项目环境影响报告表的基础资料数据详实，环境影响评价结论明确、合理。6、本项目不涉及优先保护类耕地集中区域、长江干流及主要支流岸线1公里范围、生态保护红线。7、本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及燃煤自备电厂、化工园区项目、危险废物利用、处置途径的项目。8、本项目不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。

符合

二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。-《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部农业部令第46号）
三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。-《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）
四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。

除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。-《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）
五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号）
六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。-《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）
七、禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）
八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。

严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发[2016]128号）
九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）
十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号）
《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）

三、深入打好蓝天保卫战：（十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放，有效减少挥发性有机物排放。
符合

《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》

（二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。

本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂。

符合

省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知苏大气办〔2021〕2号
其他行业企业涉VOCs 相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（ GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。 
本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂。
符合
《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》锡环办[2021]142号

工作思路：通过生态环境保护的高标准、严要求推进产业转型升级，从源头减少污染物排放总量，是改善生态环境质量的根本路径。为此， 要在环评审批阶段更加注重项目本身的先进性和环境友好性，开展“源头管控行动” （四替代、两回用、两提高，简称“422 行动”） ，要求企业实施“最先进工艺、最高端装备、最干净原料、最优质工况环境”四个替代，在生产环节落实物料的回收、回用，实现治污设施“高标准、高效率”，源头严控，杜绝低端落后的项目占用宝贵的土地、环境资源，从而达到项目的“本质环保”。

管控重点：用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高

挥发性原料、落后的污染治理设施，从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。

现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放，有效减少挥发性有机物排放，本项目在青阳镇工业集中区内，符合规划要求，满足环境保护的需求。
符合

《无锡市重点行业企业VOCs治理指导性意见》（试行）
源头替代：鼓励实施清洁原料替代，在生产中使用不含VOCs或低VOCs含量的原料。使用含有VOCs的原料，其VOCs含量应当符合相应的标准限值要求；

过程控制：鼓励在生产中采用密闭化、连续化、自动化的环保型装备和清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运过程中的VOCs排放；

末端治理：鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧、等离子、光催化等多种治理技术联合应用的工艺路线，除确保VOCs排放浓度稳定达标外；建立VOCs自行监测制度，根据规定的频次要求（已领取排污许可证的企业按照许可证的要求）开展VOCs排放情况的自行监测，并按规定公开自行监测数据
源头替代：本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂；

过程控制：项目使用的电摩擦机、螺杆挤出机、团粒机等为密闭化、自动化的环保型装备；
末端治理：现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放。
符合

《长江经济带发展负面清单指南 2022 年版》江苏省实施细则
区域活动
1.禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域。
符合
2.禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及长江干支流岸线一公里范围内。
符合
3.禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及长江干流岸线三公里范围内。
符合
4.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，地处太湖流域三级保护区，本项目无磷、氮生产废水排放，生活污水接管至江阴市青南污水处理有限公司集中处理，不涉及《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
符合
5.禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及燃煤发电项目。
符合
6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
符合
7.禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及化工项目。
符合
8.禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
符合
产业发展
1.禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及。
符合
2.禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及。
符合
3.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及。
符合
4.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目。
符合
5.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及严重过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目。
符合
《省生态环境厅关于深入开展涉 VOCs 治理重点工作核查的通知》（苏环办【2022】218 号文）
一、新建企业一律不得采用单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷淋等低效末端治理技术；

二、设计风量：涉VOC排放工序应在密闭空间操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；

三、活性炭填充量：活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。
现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放，项目VOCs无组织排放位置控制风速为0.4米/秒，活性炭更换周期为87天和83天。

符合

《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》
空间布局约束：1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 

2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、 扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 

3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。 
项目地处太湖流域三级保护区，属于非金属废料和碎屑加工处理；不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，本项目无磷、氮生产废水排放，生活污水接管至江阴市青南污水处理有限公司集中处理。
符合
污染物排放管控：城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。
本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不涉及城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业。
符合
环境风险防控：1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 

2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 

3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。
本项目不涉及船舶运输，不向太湖流域水体排放或者倾倒废弃物，项目建成后将制定风险防范应急预案，防止事故废水进入水体。
符合
资源利用效率要求：1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 

2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。
本项目生产环节能有效节约水资源，项目建成后建立用水管理制度，并进行规范化管理；本项目不涉及新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道。
符合
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库、料仓中
本项目原料涤纶废丝、废布储存于室内原料贮存区中
符合
粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移
本项目原料涤纶废丝、废布采用密闭的包装袋进行物料转移
符合
粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集。废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统
现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放
符合
反应设备进料置换废气、挥发废气、反应尾气等应排至VOCs废气收集系统
有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统
企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年
项目建成后企业将建立台账记录相关内容
符合
VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行，废气收集系统的输送管道应密闭
项目建成后，布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置与生产工艺设备同步运行，废气收集输送管道为密闭
符合
《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息部公告 2015 年第81号）
一、企业的设立和布局

1、废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业
本项目生产PET泡料，属于塑料再生造粒类企业
符合
2、废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料
本项目所用的废塑料不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料
符合
3、新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备
本项目为迁建项目，符合国家产业政策要求。项目位于属于青阳镇重点工业园区，且利用现有厂区进行生产，不新增用地，符合用地规划。企业采用自动化程度较高的节能、环保的生产设备
符合
4、在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业
本项目位于属于青阳镇重点工业园区，不在自然保护区、风景名胜区等其他需要特别保护的区域
符合
二、生产经营规模
1、PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。
2、废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。
3、塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。
企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积
本项目属于迁建项目，为塑料再生造粒项目，造粒能力为5000t/a，项目占地1000m2，具备与生产能力相匹配的厂区作业场地面积
符合
三、资源综合利用及能耗
1、企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋
项目原料充分利用，进行泡料生产，不进行倾倒、焚烧与填埋
符合
2、塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料
项目综合电耗396.14千瓦时/吨，低于500千瓦时/吨废塑料要求
符合
3、PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料
项目属于塑料再生造粒类企业，综合新水消耗（0.13吨/吨废塑料）低于0.2吨/吨废塑料
符合
四、工艺与装备
1、PET 再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂
本项目不属于PET再生瓶片类企业
符合
2、废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；
清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备
本项目不属于废塑料破碎、清洗、分选类企业
符合
3、塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧
项目生产设备具有强制排气系统，并连接有废气处理设施
符合
4、鼓励塑料再生加工企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统
企业采用自动化程度较高的节能、环保的生产设备
符合
五、环境保护
1、塑料再生加工企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。
按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收
企业严格按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收
符合
2、企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象
企业利用原有闲置厂房进行建设，加工存储场地建有围墙，地面全部硬化且无明显破损现象
符合
3、企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求
企业配备有废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设达到“雨污分流”要求
符合
4、企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋
企业外购的涤纶废丝、废布较清洁，PET含量达99.9%，少量夹杂物厂内暂存，定期委托有处理能力的企业处理，不会擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋
符合
5、企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺
本项目无生产废水产生。隔套冷却水循环回用，定期补充，不外排。
符合
6、再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放
项目设置有废气、粉尘收集处理设施，通过两套“布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附”净化处理，达标后排放
符合
7、对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
产噪设备基础减震，厂房隔声
符合
《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364—2022）
总体要求
4.3 涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。
本项目根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。
符合
4.4 废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。
企业配备有废塑料分类存放场所。贮存场地具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，并按GB15562.2的要求设置标识。
符合
4.5 含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。
本项目不涉及含卤素废塑料的预处理与再生利用。
符合
4.6 废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。
本环评要求建设单位建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账保存至少3年。
符合
预处理污染控制要求
7.3 破碎要求
废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。
本项目采取干法破碎，有配套相应的防尘、防噪声设备。
符合
7.5 干燥要求
宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。
本项目采取热风干燥，干燥温度约80~100℃（电加热），时间约1h。干燥过程仅有少量水蒸气挥发
符合
运行环境管理要求
9.2 项目建设的环境管理要求
9.2.1 废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。
9.2.2 新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。
9.2.3 废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。
本项目正在办理环境影响评价手续，本项目选择位于工业园区范围内，符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。本项目已按照功能划分厂区，包括了原料区、生产区、成品区等。
符合
由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程概况

江阴市金盛特种纤维有限公司位于江阴市青阳镇圣杨路27号，主要从事涤纶短纤维制造，公司“年产15000吨差别化涤纶短纤维新建项目”环境影响报告表于2021年5月27日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许〔2021〕1161号），《废气治理设施改造项目环境影响登记表》于2021年8月31日通过备案（主要内容：将团粒废气处理设施脉冲式滤筒+二级活性炭吸附装置改为干式过滤器+静电除油+活性炭吸附装置），该项目于2021年12月10日通过建设项目竣工环境保护验收，项目已达产，实际产能为年产15000吨差别化涤纶短纤维。为了进一步提升企业竞争力，公司租赁位于江阴市青阳镇振阳路17-1号江阴市希旺五金科技有限公司的闲置厂房进行异地扩建，设计产能为年产5000吨泡料，该项目于2023年6月14日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许〔2023〕1150号），该项目未建设。

目前，企业江阴市青阳镇圣杨路27号厂区（以下简称老厂区）设计产能为差别化涤纶短纤维15000吨/年，实际建设产能为差别化涤纶短纤维15000吨/年。已申领排污许可证，编号：91320281MA1PY6YJ59001R，有效期限2021-10-05至 2026-10-04。企业江阴市青阳镇振阳路17-1号厂区（以下简称新厂区）设计产能为泡料5000吨/年，实际未建设，未申领排污许可证。

现企业为合理安排产业布局，利用自有厂房，将原位于江阴市青阳镇振阳路17-1号的项目搬迁至江阴市青阳镇圣杨路27号，搬迁原有破碎机、摩擦机、螺杆挤出机、干燥机、团粒机等设备28台（套）。搬迁后，产品产能不变，仍为5000吨泡料。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目行业类别为非金属废料和碎屑加工处理，属于“三十九、废弃资源综合利用业42 85非金属废料和碎屑加工处理422 废塑料加工处理 ”，应该编制环境影响报告表。江阴市金盛特种纤维有限公司委托***开展本项目环境影响评价工作，接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。

本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。

2、工程内容及规模

本项目利用现有厂房进行建设，工程内容包括新增生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设；建设项目产品方案见表2-1，主体、公用以及辅助工程见表2-2。
表2-1 项目产品方案

序号

工程名称

产品名称

设计能力

年运行时数

搬迁前

搬迁后

增减量

1
生产车间

（新厂区）
泡料
5000t/a
0
-5000t/a
4800h
2
生产车间

（老厂区）
差别化涤纶短纤维

15000t/a
15000t/a
0
团粒2400h，其他7200h
3
泡料
0
5000t/a
+5000t/a
4800h
表2-2  全厂主体、公用和辅助工程

工程名称

建设名称

设计能力

备注

搬迁前
搬迁后
增减量
主体工程

新厂区
生产车间
3500m2
0
-3500m2
淘汰
老厂区

前纺车间
1800m2
1800m2
/
现有
后纺车间
1300m2
1300m2
/
现有
泡料车间
1000m2
1000m2
/
依托现有厂房，将现有原料仓库重新布局改为泡料车间，布置本项目团粒生产线、摩擦制料生产线、挤出制料生产线及现有项目团粒生产线
贮运工程

原料仓库
2000m2
2000m2
/
现有，本项目依托现有原料仓库
成品仓库
2000m2
2000m2
/
现有，本项目依托现有成品仓库
原料贮存区
300m2
300m2
/
依托现有厂房，将现有项目团粒车间改为原料贮存区
公用工程

供水

20t/h
20t/h
/

当地自来水管网，现有
排水

雨水管网
20t/h
20t/h
/

经市政管网排入区内雨水管网，现有
污水管网
10t/h
10t/h
/

接管江阴市青南污水处理有限公司处理，现有
供电

630KVA×2
630KVA×2
/

利用现有
环保工程

废气

静电除油+二级活性炭吸附装置
1套，风量25000m3/h（DA001）
1套，风量25000m3/h（DA001）
/

收集效率90%，处理效率90%，处理现有项目螺杆挤出、纺丝、煅烧、卷绕环节产生的有机废气
静电除油+二级活性炭吸附装置
1套，风量15000m3/h（DA002）
1套，风量15000m3/h（DA002）
/
收集效率90%，处理效率90%，现有项目热定型、烘干、浸油环节产生的有机废气
干式过滤器+静电除油+活性炭吸附装置
1套，风量8000m3/h（DA003）
0
-1套
收集效率90%，处理效率90%，处理现有项目团粒生产线产生的颗粒物及有机废气，因泡料车间重新布局，现淘汰；将现有项目团粒生产线与本项目团粒生产线产生的颗粒物及有机废气收集后经废气治理设施处理，尾气通过15m高排气筒DA003达标排放
布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置
2套，风量10000m3/h（DA003）
1套，

风量

11000

m3/h
总风量

15000

m3/h

（DA

003）
+1套，

风量

11000

m3/h
总风量

15000

m3/h（DA

003）
现有项目团粒生产线颗粒物收集效率90%，处理效率99%，有机废气收集效率90%，处理效率90%，本项目团粒生产线颗粒物收集效率99%，处理效率99%，有机废气收集效率90%，处理效率90%，处理现有项目团粒生产线与本项目团粒生产线产生的颗粒物及有机废气，新增
1套，

风量

4000

m3/h
+1套，

风量

4000

m3/h
颗粒物收集效率99%，处理效率99%，有机废气收集效率90%，处理效率90%，处理本项目摩擦制料生产线与挤出制料生产线产生的颗粒物及有机废气，新增
废水

生活污水

化粪池30m3
化粪池30m3
/

依托现有，接管市政污水管网，排入江阴市青南污水处理有限公司处理
固废

一般工业固体废物贮存场

50m2
60m2
+10m2
利用现有，新增10m2
危废仓库

20m2
30m2
+10m2
利用现有，新增10m2
噪声
噪声
隔声量≥25dB(A)
厂界达标排放
环境风险
事故应急池
60m3
150m3
+90m3
收集事故废水，新增90m3
辅助工程
冷却水
冷却塔
2座，50t/h；

1座2.5t/h
2座，50t/h；

1座2.5t/h
/
/
3、主要原辅材料消耗

表2-3   全厂主要原辅材料清单

厂区

名称

年用量t

性状

最大储存量t

包装规格
搬迁前
搬迁后
增减量
老厂区
聚酯切片
7500
7500
0
固态

750
吨袋
净瓶片料
7500
7500
0
固态
750
吨袋

纺丝油剂
30
30
0
液态
6

170kg/铁桶
涤纶废丝、废布*
0
5000
+5000
固态
500
吨袋
机油
0
0.2
+0.2
液态
0.2
170kg/铁桶
活性炭
3.294
9.8985
+6.6045
固态
1
25kg /箱
新厂区
涤纶废丝、废布*
5000
0
-5000
固态
0
吨袋
机油
0.2
0
-0.2
液态
0
170kg/铁桶
活性炭
6.4
0
-6.4
固态
0
25kg /箱
备注：涤纶废丝、废布主要来自周边地区的服装及纺织生产企业的涤纶边角料、化纤厂的涤纶废丝，不进口。外购的涤纶废丝、废布较清洁，无需清洗。
本项目主要原辅材料成分、理化性质及毒理毒性见表2-4。
表2-4  主要原辅材料成分、理化性质和毒理毒性

名称

成分、理化特性

燃烧爆炸性

毒理毒性

涤纶废丝、废布
本项目泡料主要原料为涤纶废丝、废布，主要成分为PET，含量99.9%以上。涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（MEG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维，纤维用PET树脂的分子量通常为15000-22000，纯PET熔点为267℃，工业生产的PET熔点一般在255-264℃之间。分解温度为353℃，热变形温度75-115℃，熔体密度为1.220g/cm3 (270℃) 。
可燃
无毒
机油
油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。闪点76℃；引燃温度248℃，用于机械的摩擦部分,起润滑、冷却和密封作用。
可燃
LD50＞5000mg/kg（大鼠经口）
4、主要的生产设备
表2-5  全厂建设项目主要设备清单

厂区

类

别
生产单元
名称

规格型号

设施参数
设备数量

建设情况
搬迁前
搬迁后
增减量
老厂区
生

产

设

备
前纺设备
真空干燥机
VC356A
处理量2t/d
12
12

0
已建
真空泵

SL-600
22kW
4
4
0
已建
螺杆机挤出机及纺丝箱体
JWMφ95

处理量10t/d
3
3
0
已建
JWMφ120
处理量12t/d
3
3
0
已建
JWMφ150
处理量10t/d
2
2
0
已建
卷绕机
GHV-455

处理量20t/d
3
3
0
已建
涨力架

/

20kW
3
3
0
已建
环吹风装置
/

处理量20t/d
3
3
0
已建
丝桶往复机
GXL-21

处理量20t/d
3
3
0
已建
保温炉

/

处理量20t/d
4
4
0
已建
真空煅烧炉
ZKL-L

处理量1.5m3/h
8
8
0
已建
滤网环保干洗机
无锡宏先
处理量2t/d
2
2
0
已建
螺杆挤出机循环水泵
IS80-65-160

7.5kW
3
3

0

已建
后纺设备
集束架

HV942B

处理量20t/d
3
3
0

已建
曳引机

HV543

处理量20t/d
3
3
0

已建
导丝机

HV543

处理量20t/d
3
3
0

已建
蒸汽加热箱
HV643

处理量20t/d
3
3
0

已建
一道七辊牵伸机
GHV848-1000

处理量20t/d
3
3
0

已建
二道七辊牵伸机

JHV848-2000
处理量20t/d
3
3
0
已建
三道七辊牵伸机

JHV848-3000

处理量20t/d
3
3
0
已建
热定型机

B061

处理量20t/d
3
3
0
已建
卷曲机

HV744

处理量20t/d
3
3
0
已建
切断机

SC-Ⅱ

处理量20t/d
3
3
0
已建
打包机

HVC250

处理量20t/d
3
3
0
已建
团粒

生产线
粉碎机

/

处理能力0.025t/h
5
5
0
已建

泡料机

SHWT-100

处理能力0.025t/h
5
5
0
已建

摩擦制料生产线
破碎机
830-15
处理能力0.125t/h
0
2
+2
新增
摩擦机
MH500-8330
处理能力0.125t/h
0
2
+2
新增
挤出制料生产线
破碎机
INTAREMART/TE
处理能力0.125t/h
0
2
+2
新增
干燥机
/
处理能力0.125t/h
0
2
+2
新增
螺杆挤出机
/
处理能力0.125t/h
0
2
+2
新增
切料机
/
处理能力0.125t/h
0
2
+2
新增
团粒生产线
破碎机
INTAREMART/TE
处理能力0.075t/h
0
8
+8
新增
团粒机
SHWT-600
处理能力0.075t/h
0
8
+8
新增
辅助设备
冷却塔
50t/h
7.5kW
2
2
0
已建

3T
2.5t/h
0
1
+1
新增
空压机
A22/7

22kW
2
2
0
已建
废气处理设施
/

/

3
4
+1
已建
办公空调
3匹
2.2kW
4
4
0
已建
变压器
/

630KVA
2
2
0
已建

新厂区
生产设备
摩擦制料
破碎机
/
/
2
0
-2
淘汰
摩擦机
/
/
2
0
-2
淘汰
挤出制料
破碎机
/
/
2
0
-2
淘汰
干燥机
/
/
2
0
-2
淘汰
螺杆挤出机
/
/
2
0
-2
淘汰
切料机
/
/
2
0
-2
淘汰
团粒
破碎机
/
/
8
0
-8
淘汰
团粒机
/
/
8
0
-8
淘汰
辅助设备
冷却塔
3T
/

1

0

-1
淘汰
5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米用地现状

地理位置：本项目位于江阴市青阳镇圣杨路27号，具体地理位置见附图1。

厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧为空地，南侧为青祝河，西侧为江阴市青阳铝箔复合材料有限公司，北侧为圣杨路，本项目泡料车间距离沈家村村民住宅最近距离为119米，距离谢家村村民住宅最近距离为188米，距离姚家村民住宅最近距离为335米，距离刘家村村民住宅最近距离为285米。全厂厂界距离沈家村村民住宅最近距离为56米，距离谢家村村民住宅最近距离为146米，距离姚家村民住宅最近距离为320米，距离刘家村村民住宅最近距离为223米。厂界周围500米卫星图见附图2、附图3。

厂区平面布置：本项目利用现有厂房进行建设，具体车间平面布置图见附图4。

6、工作制度及劳动定员

工作制度：现有项目差别化涤纶短纤维实行“三班”24小时生产制度，团粒生产线实行“夜班”8小时生产制度，本项目实行昼夜“两班”16小时生产制度，年有效工作日均为300天。

劳动定员：老厂区现有劳动定员100人，本次新增劳动定员30人，原新厂区30人淘汰，故迁建后全厂劳动定员仍为130人。

7、水（汽）量平衡

现有项目水平衡见下图2-1、图2-2。
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图2-1  老厂区已建项目水量平衡图  单位t/a
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图2-2  新厂区未建项目水量平衡图  单位t/a
本项目水平衡见下图2-3。
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图2-3  本项目水量平衡图  单位t/a
搬迁后全厂水平衡见下图2-4。
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图2-4  搬迁后全厂水量平衡图  单位t/a
8、物料平衡

表2-6 本项目产品物料平衡表   

生产线

入方（t/a）
出方（t/a）
原辅材料

产污

产品 

名称
数量

废水

废气

固废

数量

本项目泡料
涤纶废丝、废布
5000
/
/
颗粒物
1.875
杂质废料
5
泡料：≈5000

/
/
/

/

非甲烷总烃
1.75
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/

/

/

/

/
/

/
合计

5000
合计

0

合计

3.625
合计

5


	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程

本项目2条环保型摩擦制料生产线、2条挤出制料生产线、8条团粒生产线，设计产能为年产5000吨泡料。具体生产工艺见下图（其中G—废气、S—固废、N—噪声），工艺流程图如下。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-5  泡料生产工艺流程及产污环节图
其它产污情况说明：

除尘装置收集的收集尘S2、除油装置收集产生废油S3、活性炭装置吸附饱和后更换的废活性炭S4、设备维护保养产生废机油S5，厂区职工生活污水W1，配套公辅设备冷却塔、风机噪声N，职工日常办公生活过程中产生的生活垃圾S6。

3、本项目产污环节汇总

表2-7  本项目主要产污环节和排污特征

类别
代码
产生点
污染物
特征
去向
废气
G1
破碎
颗粒物
间断
颗粒物收集效率99%，有机废气收集效率90%，经两套“布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置”处理，尾气合并一根15m排气筒DA003排放
G2
摩擦
有机废气
间断
G3
挤出
有机废气
间断
G4
团粒
有机废气
间断
废水
W1
职工生活
COD、SS、NH3-N、TP、TN

间断
经化粪池处理后接管江阴市青南污水处理有限公司处理
噪声
N

破碎机、摩擦机、干燥机、螺杆挤出机、切料机、团粒机、风机等
噪声
连续
车间内，选用低噪声设备
固废
S1
人工分选
杂质废料
间断
外售综合利用
S2
废气处置
收集尘
间断
外售综合利用
S3
废油

间断
委托有资质单位处置
S4
废活性炭
间断
委托有资质单位处置
S5
设备维护
废机油
间断
委托有资质单位处置
S6
职工生活
生活垃圾
间断
环卫清运、填埋


	与项目有关的原有环境污染问题
	江阴市金盛特种纤维有限公司位于江阴市青阳镇圣杨路27号，主要从事涤纶短纤维制造，公司“年产15000吨差别化涤纶短纤维新建项目”环境影响报告表于2021年5月27日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许〔2021〕1161号），《废气治理设施改造项目环境影响登记表》于2021年8月31日通过备案（主要内容：将团粒废气处理设施脉冲式滤筒+二级活性炭吸附装置改为干式过滤器+静电除油+活性炭吸附装置），该项目于2021年12月10日通过建设项目竣工环境保护验收，项目已达产，实际产能为年产15000吨差别化涤纶短纤维。为了进一步提升企业竞争力，公司租赁位于江阴市青阳镇振阳路17-1号江阴市希旺五金科技有限公司的闲置厂房进行异地扩建，设计产能为年产5000吨泡料，该项目于2023年6月14日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许〔2023〕1150号），该项目未建设。公司老厂区已申领排污许可证，编号：91320281MA1PY6YJ59001R，有效期限2021-10-05至 2026-10-04。新厂区项目实际未建设，未申领排污许可证。
一、现有项目基本情况

建设、审批以及验收情况见表2-8。

表2-8  现有项目建设、审批、排污许可以及验收情况

项目

项目名称

审批情况
排污许可
验收情况
1
《年产15000吨差别化涤纶短纤维新建项目》环境影响报告表
锡行审环许〔2021〕1161号

无锡市行政审批局

2021年5月
91320281MA1PY6YJ59001R，

有效期限2021-10-05至 2026-10-04

2021年12月10日通过建设项目竣工环境保护验收
2
《废气治理设施改造项目》环境影响登记表
备案号：202132028100001305

2021年8月31日
/
3
《年产5000吨泡料扩建项目》环境影响报告表
锡行审环许〔2023〕1150号
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	现有项目工艺流程

1、已批已验项目

老厂区年产15000吨差别化涤纶短纤维新建项目于2021年12月10日通过建设项目竣工环境保护验收。工艺流程如下：
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图2-6  差别化涤纶短纤维生产工艺流程及产污环节图
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图2-7  过滤网和喷丝板煅烧和干洗工艺流程及产污环节图

[image: image9.png]B, HiAk R

v

W N
WOCHIGE Vo G FERESE . Gk Gl

_i/ Ii > Nt





图2-8 团粒生产工艺流程及产污环节图

2、已批未建项目

新厂区年产5000吨泡料扩建项目已批未建。工艺流程如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-9 已批未建泡料生产工艺流程及产污环节图
与本项目有关的原有污染情况

本报告已建项目以监测数据说明，未建项目以原环评数据说明。
（1）废气

老厂区已建项目前纺工序产生的废气经静电除油+二级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒(DA001)排放，后纺工序产生的废气经静电除油+二级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒(DA002)排放，团粒工序产生的废气经干式过滤器+静电除油+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒(DA003)排放。根据南京万全检测技术有限公司检测报告（报告编号：NVTT-2021-Y0594，采样时间2021.10.20~2021.10.21），现有项目废气达标分析情况见下表。

表2-9  现有项目有组织废气验收监测结果（已建）
监测
点位
监测时间
污染物
排放状况
执行标准
排放
去向
浓度（mg/m3）
速率(kg/h)
浓度（mg/m3）
速率(kg/h)
DA001/前纺工序
2021.10.20
非甲烷总烃
0.57
4.42×10-3
60
/
DA001
2021.10.21
非甲烷总烃
0.56
4.38×10-3
60
/
DA002/前纺工序
2021.10.20
非甲烷总烃
0.573
1.39×10-2
60
/
DA002
2021.10.21
非甲烷总烃
0.55
1.52×10-2
60
/
DA003/团粒工序
2021.10.20

颗粒物
4.8
6.64×10-2
20
/
DA003
非甲烷总烃
0.57
7.93×10-3
60
/
2021.10.21
颗粒物
4.8
6.70×10-2
20
/
非甲烷总烃
0.58
8.10×10-3
60
/
表2-10  现有项目无组织废气监测结果（已建）
检测项目
采样时间
监测点位
检测结果mg/m3
执行标准
颗粒物
2021.10.20
上风向G1

0.77
1.0
下风向G2

1.00
下风向G3

1.02
下风向G4

1.03
2021.10.21
上风向G1
0.70
下风向G2
1.02
下风向G3
1.02
下风向G4
1.02
非甲烷总烃
2021.10.20
上风向G1

0.254
4.0
下风向G2

0.341
下风向G3

0.361
下风向G4

0.372
车间门口G5
1.29
6
2021.10.21
上风向G1
0.267
4.0
下风向G2
0.352
下风向G3
0.353
下风向G4
0.361
车间门口G5

1.31
6
由检测结果可知，现有项目DA001前纺工序排气筒中非甲烷总烃达到了 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，DA002后纺工序排气筒中非甲烷总烃达到了《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，DA003团粒工序排气筒中非甲烷总烃和颗粒物均达到了《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。
无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，厂区内VOCs无组织排放达到了(GB37822-2019)《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1特别排放标准。

新厂区年产5000吨泡料扩建项目未建设，原环评设计摩擦制料生产线、挤出制料生产线废气分别收集后并入一套“布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附”废气处理设备，团粒生产线废气合并至另一套“布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附”废气处理设备，尾气汇入同一根15m高排气筒DA001排放，根据原环评数据，其产排情况见下表。

表2-11  现有项目有组织废气产排情况（未建）

污染源产生点

污染物名称
设计风量 (m3/h)
产生状况

治理措施

捕集率

%

去除率

%

排放状况

排放高度（m）
排放

方式
浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

产生量(t/a)
浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

排放量(t/a)
破碎
颗粒物
10000

103.13
1.03
1.8563
布袋除尘+静电除油+二级活性炭
99
99
1.03
0.0103
0.0186
15
DA001
摩擦、挤出、团粒
非甲烷总烃
43.75
0.438
1.575
90
90
4.38
0.0438
0.1575
表2-12 现有项目无组织排放废气产排情况（未建）
污染源产生点

污染物名称

排放量（t/a）

面源面积m2
面源高度m

排放方式

破碎
颗粒物
0.0187

3500

6

无组织

摩擦、挤出、团粒
非甲烷总烃
0.175

（2）废水

老厂区已建项目产生的蒸汽冷凝水为洁净水，回用于油剂调配用水和夹套冷却用水，不外排；生活污水1200t/a经化粪池预处理后接入江阴市源通综合污水处理有限公司（于2023年6月29日被江阴市青南污水处理有限公司收购）集中处理。污水厂处理后出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后排入锡澄运河。根据南京万全检测技术有限公司检测报告（报告编号：NVTT-2021-Y0594，采样时间2021.10.20~2021.10.21），回用水水质以及生活污水接管水质达标情况见下表。
表2-13  现有项目生活污水接管口/冷却水回用口检测结果及分析（已建）
采样

日期

采样

点位

检测项目

检测结果

执行接管标准

是否

达标

第一次
第二次
第三次
第四次
2021.10.20
生活污水接管口

pH值（无量纲）

7.1
7.2
7.2
7.2
6-9
达标
悬浮物
118
135
151
142
≤400
达标
化学需氧量
123
126
149
132
≤500
达标
氨氮
11.9
12.8
14.5
13.1
≤45

达标

总磷
1.27
1.30
1.48
1.38
≤8

达标

总氮
17.7
17.4
17.9
17.8
≤70

达标

2021.10.21
生活污水接管口

pH值（无量纲）
7.2
7.2
7.2
7.2
6-9
达标
悬浮物
104
116
137
128
≤400
达标
化学需氧量
117
129
134
130
≤500
达标
氨氮
11.9
13.2
14.5
13.9
≤45
达标
总磷
1.07
1.19
1.41
1.30
≤8

达标

总氮
18.2
17.2
18.0
16.9
≤70

达标

2021.10.20
冷却水回用口
pH值（无量纲）
7.2
7.2
7.2
7.2
6.5-8.5
达标
悬浮物
16
22
17
20
-

达标
化学需氧量
17
18
16
13
60
达标
石油类

0.28
0.26
0.23
0.21
1

达标
2021.10.21
冷却水回用口
pH值（无量纲）
7.2
7.2
7.2
7.2
6.5-8.5
达标
悬浮物
18
20
22
15
-
达标
化学需氧量
15
17
14
18
60
达标
石油类
0.23
0.20
0.22
0.23
1
达标
由检测结果可知，现有项目生活污水接管口所测氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级接管标准，pH、COD、SS 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；冷却水排放口满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1工艺与产品用水要求。

新厂区年产5000吨泡料扩建项目未建设，原环评不涉及生产废水，生活污水360t/a经化粪池预处理后接入江阴市源通综合污水处理有限公司（于2023年6月29日被江阴市青南污水处理有限公司收购）集中处理。污水厂处理后出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后排入锡澄运河，其产排情况见下表。

表2-14  现有项目废水污染接管情况（未建） 

分类

废水量

m3/a

污染物

名称

污染物产生量

治理

措施

污染物处理排放量

排放方式
与去向
浓度

mg/L

产生量

t/a

浓度

mg/L

排放量

t/a

生活污水

360

COD

500

0.1800 
化粪池

预处理

400/50

0.1440/0.0180
接管江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理，尾水最终进入锡澄运河
SS

400

0.1440 
300/10

0.1080/0.0036
NH3-N

35
0.0126 
35/4

0.0126/0.0014
TN

40
0.0144 
40/12

0.0144/0.0043
TP

5
0.0018 
5/0.5

0.0018/0.0002
*说明：“/”左侧指进入污水处理厂的接管量，“/”右侧指污水处理厂外排量，下同。
（3）固体废物

老厂区已建现有项目固体废物主要为废包装袋、滤尘、废过滤网、废喷丝板、废油剂桶、废油剂、废油、废活性炭以及生活垃圾，废包装袋、滤尘、废过滤网、废喷丝板收集后外售；废油剂桶、废油剂、废油、废活性炭交有资质单位合理处置；生活垃圾由环卫部门统一集中收集后处置，固废均不外排。
表2-15  现有项目固体废物利用处置方式评价表（已建）
固废名称

产生工序
属性

废物种类
废物代码

产生量t/a

利用处置方式

利用处置单位

废包装袋
原料包装
一般固废

SW17

900-003-S17

3
综合利用

外售综合利用
滤尘
废气处理
SW17

900-099-S17

0.0243
废过滤网
螺杆机出
SW17
900-099-S17
3
废喷丝板
纺丝
SW17
900-099-S17
1
废油剂桶
原料包装
危险固废

HW49
900-041-49
2
委托处置
交有资质单位合理处置
废油剂
卷绕、浸油
HW08
900-249-08
0.3
废油
废气处理
HW08

900-249-08

0.972
废活性炭
废气处理
HW49
900-039-49
3.89
生活垃圾
职工生活
生活垃圾

SW64

900-099-S64

20.4
卫生填埋

环卫部门
新厂区年产5000吨泡料扩建项目未建设，原环评项目产生的主要固体废物为杂质废料、收集尘、废油、废机油、废活性炭及职工生活产生的生活垃圾。杂质废料、收集尘收集后外售，废油、废机油、废活性炭交有资质单位合理处置；生活垃圾由环卫部门统一集中收集后处置，固废均不外排。
表2-16  现有项目固体废物利用处置方式评价表（未建）
固废名称

产生工序
属性

废物种类
废物代码

产生量t/a

利用处置方式

利用处置单位

杂质废料
人工分选
一般固废

SW17

900-099-S17

5
回收利用

外售综合利用
收集尘
废气处理
SW17

900-099-S17

1.8377
废油
危险固废

HW08
900-249-08
0.7875
委托处置
交有资质单位合理处置
废活性炭
HW49
 900-039-49
7.1875
废机油
设备维护
HW08

900-249-08
0.2
生活垃圾
职工生活
生活垃圾

SW64

900-099-S64

6.12
卫生填埋

环卫部门
（4）噪声

老厂区已建项目噪声源主要为真空干燥机、螺杆挤压机、纺丝箱体、卷绕机、环吹风装置、丝桶往复机、真空煅烧炉、滤网环保干洗机、牵伸机、热定型机、卷曲机、切断机、空压机、风机以及冷却塔等，噪声源强≤90dB(A)。优先选用低噪声设备、噪声源设置在车间内、合理布局、车间厂房隔声及距离衰减、相应减振措施等降噪措施来降低噪声对周围环境的影响。根据南京万全检测技术有限公司检测报告（报告编号：NVTT-2021-Y0594，采样时间2021.10.20~2021.10.21），现有项目东侧、西侧、北侧厂界噪声3个测点昼间、夜间等效声级均达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，南侧厂界噪声1个测点昼间、夜间等效声级均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准。现有项目厂界达标情况见下表。

 表2-17  现有项目厂区周边环境噪声检测结果   单位dB(A)

序号

监测点位

2021.10.20
2021.10.21
昼间dB（A）

夜间dB（A）

昼间dB（A）

夜间dB（A）

18:00-18:13
22:00-22:15
17:50-18:02
23:11-23:25
1
东厂界外1米Z1
53.4
43.7
53.2
43.5
2
西厂界外1米Z3
55.5
44.8
55.9
44.9
3
北厂界外1米Z4
56.3
45.6
56.4
45.7
标准限值
65
55
65
55
4
南厂界外1米Z2
52.7
43.2
52.4
43.5
标准限值

70
55
70
55
评价

达标

达标

达标

达标

新厂区年产5000吨泡料扩建项目未建设，项目主要噪声源为破碎机、摩擦机、干燥机、挤出机、切料机、团粒机等生产设备以及辅助设备冷却塔、风机等，其噪声源强约72~85dB(A)。噪声设备经围墙隔声、减振等措施治理后，各边界的昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值要求。
（5）总量控制指标

现有项目全厂污染物排放总量指标如下表。
表2-18 现有项目全厂污染物排放总量指标
种类

污染物名称

核定排放量t/a

实际排放量t/a
废气

有组织

颗粒物
0.0213
0.0027
非甲烷总烃
0.3135
0.1560
无组织

颗粒物
0.0217
0.003
非甲烷总烃
0.3682
0.1932
合计

颗粒物
0.043
0.0057
非甲烷总烃
0.6817
0.3492
废水

生活污水

废水量
1560
1200
COD
0.3/0.0780
0.54/0.06
SS
0.263/0.0156
0.42/0.012
氨氮
0.0284/0.0062
0.054/0.0048
总氮
0.0355/0.0187
0.084/0.0144
总磷
0.0034/0.0008
0.0096/0.0006
四、项目地污染情况

本项目利用自有厂房进行建设，项目建设地为现有项目生产地，项目地不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。

五、主要环境问题及“以新带老”措施

1、车间布局调整、废气处理工艺升级

车间布局调整：迁建后厂区设立独立泡料车间，整合布置四类生产线：现有项目团粒生产线设备（加工现有化纤项目产生的废丝、熔体胶块）、本项目搬迁的团粒生产线、摩擦制料生产线及挤出制料生产线（本次新增的泡料项目）。

废气处理工艺升级：淘汰现有团粒生产线配套的“干式过滤器+静电除油+活性炭吸附”装置，针对同种废气重新规划收集处理体系，调整后现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放。

调整后的达标分析具体见四、主要环境影响和保护措施的废气章节。
2、执行标准更新

①废气标准更新
根据《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）：“具有聚合、纺丝和后处理工序的独立合成纤维排污单位污染物排放浓度按照GB 31571和GB 31572确定，仅有纺丝、后处理工序的独立合成纤维以及循环再利用涤纶纤维排污单位污染物排放浓度按照GB 16297和GB 37822确定”，故现有项目差别化涤纶短纤维前纺车间、后纺车间产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034—2019）：“废塑料加工工业排污单位污染物排放浓度按照GB 16297和GB 14554确定”，故现有项目泡料机产生的颗粒物、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。

②废水标准更新
《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)已被GB/T19923-2024《城市污水再生利用 工业用水水质》代替，故回用水执行GB/T19923-2024《城市污水再生利用 工业用水水质》表1中工艺用水、产品用水要求。

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）的7.1.2现有城镇污水处理厂自本文件实施之日起3年后执行，文件实施日期为2023年3月28日，故江阴市青南污水处理有限公司出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中C标准。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	    建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）

1、大气环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用《江阴市生态环境状况公报》（2025年度）数据。

    2024年环境空气质量状况显示，项目所在区域SO2、NO2、PM10年平均浓度、CO日平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表1中过渡阶段二级标准要求，PM2.5年平均浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准，因此，该区域为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划。

2、地表水

项目所在地纳污河流为锡澄运河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，锡澄运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《江阴市生态环境状况公报》（2025年度），江阴市水环境水质情况如下：

2025年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。

①国省考断面

2025年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中12个断面达到Ⅱ类。

②饮用水水源地

2025年，全市饮用水以集中供水为主，以地表水为主要水源，共设3个饮用水源水质监测断面，分别位于长江小湾、肖山湾和西石桥断面。
按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准评价，2025年小湾、肖山湾、西石桥饮用水源地水质良好，水质达标率为100%，与2024年持平；109项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。

③市域重点河流

2025年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面15个，Ⅲ类水质断面7个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2024年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升9.1个百分点。
故根据《江阴市生态环境状况公报》（2025年度），锡澄运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3、声环境

厂界周围50米范围内无声环境保护目标，根据《江阴市生态环境状况公报》（2025年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。

4、生态环境

   本项目不属于园区外新增用地建设项目，且厂界外500米范围内无生态环境保护目标，故不用进行生态现状调查。

5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

6、地下水、土壤环境

本项目周边无地下水、土壤环境保护目标，正常运营情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

500米范围内的环境空气保护目标见表3-3。

表3-3  环境空气保护目标一览表

序号

名称

坐标/º

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对泡料车间距离/m

相对厂界距离/m
经度

纬度

1

沈家村
120.260289

31.754842
居民区

居民区，50户

二类区

北
119
56
2
谢家村
120.261995
31.755178
居民区

居民区，20户
二类区

东北
188
146
3
刘家村
120.257151
31.755550
居民区

居民区，30户
二类区

西北
285
223
4
姚家
120.264935

31.752696
居民区
居民区，80户
二类区
东北
335
320
本项目生活污水最终排放河体为锡澄运河，雨水通过市政管网进入青祝河，均为项目水环境保护目标，见表3-4。

表3-4   水环境保护目标

保护对象
保护内容
相对厂界
相对排放口
与本项目的水力联系
距离
坐标/º
高差
距离
坐标/º
经度
纬度
经度
纬度
锡澄运河
水质
1240
120.246178
31.753989
0

1305
120.246650
31.755453
纳污水体
青祝河
20
120.259822
31.752297
0

20
120.259954
31.752626
接入雨水
本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目利用自有厂房，用地范围内无生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	废气：

本项目执行标准：DA003排气筒中颗粒物、非甲烷总烃、乙醛执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，颗粒物、非甲烷总烃、乙醛无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内VOCs无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。
表3-5  废气排放标准限值表

排气筒名称

污染物名称

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

排气筒高度（m）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

标准

DA003/

本项目团粒生产线、摩擦制料生产线、挤出制料生产线、现有项目团粒生产线
颗粒物
20
1
15
0.5
江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准
非甲烷总烃
60
3
15
4.0
乙醛
20
0.036
15
0.01
表3-6   厂区内VOCs无组织排放限值

污染物
特别排放限值(mg/m3)

限值含义
无组织排放监控位置
标准来源
NMHC

6

监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准
20

监控点处任意一次浓度值
2、废水：现有项目产生的蒸汽冷凝水回用于油剂调配用水和夹套冷却用水，本项目无生产废水产生，迁建后全厂生活污水接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）的7.1.2现有城镇污水处理厂自本文件实施之日起3年后执行，文件实施日期为2023年3月28日，故出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中C标准后排入锡澄运河。        

表3-9  污水接管标准和排放标准    (单位：mg/L，pH无量纲）

项目
污水处理厂接管标准

污水处理厂排放标准

日均排放限值
一次监测排放限值
pH
6～9
6～9
/
COD
500
50
75
SS
400
10
/
氨氮
45
4（6）
8（12）
总氮
70
12（15）
15（20）
总磷
8
0.5
1
注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
3、噪声：营运期厂界东侧、西侧及北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，项目南侧厂界距离内河航道青祝河20米，故厂界南侧执行4类标准。
表3-11  噪声排放标准限值表
标准

昼间（6:00~22:00）

夜间（22:00~6:00）

厂界东侧、西侧及北侧噪声排放标准3类dB(A) 

65

55

厂界噪声南侧排放标准4类dB(A)
70
55
4、一般工业固废、危险废物暂存点执行标准：

本项目一般工业固体废物和危险废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16 号）要求；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总量

控制

指标
	结合项目排污特征，确定总量控制因子为：

废气：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物；

废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮；

固废：固体废物得到妥善处置，排放总量为零；

建设项目污染物排放总量指标见表3-12。

                表3-12  项目污染物排放总量申请指标     单位：t/a

污染物名称

现有项目

本项目

以新带老削减量

全厂排放总量

排放

增减量

实际排

放量

核定排

放量

产生量

削减量

排放量

废

气

有

组

织

颗粒物
0.0027
0.0213
1.8833
1.8644
0.0189
0.0213
0.0189
-0.0024t/a
非甲烷总烃
0.1560
0.3135
1.6695
1.5025
0.167
0.167
0.3135
0
无

组

织

颗粒物
0.003
0.0217
0.0217
0
0.0217
0.0217
0.0217
0
非甲烷总烃
0.1932
0.3682
0.1855
0
0.1855
0.1855
0.3682
0
合

计

颗粒物
0.0057
0.043
1.905
1.8644
0.0406
0.043
0.0406
-0.0024t/a
非甲烷总烃
0.3492
0.6817
1.855
1.5025
0.3525
0.3525
0.6817
0
废

水

废水量
1200
1560
360
0
360
360
1560
0
COD
0.54/0.06
0.3/0.0780
0.18 
0.036
0.1440/0.0180
0.1440/0.0180
0.3/0.0780
0
SS
0.42/0.012
0.263/0.0156
0.144 
0.036
0.1080/0.0036
0.1080/0.0036
0.263/0.0156
0
氨氮
0.054/0.0048
0.0284/0.0062
0.0126 
0
0.0126/0.0014
0.0126/0.0014
0.0284/0.0062
0
总氮
0.084/0.0144
0.0355/0.0187
0.0144 
0
0.0144/0.0043
0.0144/0.0043
0.0355/0.0187
0
TP
0.0096/0.0006
0.0034/0.0008
0.0018 
0
0.0018/0.0002
0.0018/0.0002
0.0034/0.0008
0
固

废

一般固废

/

/

6.8644
6.8644
/

/

0

0

危险废物

/

/

8.7321
8.7321
/

/

0

0

生活垃圾

/

/

6.12
6.12
/

/

0

0

备注：①/左侧指进入污水处理厂的接管量，/右侧指污水处理厂外排量；②以新带老削减量=老厂区300吨泡料削减量+新厂区5000吨泡料削减量。
由上表可见，迁建后全厂无生产废水排放，生活污水接管量为1560t/a，接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，水污染物排放总量为COD0.078t/a、氨氮0.0062t/a、总氮0.0187t/a和TP0.0008t/a，不新增总量；SS排放总量为0.0156t/a，作为环保部门考核指标。

本项目迁建后全厂大气污染物非甲烷总烃排放总量为0.6817t/a，颗粒物排放总量为0.0406t/a，在企业内部平衡，不新增总量。

固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	    1、废气

   （1）废气产排情况

本项目废气主要为破碎环节产生的颗粒物，摩擦制料、加热挤出、团粒环节产生的有机废气。根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），摩擦制料、加热挤出、团粒环节有机废气污染物控制项目为非甲烷总烃。
现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放；未被捕集的废气在车间内无组织排放。
废气产生及排放情况如下：
表4-1  有组织排放废气产生及排放情况

污染源产生点

排气量

(m3/h)

污染物名称

产生状况

治理措施

去除率(%)

排放状况

年运行时间（h）

排放高度（m）

排放

方式

浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

产生量(t/a)

浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

排放量(t/a)

本项目团粒生产线
11000
颗粒物
18.98
0.2088
1.0024
布袋除尘+静电除油+二级活性炭
99
0.1898
0.0021
0.01
4800
15

DA003
非甲烷总烃
16.11
0.1772
0.8505
90
1.611
0.0177
0.08505
现有项目团粒生产线
颗粒物

1.027
0.0113
0.027
99
0.0103
0.0001
0.0003
2400
非甲烷总烃
3.582
0.0394
0.0945
90
0.3582
0.0039
0.0095
本项目摩擦制料、挤出制料生产线
4000
颗粒物
44.475
0.1779
0.8539
布袋除尘+静电除油+二级活性炭
99

0.4448
0.0018
0.0086
4800
非甲烷总烃
37.725
0.1509
0.7245
90

3.7725
0.0151
0.07245
表4-2   排放口基本情况

编号

排气筒底部中心经纬度

排气筒底部海拔高度

排气筒高度

排气筒出口内径

烟气流速

烟气出口温度

经度

纬度

单位

/

/

m

m

m

m/s

℃

DA003
120.260523º

31.753340º

0

15
0.6
14.7
20

有组织排放达标性分析：    
表4-3  有组织达标性分析

污染源名称

排放方式

排放状况

执行标准

达标情况

浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

标准名称

浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

颗粒物

DA003
0.267
0.004
江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准

20
1
达标

非甲烷总烃
2.447
0.0367
60
3
达标

无组织排放达标性分析：
表4-4  无组织大气污染物产生源强

污染源位置
污染物名称
产生工序
排放量t/a
年运行时间h
排放速率kg/h
面源面积m2
面源高度m
泡料

车间
颗粒物
本项目破碎工序
0.0187
0.0217
4800
0.0039
0.0052
1000
6
现有项目团粒生产线
0.003
2400
0.0013
非甲烷总烃

本项目团粒、摩擦制料、加热挤出工序

0.175
0.1855
4800
0.0365
0.0409
现有项目团粒生产线

0.0105
2400
0.0044
无组织排放控制措施：

A工艺设计：按相关技术导则和规范合理安装集气装置，将集气罩尽可能包围并靠近污染源，减小吸气范围，保证生产过程中废气的收集效率，以减少无组织废气的排放；选用高质量的设备，提高安装质量，加强生产设备的密闭性，尽量减少废气从设备缝隙中无组织排放；加强车间内的空气流动，设置风量适中的排风扇，定期更换车间的空气，进一步削减无组织挥发气体对周围环境的影响；在车间外侧合理设置绿化，降低无组织排放废气的影响。

B过程控制：建设项目拟制定严格的设备检修规程，并增加设备检修频次，确保生产设备正常运行，保证设施各道环节的密封性能，防止因设备故障、泄漏导致的污染物失控排放。

C生产管理：加强对操作工的培训和管理，规范操作流程，以减少人为造成的废气无组织排放；制定完善的管理制度和奖惩机制，明确各道生产环节负责人，不让设备在无人看管的情况下运作。

企业通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少颗粒物、非甲烷总烃无组织排放，无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃满足DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准。

（2） 卫生防护距离   

企业卫生防护距离根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中的相关规定：不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离。

等标排放量计算公式：

Pi=Qc/Cm×106

式中：Pi—评价等级判别参数，即等标排放量，m3/h；
      Qc—单位时间的排放量，kg/h；
      Cm—环境空气质量标准，mg/m3。
表4-5  等标排放量计算

产生点

污染物

Qc（kg/h）

Cm（mg/m3）

Pi（m3/h）

泡料车间
颗粒物
0.0052
0.36
14444
非甲烷总烃
0.0409
2

20450
根据等标排放量计算，两种污染物的等标排放量相差不在10%以内，故选择非甲烷总烃计算卫生防护距离初值。
卫生防护距离计算公式：
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     式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量(kg/h)； 

Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值(mg/Nm3)；

L—大气有害物质卫生防护距离初值(m)；

r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)；

A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数；

大气污染物卫生防护距离见表4-7。

表4-6  污染源的卫生防护距离

产生点

污染物

Qc

Cm

r

A

B

C

D

L计

L

泡料车间
非甲烷总烃
0.0409
2.0
17.85
470
0.021
1.85
0.84
1.093
50
根据上表计算，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)：“6.1.1卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m；6.2当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大的为准。”因本项目非甲烷总烃中包含多种特征大气有害物质，故卫生防护距离提级为100米，本项目以泡料车间为界向外设置100米卫生防护距离，根据实际调查，卫生防护距离内没有居民，故本项目废气对周围环境影响较小。

（3）废气处理装置技术及经济可行性分析

本项目团粒生产线、现有项目泡料机产生的颗粒物和非甲烷总烃经布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高的排气筒（DA003）排放；摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物和非甲烷总烃经布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理后通过同一根15米高的排气筒（DA003）排放；未被捕集的废气在车间内无组织排放。
①废气防治措施流程图
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图4-1 废气处理工艺流程图

经上述措施处理后，建设项目废气对环境空气质量影响较小，建设项目废气处理措施技术经济可行。

（4）非正常排放情况

结合工程分析，本次评价主要考虑废气装置故障，直接排放的废气对环境可能造成影响。一般情况下，建设单位可在15min内发现状况并进行停产检修，非正常排放持续时间为15min，年发生频次为2次，年排放时间0.5h。

表4-7  非正常情况环境影响分析

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/（mg/m³）

非正常排放速率/（kg/h)

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

本项目团粒生产线、现有项目团粒生产线
检修、操作不正常：处理设备故障
颗粒物
20.01
0.2201
0.25

2

立即停产，及时修复废气处理设

非甲烷总烃
19.69
0.2166
2
本项目摩擦制料、挤出制料生产线
颗粒物
44.475

0.1779

0.25
2
非甲烷总烃

37.725

0.1509

    为减少不正常排放污染物，建议建设单位做好防范工作：

    a平时注意废气治理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。  

    b应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。

    c对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。

（5）大气环境监测计划

    根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42 93非金属废料和碎屑加工处理422 废塑料加工处理”，为简化管理，大气环境监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）制定。
表4-8  环境监测计划信息表
项目

类别

监测点位置

监测项目

监测频次

执行排放标准

废气

有组织

DA003
颗粒物

半年*
江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准

非甲烷总烃
半年
乙醛
半年
无组织

厂界无组织监控点

颗粒物

年
江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准

非甲烷总烃
年
乙醛
年
厂区内

非甲烷总烃

年
江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准
备注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），干法破碎工序产生的颗粒物监测频次为年，加热+挤出工序产生的颗粒物监测频次为半年，本项目破碎工序产生的颗粒物与现有项目团粒生产线泡料机产生的颗粒物处理后经同一根排气筒排放，故颗粒物监测频次取严为半年。 
（6）环境影响分析

现有项目团粒生产线、本项目团粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，摩擦制料生产线、挤出制料生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集，经一套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置处理，上述两股经处理后的废气，通过合并管道输送至同一根15米高排气筒（DA003）达标排放；未被捕集的废气在车间内无组织排放。DA003排气筒中排放的颗粒物及非甲烷总烃可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；无组织排放的颗粒物及非甲烷总烃可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、3标准。本项目周围卫生防护距离范围内无环境敏感目标，因此，本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。

2、废水

本项目老厂区新增劳动定员30人，厂区按“清污分流”制实施，无生产废水产生，生活污水新增产生量为360t/a，经化粪池预处理后的生活污水接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，建设地污水管网已建成，尾水中《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准后排入锡澄运河。

表4-9  本项目生活污水产排情况

废水来源

废水量t/a

污染物产生量

治理措施

污染物接管量

污染物最终排放情况

外排去向

污染物

名称

浓度

mg/L

产生量

t/a

浓度

mg/L

接管量t/a

浓度mg/L

排放量t/a

生活污水

360

COD
500
0.18 
化粪池

400
0.144
50

0.018
经化粪池预处理后接入江阴市青南污水处理有限公司处理达标后排入锡澄运河
SS
400
0.144 
300
0.108
10

0.0036
NH3-N
35
0.0126 
35
0.0126
4

0.0014
TN
40
0.0144 
40
0.0144
12
0.0043
TP
5
0.0018 
5
0.0018
0.5
0.0002
①污水厂概况

江阴市青南污水处理有限公司位于江阴市青阳镇街西路55号，主要接纳来自青阳镇工业园区和青阳镇区的工业、生活污水，总设计处理规模为10000吨/日，污水处理工艺采用高效气浮装置+反应沉淀池+水解池+好氧池+絮凝沉淀/絮凝膜深度处理，尾水最终排入锡澄运河。该污水厂处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准。污水厂的具体处理工艺见图4-2：
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图4-2  江阴市青南污水处理有限公司污水处理工艺流程图

②接管可行性分析

建设地污水管网已接通，生活污水经化粪池预处理达接管标准后接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理，尾水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，达标后排入锡澄运河，建设项目废水水质水量均在污水处理厂可接纳范围内。江阴市青南污水处理有限公司设计处理能力为1万t/d，能满足本项目1.2吨/天（年工作日按照300天计）的纳管要求，不会对该污水处理厂产生冲击负荷。因此本项目生活污水接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理可行。 

③管网配套可行性分析 

项目所在地污水管网与市政污水管网接管，生活污水接管至江阴市青南污水处理有限公司处理，从管网建设配套看是可行的。目前，项目所在区域具备接管条件。 

④排污口设置情况 

本项目设置雨水排放口、污水接管口各一个，排污口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求设置，雨水排放口前端设置明渠（排放口），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。从以上的分析可知，建设项目产生的生活污水接管排入江阴市青南污水处理有限公司集中处理可行。 

江阴市青南污水处理有限公司的进出水标准见表4-10。

表4-10 污水处理厂进出水标准单位：mg/L

指标

COD

SS

氨氮（NH3-N）

总磷（TP）

总氮（TN）

进水水质

500

400

45

8

70

出水水质

50

10

4
0.5
12

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-11。

表4-11  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

COD

SS

NH3-N

TP

TN

接入城镇污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW001

化粪池

沉淀

DW001

(是

(否

(企业总排

口雨水排放

口清净下水排放

口温排水排放

口车间或车间处理设施排放口

本项目所依托的江阴市青南污水处理有限公司废水间接排放口基本情况见表4-12。
表4-12  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

1

DW001

120.260209º
31.754029º
0.036
江阴市青南污水处理有限公司
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

流量产生期间

江阴市青南污水处理有限公司
COD

50

SS

10

NH3-N

4
TP

0.5
TN

12

    水环境影响评价结论：

对该污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合江阴市青南污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。

（3）地表水环境监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42 93非金属废料和碎屑加工处理422 废塑料加工处理”，为简化管理，本项目无生产废水产生，生活污水间接排放，不需开展环境监测计划。

    3、噪声

（1）噪声产排情况

本项目噪声源主要为破碎机、摩擦机、干燥机、螺杆挤出机、切料机、团粒机、风机等，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①生产设备均设置在车间内，合理布局，尽量远离最近敏感点；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④风机采用隔音罩进行降噪，并在隔音罩内使用隔音材料，使风机工作过程中发出的噪音被有效的隔绝掉；⑤加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施，在道路两旁，主厂房周围及其它声源附件，尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低厂界噪声水平。 


	运营

期环

境影
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	（2）噪声达标可行性分析

本项目50米范围内无敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，不进行敏感点现状监测及预测分析。进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量，本项目为迁建项目，以现有项目现状值叠加新增设备贡献值作为评价量。
经相应降噪措施和距离衰减后，厂界环境噪声的预测结果见下表：
表4-13  厂界环境噪声预测结果单位：dB（A）

位置

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

噪声值

昼

夜

昼
夜

昼
夜

昼
夜

破碎机
35.8 

30.3 

25.2 

24.1 

摩擦机
34.5 

25.3 

19.3 

19.1 

破碎机
32.6 

29.2 

26.1 

24.7 

干燥机
24.4 

19.2 

15.4 

14.7 

螺杆挤出机
31.6 

24.2 

19.7 

19.7 

切料机
29.5 

19.2 

14.1 

14.7 

破碎机
40.4 

33.0 

32.1 

32.4 

团粒机
40.5 

28.0 

25.8 

27.4 

DA003风机
39.0 

29.0 

24.5 

28.7 

贡献值
46.1

37.8

35.1

35.8

现状值

53.3

43.6

52.6

43.4

55.7

44.8

56.4

45.6

叠加值

54.1

48.0

52.7

44.5

55.7

45.2
56.4

46.0

标准值

65

55

70

55

65

55

65

55

经预测，东侧、西侧、北侧厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，南侧厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准。 

表4-14  工业企业噪声防治措施及投资表

噪声防治措施名称（类型）

噪声防治措施规模

噪声防治措施效果

噪声防治措施投资/万元

生产车间装隔声门窗

全厂

降噪25dB（A），厂界达标

5

生产车间、厂界墙体隔声，距离衰减

全厂

选用低噪声设备，安装减震垫

全厂设备

（3）噪声监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42 93非金属废料和碎屑加工处理422 废塑料加工处理”，为简化管理，噪声监测计划根据《《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定。
表4-15  营运期污染源监测计划

项目

类别

监测点位

监测项目

监测频次

执行排放标准

全厂

噪声

厂区边界外1m

等效噪声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3、4类标准

    4、固体废物

   （1）固废产生情况

本项目固体废物主要为杂质废料，布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置产生的收集尘、废油、废活性炭，废机油以及生活垃圾。

表4-16  本项目固体废物产生情况汇总表

序号

副产物名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量（t/a）

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

杂质废料
人工分选

固

杂棉、碎纸等
5

√

-

固体废物鉴别导则

2

收集尘
废气治理

固

粉尘
1.8644
3

废油
液

有机物
0.8348
4

废活性炭
固

活性炭、有机物
7.6973
5

废机油
设备维护

液

矿物油、杂质
0.2

6

生活垃圾

生产活动

固

生活垃圾

6.12

本项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-17。

表4-17  本项目固体废物分析结果汇总表

序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要

成分

危险特性鉴别方法

危险特性

废物种类

废物代码

估算产生量t/a

1

杂质废料
一般工业固废

人工分选
固

杂棉、碎纸等
《固体废物分类与代码目录》（2024年）
-

SW17

900-099-S17

5

2

收集尘
废气治理
固

粉尘
-

SW17

900-099-S17

1.8644
3

废油
危险废物
液

有机物
《国家危险废物名录》（2025年）
T，I
HW08

900-249-08
0.8348
4

废活性炭
固

活性炭、有机物
T

HW49

900-039-49
7.6973
5

废机油
设备维护
液

矿物油、杂质
T，I
HW08

900-249-08
0.2

6

生活垃圾

职工生活

固
生活垃圾

-

-

SW64

900-099-S64

6.12

工程分析中危险废物收集、贮存、运输、利用、处置采取的污染防治措施等相关情况，见表4-18。
表4-18  本项目危险废物汇总表

序号

废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

产废周期

危险

特性

最大贮存量（t/a）

占地面积（m2）

污染防治措施

1

废油
HW08
900-249-08
0.8348
废气治理
液

有机物
30d

T，I
0.2

1
贮存于危废仓库30m2
2

废活性炭
HW49
900-039-49
7.6973
固

活性炭、有机物
87d/

83d
T
3

5
3

废机油
HW08
900-249-08
0.2

设备维护
液
矿物油、杂质
1a
T，I
0.2

1
本项目固体废物利用处置方式见表4-19。

表4-19  本项目固体废物利用处置方式评价表

序号

固废名称

产生环节

属性

废物代码

产生量（t/a）

利用处置方式

利用处置单位

1
杂质废料
人工分选

一般固废

SW17

900-099-S17

5

综合利用

/

2
收集尘
废气治理

SW17

900-099-S17

1.8644
3

废油
危险废物

HW08

900-249-08
0.8348
委托处置

有资质单位处置

4

废活性炭
HW49

900-039-49
7.6973
5

废机油
设备维护
HW08

900-249-08
0.2

6

生活垃圾

生活活动

生活垃圾

900-099-S64

6.12

统一处置

环卫部门

迁建后全厂固体废物利用处置方式见表4-20。

表4-20  迁建后全厂固体废物利用处置方式评价表

序号

固废名称

产生环节

属性

废物代码

产生量（t/a）

利用处置方式

利用处置单位

1

废包装袋
原料包装
一般固废

SW17

900-003-S17
3
综合利用

/

2

收集尘
废气处理
SW17

900-099-S17
1.8644
3

废过滤网
螺杆机出
SW17

900-099-S17
3
4

废喷丝板
纺丝
SW17

900-099-S17
1
5

杂质废料
人工分选

SW17

900-099-S17

5

6

废油剂桶
原料包装
危险废物
HW49

900-041-49
2
委托处置
有资质单位处置
7

废油剂
卷绕、浸油
HW08

900-249-08
0.3
8

废油
废气处理
HW08

900-249-08
1.8068
9

废活性炭
废气处理
HW49

900-039-49
11.0773
10

废机油
设备维护
HW08

900-214-08

0.2

11

生活垃圾

生活活动

生活垃圾

900-099-S64

26.52

统一处置

环卫部门

（2）固废的安全贮存技术要求

    a、一般工业固体

根据项目一般工业固废产生情况，企业建设一般工业固体废物贮存场60m2（现有一般工业固体废物贮存场50m2，本次新增10m2，一般工业固体废物贮存场最大贮存能力为10t），安全贮存技术要求如下：

①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所，贮存场所不得露天堆放，应做好防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵要求。
②按照关于印发《一般工业固体废物环境管理工作指南》的通知（环办固体函【2026】18号）落实相应要求。
b、危险废物

根据项目危险废物产生情况，企业建设危废仓库30m2（现有危废仓库20m2，本次新增10m2，危废仓库最大贮存能力为10t），根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危废仓库，危废贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；本项目危险废物采取室内贮存库方式，贮存库内不同贮存分区之间采取隔离措施；贮存设施内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统；贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022 ）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。本项目产生的危废废物为废油、废活性炭、废机油，在常温下不具有挥发性，且液态危废废物废油、废机油采用密闭容器加盖贮存，下设托盘防渗漏，及时进行转移、处置，故在贮存措施到位、有效管理的情况下基本无废气产生。

    综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。

5、土壤、地下水

本项目废气中的主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，无生产废水排放，产生的危险废物主要有废油、废活性炭、废机油。本项目运营期地下水、土壤环境潜在污染源主要为：机油储存区、危废仓库、原料贮存区。废气通过大气沉降污染土壤，液态原辅料、危废通过地面漫流、垂直渗入污染地下水。按照“分区防控”的要求，提出以下保护措施及对策。  

①源头控制措施：项目废气、废水、固废均应得到合理处置，危险废物废切削液、清洗废液、废包装桶、废活性炭根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危废仓库，危废仓库应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 

②过程防治措施：厂区内采取合理绿化，降低废气排放对土壤的污染影响；采取合理的分区防渗措施，优化地面布局。 
③加强土壤、地下水环境保护队伍建设，由专人负责土壤、地下水污染防治的管理工作，制定土壤、地下水污染事故应急处理处置预案。
综上，本项目原料桶定期检查是否存在破损情况，有效防止泄漏事故，同时本项目拟采取分区防渗、厂区地面硬化、定期检查等完善的土壤、地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤、地下水环境污染，本项目产生的废气通过大气沉降对土壤环境影响较小，建设项目对土壤、地下水环境影响较小。因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。

6、生态

本项目利用现有厂房，不新增用地，不涉及生态影响。

7、环境风险

（1）项目危险物质识别
本项目风险单元涉及现有项目，故环境风险以全厂评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，全厂涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。
表4-21  危险物质数量与临界量比值一览表
物质名称

实际最大储存量q(t)

临界量Q（t）

q/Q

纺丝油剂
6
2500
0.0024
机油
0.2
2500
0.00008
危险废物（废油剂桶、废油剂、废油、废活性炭、废机油）

10

50

0.2

合计

0.20248﹤1

备注：临界量Q取值于《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，临界量50取值于表B.2的健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量。
由于企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1， q2， ...，qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t；

      Q1， Q2， ...，Qn--每种环境风险物质的临界量，t。

根据核算，比值Q小于1，风险潜势为Ⅰ。

（2）项目危险物质风险识别

①物质危险性识别

表4-22   物质风险识别一览表

名称
风险类型
事故后果
纺丝油剂、机油
泄漏、火灾
导致地表水、大气、土壤、地下水等污染和人畜伤害及财产损失
聚酯切片、净瓶片料、涤纶废丝、废布、活性炭
火灾
废包装袋、收集尘、废过滤网、废喷丝板、杂质废料
火灾
废油剂桶、废活性炭
火灾
废油剂、废油、废机油
泄漏、火灾

布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置
措施失效，火灾、爆炸
    ②生产系统危险性识别

    厂区内的生产设施主要可分为生产装置、贮运及环保工程等，具体见下表：

表4-33  主要生产设施及储运设施说明表

类别

名称

涉及主要物料

风险类型

事故后果

贮运工程
原料仓库

原料贮存区
纺丝油剂、机油
泄漏、火灾
导致地表水、大气、土壤、地下水等污染和人畜伤害及财产损失

聚酯切片、净瓶片料、涤纶废丝、废布、活性炭
火灾
环保工程

废气

布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置
颗粒物、非甲烷总烃
措施失效，火灾、爆炸

固废

危废仓库

废油剂、废油、废机油
泄漏、火灾
废油剂桶、废活性炭
火灾
一般工业固体废物贮存场
废包装袋、收集尘、废过滤网、废喷丝板、杂质废料
火灾
（3）企业风险源分布及影响途径

①对大气的污染

火灾、爆炸事故会产生次生/伴生污染物CO、颗粒物、NOx，导致局部空气恶化，并且可燃物质在燃烧过程中产生的有害气体颗粒物悬浮于空气中，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染。

②对水体的污染

燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分级而过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。

③对土壤、地下水的污染

泄漏后如因防渗措施不当，通过垂直入渗方式会对土壤、地下水产生一定影响，通过地表漫流进入附近地表水体。
（4）环境风险防范措施

①对大气的污染

火灾、爆炸事故会产生次生/伴生污染物CO、颗粒物、NOx，导致局部空气恶化，并且可燃物质在燃烧过程中产生的有害气体颗粒物悬浮于空气中，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染。

②对水体的污染

燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分级而过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。

③对土壤、地下水的污染

泄漏后如因防渗措施不当，通过垂直入渗方式会对土壤、地下水产生一定影响，通过地表漫流进入附近地表水体。

（5）环境风险防范措施及应急要求

a、风险防范措施

根据项目环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： 

①加强对原料仓库、危废仓库等风险单元的管理，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现火灾事故，液体原料贮存均设置托盘，防泄漏。 

②落实安全检查制度，定期检查风险单元，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。

③要加强对各岗位员工进行风险意识、风险辨识、安全技能、规章制度、应变能力等各方面的培训和教育。 

④企业应按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行风险控制措施。

8、电磁辐射。

本项目不涉及。




环境保护措施监督检查清单

表5-1  本项目环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA003/本项目摩擦制料生产线、挤出制料生产线、团粒生产线及现有项目团粒生产线
	颗粒物、非甲烷总烃、乙醛（有组织）
	2套布袋除尘+静电除油+二级活性炭吸附装置
	总风量为15000m3/h，本项目摩擦制料生产线、挤出制料生产线、团粒生产线颗粒物收集效率达99%，处理效率达99%，非甲烷总烃收集效率达90%，处理效率达90%；现有项目团粒生产线颗粒物及非甲烷总烃收集效率达90%，颗粒物处理效率达99%，非甲烷总烃处理效率达90%；颗粒物、非甲烷总烃、乙醛执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1标准（最高允许排放浓度分别为20mg/m3、60mg/m3、20mg/m3，最高允许排放速率分别为1kg/h、3kg/h、0.036kg/h）

	
	泡料车间/本项目摩擦制料生产线、挤出制料生产线、团粒生产线及现有项目团粒生产线
	颗粒物、非甲烷总烃、乙醛（无组织）
	加强车间通风
	无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、乙醛执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3标准（厂界颗粒物、非甲烷总烃、乙醛无组织排放监控浓度限值分别为0.5mg/m3、4mg/m3、0.01mg/m3，厂区非甲烷总烃监控点限值为6mg/m3）

	地表水环境
	DW001、污水排放口/办公生活
	pH值
COD

SS

氨氮

总氮

总磷
	经化粪池预处理后接入江阴市青南污水处理有限公司集中处理
	尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中C标准（日均排放限值pH6~9无量纲、COD50mg/L、SS10 mg/L、氨氮4.0 mg/L、总氮12 mg/L、总磷0.5 mg/L）

	声环境
	泡料车间
	破碎机、摩擦机、干燥机、螺杆挤出机、切料机、团粒机、风机等
	噪声
	选用低噪音设备、合理布局、置于室内
	东侧、西侧、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准（昼间≤65、夜间≤55）；南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中4类标准（昼间≤70、夜间≤55）

	电磁辐射
	无

	固体废物
	运营期：一般固废杂质废料、收集尘外售综合利用；废油、废活性炭、废机油委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	1、源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象产生。

2、分区防控，厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。
3、加强管理，加强对土壤环境监测和管理，建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

	生态保护措施
	本项目利用现有厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。

	环境风险

防范措施
	危险化学品运输要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线；原辅料储存区场所完善防淋、防渗、防雨等措施；项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度，加强管理工作；设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内运输以及使用；已建设1座事故应急池，容积为60m3，拟扩建至150m3，以收集消防事故废水，厂区雨水排口安装闸阀及监控设施；平时加强废气治理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，加强与园区的三级防控衔接。

	其他环境

管理要求
	1、排污许可管理

本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42 93非金属废料和碎屑加工处理422 废塑料加工处理”，为简化管理。
2、环保竣工验收要求

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

3、环境管理台账要求

公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

    4、排污口设置规范化根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。


六、结论

	综上所述，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.0057t/a
	0.043t/a
	/
	0.0406t/a
	0.0057t/a
	0.0406t/a
	+0.0349t/a

	
	非甲烷总烃
	0.3492t/a
	0.6817t/a
	/
	0.3525t/a
	0.02t/a
	0.6817t/a
	+0.3325t/a

	废水
	水量
	1200t/a
	1560t/a
	/
	360t/a
	0
	1560t/a
	+360t/a

	
	COD
	0.06t/a
	0.078t/a
	/
	0.018t/a
	0
	0.078t/a
	+0.018t/a

	
	SS
	0.012t/a
	0.0156t/a
	/
	0.0036t/a
	0
	0.0156t/a
	+0.0036t/a

	
	氨氮
	0.0048t/a
	0.0062t/a
	/
	0.0014t/a
	0
	0.0062t/a
	+0.0014t/a

	
	TP
	0.0006t/a
	0.0008t/a
	/
	0.0002t/a
	0
	0.0008t/a
	+0.0002t/a

	
	总氮
	0.0144t/a
	0.0187t/a
	/
	0.0043t/a
	0
	0.0187t/a
	+0.0043t/a

	一般工业

固体废物
	废包装袋
	3t/a
	0
	/
	0
	0
	3t/a
	0

	
	收集尘
	0.0243t/a
	0
	/
	1.8644t/a
	0.0243t/a
	1.8644t/a
	+1.8401t/a

	
	废过滤网
	3t/a
	0
	/
	0
	0
	3t/a
	0

	
	废喷丝板
	1t/a
	0
	/
	0
	0
	1t/a
	0

	
	杂质废料
	0
	0
	/
	5t/a
	0
	5t/a
	+5t/a

	危险废物
	废油剂桶
	2t/a
	0
	/
	0
	0
	2t/a
	0

	
	废油剂
	0.3t/a
	0
	/
	0
	0
	0.3t/a
	0

	
	废油
	0.972t/a
	0
	/
	0.8348t/a
	0
	1.8068t/a
	+0.8348t/a

	
	废活性炭
	3.89t/a
	0
	/
	7.6973t/a
	0.51t/a
	11.0773t/a
	+7.1873t/a

	
	废机油
	0
	0
	/
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

表1  本项目有组织大气污染物排放状况

	污染源产生点
	排气量

(m3/h)
	污染物名称
	产生状况
	治理措施
	去除率(%)
	排放状况
	执行标准
	排放高度（m）
	排放

方式

	
	
	
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)
	产生量(t/a)
	
	
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)
	排放量(t/a)
	标准
	浓度

(mg/m3)
	速率

(kg/h)
	
	

	本项目团粒生产线
	11000
	颗粒物
	18.98
	0.2088
	1.0024
	布袋除尘+静电除油+二级活性炭
	99
	0.1898
	0.0021
	0.01
	江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准
	20
	1
	15
	DA003

	
	
	非甲烷总烃
	16.11
	0.1772
	0.8505
	
	90
	1.611
	0.0177
	0.08505
	
	60
	3
	
	

	现有项团粒生产线
	
	颗粒物
	1.027
	0.0113
	0.027
	
	99
	0.0103
	0.0001
	0.0003
	
	20
	1
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	3.582
	0.0394
	0.0945
	
	90
	0.3582
	0.0039
	0.0095
	
	60
	3
	
	

	本项目摩擦制料、挤出制料生产线
	4000
	颗粒物
	44.475
	0.1779
	0.8539
	布袋除尘+静电除油+二级活性炭
	99
	0.4448
	0.0018
	0.0086
	
	20
	1
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	37.725
	0.1509
	0.7245
	
	90
	3.7725
	0.0151
	0.07245
	
	60
	3
	
	


表2  本项目有组织废气排放量汇总表                     表3 本项目无组织大气污染物产生源强                                                        

	序号
	总排气量

(m3/h)
	污染物名称
	年排放量（吨）
	备注

	1
	15000
	颗粒物
	0.0189
	/

	
	
	非甲烷总烃
	0.167
	/


	污染源位置
	污染物名称
	污染物产生量(t/a)
	面源面积（m2）
	面源高度（m）

	泡料车间
	颗粒物
	0.0217
	1000
	6

	
	非甲烷总烃
	0.1855
	
	


表4   本项目无组织废气排放量汇总表                          表5   本项目废气排放量汇总                                                         

	序号
	污染物名称
	年排放量（吨）
	备注

	1
	颗粒物
	0.0217
	/

	2
	非甲烷总烃
	0.1855
	/


	序号
	污染物名称
	年排放量
	其中有组织年排放量（吨）
	其中无组织年排放量（吨）

	1
	颗粒物
	0.0406
	0.0189
	0.0217

	2
	非甲烷总烃
	0.3525
	0.167
	0.1855
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