无锡（江阴）港申夏港区2号码头改扩建工程环境影响报告书


1概述

1.1项目由来

1.1.1长宏国际及2号码头概况

江苏新长江实业集团有限公司旗下江苏长宏国际港口有限公司成立于2005年5月8日，法定代表人李洪卫，注册资本5000万人民币。由长宏2号、4号码头、长江拆船厂、海江废金属回收有限公司等企业组成。经营范围包括：码头和其他港口设施服务；装卸搬运（不含危险品）、仓储服务（不含危险品）等。
长宏国际港口现有2个码头，分别是无锡（江阴）港申夏港区2号码头（以下简称2号码头）和无锡（江阴）港申夏港区4号码头（以下简称4号码头）。

2号码头工程位于长江下游江阴水道申夏港区，新沟河口至老夏港河口之间，申夏港区2#内港池下游。已建成3.5万吨级泊位、2万吨级泊位各1个（水工结构兼顾5万吨级船舶，2012年按照满载靠泊7万吨级散货船进行了加固改造），码头利用港口岸线476m，由1座码头平台、2座系缆墩、2座钢联桥和3座引桥组成。主要经营货种为建材、钢材、零部件、废钢、铁矿砂、煤炭、砂石等，设计吞吐量533.7万吨/年。其中散货405万吨（进出口各202.5万吨）；件杂货128.7万吨（进出口各64.35万吨），港区占地面积约41万m2。

1.1.2 项目背景
近年来，得益于长江南京以下12.5m深水航道的贯通，无锡（江阴）港的通航条件显著改善，港口吞吐量进一步增长。2号码头所处的江阴水道水深条件优良，常年水深超过15m，具有得天独厚的区位优势。

目前2号码头最大靠泊量不适应船舶大型化发展趋势，不能充分发挥深水航道效益。且码头已使用20余年，设施设备存在一定程度的老化，码头装卸存在一定安全隐患。陆域水平运输采用牵引平板车和载重汽车，装卸作业效率低，经常存在等车现象，运输过程中易造成货物洒漏、扬尘等污染现象，货物损耗也较大，码头装卸设施及工艺流程的绿色低碳和智能化程度已不满足现阶段“水运江苏”绿色、智慧港口建设要求。

1.1.3 改扩建工程概况
为适应船舶大型化发展，满足港区大型散货船常态化靠泊及装卸的需求，发挥长江深水航道通航效能，提升港口服务保障能力，促进交通物流降本提质增效，提高码头本质安全、绿色低碳和高效服务水平，推动港口由装卸运输港向物流贸易港升级，践行长江经济带高质量发展理念，综合考虑码头建设年代久远，设施设备跟不上现阶段高质量发展要求，江苏长宏国际港口有限公司本次在不新增使用自然岸线的条件下，利用现有476米长江码头岸线，拆除现状码头，在原址改扩建为1座10万吨级通用码头，泊位长度476m，设计年通过能力1390万吨。内档布置2个3000吨级散货泊位（上下游内档各1个），泊位长度240m，设计年通过能力370万吨。并利用现有部分港区陆域改造为专业化散货堆场。本次改扩建后，2号码头设计年吞吐量为1620万吨，年通过能力1760万吨。装卸货种为煤炭及制品、矿建材料（砂石）、钢材等件杂货。
1.1.4责任主体

项目建成后，2号码头由江苏长宏国际港口有限公司依据其港口经营许可证独立进行运营管理，该公司为其运营主体及环保责任主体，全面承担2号码头作业全流程的运营管理及污染物治理、环境风险防控、环保合规等全部环保责任；西侧2号港池区域（含码头及堆场）、东侧1号港池区域（含码头及堆场）由江阴市长洋贸易有限公司负责其投资项目的建设与报批，实际运营单位仍为江苏长宏国际港口有限公司。2号码头区域内作业产生的污染物排放、环保设施运维、现场环境管理及突发环境事件先期处置等仍由江苏长宏国际港口有限公司承担直接责任。为确保运营期环保责任的有效落实，江苏长宏国际港口有限公司和江阴市长洋贸易有限公司共同签署环保责任协议。协议将明确：江阴市长洋贸易有限公司和江苏长宏国际港口有限公司为各自项目的建设主体，江苏长宏国际港口有限公司为整个2号码头的运营单位，负责运营区域内所有污染防治设施的日常运行维护、环境监测、台账记录及风险应急等具体工作。
1.2建设项目特点

本项目在不新增使用自然岸线的条件下，在拆除2号码头现状的基础上改扩建为1座10万吨级通用码头，泊位长度476m，设计年通过能力1390万吨，年吞吐量1370万吨。内档布置2个3000吨级散货泊位（上下游内档各1个），泊位长度240m，设计年通过能力370万吨，年吞吐量250万吨。

本次改扩建后装卸货种为散货和件杂货，其中散货为煤炭及制品、矿建材料（砂石），件杂货为钢材等件杂货。
1.3环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作见图1.3-1。
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1.4初筛分析判定

1.4.1与国家及地方相关法规、政策相符性分析

1.4.1.1与产业政策相符性分析

表1.4-1 本项目与国家及地方政策、《市场准入负面清单》相符性分析

	序号
	内容
	相符性分析

	1
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号）
	经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），本项目产品、生产设备与生产工艺均不在限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求

	2
	《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发〔2008〕6号）
	经查无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发〔2008〕6号），不属于其中的限制类、淘汰类项目，为允许类，符合该文件的要求

	3
	《市场准入负面清单》（2025年版）
	经查《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不属于禁止准入类


1.4.1.2与相关环保政策相符性分析

经分析，本项目符合国家及地方环保政策。

1.4.1.3与《港口建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析

本项目的建设符合《港口建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》要求。

1.4.2与相关规划相符性分析

1.4.2.1与《长江岸线保护和开发利用总体规划》相符性分析
对照《长江岸线保护和开发利用总体规划》中的“长江下游扬中河段岸线功能区分区规划成果表”，本项目涉及的岸线功能区类型属于控制利用区，该段现有港口码头较多，适宜港口码头建设。该段岸线限制进入的项目类型为：水源地保护范围内不得建设影响水源地保护目标的项目。本项目利用现有码头进行改扩建，码头所在水域不在水源保护区和国家级水产种质资源保护区内，在采取水污染防治措施和环境风险防范应急措施后，项目建设不影响水源地的水质保护目标和种质资源保护区的安全。综上可知，本项目建设符合《长江岸线保护和开发利用总体规划》。

1.4.2.2与《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》（交规划发〔2022〕110号）相符性分析
建设项目与《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》要求相符。
1.4.2.3与《江苏省干线航道网规划（2023-2035年）》相符性分析

本项目位于规划布局的一级长江通道内，与《江苏省干线航道网规划（2023-2035年）》相符。

1.4.2.4与《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》相符性分析
本项目位于无锡（江阴）港申夏港区，项目使用港口深水岸线已取得中华人民共和国交通运输部出具的《交通运输部关于无锡（江阴）港申夏港区2号码头改扩建工程使用港口深水岸线的批复》（交规划函〔2025〕306号，非深水岸线已取得江苏省交通运输厅出具的许可决定书（苏交港许字〔2025〕00157号）。工程符合无锡（江阴）港总体规划。本项目装卸货种由秦皇岛、澳大利亚、俄罗斯、安徽、浙江、上海等地流向本港口，再流向“两湖一江”等沿江地区、沿江及内河水网地区、长江沿线、日韩及东南亚，可实现江海河联运；本项目为周边企业提供运输和中转服务，主要服务临港产业，与《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》中申夏港区的布局定位“以发展江海河联运和服务临港产业为主”相符。

1.4.2.5与《无锡（江阴）港总体规划》相符性分析
本工程位于无锡（江阴）港申夏港区2号码头，在芦埠港河口至老夏港河口之间，在无锡（江阴）港申夏港区规划的岸线内；本项目不新增岸线，利用现有岸线476m对2号码头进行拆除后改扩建，项目建设后码头设计年吞吐量共1620万吨。项目使用港口深水岸线已取得中华人民共和国交通运输部出具的《交通运输部关于无锡（江阴）港申夏港区2号码头改扩建工程使用港口深水岸线的批复》（交规划函〔2025〕306号，非深水岸线已取得江苏省交通运输厅出具的许可决定书（苏交港许字〔2025〕00157号）。本项目主要货种为散货和件杂货，并在码头后方设置与之配套的散货堆场，满足总体规划中申夏港区重点发展杂货、散货运输的要求。本项目依托港口资源发展物流业，同时为周边工业企业所需货物提供运输和中转服务。因此，本项目的建设与无锡（江阴）港总体规划相符。

1.4.2.6与《无锡（江阴）港总体规划环境影响报告书》及审查意见相符性分析

本项目符合报告书审查意见。

1.4.2.7与《无锡（江阴）港总体规划（2035年）》（送审稿）相符性分析

本项目岸线位于芦埠港河口至老夏港河口段，属于规划的港口岸线。

本项目建成后主要货种为煤炭及制品、矿建材料（砂石）、钢材及其他件杂货，与符合港区功能定位。
根据《市政府关于同意无锡（江阴）港申夏港区规划局部调整方案的批复》（锡政复〔2024〕21号）可知，本项目已纳入正在编制的无锡（江阴）港总体规划，因此本项目符合无锡（江阴）港总体规划。

1.4.2.8与《无锡（江阴）港总体规划（2035年）环境影响报告书》相符性分析

本项目位于申夏港区，港池装卸货种分为散货和件杂货，主要服务于后方工业区的开发，现有项目已实现砂石上岸要求。因此，本项目的建设与《无锡（江阴）港总体规划环境影响报告书》要求相符。

1.4.2.9《市政府关于同意无锡（江阴）港申夏港区规划局部调整方案的批复》（锡政复〔2024〕21号）的相符性分析

本次拟将2号码头改扩建为1座10万吨级通用码头，泊位长度476米，内档布置2个3000吨级散货泊位，与无锡（江阴）港申夏港区规划局部调整方案相符。
1.4.2.10与江阴市“三区三线”划定成果相符性分析

本项目位于城镇开发边界范围内，不占用生态保护红线和永久基本农田，符合“三区三线”规划要求，具体见附图17。

1.4.2.11与《省政府关于江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（苏政复〔2025〕4号）相符性分析

本项目位于无锡（江阴）港申夏港区，在城镇开发边界范围内，本项目用地范围不涉及永久基本农田和生态保护红线，符合批复要求，具体见附图18。
1.4.2.12用地规划相符性分析

本项目所在区域江港堤路以北属于港口码头用地，江港堤路以南至滨江路属于二类工业用地，符合当地的用地规划。

1.4.2.13与《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1 号）相符性分析

本项目位于无锡（江阴）港申夏港区，位于重点工业园区内，本项目选址符合规划要求。

1.4.2.14与《江阴市城市总体规划》相符性分析

本项目符合《江阴市城市总体规划（2011-2030）》的要求。
1.4.2.15与《长江经济带生态环境保护规划》(环规财〔2017〕88号)的相符性分析

本项目严格控制船舶港口污染，码头配备规范的船舶废水、船舶垃圾接收设施，船舶废水、船舶垃圾收集后由有资质单位接收处理。本项目码头已设置船舶岸电系统，船舶到港后全部使用岸电，大幅减少了污染物排放。本项目位于无锡（江阴）港申夏港区，不在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域。故本项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》相符。

1.4.2.16与《重点流域水污染防治规划》的相符性分析

本项目建设地属于长江流域，本项目运营期船舶舱底油污水交由江阴市浩海船舶服务有限公司处置，不外排；船舶生活污水经码头配备的吸污车转运至生活污水收集池，通过污水管网送至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂统一处理；地面冲洗废水、皮带机和输送廊道冲洗废水、喷淋和雾炮废水、初期雨水、流动机械冲洗废水经沉淀处理后回用于道路洒水。陆域生活污水经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。码头周围设置收集沟，使雨水和冲洗废水等沿收集沟流向沉淀池，并在码头面上设置护轮坎，防止码头的污水落入长江。船舶垃圾均由江阴市浩海船舶服务有限公司接收处理。故本项目的建设与《重点流域水污染防治规划》相符。

1.4.2.17与《无锡（江阴）港高质量发展战略规划（2020—2035年）》的相符性分析

本项目位于无锡（江阴）港申夏港区，在规划的申夏港区砂石集散中心范围内，在无锡（江阴）港申夏港区规划的岸线内，本项目主要水运货种为散货和件杂货，符合《无锡（江阴）港高质量发展战略规划（2020—2035年）》中申夏港区的岸线范围和功能定位。
1.4.3与生态环境分区管控的相符性分析
1.4.3.1与生态红线相符性分析

项目建设地距离最近的生态保护红线长江小湾饮用水水源保护区1120米，不涉及耕地和永久基本农田、生态保护红线，在城镇开发边界范围内，符合规划要求。
本项目距离最近的生态保护红线为长江小湾饮用水水源保护区，本项目位于长江小湾饮用水水源保护区西南侧，与长江小湾饮用水水源保护区最近距离约1120米，不在保护区域范围内。本项目建设与江阴市生态保护红线及生态空间管控区域相符。

1.4.3.2与环境质量底线相符性分析

（1）环境空气质量
根据无锡市江阴生态环境局发布的《江阴市生态环境状况公报（2025年度）》，项目所在区域为不达标区，超标因子为O3和PM2.5。为了进一步改善环境质量，无锡市已制定《无锡市空气质量持续改善行动计划实施方案》，根据方案，无锡市环境空气质量将持续改善。

同时根据补充监测报告，补充监测的总悬浮颗粒物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准。

（2）地表水环境质量
根据《江阴市生态环境状况公报（2025年度）》数据可知，2025年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中12个断面达到Ⅱ类。同时根据补充监测报告，长江3个监测断面各水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准限值，老夏港河监测断面各水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，水质状况良好。

本项目对周边地表水水质影响较小，不降低其环境功能。

（3）声环境质量
根据《江阴市生态环境状况公报（2025年度）》：2025年，全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为53.1dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。

根据现状监测报告，项目北侧厂界监测点昼间、夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类声环境质量标准，其余厂界监测点昼间、夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准可见项目所在地声环境质量较好。

根据现状监测，评价区域噪声环境质量良好，厂界噪声达标排放；本项目建成采取相应降噪措施后，厂界可达相应标准，对其影响可控，项目建设符合声环境区要求。

（4）底泥质量
底泥环境质量现状监测结果表明，项目建设地土壤达到了《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地中的筛选值标准，区域底泥环境较好。
本项目废水、废气、噪声采取相应措施后均能达标排放，对环境影响较小，固废均得到合理处置，在采取严格的防控措施和应急措施情况下，本项目对地下水、土壤环境基本无影响。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。

1.4.3.3资源利用上线相符性

本项目所使用的资源为水，能源主要为电能。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。

1.4.3.4环境准入负面清单
本项目所在区域属于长江经济带，对照 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》，本项目不属于其中规定的禁止建设类项目。

1.5关注的主要环境问题

针对本项目工程特点和项目周边的环境特点，项目需要关注的主要环境问题如下：

（1）施工期和运营期废水对长江环境的影响及污染防治措施的可行性。

（2）施工期和运营期废气对周围环境的影响及污染防治措施的可行性。
（3）项目运行期间噪声对周围的影响。

（4）项目可能存在的环境风险。
1.6环境影响报告主要结论

从环境保护角度考虑，在设计施工、生产过程中严格执行“三同时”制度，落实报告书提出的各项污染防治和生态保护措施，并加强环境风险管理的前提下，本项目的建设可行。
2总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规、规章及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月14日修订，2015 年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正，2018年12月29日起实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订，2018年10月26日起实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日通过，2022年6月5日起实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月修订，2020年9月1日起实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人大第五次会议通过，2019年1月1日起执行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，已于2020年11月5日由生态环境部部务会议审议通过，自2021年1月1日起施行；

（9）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年10月1日；

（10）《中华人民共和国河道管理条例》2017年10月7日修改；

（11）《中华人民共和国港口法》，2015年4月24日；

（12）《中华人民共和国长江保护法》，2020年12月26日通过，2021年3月1日起实施；

（13）《中华人民共和国突发事件应对法》，2024年11月1日起实施；

（14）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月1日实施；

（15）《国家危险废物名录》，2024年11月26日公布，2025年1月1日起实施；

（16）《危险化学品安全管理条例》（2013年修正），2013年12月7日起施行；

（17）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），2021年7月1日起实施；

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），生态环境部，2012年7月3日；

（19）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号），生态环境部，2012年8月7日；

（20）《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》（交通运输部令2015年第25号），2022年9月26日修正；

（21）《太湖流域管理条例》（国务院令第604号，2011年11月1日起施行）；

（22）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

（23）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号），生态环境部办公厅，2014年3月25日；
（24）关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》

的通知，环办〔2013〕103号，2014年1月1日起执行；

（25）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号），2015年12月30日实施；

（26）《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号文，2015年4月16日起执行；

（27）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（28）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令），2018年7月16日；

（29）《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107-2020），2020年2月28日；

（30）《关于进一步加强港口总体规划环境影响评价工作的通知》，环境保护部，环办〔2010〕38号，2010年3月；

（31）《关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》，环境保护部，环办环评〔2018〕2号，2018年1月；
（32）《长江经济带生态环境保护规划》，环规财〔2017〕88号，2017年7月17日；

（33）《重点流域水污染防治规划》，环水体〔2017〕142号，2017 年10月19日；

（34）《关于加强长江水生生物保护工作的意见》，国办发〔2018〕95号，2018年10月15日；

（35）《长江保护修复攻坚战行动计划》，环水体〔2018〕181号，2019年1月21日；
（36）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）；
（37）《市场准入负面清单（2025年版）》；

（38）《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）；

（39）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），2017

年6月1日实施；

（40）《交通运输部 发展改革委 生态环境部 住房城乡建设部关于印发长江经济带船舶和港口污染突出问题整治方案的通知》（交水发〔2020〕17号）；

（41）《关于加快沿海和内河港口码头改建扩建工作的通知》（交水发〔2023〕18号）；
（42）《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》（交规划发〔2022〕110号）；
（43）《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）；
（44）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。

2.1.2地方法规、规章及规范性文件

（1）《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办〔2022〕82号）；

（2）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修订，2018年5月1日实施；

（3）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2024年11月28日修正；

（4）《江苏省水污染防治条例》2020年11月27日通过，2021年5月1日起实施；

（5）《江苏省长江水污染防治条例》2018年3月28日修正；

（6）《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）；

（7）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）；

（8）《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），江苏省人民政府办公厅，2012年12月28日；

（9）《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（江苏省生态环境厅，2020年5月25日发布，2020年6月25日实施）；

（10）《江苏省大气污染防治条例》（2018年11月29日（第二次修正））；

（11）省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办〔2019〕327号），2019年9月24日；

（12）《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年11月23日修订）；

（13）《江苏省港口管理条例》，2008年6月1日；

（14）《江苏省河道管理条例》，2018年1月1日；

（15）《江苏省内河水域船舶污染防治条例》，（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年11月23日）；

（16）《关于对〈江阴市人民政府关于沿江水（环境）功能区划有关问题的请示〉的意见》，江苏省环境保护厅、江苏省水利厅、江苏省建设厅，2004年4月22日；

（17）《江苏省沿江沿海港口布局规划》（2015-2030年）；

（18）《江苏省沿江开发总体规划》，江苏省发展计划委员会，2003年8月22日；

（19）《江阴港口总体布局规划报告》；

（20）《无锡（江阴）港总体规划》，无锡市人民政府，2007年6月；

（21）《省政府关于无锡（江阴）港总体规划的批复》，江苏省人民政府，苏政复〔2008〕42号；

（22）《江苏省长江岸线开发利用布局总体规划纲要》，苏政发〔1999〕98号；
（23）《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》，苏政发〔2006〕92 号；

（24）《中共江苏省委员 江苏省人民政府关于坚持环保优先促进科学发展的意见》，苏发〔2006〕16号；

（25）《江阴市港口码头清理整治工作实施方案》（澄政办发〔2019〕63号）；

（26）《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发〔2020〕71号）；

（27）《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）；

（28）《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）；

（29）《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）；

（30）《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，锡环委办〔2020〕40号；

（31）《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》；

（32）《江苏省港口“十三五”发展规划》，2017年3月。

（33）《江苏省港口粉尘综合治理专项行动实施方案》(2017-2020年)（苏交港〔2017〕11号）；

（34）省生态环境厅关于印发《江苏省重点行业堆场扬尘污染防治指导意见（试行）的通知》（苏环办〔2021〕80号），2021年6月29日；
（35）关于组织实施《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》的函（苏大气办〔2018〕4号）；
（36）《关于印发江苏省港口与船舶大气污染防治工作方案的通知》（苏环办〔2022〕258号）；
（37）《长江岸线保护和开发利用总体规划》；

（38）《关于印发<2023年全省船舶和港口领域生态环境突出问题专项整治关注方案>的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕64号）；
（39）《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）；

（40）《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办〔2022〕338号），2022年12月5日；

（41）《省生态环境厅关于印发防范清淤疏浚工程对水质影响工作方案的通知》（苏环办〔2021〕185号）；

（42）《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）；

（43）《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》（苏政办发〔2017〕57号）；

（44）《无锡（江阴）港高质量发展战略规划（2020—2035年）》（澄政发〔2021〕30号）；

（45）《市政府关于无锡（江阴）港申夏港区港池规划局部调整》（锡政复〔2021〕6号）；

（46）《市政府关于同意无锡（江阴）港申夏港区规划局部调整方案的批复》（锡政复〔2024〕21号）；

（47）《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕6号）；

（48）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》(省政府令第91号)；

（49）《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；

（50）《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办﹝2020﹞101号）；

（51）《关于进一步健全港口码头粉尘防治长效监管机制的通知》（苏交执法环办2023〕2号）；

（52）《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体〔2022〕55号）；

（53）《关于开展新一轮港口污染防治能力提升的通知》（苏交港〔2023〕27号）。
2.1.3产业政策与行业管理规定

（1）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（2）《江苏省产业结构调整限制淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件三）；

（3）《2008无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）；

（4）《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》；

（5）《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）；

（6）《市场准入负面清单》（2025年版）；

（7）《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》；

（8）《无锡市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》。

2.1.4有关技术导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016），生态环境部2016年12月6日发布，2017年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018），生态环境部2018年7月31日批准，2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018），生态环境部2018年9月30日发布，2019年3月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021），生态环境部2021年12月24日发布，2022年7月1日实施；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），生态环境部2018年10月14日发布，2019年3月1日实施；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），2022年1月15日发布，2022年7月1日实施；

（7）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），2016 年1月7日发布，2016年1月7日实施；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），2018年9月13日发布，2019年7月1日实施；

（9）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

（10）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

（11）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（12）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017 年第43号）；

（14）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（15）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）；

（16）《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）；

（17）《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018）；

（18）《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS/T 105-2021）；

（19）《船舶溢油应急能力评估导则》（JT/T877-2013）；

（20）《船舶油污染事故等级》（JT/T 458-2001）；

（21）《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T451-2017）；

（22）《水上溢油环境风险评估技术导则》JT/T1143-2017。
2.1.5其他相关资料 

《无锡（江阴）港总体规划》及批复；

《无锡（江阴）港总体规划环境影响报告书》；
《无锡（江阴）港申夏港区规划局部调整方案》及批复；
《无锡（江阴）港总体规划（2035年）规划文本》（送审稿）；
无锡（江阴）港申夏港区2号码头改扩建工程可行性研究报告，南京水科院瑞迪科技集团有限公司；

环境现状监测报告；

建设单位提供的其他资料。

2.2评价目的及评价工作原则

2.2.1评价目的

（1）通过对项目周围地表水、大气、声环境、土壤环境、底泥环境现状监测及评价，了解区域环境质量现状。

（2）通过对项目进行工程分析，确定项目产生的主要污染因子、排放方式、排放规律、排放源强；在此基础上，分析项目施工期间以及投入运营后可能对周围环境造成的影响范围和影响程度。

（3）针对可能产生的不利影响提出科学合理的生态环境影响减缓措施和污染防治措施对策，并针对项目可能产生的环境风险提出防范和应急措施，使工程对环境造成的不利影响降到最低程度。

（4）从环境影响、产业政策、法规相符性、环保工程可行性等方面进行综合评价，对项目是否可行给出明确的结论，为生态环境主管部门的决策提供科学依据。
2.2.2工作原则

依法评价原则、科学评价、突出重点原则

2.3评价方法

2.3.1评价方法
本次环评主要采用现场调查与监测法、核查表法、资料分析法、类比分析法、模型法等方法进行评价。

2.3.2评价时段
本项目评价时段包括施工期和运营期。
2.4环境影响因素识别及评价因子筛选
2.4.1环境影响因素识别

综合考虑本项目的性质、工程特点、实施阶段（施工期、运营期），识别出可能对各环境要素产生的影响。根据本项目主要污染源污染因子及区域环境特征，按照环境影响评价技术导则的主要环境影响要素进行识别。

2.4.2评价因子筛选

根据本项目特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素等，确定本次评价因子见。

2.5评价标准

2.5.1环境质量标准

2.5.1.1环境空气
评价区域SO2、NO2、PM10、PM2.5​、CO、O3​执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中的环境空气污染物基本项目过渡阶段二级浓度限值；TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中表2中的环境空气污染物其他项目二级浓度限值。
2.5.1.2地表水环境

根据《省生态环境厅 省水利厅关于印发<江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030 年）>的通知》（苏环办〔2022〕82 号），本码头工程所在长江江阴段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，新沟河、新夏港河、老夏港河执行Ⅲ类标准。

2.5.1.3声环境
根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号）的规定，项目所在区域江港堤路以北属于站场、服务区以及内航河道，声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区，执行4a类区标准，滨江路以北江港堤路以南声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，执行3类区标准。
2.5.1.4底泥环境
本项目底泥镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等因子执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1水田标准，其他因子参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地标准。

2.5.2污染物排放标准

2.5.2.1废气

本项目施工期施工场地扬尘排放执行江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1施工场地扬尘排放浓度限值。

本项目运营期无组织排放的颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放监控浓度限值。

2.5.2.2废水

（1）接管标准
本项目生活污水经化粪池处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，接管标准pH、COD、悬浮物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1标准。

（2）排放标准

本项目生活污水经化粪池处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，污水处理厂出水COD、氨氮、总磷、总氮、SS执行江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/ 4440-2022）表1中C标准。
（3）回用水标准

本项目运营期码头及引桥面冲洗废水、转运站冲洗废水、皮带机、输送廊道冲洗废水、洒水抑尘废水、流动机械冲洗废水、初期雨水经沉淀处理后回用于道路洒水。回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准。

2.5.2.3噪声排放标准

施工期：建筑施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；

运营期：项目建设地北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

2.5.2.4固废

一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；船舶垃圾执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）。

2.6评价工作等级与评价工作重点

2.6.1 评价工作等级

2.6.1.1大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

本项目Pmax=49.82%＞10%。对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据（见表2.6-2），确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。

2.6.1.2地表水环境评价等级

（1）水污染影响型评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级划分依据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。
（2）水文要素影响型评价等级确定
本项目码头位于长江，过水断面较小，占用水域面积也较小，R≤5。本项目水文要素影响评价等级为三级。
2.6.1.3声环境评价等级

根据江阴市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号）的规定，本项目建设地江港堤路以北为站场、服务区，位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区，江港堤路、以南滨江路以北为3类声环境功能区，位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，周边200m范围内无声敏感目标，且工程建成后环境噪声级增加不明显，因此，根据导则要求确定声环境评价工作等级为三级。

2.6.1.4地下水环境影响评价等级

本项目为专业化通用码头及后方配套仓储项目建设工程，不属于油气、液体化学品码头，不涉及有毒有害及危险品的仓储，根据地下水导则附录A，本项目“S水运”中“130、干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头”，属于Ⅳ类建设项目，不需进行地下水环境影响评价。

2.6.1.5土壤环境影响评价等级

本项目为专业化通用码头及后方配套仓储项目建设工程，根据土壤导则附录A，本项目不属于“交通运输仓储邮政业”中“涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头及仓储”，为“其他”类项目，行业类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。
2.6.1.6生态评价等级

本项目利用现有长江岸线，陆域场地依托码头现有，相关工程均在码头原红线范围内建设，不涉及新增用地和新增岸线，且本项目永久性占地均不在自然保护区、世界文化、自然遗产地，不在风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场，属于一般区域。故本项目生态影响评价等级为三级。

2.6.1.7环境风险评价等级

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定
经计算，Q=3.4894，1≤Q＜10。

本项目为码头项目，项目本身不运输危险物质，但考虑到船舶靠泊时存在燃料油泄漏风险，涉及的危险物质为到港船舶的船舶燃料油，保守考虑为涉及危险物质的港口/码头，其对应M值为10，故5＜M=10≤10，即为M3。
本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

（2）环境敏感程度（E）的分级确定

①大气环境

本项目大气环境敏感程度为E1。

②地表水环境

地表水功能敏感性分区为F1，，环境敏感目标分级为S1。因此，地表水环境敏感程度分级为E1。
③地下水环境

项目所在地包气带防污性能分级为D1。因此，综合判断地下水环境敏感程度分级为E2。
（3）环境风险潜势划分

本项目危险物质及工艺系统危险性为P4，大气环境敏感程度为E1，地表水环境敏感程度为E1，地下水环境敏感程度为E2，本项目大气环境风险潜势为III级，地表水环境风险潜势为III级，地下水环境风险潜势为Ⅱ级。本项目环境风险潜势综合等级最高级取III级。

（4）环境风险评价等级划分
本项目各要素环境风险评价工作等级判定为：

①大气环境风险潜势为Ⅲ，评价等级为二级；

②地表水环境风险潜势为Ⅲ，评价等级为二级；

③地下水环境风险潜势为Ⅱ，评价等级为三级，经风险识别，泄漏危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为地表水，不通过地下水影响扩散，因此本项目暂不考虑地下水风险影响分析，不进行后续评价工作。

3现有项目概况

3.1现有项目概况

3.1.1建设单位基本情况
江苏新长江实业集团公司以从事生产、经营、外贸、科技、投资为主的跨地区、跨部门、跨行业、内部实行股份制的实业性省级集团。集团下属江阴市长洋贸易有限公司、江苏长宏国际港口有限公司等其他子公司，其中江苏长宏国际港口有限公司（以下简称“长宏国际”）成立于2005年5月8日，江阴市长洋贸易有限公司（以下简称“长洋贸易”）成立于2004年4月14日，均为独立法人，负责集团港口业务。
长宏国际港口现有2个码头，分别是无锡（江阴）港申夏港区2号码头（以下简称2号码头）和无锡（江阴）港申夏港区4号码头（以下简称4号码头）。 目前，长宏国际港口现有万吨级以上海轮泊位2个。其中2号码头现有1个35000DWT海轮、1个20000DWT海轮、兼顾50000DWT海 轮的靠离作业（2012年按照满载靠泊70000吨级散货船进行了加固改造）；4号码头现有40000DWT多用途泊位2个（水工结构按靠泊50000DWT船舶设计）。

3.1.2现有项目环保手续履行情况
长宏国际现有项目环保手续履行情况见表3.1-1。
表3.1-1 现有项目环评、自查报告、排污许可登记备案等情况一览表
	位置
	项目名称
	建设内容
	环保审批
	三同时竣工验收
	备注

	
	
	
	批准/告知函文号、时间
	审批部门/纳入环保日常环境管理部门
	验收监测文号
	验收部门、通过时间
	

	2号码头
	新建3.5万吨级码头项目
	新建3.5万吨级、2万吨级泊位各一个，水工结构兼顾5万吨级船舶，内档可满足2艘1500吨级驳船停靠。码头泊位长度441m，码头设计货物吞吐量220万吨/年。
	苏环管〔2004〕146号，2004.8.24
	江苏省环境保护厅
	IET-JCBG-050035[2024]
	2024.4.16企业自主验收通过
	已建，正常运行  

	
	江阴港申夏港区2号码头机构加固改造工程
	按满载靠泊7万吨级散杂货船进行结构加固改造。原码头的建设规模和功能保持不变
	苏交港〔2012〕134号，2012.12.25
	江苏省交通运输厅
	/
	/
	已建，正常运行

	
	无锡（江阴）港申夏港区2号码头工程
	吞吐量钢材14万吨/年、煤炭100万吨/年
	告知函编号：21765，2016.9.28
	江阴市项目清理领导小组办公室
	/
	/
	已建，正常运行

	
	无锡（江阴）港申夏港区2号码头增加砂石装卸功能项目
	依托现有码头进行改造，增加砂石装卸直取功能，砂石吞吐量300万吨/年，改造后货物总吞吐量533.7万吨/年
	澄港开委环审〔2022〕35号，2022.7.21
	江苏江阴临港经济开发区管理委员会
	IET-JCBG-050202[2023]
	2023.9.27企业自主验收通过
	已建，正常运行

	
	无锡（江阴）港申夏港区2号码头环境影响后评价
	已编制完成环境保护回顾后评价报告，且于2026.5.11通过专家评审。项目各项污染治理措施、排放管控限值及环境管理要求均已纳入排污许可统一管理，日常运营严格遵照排污许可相关规定实施监管。

	4号码头
	扩建4#（2万吨级、3 万吨级泊位各一个）码头工程
	新建2万吨级、3万吨级泊位各一个，码头设计货物吞吐量149万吨/年
	苏环管〔2006〕209号，2006.11.8
	江苏省环境保护厅
	/
	/
	已建，本项目不涉及

	
	无锡（江阴）港申夏港区4号码头工程
	吞吐量钢材10万吨/年、煤炭30万吨/年
	2016.9.28
	江阴市项目清理领导小组办公室
	/
	/
	已建，本项目不涉及

	
	无锡（江阴）港申夏港区4号码头增加砂石装卸功能项目
	依托现有码头泊位增加砂石装卸功能，砂石吞吐量300万吨/年，改建后货物总吞吐量449.7万吨/年
	澄港开委环审〔2022〕55号，2022.10.14
	江苏江阴临港经济开发区管理委员会
	IET-JCBG-050201[2023]
	2023年9月27日全自主验收
	已建，本项目不涉及

	排污许可证
	2号码头于2023年5月获得排污许可登记备案，排污证编码为：9132028177378197XG001Q，有效期：2023-05-09-至2028-05-08
4号码头于2023年4月获得排污许可登记备案，排污证编码为：9132028177378197XG002Q，有效期：2023-04-24至2028-04-23


长宏国际现有2号码头和4号码头，二者相距较远，独立运行，相应的环保设施等均独立设置，本次改扩建项目仅涉及2号码头，故本报告仅对2号码头的现有情况进行回顾。
3.2现有2号码头概况 
现有2号码头占地、货种及吞吐量等情况见表3.2-1。

表3.2-1  2号码头现状规模

	类别
	环评审批
	建设情况
	验收情况
	后评价现状运营核查
	后评价结论/差异说明
	备注

	占地情况
	码头泊位长度（m）
	441
	476
	476
	476
	实际占用岸线476m
	根据水利部长江水利委员会出具的《关于江阴经济开发区夏港园区使用长江岸线滩地、水城建设港口工程的批复》（长江务[2004]5号），明确占用长江岸线476m

	
	陆域面积（万m2）
	34.0
	34.0
	34.0
	 17.7 
	现状实际使用陆域缩减：仅引桥正后方17.7万m²为长宏国际自有堆场，左右侧堆场已划拨至长洋贸易1#/2#港池
	长洋贸易作为东侧1号港池和西侧2号港池（包含顺岸、港池泊位及陆域堆场）租赁地块的项目建设单位，通过租赁形式取得前述地块使用权，实际运营单位仍是长宏国际，根据环保责任协议要求，长洋贸易对承租片区履行配套环保配合、片区内日常环保运维辅助义务，接受长宏国际统一环保管控

	货种
	件杂货、煤炭、砂石、铁矿砂
	件杂货、煤炭、砂石、铁矿砂
	件杂货、煤炭、砂石、铁矿砂
	件杂货、煤炭、砂石、铁矿砂
	件杂货、煤炭、砂石、铁矿砂
	一致

	吞吐量（万吨/年）
	铁矿砂进港
	25
	25
	25
	10
	现状营运过程中货物实际中转吞吐量已超出原有环评批复核定规模
	经先行回顾后评价证实，2号码头现实际未新增泊位、未变更核心工艺，受区域散货水水中转市场集聚带动，实际货物营运周转量较原批复设计有所增加（未超过30%）属于运营期市场化负荷提升类问题，不属于工程重大变更类违法问题。本项目重新调整货物吞吐量并核算源强，并配套环保提升措施优化管控。

	
	铁矿砂出港
	25
	25
	25
	
	
	

	
	砂石进港
	150
	150
	150
	200
	
	

	
	砂石出港
	150
	150
	150
	
	
	

	
	煤炭进港
	27.5
	27.5
	27.5
	320
	
	

	
	煤炭出港
	27.5
	27.5
	27.5
	
	
	

	
	件杂货进港
	64.35
	64.35
	64.35
	110
	
	

	
	件杂货出港
	64.35
	64.35
	64.35
	
	
	

	
	合计
	533.7
	533.7
	533.7
	640
	
	


3.2.3码头现有装卸工艺

无锡（江阴）港申夏港区2号码头现有装卸工艺如下：

1、件杂货现有装卸工艺

图3.2-2  件杂货现有装卸工艺

2、散货（煤炭）现有装卸工艺


3、砂石现有直取工艺

图3.2-4  砂石现有直取工艺
4、砂石现有进出口工艺


4项目概况与工程分析

4.1项目概况

4.1.1项目基本情况
建设单位：江苏长宏国际港口有限公司

项目名称：无锡（江阴）港申夏港区2号码头改扩建工程
项目性质：改扩建

行业类别：货运港口G5532
码头属性：公用码头

服务对象：社会
建设地点：江苏省江阴市长江下游江阴水道申夏港区，新沟河口至老夏港河口之间，申夏港区2#内港池下游
投资总额：35146.37万元，其中环保投资760万元，占2.2%
长江码头岸线长度：476米

劳动定员：2号码头现有职工260人，本次新增27人，2号码头职工共287人。
工作制度：每年有效工作日330天，生产时间制度实行24小时三班制运转工作制，全年工作7920小时。改扩建后生产时间制度保持不变。
工程占地：港区陆域占地面积34万m2（其中本项目占用后方陆域堆场区域为引桥正后方堆场，东、西两侧堆场分别为江阴市长洋贸易有限公司1号港池、2号港池经营），纵深约950m，最大宽度540m。本次改扩建项目不新增土地，利用现有后方陆域。
工程内容及规模：本次项目拟投资35146.37万元，全程依托现有资源、规范实施拆除改造、合理新增配套设施，各环节具体内容明确如下，确保项目合规推进、资源高效利用。
4.1.2经营货种及吞吐量

表4.1-1  本项目吞吐量一览表（万t/a）

	货  类
	进  港
	出  港
	吞吐量
	货种形态

	一、散货
	1250
	250
	1500
	固态

	煤炭及制品
	750
	200
	950
	固态

	矿建材料（砂石）
	500
	50
	550
	固态

	二、件杂货
	30
	90
	120
	固态

	钢材等件杂货
	30
	90
	120
	固态

	合  计
	1280
	340
	1620
	固态


表4.1-2  本项目建设前后2号码头吞吐量变化一览表（万t/a）

	货种
	现有工程
	本项目建成后
	增减量

	
	进港
	出港
	吞吐量
	进港
	出港
	吞吐量
	

	一、散货
	202.5
	202.5
	405
	1250
	250
	1500
	+1095

	铁矿砂
	25
	25
	50
	/
	/
	/
	-50

	煤炭及制品
	27.5
	27.5
	55
	750
	200
	950
	+895

	矿建材料（砂石）
	150
	150
	300
	500
	50
	550
	+250

	二、件杂货
	64.35
	64.35
	128.7
	30
	90
	120
	-8.7

	钢材等件杂货
	64.35
	64.35
	128.7
	30
	90
	120
	-8.7

	合  计
	266.85
	266.85
	533.7
	1280
	340
	1620
	+1086.3


4.1.3设计代表船型
本工程设计船型具体尺寸详见表4.1-8。
表4.1-8  设计船型表

	设计船型
	总长

（m）
	型宽

（m）
	型深

（m）
	满载吃水

（m）
	备注

	外档
	散货船
	10万吨级
	250
	43.0
	20.3
	14.5
	设计代表船型

	
	
	7万吨级
	228
	32.3
	19.6
	14.2
	兼顾船型

	
	
	5万吨级
	223
	32.3
	17.9
	12.8
	

	
	
	3.5万吨级
	190
	30.4
	15.8
	11.2
	

	
	
	2万吨级
	164
	25.0
	13.5
	9.8
	

	
	
	1.5万吨级
	150
	23.0
	12.5
	9.1
	

	
	
	1万吨级
	135
	20.5
	11.4
	8.5
	

	
	杂货船
	4万吨级
	200
	32.2
	19.0
	12.3
	

	
	
	3万吨级
	192
	27.6
	15.5
	11.0
	

	
	
	2万吨级
	166
	25.2
	14.1
	10.1
	

	
	
	1万吨级
	146
	22.0
	13.1
	8.7
	

	内档
	3000吨级江海船
	96
	16.3
	/
	4.2
	设计代表船型

	
	2000 吨级干散货船
	67.6
	13.8
	/
	3.0
	兼顾船型


4.1.4工程平面布置及设计方案

本项目主要技术经济指标情况表

	序号
	主要技术经济指标
	单位
	数量

	1
	年吞吐量
	万吨/年
	1620

	2
	散货年吞吐量
	煤炭
	万吨/年
	950

	
	
	矿建材料（砂石）
	万吨/年
	550

	
	件杂货年吞吐量
	钢材等件杂货
	万吨/年
	120

	3
	设计通过能力
	万吨/年
	1760

	4
	岸线长度
	米
	476

	
	其中
	外档泊位
	米
	476

	
	
	内档泊位
	米
	240

	5
	泊位数
	个
	3

	
	其中
	外档10万吨级通用泊位
	个
	1

	
	
	内档3000吨级散货泊位
	个
	2

	6
	泊位利用率
	%
	65

	7
	作业班次
	班
	3

	8
	总人数
	人
	287

	9
	建设工期
	月
	20

	10
	总投资
	万元
	35146.37


4.1.7装卸工艺及装卸设备

1、散货卸船：

船舶→门机（带抓斗）→抑尘料斗→门机跨中皮带机→码头端部转运 站→码头后沿皮带机→引桥皮带机→陆域皮带机→斗轮堆取料机→散货堆场

散货直取：
船舶→门机（带抓斗）→抑尘料斗→门机跨中皮带机→码头端部转运 站→码头后沿皮带机→引桥皮带机→（1#港池顺岸泊位/2#港池顺岸泊位装船机→船舶）

2、内档散货装船：

外档船舶→门机（带抓斗）→门机跨中皮带机→码头端部转运站→码头后沿皮带机→轨道式移动装船机→内档船舶

3、堆场散货装船/装车：

堆场→斗轮堆取料机→陆域皮带机系统→（港池泊位装船机→船舶）

4、件杂货装卸船：

船舶    门机（带吊钩）   载重汽车    轮胎起重机    件杂货堆场
本工程主要装卸机械设备详见下表。

表4.1-18   主要装卸机械设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	改扩建前
	改扩建后
	增减量
	备注

	
	
	
	环评审批
	实际建设
	
	
	

	1
	带式输送机
	B=1600mm，V=3.15m/s
	0
	0
	1400米
	+1400米
	新增

	2
	抑尘料斗
	30m3
	0
	0
	8台
	+8台
	新增

	3
	多用途门座起重机
	M40t-33m
	6台
	6台
	8台
	+2台
	新增

	4
	斗轮堆取料机
	DQL3500.2500.35
	0
	0
	2台
	+2台
	新增

	5
	电动清舱机
	5T
	0
	0
	4台
	+4台
	新增

	6
	载重汽车
	40t
	0
	0
	4台
	+4台
	新增

	7
	轨道式移动装船机
	B= 1200mm，V=2.5m/s，3000t/h
	2台
	2台
	2台
	0
	利用现有

	8
	移动皮带机
	B= 1200mm，V=2.5m/s
	400米
	400米
	0
	-400米
	淘汰

	9
	抑尘料斗
	25m3
	2台
	2台
	0
	-2台
	淘汰

	10
	门座起重机
	MQ25t-33m
	9台
	2台
	0
	-9台
	淘汰

	11
	门座起重机
	MQ16t-33m
	8台
	0台
	0台
	-8台
	现状实际未建设，本次拟淘汰

	12
	轮胎式起重机
	-
	8台
	1台
	2台
	-8台
	现状实际未建全，本次拟淘汰

	13
	牵引车
	-
	12台
	12台
	12台
	0
	利用现有

	14
	平板车
	-
	12台
	12台
	12台
	0
	利用现有

	15
	轮式装载机
	WA470-6
	3台
	0台
	0
	-3台
	淘汰

	16
	轮式装载机
	ZL50D
	5台
	0台
	0
	-5台
	淘汰

	17
	叉车
	FD420
	1台
	0台
	0
	-1台
	淘汰

	18
	叉车
	FD250
	1台
	0台
	0
	-1台
	淘汰

	19
	叉车
	FD150
	2台
	0台
	0
	-2台
	淘汰


4.2环境影响因素分析

4.2.1施工期环境影响因素分析

环境空气影响因素分析

主要为施工期材料运输、堆存等施工活动产生的粉尘，现场拆除及建设的施工过程产生的粉尘以及施工机械设备废气、运输车辆尾气、施工船舶废气等对周边环境空气的影响。

水环境影响因素分析

施工期对附近水质的影响主要为拆除、疏浚等过程中将造成泥沙散落、江水浑浊以及局部淤泥，使近区江水的悬浮物浓度增加，其主要污染物为 SS；施工期间施工船舶产生的生活污水、舱底油污水对附近水质环境的影响；施工期临时施工营地产生的生活污水对附近水质环境的影响。

声环境影响因素分析

主要为施工船舶、施工机械、运输车辆等产生的施工噪声对周围声环境的影响。

固体废物影响因素分析

主要为施工废弃土方、施工船舶生活垃圾、临时施工营地生活垃圾、建筑垃圾等固体废物对附近环境造成影响。

生态影响因素分析

本项目施工期疏浚工程、桩基施工以及拆除作业泥浆扩散增加局部水体的浑浊度，可能降低单位水体内浮游植物的数量，最终导致附近水域初级生产力水平的下降；并使附近水域内生物的种类和数量减少。
4.2.2运营期环境影响因素分析

环境空气影响因素分析

主要包括船舶进出港时的船舶废气、运输车辆尾气、码头装卸和运输粉尘、堆场装卸和运输粉尘、堆场风蚀扬尘、道路扬尘、转运站转运作业扬尘等对周边环境空气影响。

水环境影响因素分析
主要包括到港船舶废水（船舶生活污水、船舶舱底油污水），陆域生活污水、喷洒废水、冲洗废水、初期雨水等对附近水体水质环境的影响。同时，码头在运行过程中，会进行维护性疏浚工程，对周边水体水质造成影响。

声环境影响因素分析

主要包括装卸设备运行噪声、运输车辆和船舶鸣号产生的交通噪声等对周围声环境的影响。

固体废物影响因素分析

主要包括生活垃圾、沉淀池污泥、机修废油等固体废物对附近环境造成影响。

生态环境影响因素分析

本项目船舶活动对水生生物、湿地等水生态的影响。
4.3污染源源强分析

4.3.1.1废气
（1）施工扬尘

施工期间的作业粉尘主要来自施工运输车辆行驶产生的扬尘、码头面及引桥等构筑物拆除过程中形成的施工粉尘等。

（2）机械尾气
①施工运输车辆废气
施工流动机械产生NOx、CO、SO2和CO等尾气。施工用车采用低硫汽柴油等清洁燃料。定期对车辆进行保养，保持施工现场良好车况，减少故障运行及低速运行等不正常运行情况，减少汽车尾气对环境的影响。此类废气为间断排放，随着机械使用频率的不同而随时变化，排放量很小，同时随施工结束而结束。

②施工船舶尾气

建设单位应与施工单位明确责任，要求其施工船舶尾气达标排放。施工船舶优先使用现有岸电设施作为能源，以减少船舶大气污染物排放。施工船舶应当加强主机、辅机设备维修保养，使用符合国家标准要求的燃油。尾气排放应当符合国家大气污染物排放控制要求，且不得排放明显可见的黑烟。

4.3.1.2废水

施工期对水域造成的污染主要有涉水工程对水体的扰动和施工废水的影响。码头工程主要为涉水作业，水下疏浚桩基施工会扰动作业区域水体，造成局部区域悬浮物浓度增高；同时疏浚桩基作业需采用船舶施工、陆域施工会产生生产及生活废水，主要包括施工机械冲洗水、施工人员生活污水、施工船舶污水等。

4.3.1.3噪声

施工机械、船舶和运输车辆的噪声是施工期间的主要噪声源。

4.3.1.4固体废物

施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾、建筑施工垃圾和疏浚产生的泥沙。

4.3.2运营期污染源源强分析

4.3.2.1废气

本工程运营期大气污染物主要为船舶进出港时的船舶废气、运输车辆尾气、码头装卸和运输粉尘、堆场装卸和运输粉尘、堆场风蚀扬尘、道路扬尘、转运站转运作业扬尘。

本工程大气污染物排放情况汇总见表4.3-28。
表4.3-28  建设项目运营期大气污染物排放情况汇总
	污染产生源
	污染物名称
	排放量(t/a)
	执行标准（mg/m3）
	排放方式

	码头装卸和运输粉尘（包含T1~T6转运站粉尘）
	颗粒物
	TSP
	11.284
	0.5
	无组织

	
	
	PM10
	4.333
	
	

	
	
	PM2.5
	0.84
	
	

	堆场装卸和运输粉尘、风蚀扬尘（包含T7~T12转运站粉尘）
	颗粒物
	TSP
	7.466
	
	

	
	
	PM10
	2.8
	
	

	
	
	PM2.5
	0.807
	
	

	道路扬尘
	颗粒物
	TSP
	2.979
	
	

	
	
	PM10
	0.757
	
	

	
	
	PM2.5
	0.22
	
	


4.3.2.2废水

本项目运营期废水包括：船舶舱底油污水、船舶生活污水、陆域生活污水、码头面及引桥冲洗废水、转运站冲洗废水、皮带机和输送廊道冲洗废水、洒水抑尘废水、雾炮废水、堆场喷淋废水、初期雨污水、流动机械冲洗废水。
本项目废水产生及处理情况见下表4.3-34。
表4.3-34  运营期水污染物产生及处理情况汇总

	产污环节
	废水量

t/a
	污染物

名称
	产生情况
	处理方式
	处理/接管情况
	去向

	
	
	
	浓度mg/L
	产生量t/a
	
	浓度mg/L
	处理/接管量t/a
	

	船舶舱底油污水
	3081.57
	石油类
	5000
	15.41 
	交由江阴市浩海船舶服务有限公司处置
	交由江阴市浩海船舶服务有限公司处置

	船舶

生活污水
	1550.87
	pH
	6-9

（无量纲）
	-
	化粪池
	6-9

（无量纲）
	-
	接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理后排入老夏港河

	
	
	COD
	500
	0.775
	
	450
	0.698
	

	
	
	SS
	400
	0.620
	
	350
	0.543
	

	
	
	氨氮
	45
	0.070
	
	45
	0.070
	

	
	
	总磷
	8
	0.012
	
	8
	0.012
	

	
	
	总氮
	70
	0.109
	
	70
	0.109
	

	陆域生活污水
	4025.18
	pH
	6-9

（无量纲）
	-
	
	6-9

（无量纲）
	-
	

	
	
	COD
	500
	2.013
	
	450
	1.811
	

	
	
	SS
	400
	1.610
	
	350
	1.409
	

	
	
	氨氮
	45
	0.181
	
	45
	0.181
	

	
	
	总磷
	8
	0.032
	
	8
	0.032
	

	
	
	总氮
	70
	0.282
	
	70
	0.282
	

	码头面及引桥冲洗废水
	5271.3
	COD
	40
	0.211
	沉淀处理
	回用于冲洗、喷淋抑尘、道路洒水

	
	
	SS
	1000
	5.271
	
	

	转运站冲洗废水
	215.1
	SS
	1000
	0.215
	
	

	皮带机、输送廊道冲洗废水
	3438
	SS
	1000
	3.438 
	
	

	洒水抑尘废水
	17232.75
	SS
	1000
	17.233
	
	

	初期雨水
	14480
	COD
	40
	0.579
	
	

	
	
	SS
	1000
	14.48
	
	

	流动机械冲洗废水
	2419.2
	SS
	1000
	2.419 
	
	


10、维护性疏浚

本项目维护性疏浚工艺与施工期疏浚相同，维护性疏浚建设单位拟采用小型绞吸式挖泥船对码头区域进行挖泥，开挖淤泥利用泥驳船运至航道管理部门指定的位置（江阴水道61号红浮推荐航道处）进行抛泥。
4.3.2.3噪声

本工程运营期间的噪声主要来源于装卸机械噪声、输送机械噪声等。

表4.3-35
项目噪声源及源强一览表（室外声源）

	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	
	

	1
	门座起重机
	40t-45m
	185
	1555
	0
	89.0/1
	优先选用低噪声设备，合理布局，距离衰减
	0:00-24:00

	2
	轨道式移动装船机
	3000t/h
	55
	1542
	0
	83.0/1 
	
	

	3
	斗轮堆取料机
	-
	255
	1185
	0
	78.0/1 
	
	

	4
	轮胎式起重机
	-
	295
	1000
	0
	83.0/1 
	
	

	5
	载重汽车
	40t
	275
	1100
	0
	81.0/1 
	
	

	6
	牵引车
	-
	200
	800
	0
	86.0/1 
	
	

	7
	平板车
	-
	220
	1150
	0
	86.0/1 
	
	

	8
	电动清舱机
	5t
	195
	1570
	0
	91.0/1 
	
	

	9
	车辆清洗装置
	-
	100
	485
	0
	78.0/1 
	
	

	10
	水泵
	-
	335
	1300
	0
	83.0/1 
	
	

	11
	船舶鸣笛
	-
	195
	1570
	0
	90.0/1 
	停靠后禁止鸣笛
	0:00-24:00


4.3.2.4固体废物

1、固体废物产生情况
本项目固体废物产生及处置情况汇总见表4.3-37。
表4.3-37  固体废物产生及综合利用、处置情况（单位：t/a）

	固废名称
	属性
	产生

工序
	形态
	主要

成分
	危险特性
	废物

类别
	废物

代码
	估算产生量t/a
	处理方式

	船舶固废
	船舶

垃圾
	生活垃圾
	船舶运行、船员生活
	固态
	生活垃圾
	/
	SW64
	900-099-S64
	21.94
	交由江阴市浩海船舶服务有限公司处置

	陆域固废
	陆域生活垃圾
	生活垃圾
	员工生活
	固态
	生活垃圾
	/
	SW64
	900-099-S64
	71.03
	由环卫部门定期清运

	
	沉淀池污泥
	一般固废
	沉淀池
	固态
	污泥
	/
	SW07
	900-099-S07
	75
	送电厂焚烧

	
	废油
	危险废物
	机修
	液态
	机油
	T,I
	HW08
	900-249-08
	10
	委托昆山太和环保实业有限公司处置

	
	废包装桶
	危险废物
	原料使用
	固态
	包装桶、

机油
	T/In
	HW08
	900-249-08
	6
	委托江阴市江南金属桶厂有限公司处置


注：T 指毒性，I指易燃性。

4.3.3“三本账”核算

根据以上计算，本项目污染物“三本账”核算情况见表4.3-39。

表4.3-39  本项目实施后2号码头污染物排放量汇总  单位：t/a

	污染源
	污染物
	现有项目排放量
	本项目
	以新带老削减量
	最终排

放量
	排放增减量

	
	
	实际排放量
	核定排放量
	产生量
	削减量
	接管量
	排放量
	
	
	

	废水
	废水量
	1267.2/1267.2
	1267.2/1267.2
	5576.05
	0
	5576.05
	5576.05
	1267.2
	5576.05/5576.05
	+4308.85/4308.85

	
	COD
	0.57/

0.063
	0.57/

0.063
	2.788
	0.279
	2.509
	0.279
	0.063
	2.509/

0.279
	+1.939/

0.216

	
	SS
	0.444/

0.013
	0.444/

0.013
	2.230
	0.278
	1.952
	0.056
	0.013
	1.952/0.056
	+1.508/

0.043

	
	氨氮
	0.057/

0.005
	0.057/

0.005
	0.251
	0
	0.251
	0.022
	0.005
	0.251/0.022
	+0.194/

0.017

	
	总磷
	0.01/

0.0006
	0.01/

0.0006
	0.044
	0
	0.044
	0.0028
	0.0006
	0.044/0.0028
	+0.034/

0.0022

	
	总氮
	0.089/

0.015
	0.089/

0.015
	0.39
	0
	0.39
	0.0669
	0.015
	0.39/0.0669
	+0.301/

0.0519

	废气
	颗粒物
	1.311
	1.311
	648.976
	627.247
	/
	21.729
	1.311
	21.729
	+20.418

	固废
	一般固废
	0
	0
	75
	75
	/
	0
	0
	0
	0

	
	危险废物
	0
	0
	16
	16
	/
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	92.97
	92.97
	/
	0
	0
	0
	0


*注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。

4.4环境风险

本项目码头事故风险主要来源于船舶碰撞造成燃油舱破裂，导致溢油事故发生。

本项目运营期泊位可能停靠的最大船舶为10万吨级，因此风险主要为运营期进出港船舶碰撞造成燃油舱破裂，导致溢油事故发生，将对长江生态环境造成影响。

4.5清洁生产分析
本项目在节能降碳、资源集约节约与循环利用、污染防治、生态保护、高效运输组织、管理能力等方面均采取了先进、可行的清洁生产措施，符合绿色港口建设要求，具有较高的清洁生产水平。项目建成后，将实现资源节约、环境友好、安全高效的现代化港口运营目标。

5环境现状调查与评价

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

本项目位于长江扬中河段下段江阴水道南岸，无锡（江阴）港申夏港区2号码头，该地块交通便利，位置优越。

5.1.2地形、地貌、地质

本项目厂址属长江三角洲平原，地势低洼，属近岸带冲积漫滩低洼平原。厂址周围地势平坦，场地平均标高为4.1m~4.3m（吴淞高程系，下同）。

5.1.3气候、气象

江阴市主导风向为ENE，年平均风速3m/s，2020年平均气温17.5℃，最高气温38.5℃，最低气温-7℃，年降水量1424.3mm，日照时数1678.5小时。

5.2环境质量现状

5.2.1大气环境质量现状调查与评价

根据无锡市江阴生态环境局发布的《江阴市生态环境状况公报（2025年度）》，2025年江阴市环境空气中SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日均浓度均能达到过渡阶段二级标准；O3日最大8小时平均浓度、PM2.5年均浓度超过过渡阶段二级标准。
为了进一步改善环境质量，无锡市已制定《无锡市空气质量持续改善行动计划实施方案》，通过优化产业结构、能源结构及交通运输结构强化面源污染治理，加强扬尘污染防治，强化VOCs全流程综合治理，完善大气环境管理体系，可有效改善区域大气环境质量现状。根据方案，无锡市环境空气质量将持续改善。

从环境空气质量现状监测统计及分析结果来看，项目所在区域大气环境质量较好，总悬浮颗粒物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准。      
5.2.2地表水环境质量现状调查与评价

长江地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，老夏港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
监测与评价结果表明：本项目评价范围内长江各监测断面（W1, W2, W3）各水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，老夏港河各监测断面（W4, W5）各水质指标均能满足 III类标准要求。这组具有代表性的数据表明，项目所在区域地表水环境质量现状良好，为后续环境影响预测提供了可靠的背景值。

5.2.3声环境质量现状调查与评价

项目北厂界测点的昼间、夜间本底声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，东侧、西侧、南侧测点的昼间、夜间本底声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

5.2.4底泥环境质量现状调查与评价

监测结果表明，监测期间各点位监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

6环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响预测与评价

6.1.1施工期大气环境影响评价

施工废气主要为拆除施工活动和运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）、施工船舶废气和运输车辆尾气，尾气的主要污染物为SO2、NOx、HC等。这些污染物将对环境空气造成一定程度的污染。
6.1.2施工期地表水环境影响评价

6.1.2.1疏浚作业对水环境影响分析
疏浚作业由于挖泥船扰动河床底泥，产生高浓度泥沙悬浮物，引起挖泥区周围SS浓度增加。

6.1.2.2施工人员生活污水影响分析

本项目临时施工生活区选址位于后方陆域，施工人员生活污水经后方陆域化粪池收集处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不会对项目周边地表水环境产生不利影响。

6.1.2.3桩基施工和拆除作业的水环境影响分析

桩基施工和拆除作业引起的SS短期对长江水质会有一定的影响，但由于产生的悬浮物成分比较单一，以泥沙为主，还可能含有少量底栖生物，不含高浓度有机物、重金属等污染重的成分，对长江水质总体影响较小，且随着施工结束，水质可恢复到目前水平。

6.1.2.4施工船舶污水环境影响分析
施工船舶生活污水、油污水由海事部门认可的有资质单位接收处置，不得在本项目施工水域排放，不会对项目周边地表水环境产生影响。

6.1.2.5施工对控制断面的影响
本项目施工期人员生活污水经港区现有化粪池处理后接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水厂集中处理，施工废水经临时设置的沉淀池和隔油池处理后回用于机械冲洗，不外排。施工船舶污水由海事部门认可的有资质单位接收处置。整个施工过程对长江水质总体影响较小，经水体稀释、扩散与沉降后，对国省考断面水质基本无明显影响，不会导致考核断面水质超标，且随着施工结束，水质可恢复到目前水平。
6.1.2.5施工对下游水源地的影响
施工期需重点强化长江小湾饮用水水源保护区、长江（江阴市）重要湿地周边的污染管控，兼顾其余敏感区域的防控要求，确保各水源地水质安全、生态敏感区域生态系统稳定。
6.1.3施工期声环境影响评价

施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆，主要声源有施工船舶、钻工机等。由于施工期是暂时的，随着施工的结束，施工噪声的影响也将消失。因此，本工程施工在采用低噪声机械、设置施工围挡和合理安排夜间施工时段、合理设置运输路线等措施的前提下，对项目所在地声环境质量的影响较小。

6.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物包括施工人员生活垃圾和废弃的建筑材料，如废钢护桩、废混凝土块等。施工生活垃圾经分类收集后暂存于生活垃圾暂存点，由当地环卫部门清运处理。施工建筑垃圾大部分可以回收利用，不能利用的送至江阴市城市管理部门指定的建筑垃圾消纳场处理。
6.1.5施工期生态环境影响分析

6.1.5.1对陆生生态影响分析

本工程是拆除现有码头，在原址上进行改扩建，项目不新增陆域占地。码头陆域为己建成的硬化地面和少部分绿化区域，区内已无大型哺乳动物和珍稀动物，植物主要以栽培植被、灌丛和灌草丛为主，本项目施工期对陆域生态环境影响较小。

6.1.5.2对水生生态影响分析

本项目码头不占用长江主槽的水域通道，施工期经加强管理船舶生活污水、船舶舱底油污水不排放，不向水域倾倒垃圾和废水，对中华绒蟹、松江鲈、中华鲟洄游通道影响较小。

6.2运营期大气环境影响预测与评价

根据预测结果可知：本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。

根据预测结果可知：本项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。 
（2）对于现状达标的基本污染物，叠加现状浓度后，主要污染物的日平均质量浓度和年平均质量浓度均能满足相应质量标准。

（3）根据厂界污染物预测结果，各污染因子均能够满足相应的环境质量标准，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。同时根据卫生防护距离估算结果，需设置100米卫生防护距离，卫生防护距离范围内无环境敏感目标。

6.3地表水环境影响预测与评价

本项目陆域生活污水经化粪池处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理；码头面及引桥冲洗废水、转运站冲洗废水、皮带机和输送廊道冲洗废水、洒水抑尘废水、初期雨污水、流动机械冲洗废水经雨水管网收集后汇入后方陆域沉淀池处理达标后回用于冲洗、抑尘，不外排。船舶舱底油污水由到港船舶直接交由江阴市浩海船舶服务有限公司收集船收集处理，船舶生活污水经码头配备的吸污车转运至生活污水收集池，通过污水管网送至光光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂统一处理。综上分析，项目运营期所有污水均得到妥善处置，不外排长江水体，对国省考断面水质无直接影响，对地表水环境影响较小。
6.4声环境影响预测与评价

船舶停靠后不鸣笛，并且船舶靠岸后辅机噪声受码头屏蔽，所以船舶噪声的影响较小，同时载重汽车、牵引平板车在厂区内禁止鸣笛。项目运行期间，北侧厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东侧、南侧及西侧厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，本项目对周围声环境的影响值较小，噪声防治措施可行。

6.5固体废物环境影响分析

本项目在码头区域设置船舶垃圾收集桶，船舶垃圾密封包装后暂存于垃圾桶内，由江阴市浩海船舶服务有限公司收集处理。陆域生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运。
建设项目产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。
6.6生态环境影响分析

6.6.1对陆域生态的影响
建项目评价范围内无大型、保护动物分布，所以本项目运营期不会对动物生存、繁殖产生较大影响。运营期对陆生生态影响可接受。

6.6.2对水生生态的影响

本项目码头沿长江顺岸式布置，不占用长江主槽的水域通道，对鱼类生存及洄游产生的影响较小。

建设单位应制定严格的船舶靠泊管理制度，尽可能避免船舶靠泊和航行造成的不利生态影响。

本项目建成投产后，船舶到达本码头前，通过“长江经济带船舶水污染物联合监管与服务信息系统”进行申请，填报拟排放的水污染物种类、排放地点等内容，到达本码头后，在海事部门监管下，船舶生活污水、船舶舱底油污水由海事部门认可的单位接收处置，不在本码头排放。

维护性疏浚会对水生生态产生一定的不利影响，但这种情况是短期的、可逆的。施工结束后浮游生物、底栖动物、底栖生物群落等将逐渐恢复正常，水生生态将逐渐恢复到施工前的水平。

码头初期雨水、冲洗废水、喷洒废水经后方陆域沉淀池处理后回用于冲洗、抑尘，不外排，对区域水生态环境影响较小。
6.7环境风险分析与评价

6.7.1地表水环境风险影响分析
污染事故工况下，结合溢油事故预测结果，本项目码头一旦发生溢油事故，将对泄漏点附近的长江小湾饮用水水源保护区、长江肖山饮用水水源保护区等敏感区域产生影响。预测显示，油膜抵达敏感保护区时间较短，落潮时刻发生事故时，油膜约1小时可迁移至最近水源保护区，风险较为突出，同时溢油污染物经水体扩散、迁移，会对区域内国省考断面水质造成不利影响，可能导致断面石油类等指标异常，影响断面达标稳定性。为此，需构建并严格落实“预防、预警、应急”相结合的全过程风险防控体系，通过提升溢油风险应对能力，优化应急物资（如储存装置）的配置与布局，制定与潮汐规律联动的差异化布控方案，提升初期控制效率；健全与上下游水源保护区等敏感目标及国省考断面管理部门的应急联动机制，明确通报程序与协同行动要求；开展针对落潮期等高风险情景的专项演练，重点检验快速布控、设备调运与多方协同等环节，持续提升实战能力。通过以上措施，可有效控制污染物扩散范围与入江（河）量，最大限度降低溢油事故对国省考断面水质的不利影响，避免改变考核断面现有水环境功能类别，保障区域国省考断面水质稳定达标，系统增强项目环境风险防控水平。
6.7.2其他环境风险事故影响分析
本项目溢油事故发生后燃料油若发生火灾事故，可能产生伴生/次生污染物主要为CO和SO2，会对周边环境产生一定影响。本项目靠港船舶携带燃料油有限，船舶碰撞发生溢油事故后，由于船用燃料油属于重质油，一般会迅速形成油膜，在水面上进一步扩散，发生火灾事故的概率较小。在配备相应的消防器材，燃料油泄漏后做好围油、收油等应急措施后，火灾事故产生的伴生/次生污染物排放影响可接受。

6.7.2.2货物入江事故影响分析

本项目吞吐货种主要为煤炭及制品、矿建材料、钢材等件杂货，不涉及危险品货种的储运。码头主要装卸工艺为采用门座起重机、移动装船机进行装卸作业，采用带式输送机进行水平运输，装卸作业方式可确保输送货种事故落江概率较小。
6.7.2.3通航安全风险事故分析

本项目施工期间，将投入绞吸式挖泥船等船舶，船舶进出项目附近水域，对通航安全有一定影响。项目施工期和运营期会增加项目区域船舶流量，会对本项目所在区域其他码头船舶进出港航行、会让、靠离泊等产生一定的相互影响，双方航行和避让行为不当会引发水上交通事故。应严格按照要求操作及航行，按照管理部门安排，与周边港口码头协调一致，避免发生干扰。
6.7.3环境风险评价结论
本项目环境风险事故主要考虑施工期、营运期进出港船舶碰撞造成燃油舱破裂导致的溢油事故，若发生溢油事件会对周围水体造成不利影响，主要对长江小湾饮用水水源保护区、长江肖山饮用水水源保护区、长江西石桥水源地保护区、长江（江阴市）重要湿地、长江（张家港市）重要湿地等产生影响。在采取风险防范措施、建立应急预案的情况下，本项目环境风险可防控。

7 环境保护措施及其经济、技术论证

7.1施工期环境保护措施

码头工程施工期主要大气环境问题为扬尘污染。应制定严格的洒水降尘制度（定时、定点、定人），保证每天不少于2-3次，每个施工队配备洒水车，并配备专人清扫和施工道路。

石灰、黄沙、水泥等散货物料的堆场四周设置围挡防风；黄沙堆场采取定期洒水措施，保证堆的湿润，并配备布遮盖；石灰、水泥等不宜洒水的物料应贮存在三面封闭的堆场内，上部设置防雨顶棚：制订合理的施工计划，合理调配施工物料，物料根据施工实际进度由产地调运进场，尽量减少堆场的堆存量和堆存周期。

施工场地内道路应定期清扫洒水，保证道路表面密实、湿润，防止因土质松散、干燥而产生扬尘，同时设置限速标志牌，控制场内车辆行驶速度；运输车辆的车厢应配备顶棚或遮盖物，运输路线尽量避开村庄集中居住区。

加强对施工运输车辆的维护保养，运输车辆在离开装、卸场地前必须先用水冲洗干净，避免车轮、底盘等携带泥土撒落地面。

7.1.2.2废水污染防治措施

码头需要对泊位前沿进行疏浚，疏浚期应合理安排在枯水期，最大限度地减少疏浚施工作业对底泥的搅动范围和强度。
施工期，应合理安排作业时间，最大限度地控制水下施工作业对底泥的搅动范围和强度。此外，针对此类工程废弃物可以在钻孔平台上专门设置泥浆池，减少水体中悬浮物的产生。

施工现场道路保持通畅，排水系统处于良好的使用状态，使施工现场不积水。合理规划施工场地的临时供、排水设施，采取有效措施消除跑、冒、滴、漏现象。

施工现场不设置食堂，施工人员充分利用码头已建厕所和后方厂区食堂等。产生的生活废水依托后方厂区生活污水处理装置处理后接管污水厂处理。

选用符合《内河船舶防污染结构与设备规范》、《船舶水污染物排放控制标准》(GB3552-2018)要求的施工船舶，污染物不得在本项目施工水域排放。

7.1.2.3噪声污染防治措施

（1）施工时应尽量采用噪声小的施工机械，加强施工作业管理。

（2）控制施工机械噪声，首先要从设备选型着手，选择新型低噪设备，并通过加装消音装置和隔离机器的振动部件来降低噪声。

（3）在作业过程中加强对各种机械的管理、维护和保养，使施工机械保持良好的运行状态，减小因机械磨损而增加的噪声。

（4）要合理安排施工进度和作业时间，加强对施工场地的监督管理，对高噪音设备应采取相应的限时作业，避免施工噪声对周围环境敏感点的影响。

（5）做好施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作，限制车速，禁止鸣笛，降低交通噪声。

7.1.2.4固体废物防治措施

（1）施工营地设置分类垃圾桶及垃圾集中堆放场地，生活垃圾通过垃圾桶集中收集至指定堆放场地，由施工单位定期交由环卫部门拖运至垃圾处理场处理。施工人员生活垃圾实行袋装化，确保垃圾渗滤液不外溢。

（2）砂石料等零散材料堆场应尽量地面硬化。在施工区内设置杂物停置区、垃圾箱和卫生责任区，经常清理各类施工垃圾，并确定责任人和定期清除的周期。

（3）加强建筑垃圾和渣土管理。施工单位应尽量回收利用建筑垃圾，不得随意抛弃建筑材料、残土、旧料和其它杂物。施工期间应及时清理施工场地内的建筑垃圾和渣土，负责拖运至当地建筑垃圾消纳场和指定弃土场处理。建设单位应对施工单位处置建筑垃圾和渣土进行督促。

（4）施工期间的机修废油、废植筋胶桶需妥善收集后交有处理资质的单位处置。

（5）码头拆除废弃物收集及防止入江措施

码头拆除主要包括码头混凝土结构及附属设施，拆除内容包括回收物和废弃物。回收物收集后运至指定位置，进行二次利用，废弃物处置过程必须满足当地生态环境、市政部门的相关要求。
7.2运营期环境保护措施

7.2.1大气污染防治措施
本工程采用喷淋除尘、雾炮除尘、防风抑尘网、密闭廊道、篷布苫盖、干雾抑尘等除尘措施，厂区道路、地面均已硬化处理，流动雾炮车、洒水车、高压洗扫车、清扫车定期清扫与洒水抑尘。

7.2.2水污染防治措施

7.2.2.1初期雨水、喷洒废水、冲洗废水处理措施

本项目考虑对码头区域初期雨水进行收集，收集后的初期雨水进入沉淀池处理后回用。本项目后期雨水排放至后方雨水管网，不在码头区域设置雨水排放口，后期雨水的排放依托企业现有雨水排口。
冲洗废水、喷淋废水、初期雨水经排水沟收集后进入废水处理系统，处理后全部回用作为喷淋、冲洗水。
陆域生活污水经化粪池处理达接管标准后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。
本项目船舶生活污水经码头配备的吸污车转运至生活污水收集池，通过污水管网送至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂统一处理。船舶舱底油污水经船舶自备的油水分离器隔油处理后，由船方收集交海事部门认可的有资质单位接收处置。

船舶舱底油污水正常情况下由到港船舶直接交由江阴市浩海船舶服务有限公司收集船收集处置。

7.2.3噪声污染防治措施

机械设备选型要选择符合声环境标准的低噪声设备，同时采取隔声和减振措施，如设置消声器等，加强机械设备的保养，减少噪声对环境的污染。合理布置作业区功能区布局，噪声发生设备应尽量远离厂界。码头设置岸电设施，到港船舶使用岸电。在作业区厂界尽量种植密实型多行复合植被，尽量增加项目噪声的衰减量。高噪声设备采取吸声、隔声、消声和隔振等措施。保持码头道路通畅，保持路面平整，降低到港船舶的鸣笛次数，尽量减小噪声的产生频率和强度。多设路牌警告不许鸣喇叭，严抓惩罚。
7.2.4固体废物污染防治措施

在码头设置分类垃圾桶，生活垃圾做到日产日清，生活垃圾经分类后由环卫部门收集后统一外运至城市垃圾处理场。码头面东侧设置船舶废物临时贮存点1处，共有4个240L船舶垃圾专用垃圾桶，船舶垃圾由江阴市浩海船舶服务有限公司收集船接收处置。

本项目产生的一般固体沉淀池污泥，收集后贮存于煤炭堆场，与煤炭一起送至电厂焚烧。

本项目维护性疏浚工程产生的淤泥，如监测结果表明所有指标均低于相关标准限值，属于一般固体废物，则可按原定计划，在经航道及生态环境主管部门批准的指定抛泥区（长江61#红浮外侧抛泥区）进行合规的水下抛泥处置。如监测结果表明部分指标超出相关标准限值，可能具有污染特性，则应立即停止原处置方案。须将淤泥界定为受污染物料，并委托具备相应资质的单位，按照危险废物或污染土壤的相关管理规定，制定并实施安全处置方案，严禁随意处置。
危险废物均委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门定期清运处置。

7.3环境风险防范措施及应急要求
本工程主要风险为船舶到港时发生碰撞造成燃油舱破裂污染水环境，在切实落实报告书补充的风险管理对策措施，并加强日常应急演练，保证应急反应速度和应急处理效果的情况下，项目的环境风险可防控。

7.4“三同时”环保措施一览表
本项目总投资35146.37万元，其中环保投资为760万元，占总投资额的2.2%
8 环境经济损益分析

环境经济损益分析是从环境经济的角度对项目的可行性评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程投资效益，从而供决策部门参考，使项目在实施后能更好地实现环境效益、经济效益和社会效益的统一。

8.1经济损益分析

本工程建设总投资为35146.37万元，本项目财务盈利能力较好，具有较强的抗风险能力。总体说来，本项目的建设适应了市场和国民经济发展的需要，对带动地区经济发展，降低综合物流成本，提高企业的综合效益等都具有重大的意义。由此可见，本项目的经济效益显著。

8.2社会效益

本工程的建设符合国家产业政策，符合无锡（江阴）港总体规划及江阴市城市总体规划，促进本地区经济发展，提高工程区域范围内人民生活质量，创造更大的经济效益和社会效益。
8.3环境效益

本工程涉及的环保措施包括：水、气、声污染防治措施、事故应急措施等。本项目总投资35146.37万元，环保投资760万元，占总投资的2.2%。
8.4环境投资经济损益分析
本项目拟投资建设的各项环保措施能有效地减少污染物排放量，可将其环境影响降至较低水平，具有较好的环境效益。

9环境管理与监测计划

9.1 环境管理

9.1.1环境管理机构
根据项目建设规模和环境管理的任务，应设1~2名环保专职或兼职人员，负责项目建设期的环境保护工作；项目建成后应设专职环境监督人员2～3名，负责本项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源和环境质量监测可委托有资质的环境监测单位承担。
9.1.2施工期环境管理
（1）工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款，其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声，废水、废气等污染控制措施，施工期固废处置等内容。

（2）建设单位应安排公司的环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。

（3）加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。

（4）将施工期具体环保管理工作纳入施工组织设计，明确管理责任。

（5）定时监测施工区域和附近区域大气中颗粒物的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。

（6）加强施工营地的环境管理，严禁将施工过程中产生的废水直接排入附近水体，严禁将产生的疏浚土方抛弃至周边水体。

（7）加强施工期的风险防范措施，制定并落实施工期的风险应急预案。

9.1.3运营期环境管理

项目建成后，应按照省、市生态环境局的要求加强对企业的环境管理，建立健全的企业环保监督和管理制度。

9.2污染物排放清单

建设项目工程组成及风险防范措施见表9.2-1，污染物排放清单见表9.2-2~表9.2-4。

表9.2-2  大气污染物排放清单
	污染物类别
	污染源名称
	污染物名称
	治理措施
	排放状况
	执行标准

	
	
	
	
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放

方式
	浓度mg/m3
	标准

名称

	废气（无组织）
	码头
	TSP
	码头门座式起重机上配备雾炮机，码头皮带机两侧设置挡板，装船机头部设置密闭罩，安装喷淋
	5.824
	11.284
	间歇
	0.5
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	PM10
	
	2.588
	4.333
	
	
	

	
	
	PM2.5
	
	0.510
	0.84
	
	
	

	
	堆场
	TSP
	防风抑尘网，防风抑尘网上设有喷淋系统，射程覆盖堆场范围；堆场料斗进行苫盖；堆场设置高杆喷淋和喷淋枪
	1.138
	7.466
	间歇
	0.5
	

	
	
	PM10
	
	0.584
	2.8
	
	
	

	
	
	PM2.5
	
	0.154
	0.807
	
	
	

	
	道路
	TSP
	引桥段设置密闭廊道；道路硬化处理；设置洒水车进行洒水抑尘
	0.376
	2.979
	间歇
	0.5
	

	
	
	PM10
	
	0.096
	0.757
	
	
	

	
	
	PM2.5
	
	0.028
	0.22
	
	
	


表9.2-3 水污染物排放清单

	废水种类
	废水产生量t/a
	污染物名称
	污染物产生量
	治理措施
	污染物名称
	污染物排放量
	排放方式与去向

	
	
	
	浓度mg/L
	产生量t/a
	
	
	浓度mg/L
	排放量t/a
	

	船舶舱底油污水
	3081.57
	石油类
	5000
	15.41 
	交由江阴市浩海船舶服务有限公司处置
	/
	交由江阴市浩海船舶服务有限公司接收处置

	船舶

生活污水
	1550.87
	COD
	500
	0.775
	化粪池
	COD
	450
	2.509
	经码头配备的吸污车转运至生活污水收集池，通过污水管网接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂

	
	
	SS
	400
	0.620
	
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	45
	0.070
	
	SS
	350
	1.952
	

	
	
	总磷
	8
	0.012
	
	
	
	
	

	
	
	总氮
	70
	0.109
	
	氨氮
	45
	0.251
	

	陆域生活污水
	4025.18
	COD
	500
	2.013
	
	
	
	
	经市政管网接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂

	
	
	SS
	400
	1.610
	
	总磷
	8
	0.044
	

	
	
	氨氮
	45
	0.181
	
	
	
	
	

	
	
	总磷
	8
	0.032
	
	总氮
	70
	0.39
	

	
	
	总氮
	70
	0.282
	
	
	
	
	

	码头及引桥面冲洗废水
	5271.3
	COD
	40
	0.211
	沉淀池
	/
	全部回用于冲洗、喷淋抑尘、道路洒水

	
	
	SS
	1000
	5.271
	
	
	

	转运站冲洗废水
	215.1
	SS
	1000
	0.215
	
	
	

	皮带机、输送廊道冲洗废水
	3438
	SS
	1000
	3.438 
	
	
	

	洒水抑尘废水
	17232.75
	SS
	1000
	17.233
	
	
	

	流动机械冲洗废水
	2419.2
	SS
	1000
	2.419 
	
	
	

	初期雨水
	14480
	COD
	40
	0.579
	
	
	

	
	
	SS
	1000
	14.48
	
	
	


表9.2-4 固体废物排放清单

	污染物名称
	主要成分
	产生量（t）
	来源
	属性
	危废类别
	废物代码
	处置方式

	陆域垃圾
	生活垃圾
	生活垃圾
	71.03
	员工生活
	生活垃圾
	/
	900-099-S64
	环卫部门定期清运

	
	沉淀池污泥
	污泥
	75
	初期雨水、冲洗废水、喷洒废水沉淀
	一般固废
	/
	900-099-S07
	送电厂焚烧

	
	机修废油
	石油类
	10
	维修保养
	危险废物
	HW08
	900-249-08
	委托昆山太和环保实业有限公司处置

	
	废包装桶
	铁、机油
	6
	
	危险废物
	HW08
	900-249-08
	委托江阴市江南金属桶厂有限公司处置

	船舶

垃圾
	船舶垃圾
	生活垃圾、维修废物
	21.94
	船舶生活、船舶维修
	/
	/
	900-099-S64
	委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置


9.3环境监测计划

9.3.1施工期环境监测计划

（1）大气监测

监测点位：在施工场地及周围布设1个大气监测点。

监测因子：TSP。

监测频次：施工期间内每月监测1次，每次连续监测2天。

（2）水质监测

监测断面：本项目码头前沿水域上游500m、下游1000m处的长江水体。

监测因子：COD、SS、石油类。

监测频次：涉水施工期间（疏浚期间）内每月监测1次，每次连续监测2天，每天上下午各1次。

（3）噪声监测

监测点位：施工场界。

监测因子：Leq（A）。

监测频次：在施工场地东、南、西、北4个场界各设置1个噪声监测点，共计4个，施工期间内每月监测1次，每次连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次。

9.3.2运营期环境监测计划

表9.3-1  污染源监测计划一览表

	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	标准

	大气无组织排放（粉尘在线监测）
	上风向参考点，码头和陆域下风向厂界
	TSP、PM10、PM2.5
	自动连续在线监测
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3无组织排放监控浓度限值

	废水
	生活污水接管口
	pH、化学需氧量（CODCr）、悬浮物、氨氮、磷酸盐（总磷）、总氮
	1次/年
	出口执行污水处理厂接管标准值

	
	沉淀池出口
	COD、SS
	1次/半年
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准

	噪声
	东、南、西、北4个厂界
	Leq（A）
	每季度测一次
	北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准


环境质量监测计划见表9.3-2。
表9.3-2  环境质量监测计划一览表

	类别
	点位
	测点数
	监测指标
	监测频率
	标准

	地表水
	码头前沿水域上游500m、下游1000m
	3
	COD、SS、氨氮、总磷、石油类等
	2次/年（枯水期和平水期）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、Ⅲ类标准


9.4总量控制

9.4.2控制因子

根据本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：

大气总量控制因子：颗粒物；

水总量控制因子：COD、氨氮、总磷、总氮。
9.4.3总量指标

本项目建成后2号码头污染物产生和排放情况见表9.4-1，长宏国际全厂污染物排放核算情况见表9.4-2。

表9.4-1  本项目建成后2号码头污染物排放量汇总  单位：t/a

	污染源
	污染物
	现有项目排放量
	本项目
	以新带老削减量
	最终排

放量
	排放增减量

	
	
	实际排放量
	核定排放量
	产生量
	削减量
	接管量
	排放量
	
	
	

	废水
	废水量
	1267.2/1267.2
	1267.2/1267.2
	5576.05
	0
	5576.05
	5576.05
	1267.2
	5576.05/5576.05
	+4308.85/4308.85

	
	COD
	0.57/

0.063
	0.57/

0.063
	2.788
	0.279
	2.509
	0.279
	0.063
	2.509/

0.279
	+1.939/

0.216

	
	SS
	0.444/

0.013
	0.444/

0.013
	2.230
	0.278
	1.952
	0.056
	0.013
	1.952/

0.056
	+1.508/

0.043

	
	氨氮
	0.057/

0.005
	0.057/

0.005
	0.251
	0
	0.251
	0.022
	0.005
	0.251/

0.022
	+0.194/

0.017

	
	总磷
	0.01/

0.0006
	0.01/

0.0006
	0.044
	0
	0.044
	0.0028
	0.0006
	0.044/

0.0028
	+0.034/

0.0022

	
	总氮
	0.089/

0.015
	0.089/

0.015
	0.39
	0
	0.39
	0.0669
	0.015
	0.39/

0.0669
	+0.301/

0.0519

	废气
	颗粒物
	1.311
	1.311
	648.976
	627.247
	/
	21.729
	1.311
	44.929
	+20.418

	固废
	一般固废
	0
	0
	75
	75
	/
	0
	0
	0
	0

	
	危险废物
	0
	0
	16
	16
	/
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	92.97
	92.97
	/
	0
	0
	0
	0


*注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。

表9.4-2  本项目建成后长宏国际全厂污染物排放量汇总  单位：t/a

	污染源
	污染物
	现有项目排放量
	本项目
	以新带老削减量
	最终排

放量
	排放增减量

	
	
	实际排放量
	核定排放量
	产生量
	削减量
	接管量
	排放量
	
	
	

	废水
	废水量
	9967.2/9967.2
	9967.2/9967.2
	5576.05
	0
	5576.05
	5576.05
	1267.2
	14276.05/14276.05
	+4308.85/4308.85

	
	COD
	4.485/

0.498
	4.485/

0.498
	2.788
	0.279
	2.509
	0.279
	0.063
	6.424/

0.714
	+1.939/

0.216

	
	SS
	3.489/

0.1
	3.489/

0.1
	2.230
	0.278
	1.952
	0.056
	0.013
	4.997/

0.143
	+1.508/

0.043

	
	氨氮
	0.4485/0.0398
	0.4485/0.0398
	0.251
	0
	0.251
	0.022
	0.005
	0.6425/

0.056
	+0.194/

0.017

	
	总磷
	0.0796/0.005
	0.0796/0.005
	0.044
	0
	0.044
	0.0028
	0.0006
	0.1136/

0.0072
	+0.034/

0.0022

	
	总氮
	0.698/

0.1194
	0.698/

0.1194
	0.39
	0
	0.39
	0.0669
	0.015
	0.999/

0.1713
	+0.301/

0.0519

	废气
	颗粒物
	24.511
	24.511
	648.976
	627.247
	/
	21.729
	1.311
	44.929
	+20.418

	固废
	一般固废
	0
	0
	75
	75
	/
	0
	0
	0
	0

	
	危险废物
	0
	0
	16
	16
	/
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	92.97
	92.97
	/
	0
	0
	0
	0


*注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。
10环境影响评价结论

本项目符合国家产业政策和相关规划，生产工艺符合清洁生产要求，采取的各项环保措施经济上合理、技术上可行。项目产生的废气、废水、噪声、固废经过相应的污染防治设施处理后，满足污染物厂界排放达标、区域环境质量不恶化的要求；项目建成后不降低当地的环境功能要求；在建立环境风险防范措施、制定切实可行的环境风险应急预案的情况下，项目的环境风险可以接受。

因此，仅从环境保护角度考虑，在设计施工、生产过程中严格执行“三同时”制度，落实报告书提出的各项污染防治和生态保护措施，并加强环境风险管理的前提下，江苏长宏国际港口有限公司无锡（江阴）港申夏港区2号码头改扩建工程的方案可行。
图1.3-1 环境影响评价工作程序图
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图3.2-3  煤炭现有装卸工艺
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图3.2-5  砂石现有进出口工艺













