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关于江阴鑫液机械有限公司

年产10万套高端装备精密零部件

技改扩能项目环境影响报告表的批复
江阴鑫液机械有限公司：

你公司报送的《年产10万套高端装备精密零部件技改扩能项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位拟在江阴市云亭街道沈巷路3号扩建年产10万套高端装备精密零部件技改扩能项目。经研究，我委原则同意报告表评价结论及拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实报告表中提出的各项污染防治要求，确保各类污染物达标排放，执行要求如下：

（一）废气：本项目产生的氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准；碱雾参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2025）表1标准；天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；机加工产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。    

（二）废水：本项目生产废水经厂内现有污水处理站预处理，达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及污水处理厂接管要求后，部分进入中水回用装置深度处理回用于生产，不可回用的尾水与生活污水一并接管至江阴市云亭污水处理有限公司集中处理，达标排放。

（三）噪声：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区厂界环境噪声排放限值要求。

（四）固废：落实各类固废特别是危险废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。建设项目所有产物对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）识别物质属性。新建或利用既有建筑改建设置危废贮存设施，按《关于开展江阴市危险废物贮存设施清理整治攻坚行动的通知》（澄环发〔2023〕56号）的规定设置并完善相关手续后方可投运使用。

（五）总量控制：本项目污染物排放不得突破无锡市江阴生态环境局核定总量。

（六）环境风险：加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施。加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。

（七）排污口设置：按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。

三、本项目需要配套建设的防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。你单位应严格落实排污许可管理规定，在启动生产设施或者实际排污之前依法申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。建设项目需要配套建设的防治污染的设施验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我委重新审核。
五、批复经批准后，国家、地方发布或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目有新要求的，按新要求执行。

六、本项目由无锡市江阴生态环境综合行政执法局高新区执法分局负责环境保护日常监督管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。

（项目代码：2605-320258-89-05-832632）
江阴高新技术产业开发区管理委员会
2026年7月23日

抄送：无锡市江阴生态环境局。
江阴高新技术产业开发区管理委员会           2026年7月23印发
江阴高新技术产业开发区管理委员会文件
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