市政府关于公布江阴市对外开放

口岸限定区域范围及管理要求的公告

为保障人员和交通运输工具正常出境入境，确保江阴市对外开放口岸安全、畅通，根据《中华人民共和国出境入境管理法》《中华人民共和国出境入境边防检查条例》《江苏省上下外国船舶管理办法》《江苏省民用船舶搭靠外国籍船舶管理办法》等有关法律法规，现将《江阴市对外开放口岸限定区域范围及管理要求》予以公布。
本公告自2026年8月27日起施行，有效期至2036年8月26日。

（此页无正文）

江 阴 市 人 民 政 府

2026年7月27日

（此件公开发布）

江阴市对外开放口岸限定区域范围及管理要求

为保障人员和交通运输工具正常出境入境，确保江阴市对外开放口岸安全、畅通，依据《中华人民共和国出境入境管理法》《中华人民共和国出境入境边防检查条例》《江苏省上下外国船舶管理办法》《江苏省民用船舶搭靠外国籍船舶管理办法》等有关法律法规，现就本市对外开放口岸限定区域范围及管理要求公告如下：
一、本市对外开放口岸限定区域范围

口岸限定区域范围为自引桥入口延伸至码头前沿线，修造船厂根据实际情况划定，具体范围如下：
（一）江阴阿尔法石油化工码头有限公司码头：引桥长约1176米，宽约8米。主码头长280米，宽约25米。辅码头长约32米，宽约15米。综合用房平台占地面积约472平方米。总占地面积1.74万平方米。

（二）江阴澄利散装化工有限公司码头：引桥长约976米，宽约7米。码头长约271米，宽约20米。内档两个作业平台均长约15米，宽约10米。总占地面积1.26万平方米。
（三）江阴南荣石油化学有限公司码头：引桥长约550米，宽约8米。码头长230米，宽约15米。总占地面积约0.79万平方米。

（四）江阴华西化工码头有限公司码头：（1）外档泊位：引桥自卡口至码头前沿长约654米，宽约7米。码头长312米，宽约20米。总占地面积约1.08万平方米。（2）内档泊位：长约60米，宽约10米，占地面积约0.06万平方米。

（五）江阴利港发电股份有限公司码头：引桥长约314米，宽约14米。上游码头长273米，宽约28米。下游码头长约186.5米，宽约50米。总占地面积约2.14万平方米。

（六）江苏利士德化工有限公司码头：引桥长约293米，宽约8米。消防楼长约12米，宽约21米。两座平台均长约4米，宽约17米。码头总长265米（上游部分长95米，宽约10米；中游部分长90米，宽约20米；下游部分长80米，宽约10米）。码头前沿西侧2座港联桥均长约60米，宽约5米。码头前沿内侧区域4座平台（3座均长10米，宽10米；1座25×10米）。总占地面积约0.71万平方米。

（七）江苏苏豪丽天智储循环科技有限公司码头：引桥长约297米，宽约7米。码头总长445米（上游部分长86米，宽约20米；中游部分长179米，宽约20米；下游部分长180米，宽约25米）。总占地面积约1.19万平方米。

（八）江苏三房巷国际储运有限公司码头：（1）1#泊位：引桥自卡口至码头前沿长约359米，宽约8米。码头长238米，宽约22米。总占地面积约0.81万平方米。（2）3#泊位：东引桥自卡口至码头前沿长约515米，宽约15米。西引桥自卡口至码头前沿长约433米，宽约15米。码头长304米，宽约35米。总占地面积约2.49万平方米。

（九）江苏长达国际物流有限公司码头：码头长503米，宽约45米。西引桥长约360米，宽约10米。东引桥长约360米，宽约20米。总占地面积约3.33万平方米。

（十）江苏江阴港港口集团大澄港务有限公司码头：码头长590米（上游部分长324米，宽约30米；下游部分长266米，宽约40米）。西引桥长约271米，宽约14米。东引桥长约281米，宽约22米。总占地面积约3.03万平方米。

（十一）江苏江阴港港口集团大港港务有限公司码头：码头长724米，宽约45米。1#引桥长约360.3米，宽约15米。2#引桥长约358.6米，宽约20米。3#引桥长约358.9米，宽约15米。4#引桥长约370米，宽约17米。总占地面积约5.68万平方米。
（十二）中信中煤江阴码头有限公司码头：1#、2#海伦泊位总长530米，宽约28米。1#引桥长约269米，宽约7米。2#引桥长约249米，宽约7米。总占地面积约1.85万平方米。

（十三）江阴苏南国际集装箱码头有限公司码头：码头长589米，宽约34米。东引桥长约190米，宽约13米。中引桥长约185米，宽约13米。西引桥长约177米，宽约13米。总占地面积约2.72万平方米。

（十四）江苏长宏国际港口有限公司2号码头：码头长384米，宽约37米。三个引桥长均长约167米，宽约13米。总占地面积约2.07万平方米。

（十五）江阴苏龙热电有限公司2号码头：码头长285米，宽约27.6米。引桥长约123.5米，宽约22米。总占地面积约1.06万平方米。

（十六）中船澄西船舶修造有限公司码头及浮船坞：（1）1-6#泊位：泊位长1102米，宽约20米，占地面积约2.20万平方米。（2）7-8#泊位：泊位长455米，宽约21米，占地面积约0.96万平方米。（3）3座浮船坞，其中衡山坞锚泊于老夏港河口，总长约237米，总宽约52米，占水域面积约1.23万平方米。金山坞及江山坞自西向东串联，并锚泊于公司6#及7#泊位北侧水域，金山坞总长约265米，总宽约52米，占水域面积约1.38万平方米。江山坞总长约330米，总宽约65米，占水域面积约2.15万平方米。

（十七）中粮（江阴）粮油仓储有限公司码头：码头长282米，宽约25米。东引桥长约110米，宽约12米。西引桥长约93米，宽约7米。总占地面积约0.90万平方米。

（十八）江阴兴澄储运有限公司码头：码头长440米，宽约28米。1#引桥长约164米，宽约12米。2#引桥长约136米，宽约15米。3#引桥长约135米，宽约12米。总占地面积约1.80万平方米。

（十九）中石油江苏燃料沥青有限责任公司码头：码头长306米，宽约15米。西引桥长约354米，宽约3.5米。东引桥长约354米，宽约2米。总占地面积约0.66万平方米。

（二十）中国石化燃料油销售有限公司江苏分公司滨江油库码头：码头长279米，宽约15米。南引桥长约300米，宽约15米。总占地面积约0.87万平方米。

（二十一）江阴新港投资管理有限公司原中金码头：码头长230米，宽约45米。西引桥长约352米，宽约20米。东引桥长约333米，宽约10米。总占地面积约2.07万平方米。

（二十二）江阴港发国际物流有限公司联合码头：码头长330，宽约42米。东引桥长约150米，宽约12米。西引桥长约187米，宽约12米，总占地面积约1.79万平方米。
（二十三）江苏利港电力有限公司码头：码头长282米，宽约28米。引桥长约286米，宽约15米。总占地面积约1.22万平方米。

二、口岸限定区域管理要求

（一）出入境边防检查机关会同口岸有关管理部门通过物理隔离、电子门禁、电子围栏等方式对口岸限定区域实施封闭隔离，设置相应的通道、卡口或岗亭，设立口岸限定区域标识。

（二）出入境边防检查机关与有关职能部门按照职责分工加强协作，确保口岸限定区域内各类案（事）件及时、妥善处置，共同维护江阴市对外开放口岸安全畅通。

（三）出入境边防检查机关依法对本辖区口岸限定区域实施管理，维护正常出境入境秩序，对扰乱口岸限定区域管理秩序的行为，依法予以处罚。
今后本市对外开放口岸限定区域如需调整，由江阴出入境边防检查站提出调整意见，报市人民政府批准后公布。






— 4 —
— 3 —

