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中华人民共和国生态环境部制




一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产塑料管100吨、塑料地垫800吨新建项目

	项目代码
	2512-320253-89-03-485519

	建设单位联系人
	**
	联系方式
	***********

	建设地点
	 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 徐霞客镇 乡（街道） 璜塘富业路8号

	地理坐标
	（   120   度  19  分 39.673 秒，   31   度  46  分 15.297 秒）

	国民经济
行业类别
	塑料板、管、型材制造（C2922）
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29
53、塑料制品业 292

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	江阴市徐霞客镇人民政府
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	江阴徐霞客备〔2025〕301号

	总投资（万元）
	***
	环保投资（万元）
	**

	环保投资占比（%）
	3%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：            
	用地面积（m2）
	租用厂房建筑面积2861.47

	专项评价设置情况
	表1-1 专项评价设置情况
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目排放废气不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）：新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目生活污水接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	否


注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2、 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群叫集中的区域。
3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风景评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目符合地方规划及规划环评中相关要求。

	其他符合性分析
	本项目符合国家及地方政策中相关要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
江阴臻欣新材料有限公司成立于2025年6月13日，位于江阴市徐霞客镇璜塘富业路8号。为满足市场需求，企业拟租用江阴腾高建设工程有限公司闲置厂房2862平方米，购置双螺杆挤出机、三辊车、混料机、空压机等生产及辅助设备31台套，建设塑料管、塑料地垫的生产项目。项目建成后，形成年产塑料管100吨、塑料地垫800吨的生产能力
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需要编制环境影响报告表。
2、工程内容及建设规模
本项目租用厂房进行建设，项目主体工程主要为厂房布局调整、新增设备的购置、安装和调试等环节；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表2-1。
[bookmark: _Ref17469]表2-1  建设项目主体工程及产品方案
	序号
	工程名称（车间、生产装置或生产线）
	产品名称
	设计能力（t/a）
	年运行
时数

	1
	生产车间
	塑料管
	100
	4800h

	2
	
	塑料地垫
	800
	


表2-2  本项目公用及辅助工程
	类别
	建设名称
	设计能力
	备注

	主体工程
	车间
	2160m2
	依托租赁现有

	
	办公楼
	702m2
	依托租赁现有

	贮运工程
	原料区
	500m2
	室内

	
	成品区
	500m2
	室内

	公用工程
	给水
	DN100
	来自当地自来水网

	
	排水
	雨水
	DN300
	依托租赁厂房

	
	
	污水
	30t/h
	生活污水接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理

	
	空压系统
	50m3/h
	新建，2台空压机

	
	冷却系统
	30t/h
	新建，2台冷却塔

	
	供电
	315KVA
	市政电力管网提供

	环保工程
	废水处理
	化粪池
	20m3
	现有，简单生化处理

	
	废气处理
	布袋除尘器
	12000m3/h
	新增，处理投料混料、破碎粉尘，收集效率90%，处理效率99%，经15m高排气筒DA001排放

	
	
	二级活性炭吸附
	15000m3/h
	新增，处理挤出废气，收集率90%，有机废气处理效率90%，经15m高排气筒DA002排放

	
	噪声治理
	选用低噪声设备、厂房隔声等
	厂界达标排放

	
	固废处置
	一般固废堆场
	20m2
	新建，固废分类收集

	
	
	危险固废堆场
	20m2
	

	
	事故应急池
	180m3
	新建


3、原辅材料及理化性质
/
4、主要设备
/
5、建设项目厂区平面布置情况
本项目建设地位于江阴市徐霞客镇工业园区璜塘富业路8号，厂界东侧为唯美汽车零部件有限公司、南侧隔富业路为锯盛机械、西侧为欧迪嘉建材、北侧隔云海路为惠和康包装，具体地理位置见附图1。本项目厂区主要建筑物为办公楼及生产车间，生产车间设置原料区、成品区、生产区等。建设项目厂区平面布置具体见附图2。
6、劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目劳动定员20人。
工作制度：本项目实行“两班16小时工作制”，具体工作时间：8:00~16:00，16:00~24:00，全年有效工作日为300天。



	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺
本项目主要从事塑料管和塑料地垫的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2（图中G-废气、S-固废、N-噪声）
A、塑料管生产工艺PVC树脂粉、碳酸钙石粉

投料、混料
挤出成型
冷却
剪切
成品
G1-1颗粒物
N1-1噪声
G1-2挤出废气
电加热170~180℃
N1-3噪声
S1-1废焦化塑料
隔套冷却水
N1-2噪声
S1-2边角料
破碎
G1-3颗粒物
N1-4噪声
打包
S1-3不合格品

图2-2  塑料管生产工艺流程图

B、塑料地垫生产工艺PVC树脂粉、碳酸钙石粉

投料、混料
挤出压延
冷却
收卷
成品
G2-1颗粒物
N2-1噪声
G2-2挤出废气
电加热170~180℃
N2-3噪声
S2-1废焦化塑料
隔套冷却水
N2-2噪声
S2-2边角料
G2-3颗粒物
N2-4噪声
打包
破碎
S2-3不合格品

图2-3  塑料地垫生产工艺流程图


	与项目有关的原有环境污染问题
	[bookmark: _1502611451]本项目拟租用江阴腾高建设工程有限公司位于江阴市徐霞客镇璜塘富业路8号的闲置厂房从事塑料管、塑料地垫的生产。根据现场踏勘情况，地面平整、无污染痕迹，符合环发[2012]140 号、苏环保[2013]246文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气
根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，2025年江阴市空气质量状况见下表。
表3-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
μg/m3
	评价标准μg/m3
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8.0
	60
	13.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	34.2
	40
	85.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	53.0
	60
	88.3
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	32
	30
	106.7
	超标

	O3
	日最大8小时滑动平均值第90百分位数
	181
	160
	113.1
	超标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1103
	4000
	27.6
	达标


监测结果显示，江阴市SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级过渡阶段浓度限值，PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级过渡阶段浓度限值。因此，该区域为不达标区。
2、 地表水
根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，2025年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面15个，Ⅲ类水质断面7个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2024年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升9.1个百分点。
16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河、东横河、张家港河等13条河流水质状况为优；东清河、二干河、青祝运河等3条河流水质状况为良好。与2024年相比，2025年全市16条重点河流中，东横河、张家港河水质由良好转为优；其余14条河流水质未有明显变化。
本项目废水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，最终纳污河流为白屈港河，河流水质状况为优。
3、环境噪声
本项目位于3类声环境功能区，厂界外50m范围内无环境敏感保护目标，故本次不进行声环境质量监测。根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，2025年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。
4、生态环境
本项目不涉及生态环境，故不作生态环境的现状分析。
5、电磁辐射
本项目不新增与电磁辐射有关设备。
6、地下水、土壤环境
本项目租赁厂区已采取防渗措施及地面硬化，不存在污染途径，故不进行地下水、土壤监测。
















	环境
保护
目标
	1、大气环境
本项目厂界外500m范围内敏感目标见表3-1，周边500米范围内无空气自动站。
表3-1环境空气保护目标一览表
	环境保护对象名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	东横墅
	120.1564492427
	31.8874974301
	居民
	48户/168人
	二类区
	SE
	325


2、声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目不属于新增用地，且本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。
声、地下水、生态环境保护目标见表3-2。
表3-2   声、地下水、生态环境保护目标
	环境要素
	环境保护目标
	距建设项目厂界
	环境功能

	
	
	方位
	距离(m)
	规模
	

	声环境
	厂界外1m
	/
	/
	/
	GB3096-2008中3类

	地下水
	/
	/
	/
	/
	/

	生态环境
	/
	/
	/
	/
	/




	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
本项目投料、混料、破碎工序废气主要污染物为颗粒物，有组织废气执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；挤出成型、挤出压延工序废气主要污染物为非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢，有组织废气执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。厂界颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准2、废水
本项目生活污水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理。废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排入白屈港河，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准。
3、噪声
根据澄政办发〔2020〕71号市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知，本项目位于3类声环境功能区。因此，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。
4、固废贮存标准
本项目一般工业固废储存采用室内存储，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定执行；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关规定要求执行。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、废气
1、废气
根据生产工艺分析，运营期废气主要为投料混料废气、破碎废气以及挤出废气。
本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好；卫生防护距离范围内无敏感目标；本项目产生的废气经妥善处置后达标排放，排放量较小，对大气环境影响较小。
2、废水
本项目废水主要为员工生活污水，生活污水产生量为240t/a，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，处理出水达，尾水最终排入白屈港河。
本项目生活污水接管江阴市恒通璜塘污水处理有限公司，根据对江阴市恒通璜塘污水处理有限公司接管可行性分析可知，本项目污水水量、水质等均符合江阴市恒通璜塘污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。
3、噪声
3.1噪声达标情况
本项目噪声源主要为双螺杆挤出机、三辊车、混料机、空压机、风机、水泵等设备，噪声源强≤85dB(A)。
本项目建成后，厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对周围环境影响较小。
本项目拟采取的噪声防治措施具体见表4-14。
表4-14 工业企业噪声防治措施及投资表
	噪声防治措施名称（类型）
	噪声防治措施规模
	噪声防治措施效果
	噪声防治措施投资/万元

	优先选用低噪声设备，设备置于室内，车间厂房隔声，距离衰减
	/
	≥25dB(A)
	10


3.2噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划如下：
表4-15 噪声监测计划表
	类别
	监测点位置
	测点数
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界四周
	4
	连续等效A声级
	每季度监测一次，每次一天，昼夜各一次
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	4、固体废物
根据工程分析，本项目固体废物主要为废焦化塑料、边角料、废包装袋、收集粉尘、废活性炭、废油以及生活垃圾。本项目产生的危险废物送有资质单位处置，不排放。项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。
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	5、地下水、土壤
（1）污染途径
本项目地下水、土壤污染途径主要为以下两方面：
①大气沉降
废气以大气沉降形式渗入周边土壤及地下水，本项目排放的颗粒物可因重力沉降或降水的作用迁移至水和土壤中。
②渗漏
本项目正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对土壤、地下水渗漏基本无污染。非正常工况下化粪池发生开裂、渗漏等现象，在这几种情况下将对土壤、地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中运移。
故提出以下土壤、地下水防控措施：
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63]①厂区道路采取水泥硬化防渗处理，满足普通防渗要求。
②车间内全部采用水泥地坪，满足一般原料仓库、成品仓库、办公楼的需要。
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK67]③厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，具有良好的防渗作用。
④化粪池采用玻璃钢成品化粪池，由合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作，密封性好，永不渗漏，强度高，受压均匀，行车不沉降，不变形等优点，满足一般防渗要求。
⑤建立有效的事故废水收集系统。
⑥对有毒有害物质，贮存及输送、利用、处置、污水处理等过程采取相应的防渗漏、泄漏措施。生产装置区、输送管道、污水治理措施等的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。
根据地下水、土壤污染源情况，本项目设置的分区防控要求见下表4-21。
表4-21  本项目污染区划分及防渗要求
	厂区区域
	防渗分区
	污染控制难易程度
	天然包气带防污性能
	污染物类型
	防渗技术要求
	厂内目前防渗情况

	危废仓库、事故应急池
	重点防渗区
	难
	中
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；
或参照GB18598执行
	有相关防渗措施

	生产车间、一般固废堆场
	一般防渗区
	易
	中
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；
或参照GB16889执行
	有相关防渗措施

	办公区、道路
	简单防渗区
	易
	中
	其他类型
	一般地面硬化
	道路、办公楼等均铺设普通混凝土地坪


目前本项目生产车间、办公区地面已全部水泥硬化，满足一般防渗区的要求；危废仓库采取以下污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏等，避免危险废物下渗污染土壤和地下水；生活污水地下管网采取抗渗防腐的管材铺设。因此，本次评价认为企业采取有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展监测。
6、生态
本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。
7、环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值-（Q）；
[image: ]
式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。
经筛选分析，本项目风险物质为废活性炭、废油。
表4-22  本项目建成后风险物质临界量
	序号
	风险物质名称
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	废油
	0.1
	2500
	0.00004

	2
	废活性炭
	2.72
	50
	0.0544

	项目Q值∑
	0.05444


备注：废活性炭临界量参照健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）取值50。
由上表可知，本项目Q＜1，环境风险潜势为I，仅开展简单分析。
八、电磁辐射
无。



5、 [bookmark: _Hlk54167917]环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	经布袋除尘器处理后通过一根15米高排气筒排放
	颗粒物满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准：颗粒物≤20mg/m3、排放速率≤1kg/h

	
	DA002
	非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯
	经二级活性炭处理后通过一根15米排气筒排放
	非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准：非甲烷总烃≤60mg/m3、排放速率≤3kg/h；氯化氢≤10mg/m3、排放速率≤0.18kg/h；氯乙烯≤5mg/m3、排放速率≤0.54kg/h

	
	无组织/未捕集的废气
	颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯
	加强通风
	厂界外非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯执行DB32/4041-2021表3标准（非甲烷总烃无组织排放限值≤4.0mg/m3；氯化氢无组织排放限值≤0.05mg/m3；氯乙烯无组织排放限值≤0.54mg/m3），
厂区内非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3

	地表水环境
	DW001/生活废水
	COD
	化粪池
	500mg/L
	GB/T31962-2015表1中B等级标准、GB8978-1996表4中的三级标准

	
	
	SS
	
	400mg/L
	

	
	
	氨氮
	
	45mg/L
	

	
	
	总磷
	
	8mg/L
	

	
	
	总氮
	
	70mg/L
	

	声环境
	本项目噪声源主要为双螺杆挤出机、三辊车、混料机、空压机、风机、水泵等设备，噪声源强≤90dB(A)
	选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减
	GB12348-2008表1中3类标准，即昼间噪声≤65dB（A）、夜间噪声≤55dB（A）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	公司产生的一般工业固（废布袋、废焦化塑料、废包装袋、不合格品）收集后外售综合利用、一般固废（边角料、收集粉尘）收集后回用于生产；危险固废（废活性炭、废油）委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	①重点防渗区（危废仓库、应急事故池等）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行；
②一般防渗区（生产车间、一般固废堆场）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行；
③简单防渗区（办公区、道路）防渗要求：一般地面硬化。

	生态保护措施
	本项目不涉及。

	环境风险
防范措施
	加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。

	其他环境
管理要求
	本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。




六、结论
	综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在江阴市徐霞客镇内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。
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