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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产2万吨精密锻件新建项目

	项目代码
	2607-320259-89-03-575279

	建设单位联系人
	刘**
	联系方式
	183******16

	建设地点
	江阴市璜土镇石庄新颜东路21号

	地理坐标
	（东经：120度2分2.257秒，北纬：31度55分41.517秒）

	国民经济
行业类别
	[bookmark: OLE_LINK3]C3393锻件及粉末冶金制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十、金属制品业33中68-铸造及其他金属制品制造339

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	江苏江阴临港经济开发区管理委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	江阴临港备〔2026〕212号

	总投资（万元）
	800
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	√否
□是：_______
	用地（用房）
面积（m2）
	不新增用地，租用现有厂房，建筑面积6580

	专项评价设置情况
	表1-1专项设置情况判断表
	专项评价类别
	设置原则
	设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放的废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无需设置大气专项

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目无生产废水排放；生活污水经化粪池预处理后接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，无需设置地表水专项

	环境
风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需设置环境风险专项

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不向河道取水，无需设置生态专项

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及海洋工程，无需设置海洋专项评价



由上表分析可知，本项目无需开展大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价。

	规划情况
	规划名称：《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》
审查机关： 江阴市人民政府
审批文件：《市政府关于〈江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计〉的批复》
审批文号： 澄政复〔2023〕45号

	规划环境影响
评价情况
	规划环评文件名：《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》
审查机关： 无锡市江阴生态环境局
审批文件：《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》
审批文号： 澄环发〔2024〕6号

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1、与规划符合性分析
依据《中共江阴市委 江阴市人民政府 关于深化临港开发区行政管理体制改革的意见》（澄委发〔2017〕44号），璜土镇、夏港街道、申港街道、利港街道属于临港开发区管辖范围。本项目位于江阴市璜土镇石庄新颜东路21号，属于临港开发区范围内。根据《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》，项目建设地属于二类工业用地，符合规划要求。
根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室《关于印发〈江阴市镇（街）工业园区四至范围〉的通知》（澄工改办〔2022〕1号），璜土镇特色工业园区（石庄工业园区）：东至桃花港河，西至老桃花港河、璜石路，南至花港西路、石庄河，北至长江。本项目建设地江阴市璜土镇石庄新颜东路21号，位于石庄工业园区内，选址符合规划要求。
2、与规划环境影响评价符合性分析
略。



	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控相符性分析
（1）生态管控空间和生态保护红线
本项目位于江阴市璜土镇石庄新颜东路21号，对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》及江阴市“三区三线”划定情况，本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态管控区域（见附图8），厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田（见附图10）。
（2）环境质量底线
本项目废气可达标排放，生活污水经化粪池预处理后通过污水管网接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处置，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162号），建设项目与资源利用上线的相符性分析见表1-5。
由上表可知，建设项目与资源利用上线相符。
（4）生态环境准入清单
综上所述，本项目符合生态环境分区管控要求。
  2、产业政策相符性分析
本项目从事精密锻件的生产，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于锻件及粉末冶金制品制造（C3393），产业政策相符性分析具体见表1-10。
综上，本项目符合国家和地方产业政策要求。
3、其他国家及地方相关政策相符性分析
本项目与国家及地方政策相符性分析，具体见表1-11。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
江苏常利装备制造有限公司成立于2022年6月，主要经营范围为：特种设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售等，公司成立至今未进行生产活动。
现因企业发展需要，企业拟投资800万元，租用江阴市长达钢铁有限公司位于江阴市璜土镇石庄新颜东路21号的厂房6580平方米，同时购置电阻炉、车床、电焊机、油压机等设备共62台/套，从事精密锻件的生产。项目建成后，可形成年产2万吨精密锻件的生产能力。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十、金属制品业33中68-铸造及其他金属制品制造339-其他（仅分割、焊接、组装的除外）”应编制环境影响报告表。
2、项目基本情况
项目名称：年产2万吨精密锻件新建项目；
行业类别：C3393 锻件及粉末冶金制品制造；
建设单位：江苏常利装备制造有限公司；
建设地点：江阴市璜土镇石庄新颜东路21号；
建设性质：新建；
3、生产规模及内容
表2-1 建设项目主体工程及产品方案
	工程名称（车间、生产装置或生产线）
	产品名称及规格
	年设计能力
	年运行时数（h）

	生产车间
	精密锻件（方形或圆形φ100mm-2000mm）
	2万吨
	2400


4、主体、公用及辅助工程
本项目租用现有厂房进行建设，主体工程为厂房内部布局调整、生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括储运工程、环保工程和其他配套工程的完善建设。建设项目工程内容见表2-2。
略。
5、主要生产设施
略。
6、主要原辅材料
表2-4 建设项目主要原辅材料消耗表
	序号
	名称
	规格/组分
	年用量
	最大存储量
	储存位置
	来源及运输

	1
	锻件毛坯
	碳钢/合金钢/不锈钢
	21000t
	250t
	原料堆场
	外购车运

	2
	乳化液
	170kg/桶
	0.51t
	0.34t
	辅料存放区
	外购车运

	3
	液压油
	170kg/桶
	1.7t
	0.85t
	辅料存放区
	外购车运

	4
	焊条
	碳钢
	0.03t
	0.03t
	辅料存放区
	外购车运

	5
	机油
	170kg/桶
	1.02t
	0.51t
	辅料存放区
	外购车运


7、主要原辅材料理化性质
略。
8、水量平衡
（1）本项目水量平衡
本项目车间地面仅需清扫，不进行冲洗，设备无需清洗，故本项目无地面清洗用水及设备清洗用水。本项目用水主要为员工生活用水、乳化液调配用水及冷却添补用水，均使用自来水。
（2）本项目水量平衡图
略。
9、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周边500米土地利用现状
建设项目地理位置：项目建设地位于江阴市璜土镇石庄新颜东路21号，具体地理位置见附图1。
厂区平面布置：本项目位于江阴市璜土镇石庄新颜东路21号，租用现有厂房进行建设。厂区内除本项目所在车间外，其余均为长达钢铁厂房及办公楼。本项目租用厂区内西侧厂房内一整跨车间进行建设。车间内自北向南分别设置校直检验区域、冷却水池、热处理区域、焊接组装区域、辅料存放区、下料区域、金加工区域、原料堆场、成品暂存区。本项目新建1个一般固废堆场（位于生产车间内西南角）和1个危废仓库（位于生产车间内东北角）。具体平面布置见附图2。
建设项目厂界周边500米土地利用现状：项目厂界东侧为长达钢铁有限公司厂房，往东隔桃花港路为空地；南侧隔新颜东路有江阴市旺德福钢材加工有限公司、天运隆装饰材料有限公司、嘉耀玻璃等企业；西侧为长达钢铁有限公司厂房，往西有华之鼎建筑科技产业园、信一科技、博大数控等企业；北侧隔花港东路有临港新城新材料产业园、江阴新创置业工业园、华耽环保设备有限公司等企业。厂界周围500米范围内无敏感保护目标。建设项目厂界周围500米土地利用现状见附图4。
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	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程简述（图示）
本项目主要从事精密锻件的生产，具体生产工艺流程及产污环节如下（其中W-废水、G-废气、S-固废、N-噪声）。
生产工艺简介：
略。
二、其他产污环节
本项目生产过程中会产生相应类型的污染物，公辅设备也会产生相应污染物，主要为原辅料使用产生的废包装桶S9、设备维护产生的废油S10、含油废抹布手套S11、厂区员工生活污水W1及生活垃圾S12。


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、与项目有关的原有环境污染问题
江苏常利装备制造有限公司成立于2022年6月，位于江阴市璜土镇石庄新颜东路21号，企业成立至今未进行生产。
本项目租用江阴市长达钢铁有限公司厂房进行建设，根据实际调查，本项目利用车间原为江阴申联盈通智能装备有限公司制管车间，该车间生产工艺为：方管-切割-焊接-打磨。项目所在地均不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，且地面已硬化，不存在场地污染，符合环发〔2012〕140号文件相关要求，故本项目所涉及车间无场地污染等环境问题，可满足本项目开发利用要求。
目前该地供水、供电、供气设施均已完善，污水管网已接通，生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水厂集中处理。
综上，本项目厂房无原有环境污染遗留问题。


















三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	

















区
域
环
境
质
量
现
状













	一、区域环境质量现状
1、大气环境
[bookmark: _Toc20747][bookmark: _Toc24245][bookmark: _Toc18926][bookmark: _Toc17535][bookmark: _Toc7646][bookmark: _Toc7726]根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》监测数据，江阴市各评价因子数据见表3-1。
由上表可知，2025年江阴市环境空气中SO2、NO2、PM10和一氧化碳年平浓度达《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值中的二级标准；PM2.5和臭氧年平均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值中的二级标准，项目所在区PM2.5和臭氧超标，因此判定为不达标区。该区域已按照《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量可持续改善。
2、地表水环境
[bookmark: _Hlk76996025]项目所在地纳污河流为西横河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办〔2022〕82号），西横河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据江苏华谱联测环境安全科技有限公司出具的检测报告，报告编号：HPUT[2024]W024601，水质监测断面见表3-2，监测结果见表3-3。
由上表可知，监测期间西横河监测断面的pH值、COD、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。
3、声环境
本项目位于江阴市璜土镇石庄新颜东路21号，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，执行3类区标准。
根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》中声环境质量状况的功能区噪声状况可知，2025年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好，2025年江阴昼间平均等效声级为53.1dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区3类标准。
4、生态环境
本项目位于工业园区内，租用现有厂房进行建设，不涉及新增用地，无需进行生态环境现状调查。
5、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射影响。
6、地下水、土壤环境
本项目厂区地面均硬化处理，正常工况下不存在地面漫流及垂直入渗的污染途径，因此，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
1、大气环境
本项目建设地位于江阴市璜土镇石庄新颜东路21号，根据现场勘查，本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。
2、声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
本项目厂界外500 米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目位于工业园区内，租用现有厂房进行生产，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标。



	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气排放标准
本项目厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，具体见表3-4。厂区内无组织非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准，具体见表3-5。
表3-4 单位边界大气污染物排放浓度限值
	污染物名称
	监控浓度限值（mg/m3）
	监控位置
	标准来源

	非甲烷总烃
	4
	边界外浓度最高点
	[bookmark: _Hlk90992018]江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准

	颗粒物
	0.5
	
	


表3-5 厂区内有机废气无组织排放限值
	污染物项目
	监控点限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


2、废水排放标准
本项目生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，污水厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）表1中B级标准；处理出水执行江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，尾水排入西横河。具体见表3-6。
表3-6 污水排放标准限值表
	项目
	污水处理厂接管标准（mg/L）
	污水处理厂排放标准（mg/L）

	pH
	6～9（无量纲）
	6～9（无量纲）

	COD
	500
	50

	SS
	400
	10

	氨氮
	45
	4（6）*

	TP
	8
	0.5

	TN
	70
	12（15）*


注：*每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
3、噪声排放标准
本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-7 营运期噪声排放标准限值表
	厂界名
	执行标准
	级别
	标准限值dB(A)

	
	
	
	昼
	夜

	项目厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	3类
	65
	55


4、固废处置标准
本项目一般工业固废贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量
控制
指标
	总量控制因子和排放指标：
项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合拟建项目排污特征，确定总量控制因子：
水：COD、氨氮、TP、TN和悬浮物SS（考核因子）；
废气：非甲烷总烃、颗粒物。
建设项目污染物排放总量指标见表3-8。
本项目无生产废水排放；项目建成后全厂生活污水排放量600t/a，水污染物接管量为COD0.27t/a、SS0.21t/a、NH3-N0.027t/a、TP0.0048t/a、TN0.042t/a，经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，最终排入外环境的量为COD0.03t/a、NH3-N0.0024t/a、TP0.0003t/a、TN0.0072t/a。根据总量控制原则，新增水污染物排放总量在临港经济开发区控源截污内平衡，特征因子SS排放量为0.006t/a，作为该企业考核指标。
本项目建成后全厂大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.003t/a，新增污染物排放总量可在临港经济开发区内平衡。
固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。























四、主要环境影响和保护措施
	施
工
期
环
境
保
护
措
施
	施工期环境影响简要分析：
本项目租用现有厂房进行建设，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。
为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下污染防治措施：
①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；
②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；
③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；
④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。
由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	营运期环境影响分析：
[bookmark: _Toc24532][bookmark: _Toc28296][bookmark: _Toc23210][bookmark: _Toc7930][bookmark: _Toc14321][bookmark: _Toc16178]1、废气
1.1、污染工序及源强分析
根据工艺分析，本项目大气污染物主要为下料、金加工工序产生的有机废气，均以非甲烷总烃计；焊接组装工序产生的颗粒物。
















	





























	1.2、无组织废气防治措施
略。
1.3、废气排放量汇总
略。
1.4、卫生防护距离计算
略。
1.5、废气监测要求
略。
1.6、大气环境影响评价结论
本项目废气经各项防治措施后，厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准。建设项目各废气污染物均可达标排放，且卫生防护距离范围内无敏感目标，故本项目废气对周围环境影响较小。
2、废水
2.1、污染工序及源强分析
本项目无生产废水排放。本项目劳动定员50人，生活污水产生量600t/a。建设地污水主管网已建成，生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，处理出水达江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准后排入西横河。
[bookmark: _Toc12109][bookmark: _Toc29491][bookmark: _Toc24528][bookmark: _Toc27845]建设项目水污染物排放情况见表4-7。
2.2、生活污水依托集中污水处理厂可行性分析
略。
2.3、废水监测要求
略。
2.4、地表水环境影响评价结论
综上所述，本项目水质、水量等均符合光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂接管要求，不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。
3、噪声
3.1、污染物源强及降噪措施分析
略。
3.2、噪声达标情况分析
略。
3.3、监测计划
略。
4、固体废物
本项目施工期租用现有厂房建设，不涉及土建，故无施工期固废产生。
本项目营运期固废主要为下料、金加工工序产生的金属废料（S1、S3）、废乳化液（S2、S5）、含油金属屑（S4）；焊接组装工序产生的焊渣（S6）；冷却工序产生的沉渣（S7）、检验工序产生的不合格品（S8）、原辅料使用产生的废包装桶（S9）、设备维护产生的废油（S10）、含油废抹布手套（S11）及员工生活产生的生活垃圾（S12）。
综上所述，建设项目固废采取上述措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。
5、地下水、土壤
5.1、影响类型及途径
略。
5.2、防控措施
略。
综上所述，在采取上述防渗处理措施后，正常工况下项目对土壤、地下水基本不会造成明显影响，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。
6、生态
本项目租用现有厂房建设，不涉及新增用地，无生态环境影响。



	





























	7、环境风险
略。
8、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射影响。



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界
	非甲烷总烃、颗粒物
	/
	江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准

	地表水环境
	DW001生活污水接管口
	COD
	接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准

	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	TP
	
	

	
	
	TN
	
	

	
	
	SS
	
	

	声环境
	电阻炉、车床、电焊机、油压机等设备运行噪声
	噪声
	厂房隔声、距离衰减等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目固废分类收集。项目生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理；一般工业固废（金属废料、焊渣、沉渣、不合格品）收集后外售综合利用；危险废物（废乳化液、含油金属屑、废包装桶、废油、含油废抹布手套）委托有资质单位处置。固废均得到妥善处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	项目采取“源头控制”“分区防控”的要求，重点防渗区（生产车间内下料、金加工、校直区域、辅料存放区及危废仓库）采取“黏土铺底+水泥硬化+环氧地坪”；一般防渗区（一般固废堆场及生产车间其他区域）采取“黏土铺底+水泥硬化”的防渗措施，做到“防渗漏、防雨淋、防扬尘”的要求，杜绝固废接触土壤及室外堆放，防止降水淋溶、地表径流。

	生态保护措施
	本项目利用自有厂房建设，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标，不涉及生态保护措施。

	环境风险
防范措施
	①加强对原辅材料储存、使用的安全管理和检查。
②落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。
③危废仓库区域加强管理，定期检查和维护区域内视频监控、应急设施设备的有效性等，及时转移减少危废库存量。
④生产车间、辅料存放区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。
⑤加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。
⑥企业应按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。
⑦做好总图布置和建筑物安全防范措施。
⑧准备各项应急救援物资，如灭火器、黄砂、空桶、铁锹及个人防护措施防护服、防护罩等。
⑨厂内通向外环境排放的雨水排放口都须设置截止阀，雨水排放口须做成明沟或明渠，设置位置必须便于检查、管理、采样，并安排专人管理，同时还应配备总量容积的事故废水存储装置，包括应急水囊、应急空桶等，一旦发生事故，可将事故废水截留在厂区内，防止排入周围水体。
⑩加强对废气处理设施的日常巡检、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

	其他环境
管理要求
	1、环保竣工验收要求：编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；
2、排污许可管理要求：本项目属于锻件及粉末冶金制品制造（C3393），根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于“二十八、金属制品业33中82-铸造及其他金属制品制造339-其他”，属于排污许可登记管理类别。本项目申报后，建设单位应依据国家、江阴市相关环保要求及时办理排污许可登记管理手续；
3、环境管理台账要求：排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。



六、结论
	综上所述，本项目从环保角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环境保护措施治理后是可行的。
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