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（污染影响类）
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中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	年新增5000支高端装备用辊搬迁技改扩能项目

	项目代码
	2608-320***-89-02-18****

	建设单位

联系人
	肖**
	联系方式
	136**16****

	建设地点
	江阴市利港街道贵宾路62号

	地理坐标
	（  120  度  4  分  11.286  秒，  31  度  54  分  41.185  秒）

	国民经济

行业类别
	C3484机械零部件加工

C2913橡胶零件制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 橡胶制品业

三十一、通用设备制造业 通用零部件制造

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/备案）部门
	江苏江阴临港经济开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号
	江阴临港备〔2026〕239号

	总投资

（万元）
	2200
	环保投资（万元）
	30

	是否开工

建设
	☑否

□是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	不新增用地，租用厂房，建筑面积10022.45

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》，江阴市人民政府，审批文号：澄政复〔2023〕45号

《江阴市镇（街）工业园区四至范围》，江阴市工业园区升级改造领导小组办公室，澄工改办〔2022〕1号

	规划环境影响评价情况
	《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，江苏省生态环境厅，苏环审〔2019〕13号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划相符性

本项目建设地属于二类工业用地，符合用地规划要求。
本项目建设地位于利港工业园区范围内，选址符合规划要求。

2、规划环评相符性

本项目符合规划环评审核意见的相关要求。

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控相符性分析

（1）生态保护红线与分区
本项目建设地位于江阴市利港街道贵宾路62号，本项目不在生态保护红线范围内，选址符合相关要求。

（2）环境质量底线与分区
本项目废气可达标排放，生活污水经厂内化粪池预处理后接管污水处理厂，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小。不会突破项目所在地环境质量底线。因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线与分区
本项目的建设符合资源利用上线的要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程概况

江阴市明达胶辊有限公司成立于2004年2月，位于江阴市申港街道创新村申庄11号，主要从事胶辊的生产加工。目前公司主要产品及设计规模为胶辊1万支/年。

为适应市场变化，公司拟投资2200万，整厂搬迁至江阴市利港街道贵宾路62号，租用江阴托尔迪科技有限公司厂房，搬迁原有设备，购置车床、铣床等设备，搬迁的同时对原生产线进行技改扩能。项目投产后，年新增5000支高端装备用辊，总产能为年产1.5万支高端装备用辊。

2、主要产品及产能情况

表2-1    建设项目主要产品及产能情况

序号

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称

规格

设计能力（万支/a）
年运行时数（h）
迁建前
迁建后
增减量
1

生产车间

胶辊*

包胶厚度0.5mm~120mm
1
1

0

3000
2
钢辊

直径40~1500mm，长度100~14000mm
0

0.5

+0.5

3、项目工程组成情况

表2-2    建设项目工程组成情况表

工程

名称

建设名称

设计能力

备注

迁建前
迁建后
增减量
主体

工程

生产车间

4193m2
7127.25m2
+2934.25m2
用于高端装备用辊的生产，层高12m，利用出租方已建厂房
办公楼
900m2
2485.2m2
+1585.2m2
人员办公，利用出租方现有

贮运

工程
原辅料存放区

100m2
150m2
+50m2
位于室内，用于原辅料、产品的储存，新建
成品存放区
100m2
150m2
+50m2
公用

工程

给排水系统

自来水

15t/h
15t/h
0
当地水网，利用出租方现有
雨水管网

30t/h
30t/h
0
排入厂区内雨水管网，利用出租方现有
污水管网

20t/h
20t/h
0
接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，利用出租方现有
供电

1000KVA
1000KVA
0
利用厂区现有变压器
环保

工程

废气

移动式焊烟净化器
0
1000m3/h×3
+1000m3/h×3
治理焊接工序产生的焊烟、下料工序产生的颗粒物，捕集率80%，去除率90%，新建
布袋除尘装置
7000m3/h×1
1200m3/h×6
-7000m3/h×1，+1200m3/h×6
治理喷砂、车磨工序产生的颗粒物，喷砂废气捕集率99%，车磨废气捕集率90%，去除率99%，通过排气筒FQ-1排放，新建
活性炭吸附装置

5000m3/h×1

0
-5000m3/h×1
淘汰，不搬迁，废气进入新建组合装置处理
过滤除尘+静电吸附+活性炭吸附装置
0
24000m3/h×1
+24000m3/h×1
治理炼胶、硫化等工序产生的废气，废气捕集率90%，颗粒物去除率95%，非甲烷总烃去除率85%，通过排气筒FQ-1排放，新建
废水

化粪池

20m3
20m3
0
简单生化处理，利用租用厂区现有
雨污分流、规范化接管口

雨水口、污水口各1个

雨水口、污水口各1个
0
满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，现有

噪声治理工程
厂房隔声，采用低噪声设备

厂界达标排放

固废

一般工业固废

50m2
60m2
+10m2
一般固废分类暂存，新建
危废仓库

20m2
50m2
+30m2
危险废物分类暂存，新建
风险防范措施

事故应急水囊
0
246m3
+246m3
本项目新建应急水囊，用于事故废水暂存
4、主要生产设施名称一览表

略。
5、主要原辅材料
略。
6、项目水平衡

本项目用水环节主要为职工生活用水、隔套冷却水和皂化液配制用水，均采用自来水。本项目地面只简单清扫，无需冲洗，不产生地面冲洗废水。

7、劳动定员及工作制度

劳动定员：公司现有职工100人，本项目不新增职工，所需人员在公司内部统一调度。

工作制度：公司实行“白班”10小时工作制，年有效工作日为300天，年工作时间为3000小时。

9、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状

建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴市利港街道贵宾路62号。

厂区平面布置：本项目租用江阴托尔迪科技有限公司位于江阴市利港街道贵宾路62号的现有厂房及办公楼进行建设。江阴托尔迪科技有限公司厂区内共有3栋建筑，其中幢号1车间位于厂区东侧，已租赁给瑞典蒙特集团作为其江阴新工厂使用；本项目租赁范围为幢号2办公楼 及幢号3车间，幢号2办公楼位于厂区西南侧，幢号3车间位于厂区西北侧。
建设项目厂界周围500米土地利用现状：本项目租用江阴托尔迪科技有限公司闲置厂房进行建设，项目建设地东侧为瑞典蒙特集团江阴新工厂，南侧隔刘墅路为蒙特空气处理设备（江苏）有限责任公司，西侧为江苏欧华奇物流有限公司，北侧隔西奚墅路为空地。厂界500米范围内最近敏感保护目标为厂界西北侧165米处的东奚墅村民住宅。




	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程

本项目主要从事高端装备用辊的生产加工。

略。

二、其他产污环节分析

本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为原辅料使用产生的废包装袋、废包装桶，废气处理设施产生的滤尘、废布袋、废油、废活性炭、风机噪声，设备维护产生的废油、废抹布手套，职工活动产生的生活垃圾和生活污水。



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、原有项目概况
江阴市明达胶辊有限公司成立于2004年2月，位于江阴市申港街道创新村申庄11号，主要从事胶辊的生产加工，目前公司主要产品及设计规模为胶辊1万支/年。
2、原有项目污染物产生及排放情况
（1）废气
原有项目废气主要为封口（焊接）、炼胶、硫化、车表面、浇注成型等废气。车表面废气经“布袋除尘装置”处理后通过1根15m排气筒（FQ-1）排放；炼胶、硫化、浇注成型废气经“活性炭吸附装置”处理后通过1根15m排气筒（FQ-2）排放；焊烟在车间内无组织排放；未捕集的废气在车间内无组织排放。
原项目炼胶、硫化、浇注成型工序排气量超过基准排气量，经换算后，颗粒物、非甲烷总烃基准气量排放浓度超出《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5规定的排放限值。

原项目无组织排放颗粒物、非甲烷总烃厂界浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值要求。

（2）废水
原有项目运营期外排废水仅生活污水，生活污水经化粪池处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，根据检测报告（2023）金信检（水）字第（0574）号，生活污水中pH、COD、SS接管浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总磷、总氮接管浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，满足光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂的接管要求。

（3）噪声
原有项目噪声源主要为外圆磨床、车床、铣床等生产设备及风机等辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。采取的措施为噪声源在厂区内合理布局和设置于建筑物内，并对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施等，以建筑物隔声为主。根据检测报告（编号：AN25032716），厂界噪声均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不生产。

3、与本项目有关的厂房情况
本项目租用江阴托尔迪科技有限公司位于江阴市利港街道贵宾路62号的厂房，该厂房未进行生产活动。因此本项目建设地不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发〔2012〕140号、苏环办〔2013〕246号文件相关要求。故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。目前市政给水管网、电力管线、供气管线、雨污水管网等均已铺设至项目建设地，该区域已具备完善的基础设施及环保设施。




	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气：

FQ-1排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准。苯系物（含二甲苯、乙苯）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。二硫化碳、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。甲苯二异氰酸酯（TDI）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准。SO2、NOX执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准。

厂区边界颗粒物、非甲烷总烃、苯系物（二甲苯、乙苯）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，二硫化碳、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。

厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

2、废水：本项目生活污水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，接管污水处理厂pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，氨氮、总磷和总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准。

表3-6   废水污染物排放标准

项目
接管标准（mg/L）
污水处理厂尾水排放标准（mg/L）
pH（无量纲）
6~9

6~9

COD
500

50

SS
400
10

氨氮
45
4（6）

TP
8
0.5

TN
70
12（15）

标准来源
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。

3、噪声：本项目南侧厂界噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，其余厂界噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固废：一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。


	总

量

控

制

指

标
	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照项目排污特征，确定总量控制因子：

废气：非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX；

废水：COD、氨氮、TP、TN；

固废：各种固体废物。

本项目建成后废水接管量为1275t/a，均为生活污水。COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0638t/a、0.0128t/a、0.0051t/a、0.0006t/a、0.0153t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在临港经济开发区控源截污内平衡。

本项目建成后废气排放总量为颗粒物0.1561t/a、非甲烷总烃0.1512t/a、二甲苯0.0588t/a、苯系物0.1175t/a、二硫化碳0.0027t/a、甲苯二氰酸酯（TDI）0.0024t/a、SO20.02t/a、NOX0.187t/a，新增排放量可在临港开发区内平衡。

固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废水
本项目隔套冷却水循环回用不外排，无生产废水排放。本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。
建设项目外排废水仅生活污水，废水水质达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准后排入西横河。根据污水厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体西横河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。
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	2.废气
根据工艺分析，本项目主要废气包括：下料工序产生的颗粒物；下料、机加工工序产生的油雾（以非甲烷总烃计）；焊接工序产生的焊烟；喷砂工序产生的颗粒物；刷胶工序产生的非甲烷总烃、苯系物（二甲苯、乙苯）；配料工序产生的颗粒物；炼胶工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、二硫化碳；硫化工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度、二硫化碳；浇注成型及硫化工序产生的非甲烷总烃、甲苯二异氰酸酯（TDI）、臭气浓度；车磨工序产生的颗粒物；以及燃气锅炉产生的天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOX）。
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	本项目废气经处理后，颗粒物、非甲烷总烃有组织排放可达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准；二甲苯、苯系物有组织排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，二硫化碳、臭气浓度有组织排放可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，甲苯二异氰酸酯（TDI）有组织排放可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准，SO2、NOX有组织排放可达江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准。

通过加强车间通风，厂界颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、苯系物无组织排放浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准，厂界二硫化碳、臭气浓度无组织排放浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准。

综上所述，建设项目废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。
3.噪声
3.1噪声源强
本项目噪声源主要为开炼机、捏炼机等生产设备以及空压机、风机、水泵等辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。
全厂主要噪声设备经车间隔声和距离衰减后，南厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，即昼间（6:00-22:00）≤70dB(A)，夜间不生产，其余厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不生产，不会降低区域声环境现状功能类别，且本项目周边50米范围内无环境敏感目标，因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。
4.固体废物
4.1固体废物产生情况
本项目固废主要为下料、机加工产生的金属边角料、废皂化液，焊接产生的焊渣，喷砂产生的废钢砂，刷胶工序产生的废刷子，包胶产生的废胶料、废布，车磨产生的废胶料、废布，原辅料使用产生的废包装袋、废包装桶，废气处理设施产生的滤尘、废布袋、废油、废活性炭，设备维护产生的废油、废抹布手套以及职工生活活动产生的生活垃圾。
无锡市内有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力尚有余量，本项目危废全部可以做到安全处置。
本项目固废采取治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。
5.地下水、土壤
拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。
6.生态
本项目建设地位于江阴市利港街道贵宾路62号，项目利用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对生态环境基本无影响，故不开展生态环境影响评价工作。
7.环境风险
据分析，本项目主要事故源来自原辅料仓库、危废仓库等。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好地控制，可最大限度地降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。
8.电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。



六、结论

	结论： 综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。
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注：     本项目所在地；       100米卫生防护距；      500米范围线





附图  建设项目周围500米土地利用现状图    比例
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