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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	江阴希格诺通信科技有限公司整厂搬迁扩能项目

	项目代码
	2604-320258-89-03-******

	建设单位联系人
	顾*
	联系方式
	153****5576

	建设地点
	 江苏 省 无锡 市 江阴 市 江阴高新技术产业开发区 东盛路59号C3二楼

	地理坐标
	（ 120 度 22 分 30.48 秒， 31 度 54 分 44.48 秒）

	国民经济
行业类别
	C3831电线、电缆制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十五、电气机械和器材制造业38中“77 电线、电缆、光缆及电工器材制造383”

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	江阴高新技术产业开发区管理委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	澄高行审备〔2026〕41号

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	0.4
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	5055.67

	专项评价设置情况
	表1-1专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放的废气不含纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
	不设置

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目生活污水经化粪池预处理后接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水排入白屈港，无直排废水。
	不设置

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目危险物质主要为油类物质，未超过临界量。
	不设置

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及
	不设置

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及
	不设置


注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2、 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

	规划情况
	规划名称：《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》
审批机关：江阴市人民政府
审批文件名称：《市政府关于〈江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计〉的批复》
文号：澄政复〔2023〕89号

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《江阴高新技术产业开发区产业发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》
召集审查机关：江苏省生态环境厅
审查文件名称：《省生态环境厅关于江阴高新技术产业开发区产业发展规划（2022—2035年）环境影响报告书的审查意见》
文号：苏环审〔2025〕70号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、规划相符性分析
本项目位于江阴高新技术产业开发区东盛路59号，属于《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》中新能源主题园，从事同轴电缆的生产，与园区产业规划基本一致，与园区规划地理位置相符。
二、规划环境影响评价相符性分析
本项目位于高新区新能源主题园，从事同轴电缆的生产，符合园区产业定位。本项目符合《省生态环境厅关于江阴高新技术产业开发区产业发展规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》的要求。

	其他符合性分析
	1、“生态环境分区管控”相符性说明
本项目符合“生态环境分区管控”要求。
2、产业政策相符性
本项目从事同轴电缆的生产，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C3831电线、电缆制造。本项目的建设符合国家和地方的产业政策。
3、相关生态环境保护法律法规政策相符性分析
本项目符合相关生态环境保护法律法规政策。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
江阴希格诺通信科技有限公司成立于2020年6月，原位于江阴市申港街道镇澄路1428号，从事同轴电缆的生产，《年产5100万米同轴电缆新建项目》于2021年3月通过江阴临港经济开发区管理委员会审批，并于2021年6月通过竣工环保自主阶段性验收，设计生产能力为5100万米/年，验收生产能力为4200万米/年。
现根据企业发展需要，拟整厂搬迁至江阴市东盛路59号东久（江阴）智造园C3二楼，租赁无锡克雷伯实业发展有限公司闲置厂房5055.67平方米，搬迁编织机、挤塑机等设备214台（套），新增编织机、挤塑机、成圈设备、并丝机、各类检测设备共计220台（套），项目建成后年产9000万米同轴电缆。
2、工程内容及规模
本项目利用现有厂房进行建设，工程内容主要为厂区内部适应性改造、设备搬迁、新设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程及产品方案见表2-1。
表2-1建设项目主体工程及产品方案
	序号
	工程名称(车间生产装置或生产线）
	产品名称
及规格
	设计能力（万米/年）
	年运行时数

	
	
	
	搬迁前
	搬迁后
	增减量
	

	1
	生产车间
	同轴电缆
	5100
	9000
	0
	7200h


公用及辅助工程情况，具体见表2-2。
表2-2公用及辅助工程
	工程名称
	建设名称
	设计能力
	备注

	
	
	搬迁前
	搬迁后
	增减量
	

	贮运工程
	仓库
	200m2
	200m2
	0
	依托租赁厂房现有

	公用工程
	给水
	DN100
	DN100
	0
	依托租赁厂房现有，当地自来水管网

	
	排水
	雨水
	DN400
	DN400
	0
	依托租赁厂房现有，排入厂区雨水管网

	
	
	污水
	DN200
	DN200
	0
	依托租赁厂房现有，接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理

	
	供电
	315KVA
	315KVA
	0
	公共变压器，依托现有

	环保工程

	废气处理
	二级活性炭吸附装置
	3000m3/h×1
	5000m3/h×1
	+2000m3/h×1
	新增一套，处理挤塑废气，收集效率90%，处理效率90%，通过一根20m高排气筒（DA001）排放

	
	废水处理
	化粪池
	20m3
	20m3
	0
	简单生化处理，依托现有

	
	噪声治理（隔声量）
	≥25dB(A)
	≥25dB(A)
	0
	厂界达标排放

	
	固废
	一般固废堆场
	10m2
	10m2
	0
	新建，固体废物分类收集

	
	
	危废堆场
	0m2
	5m2
	+5m2
	


本项目搬迁后生产车间构筑物情况见下表2-3。
表2-3  本项目搬迁后生产车间构筑物一览表
	序号
	名称
	占地面积(m2)
	建筑面积(m2)
	高度(m)
	层数
	工程内容
	备注

	1
	生产车间
	5055.67
	5055.67
	16.2
	2
	生产车间、办公区、仓库
	生产车间共2层（每层高8.1m），本项目仅租用二楼，一楼为其他企业。


3、原辅材料及理化性质
本项目原辅材料见表2-4，原辅材料理化性质见表2-5。
表2-4 原辅材料使用情况
	类别
	名称
	成分、规格
	年耗量t/a
	包装方式
	最大储量（t）
	储存位置
	运输方式

	
	
	
	搬迁前
	搬迁后
	增减量
	
	
	
	

	同轴电缆
	内导线体
	/
	20
	30
	+10
	22kg/轴
	5
	仓库
	汽运

	
	编织丝
	/
	60
	150
	+90
	0.5kg/轴
	10
	仓库
	

	
	氟化乙烯丙烯共聚物（FEP）
	/
	60
	180
	+120
	25kg/袋
	10
	仓库
	

	
	色母粒
	/
	20
	0
	-20
	/
	/
	/
	

	辅助
	机油
	/
	1.7
	2.4
	+0.7
	200kg/桶装
	0.2
	仓库
	汽运

	注：搬迁后氟化乙烯丙烯共聚物（FEP）用量中含色母粒用量，均为FEP粒子，不再单独统计。


表2-5本项目原辅材料理化性质
	序号
	名称
	主要成分及理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理毒性

	1 
	氟化乙烯丙烯共聚物（FEP）
	粒状、结晶融化点为304℃，密度为2.15g/cm3，是一种软性塑料，其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的，在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数。该材料不引燃，可阻止火焰的扩散。具有优良的耐候性，摩擦系数较低，从低温到392F均可使用。一般加热至400℃以上，C-C键才开始显著裂解。
	—
	—

	2 
	机油
	机油为矿物基础油，外观为淡黄色，闪点180℃，密度约为0.91×10³(kg/m³)，不溶于水，常温下为液体，具有很强的稳定性，在储存时需避免强氧化剂。广泛应用于机械设各加工领域，常作为润滑油等使用。
	可燃
	无资料


4、主要设备
本项目搬迁前后设备配置情况见表2-6。
表2-6本项目搬迁前后全厂生产设备汇总表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台套）
	备注

	
	
	
	搬迁前
	搬迁后
	增减量
	

	1
	编织机
	/
	200
	200
	0
	搬迁，国产

	2
	挤塑机
	/
	4
	4
	0
	搬迁，国产

	3
	成圈设备
	/
	4
	5
	+1
	搬迁、新增，国产

	4
	并丝机
	/
	4
	4
	0
	搬迁，国产

	5
	倒轴机
	/
	2
	2
	0
	搬迁，国产

	6
	编织机
	/
	0
	200
	+200
	新增，国产

	7
	挤塑机
	/
	0
	4
	+4
	新增，国产

	8
	并丝机
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	9
	耐压测试仪
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	10
	数显千分尺
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	11
	直流低电阻测试仪
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	12
	网络分析仪
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	13
	CCD
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	14
	拉力试验机
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	15
	指针式温湿度计
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	16
	线材伸长率试验机
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	17
	线材弯折测试机
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	18
	印刷体耐磨试验机
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	19
	环境物质分析
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	20
	游标卡尺
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	21
	二次元
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	22
	废气治理设备
	/
	0
	1
	+1
	新增，国产

	合计
	214
	434
	220
	



5、建设项目厂区平面布置情况
本项目位于江阴市东盛路59号东久（江阴）智创园C3二楼，具体地理位置见附图1。厂区南侧布置为办公区域，东侧布置为测试区域，南侧为仓库、中间为生产设备，厂区平面布置具体见附图2。
本项目周边为东久（江阴）智创园其他工业企业，具体厂界周围500米土地利用现状见附图3。
6、劳动定员及工作制度
劳动定员：搬迁后职工人数增加10人，全厂劳动定员60人。
工作制度：本项目工作制度生产车间实行两班24小时制，年有效工作日为300天。
7、水平衡
搬迁后，本项目水平衡图见下图。
[image: ]
图2-1本项目水平衡图（单位：t/a）















	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺
本项目从事同轴电缆的生产，以FEP塑料、内导线体、编织丝为原料，经挤塑绝缘、编织、挤塑护套、成圈、检验工序得到成品，生产工艺流程及产污环节如下，具体见图2-2（图中G-废气、S-固废、N-噪声）。
[image: ]
图2-2  同轴电缆生产工艺流程及产污环节图
2、其他产污环节分析
根据上述分析，本项目在营运期阶段产污环节具体见表2-7。
表2-7  本项目产污环节表
	类别
	代码及产生点
	污染物
	产生
特征
	去向

	废气
	G
	挤塑绝缘
	G1
	非甲烷总烃、氟化氢
	间断
	经收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由20m高排气筒（DA001）排放

	
	
	挤塑护套
	G2
	非甲烷总烃、氟化氢
	间断
	

	废水
	W
	生活污水
	W1
	pH、COD、SS、氨氮、TN、TP
	间断
	接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂

	噪声
	N
	生产及辅助设备
	设备噪声
	连续
	间断

	固废
	S
	挤塑绝缘
	S1
	废线缆
	废金属
	间断
	收集后综合利用

	
	
	编织
	S2
	废线缆
	
	间断
	

	
	
	挤塑护套
	S3
	废线缆
	
	间断
	

	
	
	检验
	S4
	废线缆
	
	间断
	

	
	
	原辅材料包装
	S5
	废包装材料
	废塑料
	间断
	

	
	
	废气处理
	S5
	废活性炭
	废活性炭
	间断
	委托有资质单位进行合理处置

	
	
	维修保养
	S6
	废机油
	废矿物油与含矿物油废物
	间断
	

	
	
	
	S7
	废机油桶
	
	间断
	

	
	
	员工生活
	S8
	生活垃圾
	间断
	环卫清运





	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有项目环保手续情况
江阴希格诺通信科技有限公司成立于2020年6月，原位于江阴市申港街道镇澄路1428号，从事同轴电缆的生产，《年产5100万米同轴电缆新建项目》于2021年3月通过江阴临港经济开发区管理委员会审批，并于2021年6月通过竣工环保自主阶段性验收，设计生产能力为5100万米/年。企业已取得固定污染源排污登记回执，登记编号为91320281MA21T28H5W001Z，管理类别为登记管理。
现有项目建设、审批及验收情况见表2-8。
表2-8  现有项目建设、审批及验收情况
	序号
	项目名称
	产品方案
	环评文件类型
	环评批复
	“三同时”竣工
验收
	备注

	1
	年产5100万米同轴电缆新建项目
	同轴电缆5100万米/年
	环境影响报告表
	江苏江阴临港经济开发区管理委员会，澄港开委环审〔2021〕25号，
2021年3月23日
	2021年6月通过“三同时”环保竣工自主验收
	已建4200万米/年



二、主要环境问题及以新带老措施
该公司现有项目运行期间，针对污染物产生情况，采取了相应的、有效的污染防治措施，根据当地环保主管部门反馈信息，无信访纠纷等事件发生。
现有项目遗漏FEP粒子产生的氟化氢废气，搬迁后在本项目中完善。
三、本项目用场地历史情况调查分析
江阴希格诺通信科技有限公司拟整厂搬迁至江阴市东盛路59号东久（江阴）智造园C3二楼，租赁无锡克雷伯实业发展有限公司闲置厂房5055.67平方米，该厂房2023年建成，未投入使用过，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题。









三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气
根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，优良天数，23天，优良天数比率为80.3%，达到历史最佳水平。
全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米。因此，该区域为不达标区。
2、地表水
根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。
3、环境噪声
厂界50m范围内无声环境保护目标。根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。
4、生态环境
本项目不属于产业园区外新增用地，因此无需进行生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状调查。
6、地下水
本项目厂区拟按照不同防渗区分区的防渗技术要求做好防渗工作，其中重点防渗区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行地面防渗；一般防渗区地面防渗按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）执行；简单防渗区进行一般地面硬化。企业在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目原则上可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。
8、区域主要存在的环境问题
根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，该区域空气环境质量有超标现象，项目所在地属于不达标区，目前已出具整治方案。
以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。






	环境
保护
目标
	

（1）大气环境：本项目厂界外500m范围内无大气环境敏感目标。
（2）声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
（3）地下水环境：本项目500m范围内无集中式饮用水源准保护区及准保护区以外的补给径流区、除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、未划定准保护区的集中式饮用水水源其保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布区等地下水保护目标。
（4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。






	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
本项目挤塑绝缘和挤塑护套工序会产生非甲烷总烃和氟化氢，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准，无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准，无组织排放的氟化氢执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3氟化物标准。
厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准。
2、废水
本项目生活污水经化粪池处理后接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管废水中pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求。污水厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，尾水排入白屈港。
3、噪声
根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3,类声环境功能区，故本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。
4、固废贮存标准
本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。


	
	总量
控制
指标
	根据无锡市江阴生态环境局发布的文件《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：
废气：总量控制因子为非甲烷总烃，特征因子为氟化氢；
废水：总量控制因子为COD、氨氮、总磷、总氮，特征因子为SS；
固废：总量控制因子为各类固废。
本项目为整厂搬迁项目，本项目搬迁后废水排放总量不增加，未突破现有项目总量。
本项目搬迁后新增废气污染物排放为：非甲烷总烃0.006t/a。根据总量控制原则，本项目新增废气污染物颗粒物排放总量在高新区区域内平衡。新增氟化氢0.0302t/a，作为该企业考核指标。
固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。













四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂区内部布局调整、新设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
1.1废气产生及排放情况
本项目废气主要为挤塑绝缘和挤塑护套工序产生的挤塑废气，主要污染物为非甲烷总烃、氟化氢，经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒（DA001）排放。
本项目废气产生及排放情况见表4-1。






















	运营期环境影响和保护措施
	表4-1本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	废气编号
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放标准
	排放时间（h）

	
	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量（m3/h）
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	工艺
	效率%
	废气排放量（m3/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	

	挤塑生产线
	挤塑机
	G
	排气筒
DA001
	非甲烷总烃
	类比法
	3000
	2.63 
	0.0079 
	0.0567 
	二级活性炭
	90
	3000
	0.26 
	0.0008 
	0.0057 
	60
	/
	7200

	
	
	
	
	氟化氢
	类比法
	
	13.83 
	0.0415
	0.2988 
	
	90
	
	1.40 
	0.0042
	0.0302 
	5
	/
	

	生产
	无组织排放
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0009 
	0.0063 
	/
	/
	/
	/
	0.0009 
	0.0063 
	4
	/
	7200

	
	
	氟化氢
	/
	/
	/
	0.0046
	0.0331 
	/
	/
	/
	/
	0.0046
	0.0331 
	0.02
	/
	


根据上表，本项目DA001废气中非甲烷总烃和氟化氢能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准，无组织排放的非甲烷总烃能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准，无组织排放的氟化氢能够达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3氟化物标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控浓度能达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，对环境影响较小。



	运营期环境影响和保护措施
	2、废水
2.1废水产生及排放情况
本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂，本项目废水产生及排放情况见表4-13。










	运营
期环
境影
响和
保护
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	表4-13本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/
生产线
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	标准浓度限值mg/L
	排放时间/h
	排放方式和去向

	
	
	
	核算方法
	废水量
m3/a
	浓度
mg/L
	产生量
t/a
	工艺
	效率%
	排放水量m3/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	
	
	

	生活污水
	pH
	类比法
	720
	6-9
	/
	化粪池
	/
	720
	6-9
	/
	6-9
	7200
	间接排放，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理后，排入白屈港

	
	COD
	产污系数法
	
	500
	0.36
	
	10
	
	450/50
	0.324/0.036
	500/50
	
	

	
	SS
	产污系数法
	
	400
	0.288
	
	12.5
	
	350/10
	0.252/0.0072
	400/10
	
	

	
	氨氮
	产污系数法
	
	45
	0.0324
	
	/
	
	45/4
	0.0324/0.0029
	45/4
	
	

	
	TN
	产污系数法
	
	70
	0.0504
	
	/
	
	70/12
	0.0504/0.0086
	70/12
	
	

	
	TP
	产污系数法
	
	8
	0.0058
	
	/
	
	8/0.5
	0.0058/0.0004
	8/0.5
	
	


注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。
由上表可见，本项目生活污水经化粪池处理后接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管废水可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水厂处理尾水可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准。



	运营
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	3、噪声
本项目设备噪声源强主要为挤塑机、编织机、成圈设备等，噪声源强≤90dB(A)。经降噪治理后，各声源对厂界四周噪声的贡献值可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界外声环境功能区类别3类标准。因此，本项目建成后厂界噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。
4、固体废物
根据工程分析，本项目固体废物主要为废线缆、废包装材料、废活性炭、废机油、废机油桶和生活垃圾。各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。
5、地下水、土壤
本项目可能造成土壤、地下水污染的是机油物料泄漏形成地面漫流、垂直入渗，废气形成大气沉降，危险废物暂存区危废泄漏形成地面漫流、垂直入渗等。本项目废气不含重金属、持久性有机污染物以及难降解物质等，因此沉降后对地下水和土壤不会造成影响；厂区地面按照上述表格内分区防控要求的防渗技术要求措施后，本项目正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响。
6、生态
本项目不属于产业园区外新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需相应生态保护措施。
7、环境风险
项目环境风险可控，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。
8、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃
	二级活性炭
	最高允许排放浓度≤60mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准

	
	
	氟化氢
	
	最高允许排放浓度≤5mg/m3
	

	
	无组织排放
	非甲烷总烃
	/
	4mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准

	
	
	氟化氢
	
	0.02mg/m3
	江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	监控点处1h平均浓度值浓度≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值浓度≤20mg/m3
	江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2

	地表水环境
	生活污水
	COD
	化粪池
	500mg/L
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准

	
	
	SS
	
	400mg/L
	

	
	
	氨氮
	
	45mg/L
	

	
	
	TN
	
	70mg/L
	

	
	
	TP
	
	8mg/L
	

	声环境
	生产及辅助设备
	噪声源强≤90dB（A）
	选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废收集后综合利用；
危险废物收集后委托有资质单位进行合理处置；
生活垃圾环卫清运。

	土壤及地下水
污染防治措施
	重点防渗区：危废堆场，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行；
一般防渗区：一般固废堆场、生产车间、原料库，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行；
简单防渗区：办公区等，一般地面硬化。

	生态保护措施
	本项目不涉及

	环境风险
防范措施
	包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施、制定应急预案等。并设置事故池，项目建设后将按照《关于印发<应急资源调查指南（试行）>的通知》（环办应急〔2019〕17号）的要求设置环境应急资源。

	其他环境
管理要求
	1、本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“三十五、电气机械和器材制造业38”中“77 电线、电缆、光缆及电工器材制造383”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，属于登记管理。本项目建成后，应按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 942-2018）要求开展例行监测。
2、建设单位应制定全面的环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，依托租地现有1个雨水接管口和1个污水接管口，严格执行环境监测计划，以保证建设单位的环境保护制度化和系统化，保证建设单位环保工作持久开展，保证建设单位能够持续发展生产。



六、结论
	综上所述，本报告认为，在采取相应环保措施后，本项目在拟建地的建设是可行的。
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