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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产32000吨半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件项目

（重新报批）

	项目代码
	2403-320259-89-01-949766

	建设单位联系人
	陈*
	联系方式
	139****6001

	建设地点
	江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧

	地理坐标
	（ 120 度10分 38.891 秒， 31 度 52 分 57.785 秒）

	国民经济

行业类别
	C3393锻件及粉末冶金制品制造
	建设项目

行业类别
	68铸造及其他金属制品制造339

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□)首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

 eq \o\ac(□)超五年重新审核项目

☑重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	江苏江阴临港经济开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	江阴临港备〔2024〕75号

	总投资（万元）
	128000
	环保投资（万元）
	112

	环保投资占比（%）
	0.09
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□)否

 eq \o\ac(□,√)是：一期厂房及配套公辅工程已建设，涉及本次变动的设备未进场，其余设备已进场
	用地（用海）

面积（m2）
	总面积53106（其中一期用地：33376、二期用地：19730）

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置情况判断表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

判断结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目废气为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和有机废气，不涉及设置原则中提到的污染物
无需专项评价
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水排放，生活污水接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目

本项目不涉及储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目用水依托自来水管网，不涉及河道取水
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋工程建设项目


	规划情况
	规划名称：《江阴临港开发区工业园区开发建设规划》（2021-2035）
江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号）

	规划环境影响

评价
	《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》，2024年2月23日取得无锡市江阴生态环境局的审查意见（澄环发[2024]6号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、土地利用规划相符性分析
本项目位于江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧，行政区划位于夏港街道。对照《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）》土地利用规划图，为二类工业用地（具体见附图8），本项目用地类型符合要求。

根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室印发的《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕1号），临港开发区工业园区规划3大重点工业园区：石庄南工业园区、利港工业园区和申夏工业园区，2大特色工业园区：石庄工业园区和数字创新港，根据规划部门提供的矢量文件，总面积约57.25km2。本项目位于江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧，在工改后的临港开发工业园区范围内（申夏工业园），可建设工业企业（具体见附图10）。

临港开发区工业园区内包含三个省级及以上园区（省级开发区、省级化工园区、国家级综合保税区）以及无锡（江阴）港，均独立开展规划，根据规划部门提供的矢量文件，总面积约27.17km2。为统筹上述区域外的工业园区的开发建设，整合优化现状产业结构，江苏江阴临港经济开发区管委会编制了《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）》，规划面积约30.08km2。对照《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》（澄环发〔2024〕6号），本项目位于规划的申夏工业园区（南）（具体见附图9）。

综上本项目符合临港经济开发区土地利用规划。
2、三区三线规划相符性
“三区三线”是指城镇空间、农业空间、生态空间以及城镇开发边界红线、永久基本农田红线、生态保护红线。

对照《江阴市国土空间规划近期实施方案》的要求，本项目位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间，耕地和永久基本农田、生态保护红线内，符合“三区三线”规划要求（见附图13）。

3、规划环评相符性分析
本项目位于江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧，在申夏工业园区内，本项目与《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》批复（澄环发〔2024〕6号）的其余要求相符性见下表1-2。
表1-2 与规划环评及其审查意见相符性分析
规划环评
环评批复要求

本项目相符性
1

严格空间管控，优化空间布局。严格落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。着力推动园区产业结构调整和转型升级，落实《南理工江阴校区周边区域产业准入管控办法》中的管控要求，落实《报告书》中关于现有与规划产业定位及环境保护政策不相符企业的整改计划，推动2家化工企业按期腾退搬迁。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治。园区内基本农田、绿地及水域规划为生态空间，限制开发利用。落实《报告书》中居住用地周边产业项目准入要求，强化绿化隔离带建设，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
本项目的建设符合生态管控、国土空间规划；项目位于太湖流域三级保护区，产业定位、废气、废水排放符合《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》的要求；项目的建设符合申夏工业园产业定位，废气、废水及噪声均经妥善处置后达标排放。
2

严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域生态环境分区管控相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。落实生态环境准入清单中的污染物排放控制要求，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。
本项目采取相应环保措施，不改变区域环境质量现状。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，本项目热处理采取清洁能源天然气，燃烧废气通过27m高排气筒排放，对环境影响较小；危险废物均委托有资质单位处置。
3

加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单，禁止建设与园区产业准入、空间布局、污染物排放管控、环境风险防控不相符的项目，引入项目的生产工艺及设备、资源能源利用、污染物排放等应达到同行业国内先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核。推进园区绿色低碳转型发展，于2030年达到碳排放峰值，实现减污降碳协同增效目标。
本项目严格落实生态环境准入，符合园区产业定位，不属于园区禁止建设的项目；引进先进设备及工艺，资源利用率高，清洁生产达国内先进水平。
4

完善环境基础设施。完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。加快推进工业污水处理厂建设，推进西利污水处理厂、澄西污水处理厂提升改造，确保区内工业废水、生活污水全部接管处理，满足《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办[2023]144号）分质处理要求。工业污水处理厂可研阶段充分论证其建设规模合理性，与园区发展需求衔接。加快推进供热管网建设，依托江阴苏龙发电有限公司和江苏利港电力有限公司实施集中供热。加强园区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”
本项目所在区域污水管网已接通，本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理；本项目使用电能，由区域集中供电；产生的一般固废外售综合利用，危废委托有资质单位处置。
5

建立健全环境监测监控体系。严格落实《全省省级及以上工业区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办[2021]144号）、《工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理实施方案编制技术指南（试行）》（苏环办[2022]6号）的要求，完善园区监测监控体系建设。指导区内企业按《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》（苏环办[2021]146号）要求和监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测，并及时上报监测数据。
公司将根据自行监测要求定期进行环境监测，并及时上报监测数据
6

健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度提升环境应急能力。完善园区三级环境防控体系建设，加快推进区内河道闸控体系及“水环境安全缓冲区”建设。配备与园区风险等级相适应的环境应急救援队伍，完善应急物资装备储备及环境应急监控、应急响应系统建设。及时修编园区突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案，定期开展演练。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。
本项目建成后企业将制定和落实各类事故风险防范措施及应急预案，杜绝泄漏物料进入环境，配备必须的事故应急设备、物资，并定期组织实战演练。
根据“关于印发《江阴市工业园区产业定位实施方案》的通知”（澄工改办〔2022〕7号），该工业园区为申夏工业园，申夏工业园区产业定位为主导产业新能源（风电、光伏、储能）；特色产业新材料（包装新材料、金属新材料）；根据规划环评要求，申夏工业园的主导产业为新能源（风电、光伏、储能），特色产业为新材料（金属新材料）、精密机械零部件、数字科技产业。本项目为半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件的生产，因此，本项目符合申夏工业园区的产业定位。

综上所述，本项目与《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》批复（澄环发〔2024〕6号）要求相符。

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控相符性分析

（1）生态红线

①与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析

距离本项目最近的生态红线保护区为本项目东北侧5060m处的长江小湾饮用水水源保护区，距离本项目最近的东南侧2090m处的江阴市低山生态公益林，本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，具体见附图6。

②与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符性分析

《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）已于2020年1月8日经江苏省人民政府印发实施。距离本项目最近的生态红线控制范围为本项目东北侧5060m处的长江小湾饮用水水源保护区，不在苏政发[2020]1号中规划范围之内。

③对照《江阴市国土空间规划近期实施方案》的要求，项目位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间，耕地和永久基本农田、生态保护红线内，符合“三区三线”规划要求。
表1-3生态保护规划范围及内容

生态空间保护区域名称
主导生态功能
范围
面积（km2）
与本项目相对位置
国家级生态保护红线范围
生态空间管控区域范围
国家级生态保护红线面积
生态空间管控区域面积
总面积
江阴市低山生态公益林（白石山）
水土保持
/
江阴境内除划归风景名胜区与森林公园以外的大小山体为生态公益林保护区，主要包括长山、香山、花山、绮山、蟠龙山、砂山、毗山、白石山、秦望山、乌龟山山体等，以及各山体周边生态敏感区。
/
23.32
23.32
位于项目地东南侧，距离项目地2090m
长江小湾饮用水水源保护区
水源水质保护
一级保护区：取水口上游1000米至下游600米向对岸500米至本岸背水坡的水域范围和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围
饮用水水源保护区未纳入国家级生态保护红线的部分
2.56
0.09
2.65
位于项目地东北侧，距离项目地5060m处
综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）。
（2）环境质量底线
本项目所在区域地表水、声环境的环境质量现状良好，均可满足现有环境功能区划要求。
根据引用监测报告，本项目最终纳污河流为老夏港河，各监测因子可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

本项目位于江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发〔2020〕71号），位于夏港街道3类区，执行3类区标准。项目周边50m范围内无声环境敏感目标。
根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》中全市的数据可知，建设地所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、CO日平均浓度第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准；PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，在制定有效的大气污染防治措施的情况下，江阴市大气环境质量状况可以得到进一步改善。
本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，固废得到合理处理，噪声、大气对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。
（3）资源利用上线

本项目生产过程中消耗一定量的水、电和天然气，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

①长江经济带相关要求

本次环评对照《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》和《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则进行说明，具体见下表。

表1-4  区域环境准入负面清单

序号

内容

企业情况

是否符合

1

《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》
本项目不在《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》中

符合

2

《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则
本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则中

符合

②与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析

根据江苏省省域生态环境管控要求、江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，建设项目位于江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧，位于江阴临港开发区工业园区，环境管控单元编码：ZH32028120090，属于重点管控单元。

表1-5  本项目与省域、区域（流域）生态环境分区管控相符性分析

省域生态环境分区管控

管控类别

重点管控要求
相符性分析

空间布局约束

1．按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 

本项目不在生态红线区域范围内。

2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。

本项目不在重点保护的岸线、河段和区域内，不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。

3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。

本项目不属于化工生产企业。
4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地 区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省 钢铁行业转型升级优化布局。

本项目不属于钢铁行业。
5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式 等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。
本项目不涉及。
污染物排放管控

坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
本项目污染物总量在区域内平衡。采取相关措施后对区域环境质量影响较小，不会突破生态环境承载力。
2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。
环境风险防控

1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。

本项目不涉及。
2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。

本项目不涉及。
3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。

本项目应当制定风险防范措施，建立环境应急物资储备库。

4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。

本项目应当加强风险预警机制，防止发生环境污染事故。

资源利用效率要求

1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。

本项目用水量在全省用水总量控制范围内。
2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。

本项目位于工业用地范围内，不涉及耕地和永久基本农田。
3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 

本项目不在禁燃区内，生产过程中采用清洁能源电能、天然气。

长江流域生态环境分区管控
管控类别

重点管控要求
相符性分析
空间布局约束

1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。

本项目生活污水经化粪池预处理后接管污水厂处理，最终达标排放，不会破坏长江生态。

2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生 项目以外的项目。

本项目不在生态红线区域范围内。

3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。

本项目不属于化工生产项目。

4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线 通道项目。

本项目不涉及。

5．禁止新建独立焦化项目。

本项目不涉及。

污染物排放管控

1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。

本项目污染物总量在区域内平衡。
2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。

环境风险防控

1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。

本项目不属于石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业生产项目。
2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。

本项目不涉及。
资源利用效率要求

禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不涉及。
太湖流域生态环境分区管控
管控类别

重点管控要求
相符性分析
空间布局约束

1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其 他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》 第四十六条规定的情形除外。 
本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，无含磷、氮等污染物排放。
2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、 扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 

本项目不在太湖流域一级保护区内。

3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的 排污口。
本项目不在太湖流域二级保护区内。

污染物排放管控

城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。

本项目不属于城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业。

环境风险防控

1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。

2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业 废渣以及其他废弃物。

3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。

本项目生活污水经化粪池预处理后接管污水厂集中处理。
资源利用效率要求

严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分 类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。

2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。

本项目合理用水，规范化用水管理。
综上所述，本项目符合江苏省省域生态环境管控要求、江苏省重点区域（流域）、太湖流域生态环境分区管控要求相关内容。

③与《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析

本项目位于江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧，本次环评对照《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析，具体见下表。

表1-6  与《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析
管控类别

重点管控要求

相符性分析

空间布局约束

（1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。
本项目不在生态红线区域范围内，选址符合要求。

（2）严格执行《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体〔2022〕55号）等文件要求。
本项目不在重点保护的岸线、河段和区域内，符合文件要求。

（3）禁止引进列入《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发〔2008〕6号）淘汰类的产业。

本项目不属于禁止引入的淘汰产业。

（4）根据《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号），禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口，不属于高污染项目，不属于国家法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、不属于严重过剩产能行业的项目、不属于高耗能项目。

（5）依据《国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区〔2022〕959号），严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。

本项目从事半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件制造，不属于造纸、印染、化工等污染较重企业，不新增氮磷污染物，符合太湖流域管理要求。

（6）根据《省生态环境厅关于无锡市印染行业发展专项规划（2020-2030）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2021〕30号），禁止引入：《产业结构调整指导目录（2019年）》明确的淘汰类项目，不符合《江苏省太湖水污染防治条例》的项目；水质经预处理不能满足污水厂接管要求的项目；蒸汽用量大且又不能实行集中供热、需自建燃煤锅炉的项目；使用高毒物质为生产原料，且无可靠有效污染控制措施的项目；新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目；清洁生产水平不能达到要求的项目；使用高VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨等有机溶剂的项目；其他属于国家和地方产业政策禁止类或淘汰类的项目。

本项目不属于上述禁止引入的类别，生产过程中不使用高毒物质、VOCs物料。
（7）根据《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》（苏政发〔2021〕20号）和《大运河无锡段核心监控区国土空间管控细则（试行）》（锡政规〔2023〕7号），核心监控区内，实行国土空间准入正（负）面清单管理制度，控制开发规模和强度，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。滨河生态空间内，严控新增非公益性建设用地，原则上不在现有农村居民点外新增集中居民点。新增建设用地项目实行正面清单管理。核心监控区其他区域内，实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入：（一）非建成区内，大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目；（二）新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程；（三）对大运河沿线生态环境可能产生较大影响或景观破坏的；（四）不符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定的；（五）不符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》《市场准入负面清单（2019年版）》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求的；（六）法律法规禁止或限制的其他情形。建成区（城市、建制镇）内，严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。

本项目不在大运河核心监控区范围内，且符合国家及地方产业政策、规划要求。

（8）根据《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号），对照不予审批环评的项目类别，严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。

本项目不涉及。
污染物排放管控

（1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
本项目严格实施总量控制制度，确保不突破生态环境承载力。本项目运营后，将严格落实污染物总量控制要求，积极采取减排措施，污染物排放总量符合区域总量管控要求。

（2）依据《省生态环境厅关于印发2022年主要污染物重点工程减排量目标计划的通知》（苏环办〔2022〕272号），2025年无锡市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量目标为0.76万吨、0.04万吨、0.10万吨、0.01万吨、1.13万吨、0.95万吨。
环境风险防控

（1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。
本项目不涉及。
（2）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。
本项目不涉及。
（3）落实《市政府办公室关于印发无锡市突发环境事件应急预案的通知》（锡政办函〔2020〕45号）的要求。
本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量；待项目建成后，按环保部门要求定期开展应急演练、应急隐患排查等。

（4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。
本项目将严格执行危险废物管理规定，建立规范的危险废物暂存场所并委托有资质单位处置，加强风险预警机制，防止发生环境污染事故。

资源利用效率要求

（1）依据《无锡市“十四五”节约用水规划》（锡水资〔2022〕17号），2025年无锡市用水总量控制在50亿立方米以内，万元工业增加值用水量较2020年降低19%，万元GDP用水量较2020年降低19%，农田灌溉水有效利用系数不低于0.675。
本项目用水量在全省用水总量控制范围内，且通过采用节水技术和器具，可满足万元工业增加值用水量下降要求。

（2）依据《无锡市国土空间总体规划（2021-2035年）送审成果，2035年无锡市耕地保有量不低于116.9568万亩，永久基本农田保护面积不低于104.8892万亩。
本项目位于工业用地范围内，不涉及耕地和永久基本农田。

本项目符合《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。

④与《江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单》相符性分析

表1-7  与《江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单》相符性

环境管控单元名称

江阴临港开发区工业园区

管控单元分类

重点管控单元

相符性分析

空间布局约束

1、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《无锡市产业结构调整指导目录》明确的淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。

经对照《产业结构调整指导目录》、《无锡市产业结构调整指导目录》，本项目不属于限制、淘汰、禁止类项目。

2、禁止引入不符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》和《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)江苏省实施细则》(苏长江办发【2022】55号)产业发展要求的项目，包括：
(1)禁止新建化工项目。

(2)禁止单独新建酸洗、碱洗、电镀氧化等金属表面处理和产生爆炸性金属粉尘等项目。

(3)新(扩)建投资5000万元以下含酸处理工艺的电子电器、机械加工项目，新(扩)建投资2000万元以下表面酸洗、涂装项目。
(4)禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、迁建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目从事半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件制造，不属于《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》和《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)江苏省实施细则》(苏长江办发【2022】55号)产业发展要求的项目。不属于禁止新建、迁建不符合要求的高耗能高排放项目。
3、禁止新建《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中生态环境准入清单规定的液体化工品仓储项目，中转项目中有剧毒、持久性污染等产品不能进入。

本项目不属于液体化工品仓储项目。

4、禁止建设生产VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。

本项目不涉及。
5、严格执行《省政府办公厅关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》 (苏政办发【2022】42号)，新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造(有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外)等工业企业排放含重金属、难降解废水、高盐废水的，不得排入西利、澄西污水处理厂(城市污水集中收集处理设施)。严格执行关于印发《江苏省地表水氟化物污染治理工作方案（2023-2025年）》的通知(苏污防攻坚指办【2023】2号)，新建企业含氟废水不得接入西利、澄西污水处理厂（城镇污水处理厂）。

本项目生活污水经预处理后接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂。
6、严格执行《南理工江阴校区周边区域产业准入管控办法》(澄港开发【2019】10号)文件要求：①严格管控区产业准入：无环保风险产业；严禁新上不符合本区域产业定位项目；严禁新上《产业结构调整指导目录》中限制类和禁止类项目；严禁新上《南理工江阴校区周边区域产业准入负面清单》已明确的限制类、禁止类项目；上级文件列明的限制类、禁止类项目；所有新上项目均须为“零排放”。②有条件准入区产业准入:低环保风险低排放产业;《产业结构调整指导目录》中鼓励类产业;严禁新上不符合本区城产业定位项目;严禁新上《南理工江阴校区周边区域产业准入负面清单》已明确的禁止类项目;上级文件列明的禁止类项目。③南理工江阴校区周边区域产业准入管控办法后期如有调整，则同步调整，动态衔接。
现文件已更新为《南理工江阴校区周边区域产业准入管控办法》(澄港开发【2025】6号)。本项目距离南理工江阴校区约2.7km，不在管控区域范围内。
污染物排放管控

1、园区应持续改善所在区域大气、水环境。排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。VOCs无组织排放控制应严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。2、新、改、迁建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则实现总量平衡。3、引进项目的生产工艺、设备装置、污染治理技术、清洁生产水平等应达到同行业国内领先水平。4、严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，从事新化学物质研究、生产、进口和加工使用的企事业单位主动开展新化学物质环境管理登记，落实新化学物质环境风险防控主体责任。5、新建企业不得新设排污口。入园企业雨水排放严格按照《关于印发(江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行))的通知》(苏污防攻坚指办【2023】71号)进行管理。6、根据污染物排放限值限量管理要求，完善园区监测监控能力建设。7、协同推进“减污降碳”，实现2030年前碳达峰目标，单位国内生产总值二氧化碳排放降幅完成上级下达目标。

1、本项目排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均从严执行江苏省地方标准浓度限值要求。2、本项目不属于涉重金属行业项目。3、本项目属于成熟生产工艺、设备装置等达到国内领先水平。4、本项目不涉及。5、本项目生活污水接管至澄西污水厂集中处理。6、本项目不涉及。7、本项目通过选用高效节能设备、优化工艺流程、加强能源管理等措施，有效降低综合能耗和二氧化碳排放强度。
环境风险防控

1、依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》，要求存在环境风险的企业编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告。2、①存储、使用危险化学品及产生大量生产废水的企业，应配套有效措施，合理设置应急事故池，根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域水平防渗方案，防止因渗漏污染地下水、土壤以及因事故废水直排污染地表水体。②产生、利用或处置固体废物(含危险废物)的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物)过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量；待项目建成后，企业拟加强环境应急预案管理，按环保部门要求定期开展应急演练、应急隐患排查等。本项目按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

资源开发效率要求

1、规划期末，单位工业增加值新鲜水耗≤5.64t/万元；工业用水重复利用率≥75%；再生水回用率≥30%。

本项目年工业增加值预计为25000万元，则单位工业增加值新鲜水耗约为0.2<5.64t/万元

2、本次规划评价范围总面积30.08km2，其中建设用地面积2893.36ha，规划期建设用地不得突破该规模。单位工业用地面积工业增加值≥0.104亿元/ha。

本项目工业用地面积工业增加约为0.47＞0.104亿元/ha。
3、园区实行集中供热，规划期能源利用主要为电能和天然气等清洁能源。单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元；单位工业产值碳排放强度≤2.26吨CO2/万元。

本项目使用电能及天然气，单位工业增加值综合能耗为0.287<0.5吨标煤/万元；单位工业产值碳排放强度为0.084<2.26吨CO2/万元。
4、工业固体废弃物综合利用率100%。
本项目固废综合利用率100%。
5、优化能源结构，加强能源清洁利用，禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。

本项目采用清洁能源电能及天然气。
6、禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”(严格)，具体包括：1、煤炭及其制品(包括原煤、散煤煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等)；2、石油焦、油页岩、原油、重油渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。

表1-8本项目与产业政策相符性分析

序号

内容

相符性分析

是否
符合
1

《产业结构调整指导目录（2024年）》
经查《产业结构调整指导目录（2024年）》，本项目产品、生产设备与生产工艺均不在限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求
符合
2
《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号）
本项目不在《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号）中
符合
3
《江苏省太湖流域禁止和限制的产业发展目录（2024年本）》
本项目不在《江苏省太湖流域禁止和限制的产业发展目录（2024年本）》中
符合
4
《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》
本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中
符合
5
《市场准入负面清单》（2025年版）
经查《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不在其禁止准入类
符合
6
《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》

本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》限制、禁止用地项目
符合
由上表可知，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。

2、其他国家及地方政策相符性分析

表1-9   项目与国家及地方政策相符性分析一览表

文件

内容

项目情况

相符性

《江苏省太湖水污染防治条例》

根据《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染水体的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石或者破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。

项目地处太湖流域三级保护区，本项目无生产废水排放，不涉及含氮磷生产废水，生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。
符合

《太湖流域管理条例》

根据《太湖流域管理条例》第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目

本项目不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内。

符合

《江苏省大气污染防治条例》
根据“第四章第二节 工业大气污染防治中第三十五条企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术”，减少大气污染物的产生。 “第四章第二节 工业大气污染防治中第三十八条产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用”

本项目采用先进工艺、设备，生产线均安装在密闭生产车间内，天然气为清洁能源，燃烧废气通过一根27m高排气筒达标排放
符合

《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）

坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。

本项目不属于高耗能高排放项目，不属于落后和过剩产能。
符合

《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

根据该文“第二十条 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。对不符合国土空间用途管制要求的，县级以上人民政府自然资源主管部门不得办理规划许可。第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。第二十七条 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。第二十八条 国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。第五十五条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。”

本项目从事半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件生产，属于C3393锻件及粉末冶金制品制造，且不在长江干线三公里范围内，不在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域，不从事采砂活动等，因此与该文相符。

符合

《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）

根据该文“建设项目环评审批要点十一中（1）禁止建设不符合全国和省级港口规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。”

本项目从事半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件生产，属于C3393锻件及粉末冶金制品制造，不属于建设项目环评审批要点中禁止建设的项目，因此与该文相符。

符合

《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》锡环办[2021]142号
（一）生产工艺、装备、原料、环境四替代

用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施，从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）标准的产品。对“两高”项目（当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定）要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。
本项目采用国内先进设备，产生的污染均采取相应的措施进行处理或处置。本项目位于升级后的工业园区范围内，符合临港工业集中区规划要求，满足环境保护的需求。本项目物料均为VOCS质量占比＜10%的物料，且均贮存于室内，车间内对于易泄漏、易污染区域设置防渗托盘，液体原料采用密闭包装桶进行运输，本项目不涉及受污染的初期雨水，不收集初期雨水。本项目建成后企业将落实各类事故风险防范措施及应急预案，杜绝泄漏物料进入外环境，定期组织实战演练。按监测要求定期进行环境监测
符合
（二）生产过程中水回用、物料回收

强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业（如印刷、包装类企业）通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用，强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。

本项目仅生活污水，生活污水经化粪池预处理后接管污水厂处理。本项目产生的危险固废委托有资质单位处置。
符合
（三）治污设施提高标准、提高效率

项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线，确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须采用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求
本项目废气均可达标排放；本项目不新建天然气锅炉、工业炉窑采用清洁燃料天然气，炉体密闭，规范设置废气排放口，建立常态化废气监测机制。本项目清洗剂、显像剂、渗透剂VOCS质量占比＜10%；乳化液与水配比为1:20，VOCS质量占比＜10%，故不设置收集治理设施，液体原料均采用密闭包装桶进行储存、运输。
符合
《工业和信息化部国家发展改革委 生态环境部 关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装[2023]40号）
发展先进锻压工艺与装备。重点发展精密结构件高速冲压、超高强板材深拉深、高强轻质合金板材冲击液压成形、复杂异型结构旋压、高速精密多工位锻造、冷热径向锻造、冲锻复合近净成形、短流程模锻及自由锻、精密锻造、粉末精密锻造、数字化钣金制作成形中心、数字化高效通用零件加工中心等先进锻压工艺与装备。
推进产业结构优化。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。鼓励大气污染防治重点区域加大淘汰落后力度。铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）
铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。加快存量项目升级改造，推进企业合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。强化铸造和锻压与装备制造业协同布局，引导具备条件的企业入园集聚发展，提升产业链供应链协同配套能力，构建布局合理、错位互补、供需联动、协同发展的产业格局。
提升环保治理水平。依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。综合考虑生产工艺、原辅材料使用、无组织排放控制、污染治理设施运行效果等，建设一批达到重污染天气应对绩效分级A级水平的环保标杆企业，带动行业环保水平提升。铸造企业严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726）及地方排放标准加强无组织排放控制，不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造，不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规进行淘汰。鼓励铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改造，支持行业协会公示进展情况。
经核实，本项目为精密锻造，属于先进锻压工艺，且生产设备均不属于其中淘汰或落后设备。本项目建成后依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告信息公开等要求。
符合
关于转发《工业和信息化部国家发展和改革委员会生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》的通知（苏工信装备[2023]194号）
严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。加快存里项目升级改造，推进企业合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。要结合实际谋划新建或改造升级的高端建设项目落地实施，严格审批新建、改扩建项目，确保项目备案、环评、排污许可、安评、节能审查等手续清晰、完备，项目建设符合国家相关法律法规标准要求。严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调控制度，坚决遏制不符合要求的项目盲目发展和低水平重复建设，防止产能盲目扩张，切实推进产业结构优化升级。
本项目符合法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，不存在工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障等问题，采用先进工艺技术生产。
符合
省工业和信息化厅 省发展改革委 省生态环境厅关于印发《关于推动全省铸造和锻压行业高质量发展的实施意见》的通知（苏工信装备[2023]403号）
发展先进工艺与装备。重点发展高紧实度粘土砂自动化造型、高效自硬砂铸造、精密组芯造型、壳型铸造、离心铸造、金属型铸造、铁模覆砂、消失模/V法/实型铸造，轻合金高压/挤压/差压/低压/半固态/调压铸造、硅溶胶熔模铸造、短流程铸造、砂型3D打印等先进铸造工艺与装备；重点发展精密结构件高速冲压、超高强板材深拉深、高强轻质合金板材冲击液压成形、复杂异型结构旋压、高速精密多工位锻造、冷热径向锻造、冲锻复合近净成形、短流程模锻及自由锻、精密锻造、粉末精密锻造、数字化钣金制作成形中心、数字化高效通用零件加工中心等先进锻压工艺与装备。
经核实，本项目为精密锻造，属于先进锻压工艺。
符合
《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）
（三）严把建设项目环境准入关。……。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。”、“‘两高’项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对‘两高’范围国家如有明确规定的，从其规定。
本项目为精密锻造，不属于《指导意见》中指出的六个“两高”行业，不属于石化、现代煤化工应纳入国家产业规划的项目，对照《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于目录中两高项目行业范畴，符合文件要求。
符合
《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）
（一）明确替代要求。

以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。

（二）严格准入条件。

禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。
本项目使用的清洗剂为半水基清洗剂产品，VOCS含量检测结果为73g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求。
符合

《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》
其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。

若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。使用的涂料、清洗剂、胶粘剂、油墨VOCs含量的限值应符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物 （VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的限值要求。
本项目使用的清洗剂为半水基清洗剂产品，VOCS含量检测结果为73g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求。
符合

《无锡市重点行业企业VOCs治理指导性意见（试行）》

鼓励实施清洁原料替代，在生产中使用不含VOCs或低VOCs含量的原料。

使用含有VOCs的原料，其VOCs含量应当符合相应的标准限值要求。
本项目使用低VOCs含量的原料，且用量较小。
符合

由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况

江苏硕康新材料应用科技有限公司于2022年10月成立，是一家主要从事钢制锻件生产的企业，产品涵盖石油化工、新能源、半导体、核电、军工、海工、冶金等领域。

该公司《年产32000吨半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件项目》环境影响报告表于2024年12月通过江苏江阴临港经济开发区管理委员会审批。具体建设内容：建设单位拟在江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧新征土地53106平方米，新建厂房及附属建筑90670平方米，建设年产32000吨半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件项目。该项目引进进口设备天然气炉4台套、锻打设备5台套、先进加工中心40台套、精密检测仪器40台套；购置国产设备锯床38台套、锻打设备9台套、热处理设备10台套、车加工设备100台套、风机1台，共新增设备244台套。项目投产后，年产半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件32000吨。

该项目分两期建设，一期项目占地面积33376平方米，建设内容包括1#车间、2#车间、3#车间、一般固废仓库、危废暂存间、事故应急池以及一期项目配套生产设备及环保措施等，一期项目建设完成后产能为半导体零配件6000t/a，新能源核心设备零配件6480t/a，海工装备特材锻件720t/a，石化装备锻件6000t/a，即合计生产半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件19200t/a；二期工程占地面积19730平方米，建设内容主要为4#车间、5#车间及二期工程配套生产设备及环保措施等，二期项目建设完成后产能为半导体零配件4000t/a，新能源核心设备零配件4320t/a，海工装备特材锻件480t/a，石化装备锻件4000t/a，即合计生产半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件12800t/a；建设完成后两期项目产能共计32000t/a。

项目新征土地总面积为53106平方米，分两期申请。目前，一期项目所需的33376平方米土地申请已获批准。二期项目所需的19730平方米土地申请正在审批过程中。一期项目正在建设中，1#、2#、3#车间厂房及公辅工程已建设完成，涉及变动的设备暂未进场，其余设备已进场。
由于该项目建设内容发生变动，具体为：原天然气加热炉采用的低氮燃烧装置，现调整为选用高效率节能款天然气加热炉，天然气年用量减少46.5万m³，低氮燃烧装置取消建设；原机加工废气经“油雾净化+二级活性炭吸附”装置处理后经排气筒排放，现调整为选用低挥发性、低油雾配方乳化液，乳化液年用量减少76.8吨，机加工废气取消处理装置、无组织排放；检验工序新增渗透剂、清洗剂、显像剂辅料使用。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），由于本项目机加工废气污染防治措施变化，该部分大气污染物无组织排放量增加10%以上，因此需重新报批环评文件。项目调整后，产能保持不变，仍为半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件32000t/a。

天然气加热炉选用高效率节能款，在满足同等产能需求的前提下，可减少46.5万m3天然气用量，从燃料源头削减颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等燃烧废气产生，同步降低碳排放，有效减少燃烧废气排放，兼具显著节能效益与源头减排优势；同时本生产工艺对火焰刚性要求较高，需依靠稳定火焰保证工件受热均匀，低氮分级燃烧技术通过降低火焰峰值温度、改变火焰组织形态实现氮氧化物抑制，将削弱火焰刚性、破坏炉膛原有温度场分布，炉膛温度波动大导致低氮燃烧火焰稳定性差，实际运行中脱火、回火频发，存在安全隐患，难以满足工件加热工艺要求，易造成产品质量缺陷。
本次选用低挥发性、低油雾配方的乳化液，更换周期延长，大幅减少原液消耗，同步减少危废产生量，实现原辅材料减量化、危废源头减量双重提升。现机加工环节乳化液年用量为17.2吨，相较于重新报批前减少了76.8吨，油雾排放量可减少0.0335吨/年，废乳化液相应减少16.128吨/年，从生产前端削减有机废气生成。因锯床、车加工设备较多，车间内设置集气罩和管道会占用行车吊装通行空间，阻碍工件转运，集气罩距离生产设备较近影响工位操作，严重影响项目正常生产，增加车间工作的安全隐患。本次通过源头减量方式实现污染物减排与节能降耗协同增效，可同步达成能效提升、污染物大幅减排，故有此变动。
对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），具体见表2-1。
表2-1   重大变动清单对照一览表
因素

环办环评函〔2020〕688号文

实际执行情况
对照分析结果
性质

1、建设项目开发、使用功能发生变化的。

未发生变化
不属于重大变动
规模

2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

生产能力仍为半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件32000t/a，未发生变化
不属于重大变动
3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

本项目生产、处置或储存能力未增大
不属于重大变动
4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
本项目生产、处置或储存能力未增大
不属于重大变动
地点
5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
未重新选址，总平面布置未发生变化
不属于重大变动
生产工艺
6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
本项目新增检验工序辅料，检验工序使用渗透剂、清洗剂、显像剂，未导致下列情形之一发生
不属于重大变动
7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
物料运输、装卸、贮存方式未变化
不属于重大变动
环境保护措施
8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

本项目机加工产生的废气经油雾净化器+二级活性炭装置吸附处理后排放，现不再设置废气治理设施，机加工产生的废气无组织排放，且无组织排放量增加10%以上
属于重大变动
9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

未新增废水直接排放口，废水排放方式和排放口位置未发生变化
不属于重大变动
10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

未新增废气主要排放口，排气筒高度未改变
不属于
重大变动
11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

噪声、土壤及地下水污染防治措施未发生变化
不属于
重大变动
12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

固体废物利用处置方式未发生变化
不属于
重大变动
13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化

不属于
重大变动
本次变动属于废气污染防治措施发生变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的，属于重大变动。涉及重大变动的环境影响报告书、表项目，建设单位应在变动内容开工建设前，向现有审批权限的环评文件审批部门重新报批环评文件。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33”中“68、铸造及其他金属制品制造339”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应编制环境影响报告表。

江苏硕康新材料应用科技有限公司委托江阴市科本环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，江阴市科本环境科技有限公司即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目实施和管理提供参考依据。
2、工程内容及建设规模

本项目利用新征土地、新建厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。

表2-1建设项目主体工程及产品方案

序号

生产线
产品名称及规格

规格
设计生产能力（t/a）

年运行时数

一期

二期

总

增减量
重新报批前
重新报批后
重新报批前
重新报批后
重新报批前
重新报批后
1

半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件生产线
半导体零配件

环：D100-D700mm
方料：27-700mm
6000

6000
4000

4000
10000
10000
0
2400小时

2
新能源核心设备零配件
14mm-400mm
6480

6480
4320

4320
10800
10800
0
3
海工装备特材锻件
DN15-DN700

720

720
480
480
1200
1200
0
4
石化装备锻件
DN15-DN1400
6000

6000
4000

4000
10000
10000
0
合计
/

19200

19200

12800
12800
32000
32000

0
表2-2建设项目厂房建设经济技术指标情况表
序号

类别
项目

数值

单位

备注

1
一期项目
规划用地面积
33376
平方米
/

2
总建筑面积
33034.47
平方米
/

3

其中

1#车间建筑面积
12184.96
平方米
/

4

2#车间建筑面积
10412.93
平方米
/

5

3#车间建筑面积
10154.34
平方米
/

6

变电所建筑面积
282.24
平方米
/

7
计容建筑面积
51927.38
平方米
/

8

其中

1#车间计容面积
24369.92
平方米
/

9

2#车间计容面积
10412.93
平方米
/

10
3#车间计容面积
16862.29
平方米
/

11
变电所车间计容面积
282.24
平方米
/

12
建筑基底总面积
18052.64
平方米
/

13
容积率
1.56
/
/

14
建筑密度
54.09
%

/

15
机动车停车位
128
辆

/

16
其中

小型汽车位
116
辆
/

17
货车汽车位
12
辆
/

18
非机动车停车位
233
辆
/

19
出入口

北侧茅场里路

20
二期项目

规划用地面积
19730
平方米
/

21
总建筑面积
29210
平方米

/
22
其中

4#车间建筑面积
14910
平方米

/
23
5#车间建筑面积
14300
平方米

/
24
计容建筑面积
38743
平方米

/
25
其中

4#车间计容面积
14910
平方米

/
26
5#车间计容面积
23833
平方米

/
27
建筑基底总面积
6896
平方米

/
28
容积率
1.96
/
/
29
建筑密度
34.95
%

/
30
机动车停车位
115
辆

/
31
其中
小型汽车位
105
辆

/
32
货车汽车位
10
辆

/
33
非机动车停车位
223

辆

/
34
出入口

北侧茅场里路

注：因二期仅为前期概念测算图纸，故建筑面积与备案内容不一致，目前二期土地暂未开工建设，尚未完成正式规划报建，若后续启动二期建设，将结合实际需求对二期建设方案进一步优化调整，并按规定履行相应报批程序。
表2-3建设项目主体工程、公用辅助、环保等工程

类别
建设名称
设计能力
备注
重新报批前
重新报批后
变化量
主体工程

1#车间（1层）

加热锻造区
1座，位于车间西侧，高16m，占地面积2304m2，用于加热锻造工序
1座，位于车间西侧，高16.7m，占地面积2304m2，用于加热锻造工序
厂房高度增加0.7m
一期建设
热处理区

1座，位于车间西侧，高16m，占地面积2304m2，用于热处理工序

1座，位于车间西侧，高16.7m，占地面积2304m2，用于热处理工序
厂房高度增加0.7m
一期建设

机加工区

1座，位于车间东侧，高16m，占地面积6480m2，用于切料及机加工工序
1座，位于车间东侧，高16.7m，占地面积6480m2，用于切料及机加工工序
厂房高度增加0.7m
一期建设

3#车间（3层）

机加工区

1座，厂房总高23.8m，占地面积2800m2，用于机加工工序的进口先进加工中心，1层、2层、3层均设置设备
1座，厂房总高23.8m，占地面积2800m2，用于机加工工序的进口先进加工中心，1层、2层、3层均设置设备
无变化
一期建设

检验区

1座，位于车间东侧，厂房总高23.8m，占地面积500m2，用于检验工序，位于1层
1座，位于车间东侧，厂房总高23.8m，占地面积500m2，用于检验工序，位于1层
无变化
一期建设

4#车间（3层）

锻造区

1座，厂房总高23.8m，用于锻打工序的压机，分布在1层西北侧，占地1000m2，位于1层
1座，厂房总高23.8m，用于锻打工序的压机，分布在1层西北侧，占地1000m2，位于1层
无变化
二期建设

机加工区

1座，厂房总高23.8m，占地面积3000m2，用于下料、机加工工序的锯床、先进加工中心，1层、2层均设置设备
1座，厂房总高23.8m，占地面积3000m2，用于下料、机加工工序的锯床、先进加工中心，1层、2层均设置设备
无变化
二期建设

热处理区

1座，厂房总高23.8m，热处理区分布在1层西南侧，占地1000m2，位于1层
1座，厂房总高23.8m，热处理区分布在1层西南侧，占地1000m2，位于1层
无变化
二期建设

检验区
1座，厂房总高23.8m，检验区位于在1层东南侧，占地300m2，位于1层
1座，厂房总高23.8m，检验区位于在1层东南侧，占地300m2，位于1层
无变化
二期建设

5#车间（3层）

机加工区

1座，厂房总高23.8m，占地面积9000m2，用于机加工工序的车加工设备，1层、2层均设置设备
1座，厂房总高23.8m，占地面积9000m2，用于机加工工序的车加工设备，1层、2层均设置设备
无变化
二期建设

成品、半成品暂存区

1座1座，厂房总高23.8m，占地9000m2，位于3层，用于二期成品、半成品暂存
1座1座，厂房总高23.8m，占地9000m2，位于3层，用于二期成品、半成品暂存
无变化
二期建设

贮运工程
1#车间（1层）
原料、成品区
1座，位于车间西侧，高16m，占地面积2160m2，用于储存各类原辅材料、成品
1座，位于车间西侧，高16.7m，占地面积2160m2，用于储存各类原辅材料、成品
厂房高度增加0.7m
一期建设
4#车间（3层）
成品、半成品暂存区
1座1座，厂房总高23.8m，占地5000m2，位于3层，用于二期成品、半成品暂存
1座1座，厂房总高23.8m，占地5000m2，位于3层，用于二期成品、半成品暂存
无变化
二期建设
辅助工程

2#车间
办公楼
1座，位于车间东侧，5F，21.75m，占地面积2016m2
1座，位于车间东侧，5F，21.75m，占地面积2016m2
无变化
一期建设
公用工程
供水
由当地自来水管网提供，10t/h

由当地自来水管网提供，10t/h
无变化
一期建设

排水

雨水

雨污分流，雨水DN500，污水3600t/a；设置雨水排放口1个，污水接管口1个；二期建成后，雨水排放口依托一期排放口
雨污分流，雨水DN500，污水3600t/a；设置雨水排放口1个，污水接管口1个；二期建成后，雨水排放口依托一期排放口
无变化
一期建设

废（污）水

一期建设

供电

依托区内变电所，500KVA

依托区内变电所，500KVA
无变化
一期建设

循环冷却系统
10t/h
10t/h
无变化

一期建设
天然气

93万m3
46.5万m3
-46.5万m3
一期建设，二期依托一期天然气管道
环保工程

废气

天然气燃烧废气处理设施
天然气炉采用低氮燃烧器，使得产生的NOX较低，热处理废气收集后通过1根30m的排气筒DA001排放。一期建成后风机总风量6000Nm3/h，低氮除尘效率50%。
天然气燃烧废气收集后通过1根27m的排气筒DA001排放。一期建成后风机总风量5000Nm3/h。
低氮燃烧调整为直接排放，排气筒高度调整为27m，风机总风量调整为5000Nm3/h。
一期建设，位于1车间
油雾净化装置
1套，1#车间机加工产生的油雾经油雾净化器+二级活性炭装置（TA001）吸附处理后通过30m高排气筒DA002排放。油雾净化器+二级活性炭装置收集率90%，去除率90%
0
油雾经油雾净化器+二级活性炭装置（TA001）不再建设
/
油雾净化装置
2套，4#、5#车间机加工产生的油雾各经油雾净化器+二级活性炭装置(TA002、TA003)吸附处理后分别通过30m高排气筒DA003、DA004排放。油雾净化器+二级活性炭装置收集率90%，去除率90%
0
油雾经油雾净化器+二级活性炭装置（TA002、TA003）不再建设
/
废水

化粪池

30m3
30m3
0
简单生化处理，一期建设
噪声

合理布局，车间厂房及隔声房隔声等
隔声量≥25dB（A）
隔声量≥25dB（A）
无变化
一期、二期根据隔声要求分别建设
振动

设置减振材料
厂界振动达标
厂界振动达标
无变化
电液锤、自动锻打设备均为一期建设，减振措施配套建设
固废

一般固废仓库
200m2
200m2
0
一期建设，二期依托一期
危废仓库
100m2
30m2
-70m2
一期建设，二期依托一期

土壤和地下水
重点防渗区
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7；

或参照GB18598执行
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7；

或参照GB18598执行
无变化
危废仓库，一期建设，二期依托一期
一般防渗区
等效黏土防渗层 Mb≥ 1.5m，K≤1 ×10 -7cm/s；或参照GB16889执行
等效黏土防渗层 Mb≥ 1.5m，K≤1 ×10 -7cm/s；或参照GB16889执行
无变化
原料仓库、成品仓库、生产车间，一期建设，二期依托一期
简单防渗区
一般地面硬化
一般地面硬化
无变化
厂区道路、车间其他区域等，一期建设，二期依托一期
环境风险
事故应急池

120m3
事故应急池680m3
+560m3事故应急池
收集事故废水
注：事故应急池建设情况详见7.4章节，全厂事故储存设施总有效容积至少为680m3，一期建设1个容量不小于495m3事故应急池，二期建设1个容量不小于185m3事故应急池。因本项目原料及产品均置于室内，故不考虑初期雨水，原规划的初期雨水池作为事故应急池使用。
3、主要原辅材料消耗情况、理化性质及危险特性

表2-4主要原辅料消耗表
注：园区内天然气气源由西气东输、如东LNG、川气东送、泓海LNG储配站等气源组成，形成多气源供气格局。燃气管网依托泓海LNG储配站，建设天然气高压管道，与中石油利港首站、江阴门站、青阳首站相连，提高供气可靠性，同时预留江苏利港电力有限公司、江阴苏龙发电有限公司的燃气接入管道。本项目位置位于输气管道旁，因此天然气依托管道输送可行，详情见附图11。原有乳化液、天然气用量预估过大，现根据企业提供数据进行调整。根据企业提供数据，先进加工中心每台年用乳化液约0.1t，合计用量4t；锯床、车加工设备每台年用乳化液约0.095t，合计用量约13.2t，故乳化液全年用量约17.2t。设备维护委托第三方，企业自身不进行设备维护，故无机油使用量。
表2-6  主要燃料使用情况
序号
燃料名称

总硫（mg/m3）

平均低位发热量（kcal/m3）
年使用量（万m3）

1

天然气

≤100

7700~9310

46.5
注：根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020），天然气平均低位发热量为7700kcal/m3~9310kcal/m3，本报告取8505kcal/m3。本项目燃气炉型号为20万kcal/h，根据企业提供资料，燃气炉工作时间约为2400h，则本项目天然气的使用量为200000kcal/h×8×2400h/a÷8505kcal/m3=约45万m3/a，考虑生产损耗等条件，天然气年使用量约为46.5万m3/a。

表2-5  主要原辅材料理化性质及危险特性
名称
理化性质

燃烧爆炸性

毒性毒理

矿物油
无色透明液体，熔点-58℃，沸点200-250℃，密度0.79-0.82g/cm³，不溶于水
可燃，燃烧分解产物为二氧化碳、水蒸气
无资料
非离子表面活性剂
无色乳白液体，易溶于水‌、乙醇、乙二醇
可燃，燃烧分解产物为二氧化碳、水蒸气
无资料

脂肪酸皂/磺化油

棕黄色至深褐色‌粘稠透明液体‌，密度约‌1.06 g/mL，易溶于水‌形成稳定乳浊液
可燃，燃烧分解产物为二氧化碳、水蒸气、二氧化硫
无资料
防锈剂、极压剂、杀菌剂
无色透明液体，密度0.857g/cm3，不溶于水
可燃，燃烧分解产物为二氧化碳、水蒸气
无资料
甲烷
CH4，常温下为无色无气味气体，难溶于水，相对密度0.717，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，闪点-188℃
可燃，燃烧分解产物为二氧化碳、水蒸气
急性毒性∶小鼠吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用∶兔吸入 2%浓度×60分钟，麻醉作用
液压油
油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味
可燃，燃烧分解产物为二氧化碳、水蒸气
无资料
清洗剂
无色透明液体，清淡柑橘橙香，密度0.79[image: image22.emf]0.01g/cm3，闪点＞93℃
不易燃
无资料
渗透剂
深红色透明液体，清淡柑橘橙香，密度0.83[image: image2.wmf]±

0.01g/cm3，闪点＞93℃，
不易燃
无资料
显像剂
白色悬浮液体，淡柑橘香，密度0.83[image: image3.wmf]±

0.01g/cm3，闪点＞93℃
不易燃
无资料



	建设内容
	4、主要设备
本项目分二期进行建设，其中一期共3个车间（1#~3#）、二期共2个车间（4#、5#）。本项目一期、二期设备统计情况见表2-6。

表2-6主要设备一览表

序号

名称

规格或型号
生产工艺
生产车间
数量台（套）

备注

一期
二期

一期
二期
总
变化量
重新报批前
重新报批后
重新报批前
重新报批后
重新报批前
重新报批后
重新报批前
重新报批后
重新报批前
重新报批后
1

国产锯床设备
自动化锯床240kw
切料

1#车间机加工区
1#车间机加工区
4#车间机加工区
4#车间机加工区
18
18
5
5
23
23
0
国产

2

半自动化锯床30kw
1#车间机加工区
1#车间机加工区
4#车间机加工区
4#车间机加工区
6
6
5
5
11
11
0
国产

3

半自动化大锯床33kw
1#车间机加工区
1#车间机加工区
4#车间机加工区
4#车间机加工区
4
4
0
0
4
4
0
国产

4

天然气炉

XR3t

加热锻造
1#车间加热锻造区
1#车间加热锻造区
/

/

4

4
0

0
4

4
0
进口

5

锻打设备

0.75-4t电液锤
1#车间加热锻造区

1#车间加热锻造区
/
/
5
5
0
0
5
5
0
进口

6

自动化锻造线
1#车间加热锻造区

1#车间加热锻造区
/

/
1
1
0
0
1
1
0
国产

7

操作机2t、4t
1#车间加热锻造区

1#车间加热锻造区
/
/
2
2
0
0
2
2
0
国产

8

取料机3t
1#车间加热锻造区

1#车间加热锻造区
/
/
1
1
0
0
1

1
0
国产

9

压机
/
/
4#车间锻造区
4#车间锻造区
0
0
5
5
5

5
0
国产

10
先进加工中心

自动化300kw
机加工
3#车间机加工区
3#车间机加工区
4#车间机加工区
4#车间机加工区
25
25
15
15
40
40
0
进口
11
车加工设备

15kw-55kw
1#车间机加工区
1#车间机加工区
5#车间机加工区
5#车间机加工区
56
56
44
44
100
100
0
国产

12
热处理设备

电炉10-50kw

热处理

1#车间热处理区

1#车间热处理区
4#车间热处理区
4#车间热处理区
2
2
4
4
6
6
0
国产，电炉
13
蓄热式热处理炉20-50kw

1#车间热处理区

1#车间热处理区
/

/

4
4
0
0
4
4
0
国产，天然气炉
14
精密检测仪器

/

检验
3#车间检验区
3#车间检验区
4#车间检验区
4#车间检验区
30
30
10
10
40
40
0
进口
15
风机

/
天然气炉配套风机、油雾净化设备配套风机
1#车间
1#车间

4#、5#车间
/

2
1
2
0
4
1
-3
国产
合计

/
/
/

160
159
90
88

250
247
-3
/

设备产能匹配性说明：

本项目生产能力主要由锻打设备、热处理设施决定，其中一期申报产能为19200t/a，二期申报产能为12800t/a；产能匹配性分析见下表：

表2-7 关键设备产能匹配性分析一览表
注：本项目年工作时间2400h。
根据上表可知，锻打设备设计产能考虑合格率及锻打工序损耗后，产出与热处理工序产能相匹配；热处理工序考虑合格率后及预留后道机加工工序的损耗，产出与申报设计产能相匹配。故本项目设备数量与设计产能是相匹配的。
本项目立项时产能与设备数量预估错误，立项设备数量过多（备案设备共916台套），实际建设设备以本报告为准，多出设备不再建设（见附件承诺书）。



	建设内容
	5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状
地理位置：江苏省江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧，具体地理位置见附图1。

厂区平面布置：本项目分二期建设，一期共3个车间：1#车间（分为加热锻造区、机加工区、热处理区、原料、成品区），2#车间为办公楼，3#车间（主要为机加工区、检验区）；二期共2个车间：4#车间（主要为锻造区、机加工区、热处理区、检验区、成品、半成品暂存区）、5#车间（主要为机加工区、成品、半成品暂存区）。建设项目厂区平面布置具体见附图2~4。

建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧，根据现场勘查，项目厂房西侧为空地，隔空地为后河村（目前后河村东已拆除，见现状照片）；北侧为空地，隔毗陵路为江苏曙吉医药贸易有限公司、无锡雅信生物科技有限公司、江阴市高拓精密模具有限公司等企业，东侧隔苏港路为江阴邦特科技有限公司、江阴市华工机械有限公司等企业，南侧隔芙蓉大道为中河村。最近敏感目标为本项目南侧226m处的中河村。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图3。

6、工作制度及劳动定员

工作制度：本项目实行昼间一班8小时工作制，年有效工作日为300天。
劳动定员：本项目劳动员工300人，其中一期项目300人，二期项目不新增员工，在一期项目劳动定员中进行调配。
7、水平衡

本项目原辅料、成品库等均设置在室内，对初期雨水基本无污染，故不考虑初期雨水。
一期项目水平衡：
一期项目用水主要为职工生活用水、乳化液配置用水和冷却水池补充水，均采用自来水。

生活污水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水定额采用50L/（人·班），一期项目新增劳动定员300人，年有效工作日300天计，则用水量为4500t/a，损耗以20%计，则生活污水排放量为3600t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。
乳化液配置用水：根据企业提供资料，乳化液和水按1:20比例进行配制，一期项目乳化液用量为10.5t/a，则配置用水量为210t/a，乳化液循环使用，在使用过程中乳化液发生损耗，根据企业提供资料，其中99%的水损耗，剩余1%的水进入废乳化液，则约有2.1t/a水进入废乳化液，作为危废送有资质单位合理处置。
冷却补充水：一期项目有部分工件在热处理后需进入冷却水池进行冷却，冷却水池使用自来水，不添加化学药剂，冷却方式为直接冷却，该冷却水循环使用不外排，沉渣（废氧化皮）定期清理。热处理水冷工艺需要定期补充损耗，冷却水池大小约40m3，有效容积取80%，即冷却水池水量约32t。每日蒸发损失补水量按冷却水池有效容积的5%计，则补水量为32*5%*300=480t/a，全部损耗。
（2）水量平衡图

本项目水量平衡图见图2-1-1。
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图2-1-1一期项目水量平衡图（单位：t/a）

二期工程完成后水平衡：

由于二期工程不新增劳动定员，且冷却水池依托一期建设，因此二期工程仅新增乳化液配置用水。
乳化液配置用水：根据企业提供资料，乳化液和水按1:20比例进行配制，二期工程乳化液用量为6.7t/a，则配置用水量新增134t/a，乳化液循环使用，在使用过程中乳化液发生损耗，根据企业生产经验，其中99%的水损耗，剩余1%的水进入废乳化液，则约有1.34t/a水进入废乳化液，则二期项目建成后约有3.44t/a水进入废乳化液，作为危废送有资质单位合理处置。
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图2-1-2二期项目完成后全厂水量平衡图（单位：t/a）



	工艺流程和产排污环节
	施工工艺

本项目建设施工期主要为厂房建设和设备安装等。项目在施工期间，各项施工活动不可避免地将对周围环境造成破坏和产生影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。

[image: image6.png]AP OK S s

U | MR, BT GRS K

A

[

ERCNR

> EWTRE o Wil

TR

A 4

TR0 FRFRIR i T A VS R





图2-2-1施工工艺流程

1.2、生产工艺

本项目从事高端装备精密零部件的生产，外购原材料经切料、加热锻造、锻造检验、热处理、热处理检验、机加工、成品检验、标识、检验、包装工序后得到成品，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2（其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。由于一期项目、二期项目部分设备存在差异，故本报告分别对两期项目工艺进行描述。
本项目产品共4种：半导体零配件、新能源核心设备零配件、海工装备特材锻件、石化装备锻件。四种产品生产工艺基本一致，其中机加工工序有所差异，半导体零配件、能源核心零配件对机加工精密度要求更高，采用进口的先进加工中心进行加工；海工装备特材锻件、石化装备锻件相对精密度要求较低，采用国产车加工设备进行加工。

一期项目生产工艺：
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图2-2-2一期项目生产工艺流程及产污环节图
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（二）二期项目生产工艺

图2-2-3二期项目生产工艺流程及产污环节图

3、本项目产污环节汇总

表2-7本项目生产主要产污环节和排污特征

类别

代码

产生点

污染物

产生特征

防治措施

废气
G1-1、G2-1
切料
油雾（以非甲烷总烃计）

连续

在车间内无组织排放
G1-2
加热锻造
颗粒物、NOx、SO2
连续
通过1根27m高排气筒DA001排放
G1-3
热处理
颗粒物、NOx、SO2
连续
G1-4、G2-2
机加工
油雾（以非甲烷总烃计）
连续
在车间内无组织排放
G1-5、G2-3
标识
颗粒物
间歇

在车间内无组织排放
G1-6、G2-4
检验
非甲烷总烃
间歇
车间内无组织排放
废水

W1

员工生活

COD、氨氮、

SS、TP、TN

连续

经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理

噪声

N

生产线

噪声、振动
连续

车间隔声、减振材料、距离衰减

固废

S1-1、S1-7、S2-1、S2-7
切料、机加工
金属边角料
间歇

外售综合利用

S1-3、S1-5、S2-3、S2-5
加热锻造、热处理
废氧化皮
间歇

S1-4、S1-6、S1-9、S1-10、S2-4、S2-6、S2-9、S2-10
锻造检验、热处理检验、成品检验、检验
不合格品
间歇

S1-1、S1-7、S2-1、S2-7
切料、机加工
含油金属屑
间歇

送有资质单位处置

S1-2、S1-8、S2-2、S2-8
切料、机加工

废乳化液
间歇

S1-11、S2-11
检验
废抹布手套
间歇
S12
设备维护及使用
废油
间歇

S13
设备维护及使用

废抹布手套
间歇

S14
原料包装
废包装桶
间歇



	与项目有关的原有环境污染问题
	江苏硕康新材料应用科技有限公司成立于2022年10月，公司拟建地点位于江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧，新征土地53106平方米，新建厂房及附属建筑90670平方米，本项目分两期建设，其中一期项目所需的33376平方米土地申请已获批准，一期项目正在建设中。二期项目所需的19730平方米土地申请正在审批过程中。
经核实本项目为新建厂房，该地块上没有进行过生产活动，不存在与本项目有关的原有环境污染源问题，符合环发[2012]140号、苏环保[2013]246文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行)，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的原有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本报告选取2025年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2025年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。具体数据见表3-1。
表3-1区域空气质量现状评价表
年份
污染物
年评价指标
现状浓度
μg/m3
标准值
μg/m3
占标率/%

达标情况
2025年
SO2
年平均质量浓度
8.0
60

13.33
达标
NO2
年平均质量浓度
34.2
40

85.5
达标
PM10
年平均质量浓度
53.0
60
88.33
达标
PM2.5
年平均质量浓度
32
30
106.67
不达标
CO

24小时平均浓度第95百分位数
1103
4000

27.58
达标
O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
181
160

113.13
不达标
根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》，建设项目所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准，PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准，因此，判定为不达标区。
目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。

（2）补充监测
本项目特征因子非甲烷总烃引用无锡市新天冶金环境监测有限公司监测报告（报告编号：XTYJCC0410G131）中数据，监测时间为2024年5月6日—8日。监测点位于夏港街道镇澄路1025号，在本项目北侧904m处，现状监测结果见下表：
表3-2   大气环境测点布设表

编号
监测点名称
监测点坐标/°

监测因子
监测时段
经度
纬度
G1
夏港街道镇澄路1025号

120.18795

31.89584

非甲烷总烃

2024.5.6-5.8
表3-3   其他污染物环境质量现状（监测结果）

点位名称

污染物

平均

时间

评价

标准mg/m3
监测浓度范围mg/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标

情况

G1
非甲烷总烃
小时值
2
0.52-0.58
26
0
达标
由上表可见，非甲烷总烃小时均值可满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定标准。
2、地表水

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行)，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
本项目生活污水预处理后接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，达标后排入老夏港河。根据江苏省地表水（环境）功能区划，老夏港河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。
本报告引用无锡晨熙环境检测服务有限公司检测报告（CX2023082105）中监测数据，监测时间为2023年8月21日~23日，水质监测断面见表3-4，水质监测结果见表3-5。
表3-4  水环境质量监测断面一览表

水体名称

监测编号

断面位置

监测因子

老夏港河
W1

光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排污口上游500m
pH、COD、氨氮、总磷

W2

光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排污口下游500m
表3-5  地表水环境质量现状监测结果表

河流

断面

编号

采样日期

检测结果

pH

化学需氧量

氨氮

总磷
无量纲

mg/L

mg/L

mg/L

老夏港河
W1

2023.8.21
7.2
13
0.256
0.03
2023.8.22
7.1
15
0.212
0.04
2023.8.23
7.3
15
0.289
0.03
W2

2023.8.21
7.2
17
0.628
0.03
2023.8.22
7.1
18
0.668
0.04
2023.8.23
7.3
17
0.730
0.04
Ⅲ类地表水体标准值

6-9

20

1.0

0.2

根据上表可知，老夏港河W1、W2断面水质中各污染因子可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3、环境噪声

本项目位于江阴临港经济开发区芙蓉大道北侧、苏港路西侧、茅场里路南侧，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发【2020】71号，本项目建设地环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。且项目周边50m范围内无声环境敏感目标。
4、生态环境

本项目新建厂房位于规划的申夏工业园区内，不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

6、地下水、土壤

本项目厂区地面按照分区防控要求采用硬化防渗等措施进行施工，厂区内无化学品储罐，新增工艺所用设施均为离地设施。因此，本项目生产过程不存在土壤、地下水环境污染途径，不会对周边土壤、地下水环境造成影响。故根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的编制要求，本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 


	环境

保护

目标
	（1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-4。

表3-4环境空气保护目标一览表

名称

坐标°

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

中河村
120.182314
31.875561
居民
250人
二类
S
226
后河村
120.173636
31.881328
居民
50人
二类
W
240
（2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。

（3）地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。
（4）生态环境：本项目新建厂房位于规划的申夏工业园区内，不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。
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准
	1、环境空气
（1）施工期

项目施工期扬尘排放执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中标准，详见下表。

表3-5 施工场地扬尘排放浓度限值表

监测项目
浓度限值（μg/L）
执行标准
TSPa
500
DB32/4437-2022表1标准
PM10b
80
a任一监控点（TS自动监测）自整时起依次顺延25min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值，根据HI633判定设区市AQI在200～300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。

b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。

（2）运营期
本项目天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中表1标准；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，具体见下表。

表3-6  有组织废气排放执行标准
产污环节
污染物名称
排放浓度
（mg/m3）
排放速率（kg/h）
干烟气基准氧含量（%）
标准来源
DA001天然气燃烧废气
颗粒物
20
/
9
江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1、表5排放标准
二氧化硫
80
/
氮氧化物
180
/
表3-7  厂界无组织废气排放执行标准

污染物

无组织排放监控浓度限值
标准来源

监控外置
浓度mg/m3
颗粒物
边界外浓度最高点
0.5
江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准
非甲烷总烃
4
厂区内无组织非甲烷总烃排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。
表3-8建设项目厂区内VOCS无组织排放限值单位：mg/m3
污染物项目
特别排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
非甲烷总烃
6

监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
20

监控点处任意一次浓度值
2、废水

本项目生活污水接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，为城镇污水厂。本项目废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。出水执行江苏地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中B级标准，尾水排入老夏港河，具体见表3-9。

表3-9污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲）

项目

接管标准（mg/L）

排放标准

（mg/L）

一次监测排放限值
pH

6~9

6-9
/
COD

500

40
60
SS

400

10
/
氨氮

45

3（5）

6（10）
总磷

8

0.3
0.5
总氮

70

10（12）

12（15）
注：每年的11月11日至次年3月1日执行括号中数值。
3、厂界噪声

对照市政府办公室《关于印发<江阴市声环境功能区划分调整方案>的通知》（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类限值，施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1标准，详见表3-10、表3-11。
表 3-10建筑施工场界噪声排放限值
执行标准
单位
标准限值
昼间
《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1
dB（A）
70

表 3-11运营期厂界噪声排放标准
执行标准
单位
标准限值
昼间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类
dB（A）
65

4、振动
振动噪声执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区振动标准。

表 3-12运营期厂界振动标准
执行标准
单位
标准限值
昼间
《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区标准
dB
75

5、固废贮存标准

本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。



	总量

控制

指标
	建设项目污染物排放总量指标见表3-13。

表3-13建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a）

污染物名称

产生量

削减量

接管量

外排量

建议申请量

废水

废水量

3600
0

3600
3600
3600
COD

1.8000
0.1800

1.6200
0.1440
1.6200/0.1440
SS

1.4400
0.1800

1.2600
0.0360

1.2600/0.0360

氨氮

0.1620
0
0.1620
0.0108
0.1620/0.0108
总磷

0.0288
0
0.0288
0.0011
0.0288/0.0011
总氮

0.2520
0
0.2520
0.0360
0.2520/0.0360
废气
合计

SO2
0.093
0

/

0.093
0.093
NOX
0.8695
0
/

0.8695
0.8695
颗粒物

0.133
0

/

0.133
0.133
非甲烷总烃
0.097
0
/
0.097
0.097
固废

一般工业固废

5982
5982
/

0

0

危险废物
33.692
33.692
/

0

0

生活垃圾

204
204
/

0

0

注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。

本项目重新报批前后污染物排放总量变化情况见表3-14。

表3-14本项目重新报批前后污染物排放总量变化情况（单位：t/a）

污染物名称

本项目重新报批前环评批复量
本项目重新报批后排放量
排放增减量
废水

废水量

3600
3600
0
COD

0.1800
0.1440
-0.0360
SS

0.0360
0.0360

0
氨氮

0.0144
0.0108
-0.0036
总磷

0.0018
0.0011
-0.0007
总氮

0.0432
0.0360
-0.0072
废气
无组织
非甲烷总烃
0.0861
0.097
+0.0109
有组织
SO2
0.186
0.093
-0.093
NOX
0.8695
0.8695
0
颗粒物
0.266
0.133
-0.133
非甲烷总烃
0.0444
/
-0.0444
合计

SO2
0.186
0.093
-0.093
NOX
0.8695
0.8695
0
颗粒物

0.266
0.133
-0.133
非甲烷总烃
0.1305
0.097
-0.0335
固废

一般工业固废

0
0
0
危险废物
0
0
0
生活垃圾

204
204
0
本项目不新增总量，在重新报批前已批复总量中平衡，无需重新申请总量。
本项目废水量3600t/a，COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.1440t/a、0.0108t/a、0.0011t/a、0.0360t/a。
本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放量为0.133t/a、0.093t/a、0.8695t/a、0.097t/a。

固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期环境影响简要分析：

本项目建设施工期主要为厂房建设和设备安装等。项目在施工期间，各项施工活动不可避免地将对周围环境造成破坏和产生影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。

1、大气环境影响分析

本项目在其建设过程中，大气污染物主要有：

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烃类物等，此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。

（2）粉尘和扬尘

本项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于：

①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘；

②管道施工中的土方运输产生的粉尘；

③建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

④搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘；

⑤施工垃圾及清运过程中产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。

施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

因本工程施工期较长，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：

①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；

③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；

⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；

⑦对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。

2、声环境影响分析

噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。由于现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。

（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

（3）施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。

（4）在高噪声设备周围设置掩蔽物。

（5）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

3、废污水环境影响分析

（1）生产废水

各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂。

（2）生活污水

施工期民工集中，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。

上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有：

①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；

②施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置；

③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

4、施工垃圾的环境影响
施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房层建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。
因本项目施工历时较长，前后必然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。
对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。所以本工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，收环卫所定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。
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	运营期环境影响分析：

1、废气

1.1废气产排情况

本项目分期建设，两期项目生产工艺相同，因此一同计算。项目废气主要为切料、机加工工序因乳化液使用产生的油雾（以非甲烷总烃计）、加热锻造工序产生的天然气燃烧废气、标识工序产生的颗粒物、检验工序产生的非甲烷总烃。
（1）天然气燃烧废气
根据企业提供资料，本项目一期项目天然气消耗量约37万m3/a，二期天然气消耗量约9.5万m3/a，合计约46.5万m3/a。参考《33-37,431-434机械行业系数手册》，天然气燃烧产生的废气中颗粒物为2.86kg/万立方米-燃料，SO2为0.02Skg/万立方米-燃料（据《天然气》GB17820-2018，含S量取100mg/m3），NOX为18.7kg/万立方米-燃料，根据企业设计方案，由于本项目天然气炉均在一期建设，放置于1#车间，因此8台天然气炉（4台加热锻造天然气炉、4台热处理天然气炉）产生的天然气燃烧废气通过排气筒（DA001）达标排放，由于本项目厂房最高23.8m，考虑废气污染物的扩散，排气筒应高出厂房高度，根据江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）条款4.3.2，排气筒应高出200m半径范围的建筑物3m以上，故本项目排气筒高度设置在27m，风机风量约为5000Nm3/h。
表4-1 一期天然气燃烧废气及其污染物产生量

污染物

天然气燃烧产物系数

污染物产生

SO2
0.002t/万Nm3
0.074t/a

NOx

0.0187t/万Nm3
0.6919t/a

颗粒物

0.00286t/万Nm3
0.1058t/a

表4-2 二期项目完成后天然气燃烧废气及其污染物产生量

污染物

天然气燃烧产物系数

污染物产生

SO2
0.002t/万Nm3
0.093t/a

NOx

0.0187t/万Nm3
0.8695t/a

颗粒物

0.00286t/万Nm3
0.133t/a

（2）油雾（以非甲烷总烃计）

本项目切料工序（锯床）、机加工工序（先进加工中心、车加工设备）均需要使用乳化液，乳化液使用过程会产生油雾（以非甲烷总烃计）。
①先进加工中心

先进加工中心为封闭式加工（如图4-1），工件在设备内部作业时，进、出料口都处于关闭状态。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）条款7.2.1“VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。”乳化液在设备内部循环使用，进口加工中心设备性能和环保性能较好，所需的乳化液量较少，且乳化液经过1:20稀释后，挥发性含量较低（VOCs质量占比小于10%），且设备密闭作业，作业过程几乎无废气逸散，仅在工件取出时产生少量的逸散，是满足标准要求的，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气(2019)53号）：“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”因此本项目油雾废气不设置处理设施，在车间内无组织排放。

[image: image7.png]



图4-1 进口先进加工中图例
一期先进加工中心放置于3#车间（25台），乳化液用量为2.5t/a；二期先进加工中心放置于4#车间（15台），乳化液用量为1.5t/a。每批次工件作业结束，从先进加工中心取出时会有少量的油雾（以非甲烷总烃计）逸散出来，本报告按最不利情况计算乳化液中逸散的油雾量（以非甲烷总烃计）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数手册），非甲烷总烃产生系数为5.64千克/吨-原料。则一期先进加工中心（3#车间）无组织非甲烷总烃产生量为0.014t/a；二期先进加工中心（4#车间）无组织非甲烷总烃产生量为0.008t/a。
②锯床、车加工设备
车加工设备、锯床工作时非密闭式加工，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数手册），非甲烷总烃产生系数为5.64千克/吨-原料。

一期项目乳化液用量10.5t/a，其中先进加工中心乳化液用量为2.5t/a，1#车间锯床（28台）、车加工设备（56台）乳化液使用量约为8t/a。计算得一期非甲烷总烃年产生量为0.059t/a。
二期项目新增乳化液用量6.7t/年，其中先进加工中心乳化液用量为1.5t/a，4#车间锯床（10台）乳化液用量约为1t/a、5#车间车加工设备（44台）乳化液使用量约为4.2t/a，计算得二期非甲烷总烃年产生量为0.038t/a。
   综上，本项目两期非甲烷总烃总产生量为0.097t/a，在车间内无组织排放。
（3）标识工序产生的颗粒物
该工序为激光标识，通过精确控制激光完成打标操作，且每个工件标识都很小，且接触时间短，因此产生的颗粒物量极小，不做定量分析。

检验工序产生的非甲烷总烃

    该工序需使用渗透剂、清洗剂、显像剂，年用量分别为0.0003t/a、0.0002t/a、0.0003t/a，用量较少，挥发性有机物产生量极小，可忽略不计，故不进行后续定量分析。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气(2019)53号）：“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”，在车间内无组织排放。
1.2废气污染设施可行性分析

天然气燃烧废气通过一根27m高排气筒（DA001）达标排放，SO2、NOx、颗粒物的排放浓度分别为7.75mg/m3、72.46mg/m3、11.08mg/m3，排放量分别为0.093t/a、0.8695t/a、0.133t/a。
综上所述，本项目废气经收集妥善处置后，天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx可满足江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中表1标准，切料、机加工工序废气油雾（以非甲烷总烃计）可满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。

1.3无组织排放控制措施
通过采用封闭式加工的先进加工中心，选用低挥发性、低油雾配方乳化液，检验工序选用VOCs含量低于10%的渗透剂、清洗剂等措施控制无组织排放。
1.4卫生防护距离计算

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规范要求，为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。卫生防护距离初值计算公式如下：
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式中：Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3；
L——大气有害物质卫生防护距离初值，m；
r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；
A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次；
Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h。
本项目无组织废气主要为切料、机加工过程产生的油雾（以非甲烷总烃计），卫生防护距离计算结果见表4-9及4-10。
表4-9一期项目无组织卫生防护距离计算表
产生点
污染物
Qc
Cm
r

A

B

C

D

L计
L

切料、机加工
非甲烷总烃
0.025
2.0

45.41
470

0.021

1.85

0.84

0.19
50

表4-10 二期项目完成后无组织卫生防护距离计算表
产生点
污染物
Qc
Cm
r

A

B

C

D

L计
L

切料、机加工
非甲烷总烃
0.040
2.0

102.59
470

0.021

1.85

0.84
0.14
50

根据上表计算结果及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），本项目卫生防护距离计算初值小于50m，则卫生防护距离终值取50m。考虑本项目标识产生少量颗粒物，且机加工区相连，因此取严以厂界设置100m卫生防护距离。

1.5监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于二十八、金属制品业33铸造及其他金属制品制造339（除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392）中“其他”，属于登记管理。参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），本项目营运期废气监测计划见下表。

表4-11本项目营运期污染源监测计划

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

废气

DA001

颗粒物、SO2、NOx
1年/次
DB32/3728-2020表1
厂区内无组织

非甲烷总烃
半年/次

DB32/4041-2021表2
厂界无组织

非甲烷总烃
半年/次

DB32/4041-2021表3
颗粒物

半年/次

DB32/4041-2021表3
1.6大气环境影响

本项目所在地SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准，O3日最大8小时平均浓度、PM2.5年均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准。本项目天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx可满足江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中表1标准；标识工序产生的颗粒物、切料、机加工工序产生的废气油雾（以非甲烷总烃计）、检验工序产生的非甲烷总烃可满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃可满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

1.7结论

本项目废气均能达标排放，对大气环境及保护目标影响较小，且本项目卫生防护距离内无环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求。
2、废水

2.1废水产排情况

本项目原辅料、成品库等均设置在室内，对初期雨水基本无污染，故本项目不考虑初期雨水。本项目无冷却水排废水、生产废水产生，只产生职工生活污水。一期工程已考虑全厂职工生活污水量，生活污水产生量为3600t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1B级标准后排入老夏港河。

表4-12一期项目废水产生及排放情况

来源

废水量

t/a

污染物

名称

污染物产生量

治理
措施

污染物接管量

污染物排放量

浓度

mg/L

产生量

t/a

污染物名称

浓度

mg/L

接管量

t/a

浓度

mg/L

排放量

t/a

生活

污水

3600
COD

500
1.8000 

化粪池

COD

450

1.6200 

40
0.1440
SS

400
1.4400 

SS

350

1.2600 

10

0.0360 

氨氮

45
0.1620 

氨氮

45

0.1620 

3
0.0108
TP

8
0.0288 

TP

8

0.0288 

0.3
0.0011 

TN

70

0.2520 

TN

70

0.2520 

10
0.0360 

2.2接管可行性分析
①光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂
光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂位于澄江西路288号，《一期工程5万吨/日环境影响报告书》于2005年3月取得江苏省环保厅批复，《二期扩建工程项目环境影响报告书》于2012年12月取得江阴市环保局批复，目前该两个项目已经建成，总设计能力为11万吨/日，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1B级标准后排入老夏港河。进出水标准见表4-13。
该污水厂处理工艺如下图。
[image: image9.png]o
e

L5 A
e MR L1t o2 Bt

FEZ N 3

BB

I

WAL T Z iR EEZ N 3 T

K [
— KRR

| W utit N AJOALH > il

> LI

REEE 2

PEHIRE
L]

fe- - WA e AR fe - R

Bk

- iR

[
[
[
[
v | v
1
[
|

SRR

ToKAC R = AL B T 2 R





图4-3光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂污水处理工艺流程图

表4-13污水处理厂进出水标准单位：mg/L
指标

COD

SS

氨氮

总氮（TN）

总磷（TP）

进水水质

500

400

45

70

8.0

出水水质

40
10

3
10
0.3
本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-14。

表4-14废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放

去向

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

COD

SS

氨氮

TP

TN

进入城镇污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW001

化粪池

简单生化处理

DW001

是

■企业总排

口雨水排放

口清净下水排放

口温排水排放

口车间或车间处理设施排放口

②污水厂达标排放情况

根据污水厂例行监测数据、江苏省排污单位自行监测信息发布平台在线监测数据和生态环境部门监督性监测数据，污水厂出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1B级标准。
③接管可行性

a．接管处理能力分析

光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂设计处理能力为11万t/d，本项目接管废污水量约为12t/d，仅占废水设计处理能力的0.01%，不会对光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂产生冲击负荷，因此，本项目从水量分析接管进入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂是可行的。
b.接管水质可行性分析

生活污水水质简单，主要污染物质为COD、SS、NH3-N、TP、TN等，经化粪池预处理后污染物浓度满足接管要求，不会对污水处理厂造成冲击。

c.污水收集管网

光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂目前正常运营，项目拟建地周边管网已建设完善，能保证项目建成后污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂。

综上，本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处置可行。

2.3废水排污口规范化设置

项目废水排污口应按照《江苏省污染源排放口设置及规范化整治管理办法》的有关规定设置与管理。废水排污口按照要求预留采样位置（在厂区内建造），便于日常排水监测，并在排污口（厂内）附近醒目处，设置环保图形牌。本项目废水间接排放口基本情况见表4-15、废水污染物排放信息见表4-16。

表4-15本项目废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量

（万t/a）
排放

去向

排放

规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度（°）
纬度（°）
名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

1

DW001

120.176236

31.887123

0.0360

进入城镇污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

流量产生期间

光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂

COD

40
SS

10

氨氮

3
TP

0.3
TN

10
表4-16废水污染物排放信息表
序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（kg/d）

年排放量（t/a）

1

DW001

COD

450

5.4000
1.6200
2

SS

350

4.2000
1.2600
3

氨氮

45

0.5400
0.1620
4

TP

8

0.0960
0.0288
5

TN

70

0.8400
0.2520
全厂排放口合计

COD

1.620

SS

1.260

氨氮

0.162

TP

0.029

TN

0.252

2.4监测计划

本项目无生产废水产生，只新增员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，故不开展地表水环境监测计划。

水环境影响评价结论：
本项目位于水环境质量达标区，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，本项目污水接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，根据对光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。
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	3、噪声

3.1噪声达标情况

本项目噪声源主要为天然气炉、锻打设备、车加工设备等生产及辅助设备，单台噪声源强≤90dB(A)。本项目主要工业企业噪声源强调查清单见表4-17及4-18。




	运营期环境影响和保护措施
	建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①优先选择用低噪声设备，②设备设置于内车间厂房隔声，距离衰减，③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。本项目所有设备均在室内，经厂房隔声、减振后，降噪量可达25dB（A）。
表4-19工业企业噪声防治措施及投资表
噪声防治措施名称

噪声防治措施规模

噪声防治措施效果

噪声防治措施投资（万元）

选用低噪声设备、合理布局、风机设置隔声罩、锻打设备设置独立基础、弹簧减振、厂房隔声

采取大规模的防治措施，降噪≥25dB（A）
达到工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准：
厂界昼间≤65dB(A)；
夜间≤55dB(A)
10
表4-20一期项目建成后厂界噪声影响值预测

预测点位

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

一期项目项目贡献值dB（A）

47
49.8
60.4
48.0  
标准dB（A）

昼间：65
昼间：65
昼间：65
昼间：65
注：表4-16预测以一期厂房范围为厂界。
表4-21二期项目建成后厂界噪声影响值预测

预测点位

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

一期设备贡献值dB（A）

13
49.8
60.4
48.0  
二期设备贡献值dB（A）

53.4
54.0
12.4
48.2
二期完成后总贡献值dB（A）

53.4
55.4
60.4
51.1
标准dB（A）

昼间：65
昼间：65
昼间：65
昼间：65
注：表4-17预测以一期、二期全部厂房范围为厂界。
由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目营运期噪声监测计划见下表。

表4-22本项目营运期污染源监测计划

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

噪声

厂界

等效连续A声级（Leq）

1次/季度

GB12348-2008表1中3类标准

3.2振动达标情况
本项目的主要振动源为锻打设备中电液锤。
1、电液锤产生振动的原理：以电为能源，通过液压将锤头提起建立重力势能，同时压缩气体蓄能，打击时在锤头的重力和气体的膨胀推力作用下，将锤头的势能转化为锤头的动能，从而打击锻件。
根据建设方提供资料本项目主要新增5台电液锤，通过给锻打设备设置独立基础，采用挡板隔声、弹簧减振的方式，降低振动的影响，对周边环境影响较小。

振动污染防治途径有三个①振动源控制②传递过程中衰减作用③对受振对象的防护。振动源控制是一种积极隔振方法，就是将振源产生的振动大部分隔离掉，不使之向外传给环境，也即减少了振动的输出。振动随距振源距离增加而衰减，其衰减的程度与振源的频率，土壤的性质等多种因素有关。欲使振动影响控制在允许范围，可采用加大振源与受振对象之间的距离的方法。

建议本项目的防振措施如下:

（1）选用性能好的减振材料和隔振器，选择原则如下:

a.刚度小，弹性好。

b.承载力大，强度高，阻尼适当。

c.耐久性好，性能稳定。

d.抗酸、碱、油的侵蚀性能好。

e.取材方便，经济实用。

f.维修和更换方便。

目前减振材料很多，如橡胶制品、钢弹簧、乳胶海绵、空气弹簧、软木等。将减振材料置于设备基础之下，能起到很好的防振效果。

（2）在锻打设备周围挖一定宽度与深度的沟槽，防振沟的效果主要取决于沟深H与振动表面波的波长之比。通过防振沟可有效地达到减振目的。但应注意防振沟对高频振动隔离效果好，对低频振动效果不明显，而且当防振沟内积聚很多的油污、水及杂物等，就失去防振作用。

（3）对照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》设置卫生防护距离，卫生防护距离内不要新建居民楼、学校、医院、办公楼和具有精密仪器设备的企业，以免造成振动影响。

（4）本项目锻打设备均应采取相应的防振措施，同时合理布局，尽量远离四周厂界。

（5）在进行具体的减振沟的设计和减振材料的选取时，设计部门应根据环评结果进行具体的技术论证，严格按照工业企业防振设计规范确定具体工艺参数，确保厂界达标，不对周围环境产生振动污染。

根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB18083-2000）》，产生噪声污染的部门（车间或工段）的边界外应划定卫生防护距离，具体按项目类型和规模设定，本项目参照锻造厂噪声污染卫生防护距离设定标准，设定标准见表4-23。
表4-23噪声污染项目卫生防护距离设定标准
类别

规模

噪声源强

〔dB(A)〕

卫生防护距离

〔m〕

备注

锻造厂

小型

90～100

100

不装汽锤或只用0.5t以下汽锤
中型

95～110

200

—

本项目设置电液锤5台，参照锻造厂中型规模，以厂界为边界设置200米卫生防护距离，据现场勘查，卫生防护距离范围内无敏感目标，满足卫生防护距离要求。

4、固体废物

4.1.1 一期项目固废产生情况

一期项目固体废物主要为金属边角料、含油金属屑、废氧化皮、不合格品、废乳化液、废油、废抹布手套、废包装桶和员工生活垃圾。

（1）金属边角料、含油金属屑：本项目切料、机加工工序产生金属边角料，一期项目产生量约1500t/a；由于切料、机加工环节使用乳化液进行润滑、降温，会产生沾染乳化液的含油金属屑，通过人工分选的方式，无法分离的沾染乳化液的含油金属屑约为15t/a，作为危废处置，剩余金属边角料约为1485t/a作为一般固废处置。
（2）废氧化皮：来源于加热锻造、热处理环节，根据企业提供资料，一期项目建设后年产生量1200t/a；
（3）不合格品：来源于锻造检验、热处理检验、成品检验、检验，根据企业提供资料，一期项目建设后年产生量900t/a；
（4）废乳化液：本项目下料工序使用乳化液进行冷却，乳化液和水按1:20比例进行配制，一期项目乳化液用量为10.5t/a，则配置用水量为210t/a，乳化液循环使用，在使用过程中乳化液发生损耗，根据企业提供资料，损耗率约为99%的，则一期项目建成后产生废乳化液约2.205t/a；
（5）废油：本项目设备维护及使用工序产生废油，根据企业提供资料，一期项目建成后产生废油约6t/a；

（6）废抹布手套：根据同类型企业生产经验，一期项目建成后废抹布手套产生量约为0.2t/a；
（7）废包装桶：本项目乳化液及液压油的包装规格均为170L/桶，一期项目废包装桶产生量约为110个，重量约为10kg/个。综上，一期项目废包装桶产生量约为1.1t/a；

（8）生活垃圾：根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中“第一部分城镇居民生活污水、生活垃圾”表1相关系数，本项目属于二区一类，生活垃圾产生量为0.68kg/人·天，一期项目新增员工人数有300人，则生活垃圾产生量为204t/a，定期由环卫部门清运；
建设项目固体废物产生情况见表4-24。
表4-24一期项目固体废物产生情况汇总表

序号

名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量

（吨/年）

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

金属边角料
切料、机加工
固

Fe、C

1485
√

/
固体废物鉴别通则
2

废氧化皮
加热锻造
固

Fe、C

1200
√

/
3

不合格品
锻造检验、热处理检验、成品检验、检验
固

Fe、C

900
√

/
4

含油金属屑
切料、机加工

固

铁屑、乳化液
15
√

5

废乳化液
切料、机加工
液
油水混合物
2.205
√

/
6
废油
设备维护及使用
液
矿物油
6
√

/
7
废抹布手套

设备维护及使用、检验
固

含油抹布手套

0.2
√

/

8

废包装桶
原料包装
固
含油废桶
1.1
√

/
9
生活垃圾

生活活动

固

生活垃圾

204
√

/
建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-25。

表4-25一期项目固体废物分析结果汇总表

序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

危险特性

鉴别方法

危险

特性

废物

类别

废物代码

估算产生量(t/a)

1

金属边角料
一般工业固废

切料、机加工
固

Fe、C

/

/

SW17

900-001-S17

1485
2

废氧化皮
加热锻造
固

Fe、C

/
/
SW17

900-001-S17

1200
3

不合格品
锻造检验、热处理检验、成品检验、检验
固

Fe、C

/
/
SW17

900-001-S17

900
4

含油金属屑
危险废物

切料、机加工

固

铁屑、沾染乳化液
《国家危险废物名录》

（2025年）

T
HW09
900-006-09

15

5

废乳化液
切料、机加工
液
油水混合物
T

HW09

900-006-09

2.205
6

废油
设备维护及使用
液
矿物油
T，I

HW08

900-249-08

6
7

废抹布手套

设备维护及使用、检验
固

含油抹布手套

T

HW49

900-041-49

0.2
8

废包装桶
原料包装
固
含油废桶
T

HW49

900-041-49

1.1
9
生活垃圾

生活垃圾

生活活动

固

生活垃圾

/

/

SW64

900-099-S64

204
本项目固体废物利用处置方式具体见表4-26。

表4-26一期项目固体废物利用处置方式评价表
序号

固体废物

名称

产生工序

属性

废物

代码

产生量

(t/a)

利用处置

方式

利用处置

单位

1

金属边角料
切料、机加工
一般工业固废

SW17

900-001-S17
1485
外售综合利用

/

2

废氧化皮
加热锻造
SW17

900-001-S17

1200
3

不合格品
锻造检验、热处理检验、成品检验、检验
SW17

900-001-S17

900
4

含油金属屑
切料、机加工

危险废物

HW09

900-006-09

15

委托有资质单位合理处置

有危废经营资质的单位

5

废乳化液
切料、机加工
HW09

900-006-09

2.205
6
废油
设备维护及使用
HW08

900-249-08

6
7
废抹布手套

设备维护及使用、检验
HW49
900-041-49
0.2

8

废包装桶
原料包装
HW49
900-041-49
1.1
9
生活垃圾

生活活动

生活垃圾

SW64

900-099-S64
204
定期清运

当地环卫部门

4.1.2 二期项目完成后固废产生情况

二期项目完成后固体废物主要为金属边角料、含油金属屑、废氧化皮、不合格品、废乳化液、废油、废抹布手套、废包装桶和员工生活垃圾。

（1）金属边角料、含油金属屑：二期完成后切料、机加工工序产生金属边角料，总产生量约2250t/a；由于切料、机加工环节使用乳化液进行润滑、降温，会产生沾染乳化液的含油金属屑，通过人工分选的方式，无法分离的沾染乳化液的含油金属屑约为18t/a，作为危废处置，剩余金属边角料约为2232t/a作为一般固废处置。
（2）废氧化皮：来源于加热锻造环节，根据企业提供资料，二期项目完成后建设后全厂年产生量2000t/a；
（3）不合格品：来源于锻造检验、热处理检验、成品检验、检验，根据企业提供资料，二期项目建设后全厂年产生量1750t/a；
（4）废乳化液：二期项目完成后下料工序使用乳化液进行冷却，乳化液和水按1:20比例进行配制，二期项目完成后乳化液用量为17.2t/a，则配置用水量为344/a，在使用过程中乳化液发生损耗，根据企业实际情况，损耗率约99%，则二期项目完成后产生废乳化液约3.612t/a；
（5）废油：二期项目完成后设备维护及使用工序产生废油，根据企业实际情况，二期项目建成后产生废油约10t/a；

（6）废抹布手套：根据同类型企业生产经验，二期项目完成后废抹布手套产生量约为0.24t/a；
（7）废包装桶：乳化液及液压油的包装规格均为170L/桶，二期项目完成后乳化液及液压油废包装桶产生量约为184个，重量约为10kg/个，探伤剂、显像剂、清洗剂包装桶产生量约为3个，重量约0.16kg/个。综上，废包装桶产生量约为2.32t/a；
（8）生活垃圾：二期项目不新增员工，生活垃圾产生量为一期项目产生的204t/a。
建设项目固体废物产生情况见表4-27。
表4-27二期项目完成后全厂固体废物产生情况汇总表

序号

名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量

（吨/年）

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

金属边角料
切料、机加工
固

Fe、C

2232
√

/
固体废物鉴别通则
2

废氧化皮
加热锻造
固

Fe、C

2000
√

/
3

不合格品
锻造检验、热处理检验、成品检验、检验
固

Fe、C

1750
√

/
4

含油金属屑

切料、机加工

固

铁屑、乳化液
18
√

/

5

废乳化液
切料、机加工
液
油水混合物
3.612
√

/
6
废油
设备维护及使用
液
矿物油
10

√

/
7
废抹布手套

设备维护及使用、检验
固

含油抹布手套

0.24
√

/

8

废包装桶
原料包装
固
含油废桶
2.32
√

/
9
生活垃圾

生活活动

固

生活垃圾

204

√

/
建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-28。

表4-28二期项目完成后全厂固体废物分析结果汇总表

序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

危险特性

鉴别方法

危险

特性

废物

类别

废物代码

估算产生量(t/a)

1

金属边角料
一般工业固废

切料、机加工
固

Fe、C

/

/

SW17

900-001-S17

2232
2

废氧化皮
加热锻造
固

Fe、C

/
/
SW17

900-001-S17

2000
3

不合格品
锻造检验、热处理检验、成品检验、检验
固

Fe、C

/
/
SW17

900-001-S17

1750
4

含油金属屑

危险废物

切料、机加工

固

铁屑、乳化液

《国家危险废物名录》

（2025年）

T

HW09

900-006-09

18

5

废乳化液
切料、机加工
液
油水混合物
T

HW09

900-006-09

3.612
6

废油
设备维护及使用
液
矿物油
T，I

HW08

900-249-08

10

7

废抹布手套

设备维护及使用、检验
固

含油抹布手套

T

HW49

900-041-49

0.24
8

废包装桶
原料包装
固
含油废桶
T

HW49

900-041-49

2.32
9
生活垃圾

生活垃圾

生活活动

固

生活垃圾

/

/

SW64

900-099-S64

204

本项目固体废物利用处置方式具体见表4-29。

表4-29二期项目完成后固体废物利用处置方式评价表
序号

固体废物

名称

产生工序

属性

废物

代码

产生量

(t/a)

利用处置

方式

利用处置

单位

1

金属边角料
切料、机加工
一般工业固废

SW17

900-001-S17
2232
外售综合利用

/

2

废氧化皮
加热锻造
SW17

900-001-S17

2000
3

不合格品
锻造检验、热处理检验、成品检验、检验
SW17

900-001-S17

1750
4

含油金属屑

切料、机加工

危险废物

HW09

900-006-09

18

委托有资质单位合理处置

有危废经营资质的单位

5

废乳化液
切料、机加工
HW09

900-006-09

3.612
6
废油
设备维护及使用
HW08

900-249-08

10

7
废抹布手套

设备维护及使用、检验
HW49
900-041-49
0.24

8

废包装桶
原料包装
HW49
900-041-49
2.32
9
生活垃圾

生活活动

生活垃圾

SW64

900-099-S64
204

定期清运

当地环卫部门

4.2一般固废包装及贮存场所环境影响分析：
公司已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废仓库（200m2），具体如下：
①厂区内设置了专门的固废仓库；
②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，堆场置于室内；
③固废堆场地面均已硬化；
④公司生活垃圾由当地环卫部门定期清运。
本项目固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，各类固废均经采取了合理的综合利用和处置措施，不会对外环境造成二次污染，因此对周围环境基本无影响。
4.3危险废物包装及贮存场所环境影响分析：
本项目二期完成后危险废物的总产生量为34.172吨，本项目拟建设1间危废仓库（30m2），危险废物密封包装后贮存在危废仓库，有机物含量较少，采用密闭包装后可确保有机废气不易产生，故危险废物暂存间未设置气体导出口及气体净化装置。危险废物暂存间地下铺设20cm厚的水泥浇筑层和5mm厚的防水涂料层，因此，危险废物暂存间一方面能够保证危险废物的安全存储，另一方面可以防止渗滤液渗入地下，对土壤和地下水环境 造成影响。
根据《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的对“危险废物识别标志的制作”相关要求，规范设置危险废物标签、危险废物贮存分区标志、危险废物贮存设施标志。
危险废物标签：设置在危险废物容器或包装物上，由文字、编码和图形符号等组合而成，用于向相关人群传递危险废物特定信息，以警示危险废物潜在环境危害的标志。
危险废物贮存设施标志：设置在产生贮存、利用、处置危险废物的设施、场所，用于引起人们对危险废物贮存、利用、处置活动的注意，以避免潜在环境危害的警告性区域信息标志。
危险废物贮存分区标志：设置在危险废物贮存设施内部，用于显示危险废物贮存设施内贮存分区规划和危险废物贮存情况，以避免潜在环境危害的警告性信息标志。
样式如下：
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（2）危废贮存设施选址
本项目危险废物贮存设施的选址与设计：①项目所在地地址结构稳定；②地震烈度不超过7度的区域内，设施底部高于地下水最高水位；③项目所在地不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；④不位于居民中心区常年最大风频的上风向；⑤全厂设置专门的危险废物贮存设施，车间基础层铺设2mm厚，渗透系数不大于10-10cm/s人工防渗材料，地面为混凝土地面，表面用防渗水泥抹平，同时铺设环氧树脂层，避免了腐蚀性物质对地基的侵蚀，车间裙角高度不低于20cm，裙角材料使用耐腐蚀的防渗材料。因此，危险废物贮存场所选址可行。
（3）危废贮存设施能力
危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表4-30。
表4-30  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
序号
贮存场所（设施）名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废
物代码
占地面积（m2）
贮存
方式
贮存
能力
贮存
周期
1

危废仓库
含油金属屑
HW09

900-006-09

30
密闭包装后贮存
4.5

一季度

2
废乳化液

HW09

900-006-09

1.806
半年
3

废油
HW08

900-249-08

2.5

一季度
4

废抹布手套

HW49

900-041-49

0.12
半年

5

废包装桶
HW49

900-041-49

0.58
一季度
注：公司共设置1个危废仓库，面积约为30m2，贮存能力约为24t，预计含油金属屑、废油、废包装桶每季度周转一次，废乳化液、废抹布手套每半年周转一次，危废仓库最大贮存量约为10t，满足贮存空间要求。
（4）危废贮存设施主要环境影响
本项目含油金属屑、废乳化液、废油、废抹布手套、废包装桶存储在危废仓库，采用防漏、防锐器穿透的专用包装物、容器盛装或加盖存放，贮存于厂内的危废仓库，定期委托有资质单位处置，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄漏情况。
4.4与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析
表4-31  本项目与苏环办〔2024〕16号文相符性分析表
序号
文件规定要求
拟实施情况
备注
1

规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物(产品、副产品)鉴别属于产品(符合国家、地方或行业标准)、可定向用于特定用途按产品管理(如符合团体标准)、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。
详见固体废物环境影响分析章节（4、固体废物）。
符合
2

落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的,要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。
企业为新建项目，本项目实施后，企业将会进行排污许可管理系统的申报。
符合
3

规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准。不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办([2021]290号)中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。
本次项目企业新建危废仓库，危废贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。
符合
强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同并向经营单位单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任;经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。

本项目危险废物存储在危废仓库，预计委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置。
符合

4

落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。
企业不属于重点监管单位，项目建成后，企业将按要求设立标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。
符合
5

规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账。污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排,建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》(DB15/T2763-2022)执行。
项目建成后，企业按要求建立一般工业固废台账。
符合
综上，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。
4.5运输过程的环境影响分析
在固体废物清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止其发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。该废物由供应商委托有资质的运输公司运输，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出。因此，在做好上述措施的前期下，运输过程对环境影响较小。
4.6委外处置的环境影响分析
江阴市锦绣江南环境发展有限公司位于江阴市月城镇华锦路18号，其收集许可证编号为JS0281OOI572-4，有效期为2022年11月至2027年10月。可收集范围为HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW37有机磷化合物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW45含有机卤化物废物，HW50废催化剂，231-001-16(HW16感光材料废物)，231-002-16(HW16感光材料废物)，266-009-16(HW16感光材料废物)，398-001-16(HW16感光材料废物)，772-006-49(HW49其他废物)，806-001-16(HW16感光材料废物)，873-001-16(HW16感光材料废物)，900-019-16(HW16感光材料废物)，900-039-49(HW49其他废物)，900-041-49(HW49其他废物)，900-042-49(HW49其他废物)，900-047-49(HW49其他废物)，900-999-49(HW49其他废物)。
核对《国家危险废物名录》，含油金属屑属于“HW09类危险废物，废物代码900-006-09”，废乳化液属于“HW09类危险废物，废物代码900-006-09”，废油属于“HW08类危险废物，废物代码900-249-08”，废抹布手套、废包装桶属于“HW49类危险废物，废物代码900-041-49”，在江阴市锦绣江南环境发展有限公司经营范围内，因此本项目危险废物委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司收集是可行的。
4.7固体废物污染防治措施及其技术分析
危险废物每年收集一次，一般固废每周收集一次，生活垃圾每天收集一次；本项目固体废物贮存场所面积230m2（危险废物贮存场所30m2，一般固废贮存场所200m2），能够满足贮存需求。
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，本项目一般固废有金属边角料、废氧化皮、不合格品，经收集后外售综合利用，危险废物有含油金属屑、废乳化液、废油、废抹布手套、废包装桶，收集后交有资质单位处理。生活垃圾收集后贮存于生活垃圾塑料桶，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。
本项目危险废物均密闭包装后贮存于危废仓库，由有江阴市锦绣江南环境发展有限公司负责收集处置。
综上所述，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。
4.7加强危险废物申报管理及落实信息公开制度
项目实施后，企业将结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。企业将在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；企业有官方网站的，在官网上同时公开项目信息。
5、地下水、土壤
本项目地下水、土壤污染途径主要为以下两方面：
大气沉降
废气以大气沉降形式渗入周边土壤及地下水，本项目产生的天然气燃烧废气及油雾（以非甲烷总烃计）等可因重力沉降或降水的作用迁移至水和土壤中。
②
渗漏
本项目正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对土壤、地下水渗漏基本无污染。非正常工况下化粪池发生开裂、渗漏等现象，在这几种情况下将对土壤、地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中造行运移。
故提出以下土壤、地下水防控措施：
①厂区道路采取水泥硬化防渗处理，满足普通防渗要求。
②车间内全部采用水泥地坪，满足一般原料仓库、成品仓库、办公楼的需要。
③厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，具有良好的防渗作用。
④化粪池采用玻璃钢成品化粪池（20m3），由合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作，密封性好，永不渗漏，强度高，受压均匀，行车不沉降，不变形等优点，满足一般防渗要求。
⑤污水处理装置区为重点防渗区，应进行地面防渗并设置围堰，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

⑥建立有效的事故废水收集系统。
⑦对有毒有害物质，贮存及输送、利用、处置、污水处理等过程采取相应的防渗漏、泄漏措施。危险废物、生产装置区、输送管道、污水治理措施等的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。
目前本项目车间、办公区地面已全部硬化，满足一般防渗区的要求；危险废物收集于危废智能收集箱内，需定期进行检查维护，保证设备完好无泄漏，避免危险废物下渗污染土壤和地下水。
表4-32  厂区地下水、土壤防渗分区和防渗技术要求一览表
序号

装置、单元名称
防渗区域

识别结果

防渗要求和措施

1
涉及液态物料（乳化液、液压油）的生产、原料存放区域
地面

重点防渗区

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

2
危废仓库、冷却水池
地面

3
一般固废仓库
地面

一般防渗区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

4
其他生产和仓库区域
地面

5
办公室、厂区道路等
地面

简单防渗区

一般地面硬化

因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。
6、生态
本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小
7、环境风险
7.1风险物质
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料理化性的分析，本项目涉及环境风险物质主要为液压油、乳化液、天然气、废乳化液、废油、渗透剂、清洗剂、显像剂。
表4-33  建设项目Q值确定表
序号
危险物质名称
最大存在总量qn(t)

临界量Qn(t)

该种危险物质Q值
1
液压油
1.7
2500
0.00068
2

乳化液

1.7
50
0.034
3
天然气
0.00248
10
0.000248

5
废乳化液
1.806
50
0.03612
6
废油
2.5

50
0.05

7
渗透剂、清洗剂、显像剂
0.0008
50
0.000016
合计
0.121064
备注：①天然气参照《建设项目环境 风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中甲烷的危险物质临界量推荐值。本项目所需天然气采用管线输送方式提供，故根据两个截断阀室之间管段内天然气量作为最大存在总量，厂区内管道总长450米，管道规格为DN100，经计算管道体积约为3.5立方米，则天然气在线量为3.5立方米，1立方米天然气约为0.71公斤，则天然气在线量为0.00248吨。
由上表可知，Q＜1，根据HJ 169-2018附录C，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此环境风险评价工作仅需进行简单分析。
7.2环境风险识别
①物质识别
物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生次生物等。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料物性的分析，本项目环境风险物质为天然气、液压油、乳化液、废乳化液、废油、渗透剂、清洗剂、显像剂。
②生产设施风险识别
生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。详细见表4-34。
表4-34 各生产单元潜在危险分析
序号
风险类型
危险部位
主要危险物料
事故类型
事故成因
1

贮存系统有害物质泄漏
原料仓库

液压油、乳化液、渗透剂、清洗剂、显像剂
渗漏、火灾
包装破裂或倾倒、管道破裂、遇明火
天然气管道
天然气
2

污染控制系统
危废仓库
废油、废乳化液
渗漏、火灾
防渗材料损坏等
7.3环境风险分析
大气：废气净化装置发生故障，废气未经净化直接排放，造成大气环境事故；生产车间误操作，车间内原料可能发生泄漏，引发火灾、爆炸，有毒有害物质未燃烧完全或产生的废气，造成大气环境事故；
地表水：发生泄漏、火灾事故时，对事故消防用水、冲洗用水的应急处理（处置）措施不当，将导致含有污染物的泄漏液或大量消防用水、冲洗用水直接进入所在地的地表水体，造成区域地表水的污染事故。
地下水：发生泄漏、火灾事故时，风险物质或次生/伴生污染物抛洒在地面，造成土壤的污染；或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。
除此之外，在有毒有害物质泄漏过程中，可能会对周围生物、人体健康等产生一定的事故影响。
7.4环境风险防范措施及应急要求
公司生产车间、公用工程、辅助工程、储运工程等风险单元环境风险防范措施情况见表4-35。
表4-35  各风险单元环境风险防范措施
序号
危险单元
风险源
主要风险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
环境风险防范措施
措施类型
具体情况
1

储运单位
原料仓库
液压油、乳化液、渗透剂、清洗剂、显像剂
泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放
大气、地表水、地下水环境
周围敏感点、大气、地表水及地下水
截留措施
暂存处设置防渗托盘；
建立安全规程及值勤制度
应急措施
配备黄沙、灭火器等应急物资，发生泄漏事故时立即用黄沙构筑围堰，吸附泄漏物；发生初起火灾时立即用灭火器灭火
2

天然气管道
天然气（甲烷）
泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放
大气、地表水、地下水环境
周围敏感点、大气、地表水及地下水
截留措施
关闭天然气管道上游阀门
防控措施
可燃气体探测器
应急措施
厂内天然气管道发生泄漏时，立即关闭总阀门，应急处置人员避免携带明火
3
环保设施
危废仓库
废油、废乳化液等危废
泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放
大气、地表水、地下水环境
周围敏感点、大气、地表水及地下水
截留措施
地面防渗；设置导流沟，通向事故应急池
防控措施
视频监控
应急措施
配备黄沙、灭火器等应急物资，发生泄漏事故时立即用黄沙构筑围堰，吸附泄漏物；发生初起火灾时立即用灭火器灭火
4
废气处理设施
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
超标排放
大气
周围敏感点、大气
应急措施
加强废气收集设施管理、维护工作，设置专门的环保管理人员定期检查，维护废气收集设施，建立环保设施巡查台账等，确保废气收集设施正常运行，杜绝废气非正常排
事故应急池参照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）进行设置。

应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5

注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2-V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。企业未设置储罐，V1取一桶乳化液的容积0.17m3。

V2—在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。

发生事故时的消防水量，m3；


[image: image11.wmf]2

Vt

Q

=

å

消消


Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

根据《消防给水及消火栓系统技术规划》（GB50974-2014），室外消防用水量为15L/s，室内消防用水量为10L/s ，按照2h的消防用水时间计算得室内消防用水量为72m3，室外消防用水量为108m3，按照同一时间内火灾次数为1进行计算，则消防水量为V2＝72+108＝180m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目不考虑废水收集池的剩余容积，故V3为0。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，本项目发生事故时生产线可立即停机，则V4为0。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qf，q=qa/n；

式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

qa—年平均降雨量，mm；厂区所在地区年平均降雨量为1156.6mm。

n—年平均降雨日数，此处取124d。
F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积。本项目占地面积5.3106hm2。根据上述公式计算，V5=495.34m3。计算结果如下：
通过以上数据可计算得本公司应急事故废水最大量为：

V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5＝（0.17+180-0）+0+495.34＝675.51m3。

经计算，本项目全厂事故储存设施总有效容积至少为680m3。一期项目占地面积3.3376hm2，根据上述公式计算，V1、V2、V3、V4不变，V5=311.32m3，V一期=（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5＝（0.17+180-0）+0+311.32＝491.49m3，一期需设置1个容量不小于495m3事故应急池，则二期需设置一个容量不小于185m3事故应急池，能够满足事故应急处理要求。当事故发生时，企业应立即启动相关的应急切断阀门，将事故废水截流至事故应急池。

表4-36建设项目“三同时”验收一览表

项目名称

年产32000吨半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件项目
类别

污染源

污染物

治理措施(设施数量、规模、处理能力等)

处理效果、执行标准或拟达要求

投资额

（万元）

完成时间

废气

有组织
颗粒物、SO2、NOX
通过一根27m高排气筒（DA001）达标排放
满足DB32/3728-2020表1标准
10
与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同

时投产

废水

生活污水

COD、SS、氨氮、总氮、总磷

化粪池，达接管标准后接管至污水厂集中处理
接管标准执行GB/T31962-2015表1中B等级标准和GB8978-1996表4中的三级标准
10
噪声

噪声设备

噪声

厂房隔声、减振、
距离衰减

GB12348-2008表1中3类标准

10

固废

一般工业固废
一般固废仓库
分类暂存
12
危险废物
危废仓库
绿化

/
/

10
事故应急措施

事故应急池680m3（一期设置495m3事故应急池，二期设置185m3事故应急池）
/

40
环境管理(机构、监测能力等)

企业内部设专人负责环保工作，监测委托有资质单位执行

/

/

清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等)

雨、污管网

新建规范化排污口

20
总量平衡具体方案

新增废水、废水污染物排放总量在临港经济开发区控源截污内平衡；固体废物不申请总量指标。

/

卫生防护距离设置

本项目无需设置大气环境防护距离，以生产车间为边界设置200米卫生防护距离，该范围内无环境敏感点，符合相关要求

/

环保投资合计

112
7.5结论
在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可防控。
8.电磁辐射。
本项目不涉及。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物、SO2、NOX
	/
	满足DB32/3728-2020表1标准，颗粒物浓度≤20mg/m3，SO2浓度≤80mg/m3，NOx浓度≤180mg/m3

	
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	满足DB32/4041-2021表2表3标准，单位边界无组织排放浓度≤4mg/m3，厂区内监控点处1h平均浓度≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3

	
	
	颗粒物
	/
	满足DB32/4041-2021表3标准，单位边界无组织排放浓度≤0.5mg/m3，

	地表水环境
	DW001
	COD

SS

氨氮

TN

TP
	接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理
	接管标准执行GB/T31962-2015表1中B等级标准和GB8978-1996表4中的三级标准COD：500mg/L；S:400mg/L；氨氮：45mg/L；总磷：8mg/L；总氮：70mg/L

	声环境
	本项目噪声源主要为天然气炉、锻打设备、车加工设备等生产及辅助设备，单台噪声源强≤90dB(A)。主要振动源为锻打设备，振动噪声值为40dB（A）。
	选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减；锻打设备设置减振材料
	达GB12348-2008表1中3类标准昼间：65dB(A)；振动满足GB10070-88混合区、商业中心区振动标准值，昼间：75dB(A)

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	切料、机加工
	金属边角料
	外售综合利用
	综合利用或

妥善处置，不外排

	
	加热锻造
	废氧化皮
	
	

	
	锻造检验、热处理检验、成品检验、检验
	不合格品
	
	

	
	切料、机加工
	含油金属屑
	委托有资质单位处置
	

	
	切料、机加工
	废乳化液
	
	

	
	设备维护及使用
	废油
	
	

	
	设备维护及使用、检验
	废抹布手套
	
	

	
	原料包装
	废包装桶
	
	

	
	生活活动
	生活垃圾
	环卫定期清运
	

	土壤及地下水、污染防治措施
	企业厂区内地面已全部硬化，根据分区防渗识别结果，厂区进行分区防渗。厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故应急池（120m3）。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。

	其他环境管理要求
	1、排污许可管理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于二十八、金属制品业33铸造及其他金属制品制造339（除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392）中“其他”，且不涉及简化、重点管理通用工序，故属于登记管理。

2、环保竣工验收要求

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

3、环境管理台账要求

公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

4、排污口设置规范化根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。




六、结论
	综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在临港经济开发区内平衡，且在各环境风险防范措施落实到位的情况下，项目对环境的风险影响可防控；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。


附表 建设项目污染物排放量汇总表
	     项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	SO2
	/
	/
	/
	0.093
	/
	0.093
	+0.093

	
	NOX
	/
	/
	/
	0.8695
	/
	0.8695
	+0.8695

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.133
	/
	0.133
	+0.133

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.097
	/
	0.097
	+0.097

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	3600
	/
	3600
	+3600

	
	COD
	/
	/
	/
	0.1440
	/
	0.1440
	+0.1440

	
	SS
	/
	/
	/
	0.0360
	/
	0.0360
	+0.0360

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.0108
	/
	0.0108
	+0.0108

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.0011
	/
	0.0011
	+0.0011

	
	总氮
	/
	/
	/
	0.0360
	/
	0.0360
	+0.0360

	一般工业

固体废物
	金属边角料
	/
	/
	/
	2232
	/
	2232
	+2232

	
	废氧化皮
	/
	/
	/
	2000
	/
	2000
	+2000

	
	不合格品
	/
	/
	/
	1750
	/
	1750
	+1750

	危险废物
	含油金属屑
	/
	/
	/
	18
	/
	18
	+18

	
	废乳化液
	/
	/
	/
	3.612
	/
	3.612
	+3.612

	
	废油
	/
	/
	/
	10
	/
	10
	+10

	
	废抹布手套
	/
	/
	/
	0.24
	/
	0.24
	+0.24

	
	废包装桶
	/
	/
	/
	2.32
	/
	2.32
	+2.32

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	204
	/
	204
	+204


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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                                          图例：      噪声源        一般固废堆场       危废仓库          事故应急池 
                                      

                       排气筒      雨水管网     污水管网     雨水排放口      污水排放    截流阀






   

年产32000吨半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件项目（重新报批）





生活用水





5190





损耗：900





化粪池池





3600





接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理





3600





乳化液配置用水





4500





210





损耗：207.9





480





冷却补充水





进入废乳化液





损耗：480





2.1





生活用水





5324





损耗：900





化粪池池





3600





接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理





3600





乳化液配置用水





4500





344





损耗：340.56





480





冷却补充水





进入废乳化液





损耗：480





3.44





原料





切料





G1-1油雾


S1-1金属边角料、S1-2废乳化液


N噪声





乳化液、水





加热锻造





G1-2天然气燃烧废气


S1-3废氧化皮、N噪声、Z振动





天然气


900-1100℃





锻造检验





S1-4不合格品


N噪声





热处理





G1-3天然气燃烧废气


S1-5废氧化皮、N噪声





电力/天然气


900-1100℃





热处理检验





S1-6不合格品


N噪声





机加工





乳化液、水





G1-4油雾


S1-7金属边角料、S1-8废乳化液


N噪声





成品检验





S1-9不合格品


N噪声





标识





G1-5颗粒物








检验





成品入库





渗透剂、清洗剂、显像剂





G1-6有机废气


S1-10不合格品、S1-11废抹布手套





原料





切料





G2-1油雾


S2-1金属边角料、S2-2废乳化液


N噪声





乳化液、水





锻造





S2-3废氧化皮、N噪声





锻造检验





S2-4不合格品


N噪声





热处理





S2-5废氧化皮、N噪声





电力


900-1100℃





热处理检验





S2-6不合格品


N噪声





机加工





乳化液、水





G2-2油雾


S2-7金属边角料、S2-8废乳化液


N噪声





成品检验





S2-9不合格品


N噪声





标识





G2-3颗粒物








检验





成品入库





渗透剂、清洗剂、显像剂





G2-4有机废气


S2-10不合格品、S2-11废抹布手套





危险废物标签





危险废物贮存设施标志





危险废物贮存分区标志





W1























图例


   建设项目所在地


 


水质监测断面


污水处理厂


大气监测点位











附图1  地理位置图
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江苏硕康新材料应用科技有限公司年产32000吨半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件项目





904m





江苏硕康新材料应用科技有限公司年产32000吨半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件项目





加热锻造区





3#车间3F





















































40m





0





机加工区（进口先进加工中心）





20m





1#车间，1F











冷却池











检验区





机加工区（国产车加工设备、锯床）





DA001





原料、成品区





热处理区





注：3#车间共3层，1层为机加工区、检验区；2层、3层均为机加工区





2#车间，5F





办公楼











 一期项目厂区平面布置图





江苏硕康新材料应用科技有限公司年产32000吨半导体、新能源核心设备等高性能合金钢零配件项目





5#车间3F









































   20m





40m





0





机加工区（国产车加工设备）





机加工区（国产车加工设备、锯床）





 二期项目厂区平面布置图





图例：        雨水管网       噪声源       事故应急池    截流阀





注：4#车间共3层，1层为锻造、热处理、机加工、检验区，二层为机加工区，3层为成品半成品暂存区


5#车间共3层，1层为机加工区；3层均为成品、半成品暂存区





热处理区


（电炉）





锻造区


（压机）





检验区





4#车间3F
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