关于全市空调协议供货中标结果的公告（2022年4月18日最新版）

市各有关单位：

江阴市财政局委托江阴市政府采购中心按法定程序就全市行政事业单位空调进行了协议供货采购，结果公布如下：

一、执行时间：2022年1月1日至2022年7月31日（(若在采购期限届满前未完成新一轮的全市空调项目采购招标活动，则采购期限顺延至新一轮采购合同生效之日)。

二、中标信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标品牌 | 中标供应商 | 地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 海信 | 无锡蚨善科技有限公司 | 江阴市朝阳路248弄8号 | 费玉喜 | 051088801898  18961875666 |
| 美的 | 江阴市机电五交化有限公司 | 江阴市中山北路77号7-11 | 孙毅 | 051086894400  13382278877 |
| 格力 | 江阴振华空调设备有限公司 | 江阴市虹桥北路64号 | 袁国祥 | 051086803182  18912350582 |

三、具体配置及价格明细如下：

1、海信

| 指标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| 规格类型 | KFR-35GW/G117X-X1 | KFR-50GW/G860D-X1 | KFR-50LW/G880X-X1 | KFR-72GW/G860D-X1 | KFR-72LW/G870C-X2 | KFR-125LW/G891S-X2 |
| 最高限价 | 2300 | 3600 | 3950 | 4420 | 4850 | 8400 |
| 能效等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 制冷量 | ≥3500W | ≥5000W | ≥5000W | ≥7200W | ≥7200W | ≥12000W |
| 制热量 | ≥3850W | ≥5500W | ≥5500W | ≥7650W | ≥7650W | ≥13000W |
| 噪音水平（室内、外） | 31-41db | 33-49db | 33-49db | 38-48db | 38-48db  三厢电  （可选） | 三厢电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调  电源线 | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机  支架 | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能  产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管最高限价 | 1.5-2P（铜管为上海飞轮铜管） | | | 50元/米 | | |
| 3-5P（铜管为上海飞轮铜管） | | | 70元/米 | | |
| 5米以内冷媒管免费，超过5米部分按照延长冷媒管价格执行。 | | | | | |

2、美的

| 指标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| 规格类型 | 变频分体式  壁挂机  KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401  （1） | 变频分体式壁挂机  KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401（2） | 变频分体式  柜机  KFR-51LW/BP3DN8Y-YA401  （1） | 变频分体式  壁挂机  KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401  （1） | 变频分体式  柜机  KFR-72LW/BP3DN8Y-YA401  （1）-或  （三相电）KFR-72LW/BP3SDN8Y-YA401  （1） | 变频分体式  柜机  KFR-120LW/BP3SDN8Y-PA401（2） |
| 最高限价 | 2350元 | 3770元 | 3970元 | 4500元 | 5270元 | 7970元 |
| 能效等级 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 制冷量 | 3510W  （150～5000） | 5000W  （500～7000） | 5190W  （890～7100） | 7260W  （800～9000） | 7290W  （900～9150） | 12150W（1800-13300） |
| 制热量 | 5000  （150～6760） | 7100W  （700～8556） | 7220W  （700～8560） | 9660W  （800～11300） | 9700W  （900～12140） | 14150W  （1800-17250） |
| 噪音水平  （室内、外） | 18-39 db | 24-42db | 22-44db | 30-46db | 22-44db | 37-52db  三相电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调  电源线 | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机  支架 | 1（不锈钢  整体支架） | 1（不锈钢  整体支架） | 1（不锈钢  整体支架） | 1（不锈钢  整体支架） | 1（不锈钢  整体支架） | 1（不锈钢  整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能  产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管价格 | 1.5-2P（铜管为上海飞轮铜管） | | | 0元/米 | | |
| 3-5P（铜管为上海飞轮铜管） | | | 0元/米 | | |
| 免费提供电源线加长、打孔及孔洞封堵等。 | | | | | | |

3、格力

| 指标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| 规格类型 | 变频分体式壁挂机  KFR-35GW/（35563）FNhAa-B2JY01 | 变频分体式壁挂机  KFR-50GW/（50563）FNhAf-B2JY01 | 变频分体式柜机  KFR-50LW/（50536）FNhAa-B2JY01 | 变频分体式壁挂机  KFR-72GW/（72563）FNhAf-B2JY01 | 变频分体式柜机  KFR-72LW/（72536）FNhAc-B2JY01 | 变频分体式柜机  KFR-120LW/（12536S）FNhAd-B2JY01 |
| 最高限价 | 2,570 | 4,680 | 4,760 | 5,320 | 5,760 | 9,760 |
| 能效等级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 制冷量 | 3500W  （150-4310） | 5000W  （500-6450） | 5110W  （950-6700） | 7250W（1500-8550） | 7250W  （900-9000） | 12010W（2440-14000） |
| 制热量 | 4600W  （150-5800） | 6650W  （700-8280） | 7200W  （950-8140） | 9350W  （1500-11040） | 9610W（900-11730） | 14100W  （2440-16698） |
| 噪音水平（室内、外） | 21-35-41db | 28-40-44db | 32-38-42db | 33-44-47db | 35-42-45db | 46-50-51.5db  三厢电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调电源线 | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机支架 | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管最高限价 | 1.5-2P（上海飞轮牌挤压管） | | | 5米以内免费,超出五米部分按70元/米另计。 | | |
| 3-5P（上海飞轮牌挤压管） | | | 5米以内免费,超出五米部分按100元/米另计。 | | |
| 延长电源线价格 | 电源线（远东国标线） | | | 0元/米 | | |
| 增加打孔价格 | 打孔及孔洞封堵 | | | 30元/个 | | |

**备注：以上空调单价、延长冷媒管价格均为所投产品供货时的最高单价（价格动态调整价格上浮的情形除外），采购人可以与中标公司进行二次议价。**

四、采购流程

1、市级操作步骤

采购人在申请用款计划后，与协议供货供应商协商产品型号、价格、供货日期等，采购人或供应商持《江阴市政府采购协议采购证》及发票复印件到采购中心见证备案，见证成并验收合格后，由采购人通过直接支付方式结算货款。

2、乡镇操作步骤（线上申请）：

第一步采购人先在财政平台“乡镇采购—协议供货补充”提出需求申报，经财政所审核后报财政局政府采购管理科审核，采购科审核后报采购中心接收，接收后从平台打印《江阴市政府采购计划协议采购申请表》并通知供应商，双方签订采购合同后供应商供货。

第二步见证备案：采购人或供应商持《江阴市政府采购计划协议采购申请表》、采购合同、《江阴市政府采购协议采购证》及发票复印件到采购中心见证备案，见证完成后采购人按原方式申请资金结算。

3、其他操作步骤（线下申请）。采购人填写“江阴市政府采购计划申请表”后报市财政局政府采购管理科审批同意后购买。采购人或供应商持《江阴市政府采购计划协议采购申请表》、采购合同、《江阴市政府采购协议采购证》及发票复印件到采购中心见证备案，见证完成后采购人按原方式申请资金结算。

五、其他

如有特殊原因，产品价格偏高或不能满足实际需要的，采购人可在江阴市政府采购网上商城购买或按单位内控制度执行线下采购（采购金额在30万元以内）。

联系电话：江阴市财政局政府采购管理科 86861129

江阴市政府采购中心 88027619

江阴市财政局

2022年1月1日