关于全市行政事业单位空调协议供货操作公告

（最新版）

市各有关单位：

现就2023年全市行政事业单位空调协议供货采购操作公告如下：

一、执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日（若在采购期限届满前未完成新一轮的全市空调项目采购招标活动，则采购期限顺延至新一轮采购合同生效之日）。

二、中标信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标品牌 | 中标供应商 | 地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 美的 | 江阴市机电五交化有限公司 | 江阴市中山北路77号7-11 | 孙毅 | 05108689440013382278877 |
| 海尔 | 张家港新南方电器贸易有限公司 | 江阴市果园路28号 | 卜涛 | 05125632193113773242936 |
| 格力 | 江阴振华空调设备有限公司 | 江阴市虹桥北路64号 | 袁国祥 | 05108680318218912350582 |
| 海信 | 无锡蚨善科技有限公司 | 江阴市朝阳路248弄8号 | 费玉喜 | 05108880189818961875666 |

三、具体配置及价格明细如下：

1、美的

| 指标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| 规格类型 | 变频分体式壁挂机KFR-35GW/G2-1 | 变频分体式壁挂机KFR-50GW/G1-1 | 变频分体式柜机KFR-51LW/G2-1 | 变频分体式壁挂机KFR-72GW/G1-1 | 变频分体式柜机KFR-72LW/G2-1或（三相电）KFR-72LW/G2-1S | 变频分体式柜机KFR-120LW/BSDN8Y-PA401（2）A |
| 最高单价 | 2480元 | 4030元 | 4130元 | 5180元 | 5480元 | 8480元 |
| 能效等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 制冷量 | 3510W（150-5000） | 5050W（500-7220） | 5210W（890-7160） | 7290W（800-9210） | 7310W（900-9210） | 12150W（1800-13300） |
| 制热量 | 5000W（150-6760） | 7220W（700-8620） | 7260W（690-8625） | 9760W（800-11380） | 9810W（900-12350） | 14150W（1800-17250） |
| 噪音水平（室内、外） | 18-39 db | 21-42db | 22-44db | 21-46db | 22-44db | 37-52db三相电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调电源线 | 1套（含插头） | 1套（含插头） | 1套（含插头） | 1套（含插头） | 1套（含插头） | 1套（含插头） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机支架 | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管价格 | 1.5-2P（铜管为上海飞轮铜管） | 5米以内冷媒管免费，超出5米部分80元/米 |
| 3-5P（铜管为上海飞轮铜管） | 5米以内冷媒管免费，超出5米部分120元/米 |
| 免费提供电源线加长、打孔及孔洞封堵等。 |

2、海尔

| 指标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| 规格类型 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式柜机 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式柜机 | 变频分体式柜机 |
| 规格型号 | KFR-35GW/B0MCA81 | KFR-50GW/19HDA82U1 | KFR-50LW/01XDA82U1 | KFR-72GW/19HDA82U1 | KFR-72LW/01XDA82U1（两相电）  | KFRd-120LW/50BBC22 |
| 最高单价 | 2300元 | 3740元 | 3940元 | 4500元 | 5240元 | 7940元 |
| 能效等级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 制冷量 | 3510W | 5010W | 5300W | 7200W | 7250W | 12100W |
| 制热量 | 5000W | 6400W | 7200W | 9100W | 9500W | 14100W |
| 噪音水平（室内、外） | 18.7-51db | 30-53db | 31-54db | 44-55db | 34-56db | 41-58db三厢电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调电源线 | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机支架 | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管价格 | 1.5-2P（统一价格） | 免费 |
| 3-5P（统一价格） |
| 延长电源线 | 电源线加长 | 免费 |
| 增加孔洞 | 打孔 | 免费 |
| 孔洞封堵 | 免费 |

3、格力

| 指标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| 规格类型 | 变频分体式壁挂机KFR-35GW/（35563）FNhAa-B2JY01 | 变频分体式壁挂机KFR-50GW/（50563）FNhAf-B2JY01 | 变频分体式柜机KFR-50LW/（50536）FNhAc-B2JY01 | 变频分体式壁挂机KFR-72GW/（72563）FNhAf-B2JY01 | 变频分体式柜机KFR-72LW/（72536）FNhAc-B2JY01 | 变频分体式柜机KFR-120LW/（12536S）FNhAd-B2JY01 |
| 最高单价 | 2,830 | 5,130 | 5,100 | 5,730 | 6,250 | 10,480 |
| 能效等级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 制冷量 | 3500W（150-4310） | 5000W（500-6450） | 5110W（950-6700） | 7250W（1500-8550） | 7250W（900-9000） | 12010W（2440-14000） |
| 制热量 | 4600W（150-5800） | 6650W（700-8280） | 7200W（950-8140） | 9350W（1500-11040） | 9610W（900-11730） | 14100W（2440-16698） |
| 噪音水平（室内、外） | 21-35-41db | 28-40-44db | 32-38-42db | 33-44-47db | 35-42-45db | 46-50-51.5db三厢电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调电源线 | 1套（含插头） | 1套（含插头） | 1套（含插头） | 1套（含插头） | 1套（含插头） | 1套（含插头） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机支架 | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管价格 | 1.5-2P（上海飞轮牌挤压管） | 5米以内冷媒管免费,超出五米部分按80元/米另计。 |
| 3-5P（上海飞轮牌挤压管） | 5米以内冷媒管免费,超出五米部分按120元/米另计。 |
| 延长电源线价格 | 电源线（远东国标线） | 0元/米 |

4、海信

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| 型号 | KFR-35GW/G117U-X1 | KFR-50GW/G860H-X1 | KFR-50LW/G870C-X2 | KFR-72GW/G860D-X1 | KFR-72LW/G870C-X2 | KFR-125LW/G891S-X2 |
| 功率 | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| 规格类型 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式柜机 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式柜机 | 变频分体式柜机 |
| 最高单价 | 2350 | 3700 | 4000 | 4700 | 5100 | 8800 |
| 能效等级 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 制冷量 | ≥3500W | ≥5000W | ≥5000W | ≥7200W | ≥7200W | ≥12000W |
| 制热量 | ≥3850W | ≥5500W | ≥5500W | ≥7650W | ≥7650W | ≥13000W |
| 噪音水平（室内、外） | 31-41db | 33-49db | 33-49db | 38-48db | 38-48db三厢电（可选） | 三厢电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调电源线 | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机支架 | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管价格 | 1.5-2P（统一价格） | 80元/米 |
| 3-5P（统一价格） | 120元/米 |
| 打孔 | 免费 |
| 注：5米以内冷媒管免费，超出5米部分按照延长冷媒管价格执行。 |

**备注：以上空调单价、延长冷媒管价格均为所投产品供货时的最高单价（价格动态调整价格上浮的情形除外），采购人可以与中标公司进行二次议价。**

四、采购流程

1、市级预算单位操作步骤

采购人在申请用款计划后，与协议供货供应商协商产品型号、价格、供货日期等，采购人或供应商持《江阴市政府采购框架协议采购证》到市财政局政府采购管理科备案，备案通过后供应商供货，采购人履约验收（验收合格）后，由采购人通过直接支付方式结算货款。

2、镇街园区操作步骤

采购人在主管部门主要负责人同意后，经财政部门落实采购资金后（无预算严禁采购），与协议供货供应商协商产品型号、价格、供货日期等，采购人或供应商持《江阴市政府采购框架协议采购证》到市财政局政府采购管理科备案，备案通过后供应商供货，采购人履约验收（验收合格）后，由采购人及时支付货款。

3、其他操作步骤。采购人填写《江阴市政府采购计划申请表》后报市财政局政府采购管理科审批同意后购买。采购人或供应商持《江阴市政府采购框架协议采购证》到市财政局政府采购管理科见证备案，备案通过后供应商供货，采购人履约验收（验收合格）后，由采购人及时支付货款。

五、其他

如有特殊原因，采购人认为协议供货产品价格偏高或不能满足实际需要的，采购人可在江阴市政府采购网上商城购买或按单位内控制度等方式执行采购（采购金额在30万元以内）。

联系电话：江阴市财政局政府采购管理科 86861129

江阴市政府采购中心 88027619

江阴市财政局

2023年3月28日