
体育场南大门路面更新控制价编制总说明
一、工程概况：

    体育场南大门路面更新位于江阴市体育中心，项目计划对南大门出入通道进行修建，拆除旧沥青路面，重新摊铺沥青面层基层，部分铺装拆除恢复以及部分零星项目。

二、工程招标范围：

  体育场南大门路面更新，具体内容详见工程量清单。

三、工程量清单控制价编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013。

2、建设单位提供的现场施工内容。

3、《江苏省市政工程计价定额》（2014）。
4、关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告【2018】24号、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价【2018】298号）。江苏省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）。关于增列建筑工人实名制费用的通知（锡建建市【2019】15号）。关于执行省住房城乡建设厅智慧工地费用计取办法的通知（锡建建市〔2021〕19号）。

5、市建设局颁发的相关造价文件。

6、材料价格按无锡市2025年11月建设工程材料市场信息指导价，无指导价的按市场询价后同期市场平均价计入标底。

7、施工规费按照现行的施工规范和操作规程。

8、省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工指导价的通知-苏建函价【2024】348号。
9、环境保护税暂未计取，结算时根据实际发生情况按文件规定计算。

10、本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中规定的有关工程量计算规则及工程内容编制的，该规范清单“工程内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中内。

四、工程类别：三类。

五、工程质量：合格。

六、相关问题说明：
1、投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

3、《建设工程工程量清单计价规范》中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。

4、本清单所列工程数量是根据未经会审的图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

5、本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围一起使用，本工程量清单凡未能注明或表达不清的项目按设计图纸及相关规范施工并报价。

6、土方开挖、土方回填清单工程量为按实际量列入，报价时不需再考虑放坡、工作面等措施。清单中关于挖方按天然密实度计入，填土方均按压实方计入。外运土方施工运输路线要向市或区报备，所产生费用由投标单位自理。

7、投标人可根据施工组织设计采取的方案相应增加措施项目，不限于招标清单中所列措施项目，可对措施项目清单作补充。投标人投标时增加的措施项目按项计量，其费用包干使用，结算时不再另行调整。单价措施项目中按项计量的由投标单位综合考虑并将其费用报入该项费用中，其费用包干使用，结算时不再另行调整。

8、设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，投标人应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各投标人应认真踏勘现场，充分考虑临时用地（发包人即招标人无偿提供定点线内土地可供临时使用）、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路须发生修复费用的，均可列入。凡未列的一旦发生，由中标人自理。

9、投标报价应考虑的其他事项：

（1）中标人应负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并将可能发生的费用列入投标报价。

（2）自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由中标人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，中标人应与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。

（3）发包人（招标人）不提供超出定点线外的临时用地。若另需租用土地，费用视为已纳入合适的报价项目中。

（4）施工过程中涉及的陆上、水上与交通、路政、航道、海事、水利等部门的申请事项由中标人负责提出并落实，所需费用由发包人（招标人）承担，押金或保证金等临时性费用由中标人承担。

（5）投标人应将对施工影响范围内既有公用管线的防护费用纳入投标报价中，未将防护费纳入报价的，视为已包括在报价清单的其他子目和总价之中。中标人在进场后，应委派专人成立污水、自来水、燃气、强电、弱电等公用管线的保护小组，及时联系公用管线产权单位（管养单位）对全线范围内的各种管线、杆线进行现场交底，制定详细的保护方案，每日不间断现场巡视，确保各公用管线顺利迁移（需要时）和正常运行，直至工程交工。若工程施工期间有公用管线因保护不力导致损毁、影响常运行的，无论是否为中标人自身施工行为所致，管线恢复及停运损失费用概由中标人承担（中标人当场查获造成损坏的责任人，责任人确认无误的，可由责任人承担），并视情节轻重和有关规定对中标人罚款，该项罚款发包人（招标人）将直接从中标人出具的履约保函的担保额中一次性扣除。

（6）对于施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，投标人应优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用投标人应考虑在报价中。

（7）施工临时用电、用水由中标人自行解决，发生的申请和使用费用全部纳入投标报价。如有需要，发包人可协助中标人办理相关申请手续。

（8）中标人进场后开工前必须完成对本标段原地面地形的复测工作，并报监理人、发包人抽测确认，结果作为土石方工作量的计算依据。此后，中标人负责保管工地现场，外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由中标人清运，费用自理。

（9）施工涉及的沿线管线施工围挡、临时便道、临时交通设施等措施性费用投标时考虑在措施项目中，结算不另计。

（10）依据建设工程工程量清单计价规范及江苏省相关资料，模板列入分部分项综合单价中。

七、现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下（百分之）：
	序号
	费用名称
	计算基础
	市政

	一
	安全文明施工基本费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	1.5

	
	增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	0

	
	扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	0.31

	二
	规费
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	2

	
	
	住房公积金
	
	0.34

	
	
	环境保护税
	
	0

	三
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	9


九、暂估价明细表：

预留金：80000元（除税价）。
专业工程暂估价：无。
江苏中衡工程顾问有限公司
2025年12月12日
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